Приложение 1
Описание предмета закупки
Поставка автомобиля для перевозки пассажиров и грузов

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов).
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1.
	Автомобиль для перевозки пассажиров и грузов
	шт.
	1
	Общее описание транспортного средства
	

	
	
	
	
	Назначение
	Для перевозки пассажиров и грузов
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Описание
	Автомобиль-фургон со средней крышей, металлическим кузовом и двумя рядами сидений, с правой сдвижной и двумя задними распашными дверями
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Колесная формула
	Не менее 4х2
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Общее число мест
	Не менее 7
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Масса снаряжённого автомобиля, кг
	Не менее 1 900
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Полная масса автомобиля, кг
	Не более 2 800
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса)
	Не более 5,5
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Шины 
	Не менее 215/65 R16
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Дорожный просвет, мм
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Двигатель

	
	
	
	
	Модель
	ivotech или эквивалент
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Количество цилиндров
	Не менее 4 цилиндра с рядным расположением
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Система питания
	Многоточечный впрыск топлива
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Система зажигания
	Микропроцессорная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочий объём, куб. см
	Не менее 2 700
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Номинальная мощность нетто при 4000 об/мин, кВт (л.с.) 
	Не менее 78,5 (Не менее 106,8) 
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Экологический класс
	Не ниже Евро-5
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Максимальный крутящий момент при 2500 об/мин, НМ 
	Не менее 250,5 
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Трансмиссия

	
	
	
	
	Сцепление
	Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Коробка передач
	Механическая, пятиступенчатая
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Подвеска

	
	
	
	
	Передняя
	Независимая двух рычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Задняя
	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Тормозная система

	
	
	
	
	Передних колес
	Дисковые
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Задних колес
	Барабанные
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Гарантия 

	
	
	
	
	Гарантийное обслуживание
	Согласно условиям завода-изготовителя, на всей территории Российской Федерации в местах расположения дилерских центров
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Предпродажная подготовка
	Наличие
	Неизменный показатель.

	
	
	
	
	Сервисное обслуживание

	
	
	
	
	Сервисное обслуживание
	Согласно условиям завода-изготовителя, на всей территории Российской Федерации в местах расположения дилерских центров
	Неизменный показатель.

	
	
	
	
	Год выпуска

	
	
	
	
	Год выпуска
	Не ранее 2026 г.
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Рулевое управление

	
	
	
	
	Рулевое управление
	Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса с гидроусилителем
	Неизменный показатель.



Гарантия: не менее 2 лет или не менее 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
