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Техническое описание
	№
	Товары (работы, услуги)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Куртка утепленная женская  44-46/170-176
	шт
	4

	2
	Куртка утепленная женская 48-50/170-176
	шт
	2

	3
	Куртка утепленная женская 52-54/170-176
	шт
	6

	4
	Куртка утепленная женская 56-58/170-176
	шт
	4

	5
	Куртка утепленная женская 60-62/170-176
	шт
	2

	Описание внешнего вида модели:
 Куртка зимняя женская  предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния», утеплённой ветрозащитной планкой, застёгивающейся на ленту-«контакт» и внутренней ветрозащитной планкой. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утеплённым капюшоном. Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани и светоотражающим кантом, входящим в шов притачивания кокеток. Полочки с фигурными рельефами от кокеток до боковых швов. Боковые карманы обработаны в рельефных швах. Вход в карман фиксируется 2 закрепками: верхняя закрепка расположена строчка в строчку по шву отстрачивания рельефа на расстоянии 1-2 мм от края рельефа, нижняя – перпендикулярно низу изделия. Рукава втачные, одношовные. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Подкладка рукава с надставкой и внутренним трикотажным манжетом, Воротник втачной, стойка. Внутренний воротник изготовлен из флиса. В шов втачивания верхнего воротника в горловину втачивается тесьма-«молния» для пристёгивания капюшона и планка. В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха. Капюшон утеплённый, съёмный, из отделочной ткани, состоит из центральной и боковых частей. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами, выходящим через люверсы. С изнаночной стороны куртки по линии талии настрочена кулиска со шнуром и фиксаторами для регулировки ширины изделия, выходящим через люверсы в подбортах. Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами, по низу рукава надставка из подкладочной ткани с трикотажным манжетом. На подкладке левой 6 полочки настрочен нагрудный накладной карман. На карман настрочена этикетка ФИО. Боковой срез кармана входит в шов притачивания подкладки к подборту. Утеплитель с подкладкой простёган вертикально. В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.
	Основной материал:
	Ткань "Дюспо" 100% полиэстер, плотность 80 гр/м2, ВО-пропитка

	Климатический пояс:
	III, особый

	Защитные свойства:
	Тн , Мп , З , Ми

	Вид центральной застежки (куртка):
	Закрытая (молния/планка на ленте контакт)

	Наличие СОП:
	Нет

	Цвет:
	Темно-серый/красный

	ГОСТ:
	12.4.280-2014,12.4.303-2016

	ТР ТС:
	019/2011

	Утеплитель:
	"Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 воротник, капюшон




	6
	Куртка утепленная мужская  44-46/170-176
	шт
	3

	7
	Куртка утепленная мужская 48-50/170-176
	шт
	25

	8
	Куртка утепленная мужская 52-54/170-176
	шт
	28

	9
	Куртка утепленная мужская 52-54/182-188
	шт
	25

	10
	Куртка утепленная мужская 56-58/170-176
	шт
	10

	11
	Куртка утепленная мужская 56-58/182-188
	шт
	17

	12
	Куртка утепленная мужская 60-62/170-176
	шт
	3

	13
	Куртка утепленная мужская 60-62/182-188
	шт
	4

	14
	Куртка утепленная мужская 64-66/170-176
	шт
	1

	15
	Куртка утепленная мужская 64-66/182-188
	шт
	2

	16
	Куртка утепленная мужская 72-74/182-188
	шт
	2

	Описание внешнего вида модели 
Куртка мужская зимняя «Прогресс» предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования». Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и ленту «контакт» с ветрозащитной планкой. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном. По линии талии расположена кулиса, в которую вставлен шнур для прилегания изделия по фигуре, выходящий петли в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки. Низ куртки обработан обтачкой. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка. Полочки с накладными нижними карманами с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой. От горловины полочки к пройме настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм. Спинка с удлинённым фигурным низом. В верхней части спинки (по ширине) настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм. Рукава втачные, одношовные. Рукава заканчиваются притачными манжетами состоящие из двух частей: с эластичной тесьмой и без эластичной тесьмы. Часть, которая без эластичной тесьмы, утеплена. На рукавах настрочена светоотражающая полоса (СОП) шириной 50 мм по наклонной линии. Воротник-стойка утепленный, втачной. К воротнику пришиты 4 пуговицы для пристёгивания капюшона. Капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель. По лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура, выходящего через технические отверстия. Концы шнура с наконечниками. Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. На левую полочку подкладки настрочен нагрудный накладной карман из ткани верха. На внутренний карман подкладки настрочена этикетка ФИО
	Основной материал:
	Ткань "Оксфорд" 100% полиэстер, плотность 80-90 гр/м2, ВО-пропитка

	Климатический пояс:
	III, особый

	Защитные свойства:
	Тн , Мп , З , Ми

	Вид центральной застежки (куртка):
	Закрытая (молния/планка на ленте контакт)

	Наличие СОП:
	Да

	Цвет:
	Темно-серый

	ГОСТ:
	12.4.280-2014,12.4.303-2016

	Материал подкладки:
	100% п/э

	ТР ТС:
	019/2011

	Утеплитель:
	"Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 воротник, капюшон




	17
	Костюм утепленный мужской 52-54/170-176
	шт
	1

	18
	Костюм утепленный мужской 64-66/170-176
	шт
	1

	Костюм зимний  состоит из куртки и полукомбинезона, предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и утепленную ветрозащитную планку застёгивающеюся на четыре ленты–контакт. Ветрозащитная планка настрачивается от линии втачивания воротника до низа изделия. Куртка с притачной утепленной подкладкой, съёмным утеплённым капюшоном. Полочки на кокетках. Кокетки состоят из двух частей: нижней и верхней (цельнокроеной с кокеткой спинки) из основной ткани, простеганной вертикальными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. По линии стачивания кокетки с нижней частью полочки настрочен СОП 50 мм. Нижняя часть полочки состоит из двух частей: центральной из основной ткани и бочка из отделочной ткани. Полочки с верхними накладными фигурными карманами, состоящими из двух частей. Малые карманы с разделительными вертикальными строчками. Фигурные клапаны из отделочной ткани, застёгивающиеся на ленту-контакт, верхними срезами входят в шов притачивания кокетки. В нижний шов притачивания накладного кармана правой полочки вставлена пата с металлическим полукольцом. В нижней части рельефного шва, соединяющего центральную часть с бочками, расположены внутренние карманы с вертикальным входом, застегивающимися на молнию. Вход в карман оформлен фигурной втачной листочкой из отделочной ткани. Спинка на кокетке, на шов притачивания кокетки настрочен СОП 50мм. Средняя часть спинки из трех частей: центральной из основной ткани и бочков из отделочной ткани. Нижняя часть спинки с фигурным отлетом из основной ткани. Низ обработан обтачкой. Рукава втачные, по низу рукава настрочен СОП 50мм (по разметки на лекалах). В боковых частях рукава фигурные вставки из отделочной ткани. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25мм. На подкладку рукава настрочен трикотажный напульсник. Воротник втачной, стойка. В шов стачивания верхнего воротника и кокеток вставлена планка для пристегивания капюшона с одной частью тесьмы молния. В шов втачивания нижнего воротника и утепленной подкладки вставляется вешалка и основная этикетка. Капюшон утепленный, состоит из центральной и боковых частей. Капюшон пристёгивается к куртке на тесьму «Молния», регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на одну часть ленты-контакт. Верхняя часть капюшона с регулировочной патой фиксируется на лентуконтакт. По лицевому вырезу вставлен стеганый козырек. Отделочная строчка по лицевому вырезу идет на 1-2 мм от края и на 25 мм от первой строчки. Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен верхний накладной карман из основной ткани, застегивающийся на ленту-контакт, на карман настрочена этикетка ФИО. На уровне талии кулиса с эластичным шнуром, выходящим через люверсы в подборте, который регулируется двухдырочными фиксаторами. Рукава подкладки одношовные. В нижней части настрачивается трикотажный напульсник в соответствии с разметкой в лекалах. Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты основной, отделочной, контрастной ткани. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми. Полукомбинезон с центральной застёжкой на тесьму «молния», высота сиденья регулируется бретелями с открытыми участками помочной резинки и фастексами. Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, простеганной в соответствии с разметкой в лекалах. Передние половинки брюк с отрезной грудкой, на обе части которой настрочены фигурные накладные карманы с фигурными клапанами из отделочной ткани, застегивающимися на ленту контакт. На левом кармане проложена разделительная строчка. В нижней части передних половинок боковые карманы с наклонным входом. Бочок кармана выполняется из отделочной ткани, в верхней части закрепка параллельно поясу. В нижней части входа в карман закрепки перпендикулярно входу. Передние половинки с усилительными накладками в области колена из отделочной ткани. Нижний срез накладки вставляется под СОП 50 мм настроченный в районе голени. На левой половине в районе бедра расположен накладной карман с дополнительным карманом, разделенным строчками, закрывающийся фигурным клапаном с лентой-контакт, карман заходит на заднюю половину брюк. Задние половинки брюк с участком эластичной тесьмы в районе талии. Накладным фигурным карманом на правой задней половинке. В боковой шов притачивания кармана вставлена пата, которая другим концом вставляется вбоковой шов. В нижний шов накладного кармана вставлена верхняя часть кармана для инструментов, состоящего из двух частей, одним срезом входящими в боковой шов. В районе голени настрочен СОП шириной 50мм. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм. По низу шаговых швов настрочен фигурный усилитель из отделочной ткани. Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. В средний шов задней части вставлена основная этикетка. На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО 
	Комплектность:
	Куртка, полукомбинезон

	Основной материал:
	Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность 135 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

	Климатический пояс:
	IV, особый

	Защитные свойства:
	Ми , Тн , Мп , З

	Усиления (накладки):
	Колени

	Вид центральной застежки (куртка):
	Закрытая (молния/планка на ленте контакт)

	Наличие СОП:
	Да

	Цвет
	Темно-серый/черный

	ГОСТ:
	12.4.280-2014,12.4.303-2016

	ТР ТС:
	019/2011

	Утеплитель:
	"Шелтер" 450 гр/м2 спинка и полочки, 300 гр/м2 рукава, воротник и полукомбинезон, 150 гр/м2 капюшон




	19
	Костюм утепленный сварщика 48-50/170-176
	шт
	2

	20
	Костюм утепленный сварщика 60-62/170-176
	шт
	1


Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц.  Спинка с кокеткой. Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части. Карман располагается в шве полочки и боковой части. Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани.  Рукава двухшовные,  втачные, с внутренними манжетами.
Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью,  застёжкой в боковых швах,  с внутренними боковыми карманами.
Расположение спилка: Передняя, задняя кокетки. Полочки, верхняя часть рукавов. Передние половинки брюк ниже шагового шва.
Материал:
Брезент пл.550гр. Арт.11292ОП  50% Лён, 50% х/б
Спилок КРС  (толщина 0,9-1,2)
Подкладка бязь 100% х/б
Утеплитель ватин п/ш 250 гр. – 2 слоя
	ГОСТ
	ГОСТ 12.4.250-2019 , ГОСТ Р 12.4.236-2011

	Соответствует требованиям
	ТР ТС 019/2011
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