      Техническое задание

         на поставку сантехнических материалов для

 АО «Завод «Фиолент»
	№ п/п 
	Наименование материалов
	Характеристика
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Герметик силиконовый, белый (фас.300 мл)
	ГОСТ Р 57400-2017
	шт
	7

	2
	Фланец 32-16-01-1-В-Ст 20-IV 
	ГОСТ 2246-70
	шт
	20

	3
	Фланец 40-16-01-1-В-Ст 20-IV
	ГОСТ 33259-2015
	шт
	10

	4
	Фланец 50-16-01-1-В-Ст 20-IV
	ГОСТ 33259-2015
	шт
	20

	5
	Муфта комбинированная разъемная - ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 33259-2015
	шт
	30

	6
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	40

	7
	Муфта комбинированная разъемная - ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	42

	8
	Муфта комбинированная разъемная - НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	38

	9
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	22

	10
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	24

	11
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 32415-2013
	м
	52

	12
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	30

	13
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	48

	14
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	50

	15
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	20

	16
	Опора РР-RC Ø25 с креплением 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	50

	17
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	м
	28

	18
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	30

	19
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	45

	20
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	80

	21
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	24

	22
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	14

	23
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	24
	Опора РР-RC Ø32 с креплением 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	122

	25
	Сгон 25 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	10

	26
	Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм
	ГОСТ 8969-75
	секций
	70

	27
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 31311-2005
	м
	88

	28
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 40х6,7 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 31311-2005
	м
	40

	29
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	10

	30
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 31311-2005
	шт
	20

	31
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	10

	32
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х25х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	33
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	34
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	35
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт.
	22

	36
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт.
	4

	37
	Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	38
	Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	39
	Муфта комбинированная неразъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	40
	Муфта комбинированная неразъемная -  ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	41
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 Мпа


	ГОСТ 32415-2013
	шт
	12

	42
	Муфта комбинированная неразъемная НР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	43
	Опора (кронштейн) PP-R 40 с креплением
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	30

	44
	Муфта сталь 3/4"
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	45
	Муфта сталь 1" 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	46
	Муфта сталь 1 1/4"
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	47
	Сгон 20 ГОСТ 8969-75
	ГОСТ 8966-75
	шт
	2

	48
	Сгон 32 ГОСТ 8969-75
	ГОСТ 8966-75
	шт
	2

	49
	Радиатор стальной панельный 500/22/2000 боковое подключение
	ГОСТ 8966-75
	шт
	4

	50
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	ГОСТ 8966-75
	м
	44

	51
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 8969-75
	шт
	10

	52
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 8969-75
	шт
	20

	53
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 31311-2022
	шт
	30

	54
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	20

	55
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	56
	Кран шаровой 25 мм полипропиленовый PP-R, белый 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	1

	57
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	4

	58
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	8

	59
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	2

	60
	Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение
	ГОСТ 32415-2013
	шт
	12

	61
	Фланец 65-16-01-1-В-Ст 20-IV
	ГОСТ 33259-2015
	шт
	10

	
	
	
	Усл. ед
	1385

	
	
	
	
	


1. Требования к качественным характеристикам товара.

1.1. Поставляемые сантехнические материалы должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

1.2. Поставляемые сантехнические материалы должны являться новыми, ранее не использованными, не должны иметь дефектов. Дата изготовления всего товара - не ранее 2022г.

1.3. Качество поставляемого Товара, а также его упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям межгосударственных или государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ или ГОСТ Р), либо документу о качестве производителя.

1.4. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться удостоверением качества и/или иными документами о качестве товара, представляемыми Поставщиком покупателю.

1.5. Гарантийные обязательства на Товар составляет 12 месяцев с момента его поставки Покупателю.
1.6. В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного Товара в период гарантийного срока, препятствующих его нормальной эксплуатации, Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного обращения Покупателя, обязан заменить Товар на исправный. 
Начальник ОМТО 
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А.В. Андреев
