Приложение № 1
к документации запроса технико-коммерческих предложений
АО «Кисловодская сетевая компания»


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Коммерческий учет – процесс сбора, обработки, передачи и хранения данных о фактических объемах производства и потребления электрической энергии (мощности) участниками оптового и розничного рынков в соответствующих группах точек поставки, полученных расчетным путем на основании показаний средств измерений.
ПАК - Программно-аппаратный комплекс
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ИСУ, ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии;
ИВК – информационно-вычислительный комплекс;
ИВК ВУ – информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня;
НСИ – нормативно-справочная информация;
ПО – программное обеспечение;
ПУ – прибор учёта электроэнергии;
СУБД – система управления базой данных;
ТУ – точка учета электрической энергии;
УСПД – устройство сбора и передачи данных.
1. Общие данные
В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку Программно-аппаратного комплекса для организации верхнего уровня интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ПАК ИСУЭ).
2. Требования к составу ПАК ИСУ и составу работ
2.1. Общие требования
Поставляемый ПАК должен обеспечивать для Заказчика функционал Интеллектуальной системы учета (ИСУ) в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №522-ФЗ от 27.12.2018 и Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г при условии соответствия установленным требованиям остальных компонентов ИСУ - каналов связи, приборов учёта, УСПД, их настроек.
ПАК должен поставляться в преднастроенном виде, включая:
•	актуальные версии встроенного ПО сервера (firmware, BIOS)
•	предустановленное системное ПО – ОС и СУБД
•	настроенную схему резервного копирования конфигурации сервера, прикладного ПО и СУБД
•	преднастроенное устройство синхронизации времени УСВ-3
•	преднастроенный сетевой интерфейс управления и мониторинга
•	предустановленное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» с возможностью входа пользователей в систему через веб-интерфейс
•	готовность подключения модемов через интерфейс RS-232
•	готовность к эксплуатации, вводу в ПО «Пирамида 2.0» на опрос приборов учета.

ПАК должен обеспечивать сбор данных не менее чем с 30 000 точек учета, одновременную работу 2 пользователей уровня «Администратор» и 3 пользователей уровня «Пользователь», иметь новую бессрочную простую (неисключительную) лицензию на прикладное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» и характеристики сервера, обеспечивающие необходимую производительность. Замена прикладного ПО «Пирамида 2.0» другой платформой не допускается; ранее приобретенная лицензия Заказчика не учитывается.
2.2. Состав ПАК
ПАК должен включать следующий состав оборудования и системного ПО: 
1. Лицензия на программное обеспечение "Пирамида 2.0", включая личный кабинет потребителя на 15 000 учётных записей, 30 000 точек учёта и дополнительные модули – состав в соответствии с табл. 1:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	

	1
	«Пирамида 2.0 Сервер»
	1 
	Включает стандартную НСИ, базовые функции сбора, хранения, обработки и представления данных в виде отчётов.
Включает базовую лицензию для установки на 1 сервер под управлением ОС семейства Windows.

	2
	«Пирамида 2.0 Расширение платформы»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии ПО «Пирамида 2.0» для обеспечения возможности установки на сервер под управлением ОС
семейства Linux (включая Debian, Ubuntu, CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux, Astra Linux, Альт, РЕД ОС и прочие).

	3
	«Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии»
	30 000 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 ТУ электроэнергии

	4
	«Пирамида 2.0 Портал Потребителей»
	15 000 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации личного кабинета потребителей с доступом к характеристикам и состоянию приборов учёта, данным
потребления энергоресурсов, параметрам качества электрической сети, передачи показаний приборов учёта, функцией обратной связи, в соответствии с требованиями к минимальному набору функций ИСУ. Портал потребителей реализован на базе вебинтерфейса и в виде приложения для Android.

	5
	«Пирамида 2.0 АРМ Администратора»
	2 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Администратора с функциями конфигурирования и управления Системой через Веб-интерфейс.

	6
	«Пирамида 2.0 АРМ Пользователя»
	3 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android.

	7
	«Пирамида 2.0 НСИ»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации гибкой подсистемы НСИ, конструктором справочников и классификаторов.

	8
	«Пирамида 2.0 Аналитика»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» аналитическими функциями, включая мониторинг и карта сбора, балансирование, достоверизацию данных потребления энергоресурсов.

	9
	«Пирамида 2.0 Тревоги»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями конструктора тревог и подсистемой аварийных нотификаций через нативные приложения, SMS, e-mail.

	10
	«Пирамида 2.0 Отчеты Excel»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» визуальным конструктором отчётов, встроенным в оболочку Microsoft Excel.

	11
	«Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ»
	1 
	«Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность описания субъекта и организации контролируемого информационного взаимодействия с АО «АТС» с использованием макетов XML в соответствии с регламентами ОРЭ.

	12
	«Пирамида 2.0 Заявки»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями выполнения управляющих воздействий на приборы учёта
и других критических операций через заявки, требующие подтверждения уполномоченным пользователем. Заявки могут быть сформированы из интерфейса пользователя, из личного кабинета потребителей, средствами межсистемного взаимодействия

	13
	«Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие»
	1 
	Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией взаимодействия с внешними информационными системами на базе стандарта МЭК 61968 с применением соответствующего открытого Веб-сервиса в объёме передачи данных энергопотребления.
Применяется для работы с различными корпоративными технологическими системами, биллинговыми и расчётными комплексами, включая SAP, 1С, Omni-US и т.п.



Также Исполнителем должна быть предоставлена демоверсия для тестирования функционала сроком не менее 6 месяцев модуля «Пирамида 2.0 Субъект РРЭ», включающего расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность организации контролируемого информационного взаимодействия с субъектами РРЭ с использованием специализированных форматов.
По истечение срока тестирования функционал модуля деактивируется. Для сохранения функциональности модуля Заказчик может дополнительно приобрести по прайс-листу производителя, расширив объём права и функционал.


2. Сервер, модель которого включена в реестр отечественной радиоэлектронной продукции (реестр Минпромторга) с характеристиками не хуже, чем:
	Параметр
	Значение

	Конструктивное исполнение
	Тип корпуса: Стоечный (Rackmount). Высота: не более 2U. Комплект монтажных направляющих (рельс) для установки в стандартную серверную стойку 19” включен в комплект поставки.

	Конфигурация платы
	16 × SATA3 с поддержкой RAID 0/1/5/10 (физические коннекторы: 4 × Slimline x4) 
2 слота М.2 M-key в режиме PCIe 4 x2/SATA с поддержкой форм-факторов 2230/2242/2260/2280/22110
15 портов MCIO для подключения NVMe-накопителей
Райзер карта 1 слот PCI-E x16 5.0 + 2 слота PCI-E x8 5.0 (Отсек А)
Райзер карта 1 слот PCI-E x8 внутренний
Райзер карта 2 слота PCI-E 5.0 (2х8 или 1x16), Отсек C (слоты активны при установке второго процессора)
1 OCP 3.0, с функцией NCSI OCP 3.0
Внутренние интерфейсы: 1 встроенный интерфейс USB 3.0

	Централизованная система управления и мониторинга
	Порт управления RJ45 1 Гбит/с.
Поддержка Redfish, SNMP, IPMI2.0 и iKVM/HTML5 
Система мониторинга (лицензия для подключения одного устройства), совместимая с системой мониторинга Депо имеющихся серверов Depo Storm 3500A2R
Наличие встроенной базы моделей поддерживаемых устройств, обеспечивающая совместимость централизованной системы мониторинга и управления с поставляемым оборудованием.
Русский язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга.
Наличие руководства администратора на русском языке.
Техническая поддержка на русском языке.

	Процессор
	2 процессора, поколение не ниже 5-го, каждый 16 ядер, 32 потока, 2,8 ГГц, 24 МБ кэш, Поддержка инструкций виртуализации и векторных вычислений (AVX-512).

	Оперативная память
	32 слота памяти для установки модулей памяти DDR5 ECC Reg, c пропускной способностью до 5600 МT/c. Поддержка механизмов зеркалирования памяти и резервирования памяти. Поддержка суммарного объёма оперативной памяти до 8 Тб.
Общий установленный объем памяти: не менее 256 ГБ: 8 x 32 ГБ DDR5 ECC REG 5200 MHz

	Контроллер RAID
	Дискретный аппаратный контроллер. Интерфейс подключения: PCIe Gen4 x8. Количество портов: не менее 8. Поддержка уровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Объем кэш-памяти: наличие выделенной кэш-памяти не менее 4 Гб. Защита кэш-памяти: наличие модуля защиты (Supercap/Flash Backup Unit) для сохранения данных из кэша при сбое питания. Поддержка накопителей: SAS, SATA, NVMe (Tri-Mode).

	Защита кэша контроллера
	Батарея для Broadcom MegaRAID 9460-8i/16i/9480-8i8e

	Дисковый массив 1
	2 x 480 ГБ SSD M.2 -накопитель NVME в аппаратном RAID-1 массиве

	Дисковый массив 2
	4 x 960 ГБ SSD 2.5' SATA-накопитель не более 1 перезаписи объема в день

	Дисковый массив 3
	2 x 2000 ГБ накопитель 2.5”

	Дисковая корзина
	Корзина горячей замены на 8 накопителей SATA/SAS/NVME + 4 накопителя SATA/SAS  без экспандера

	Слот расширения
	Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/c, RJ-45

	Слот расширения
	Сетевая карта, 2 порта, 10 Гбит/с, RJ-45 с трансиверами SFP+

	Модуль удаленного управления
	Интегрированный порт управления с выделенным портом, совместимость с системой мониторинга Депо

	Блок питания
	Сдвоенный блок питания 1600 Вт (2x1600 Вт)

	Комплект для монтажа в стойку
	Комплект рельс, регулируемая длина 660мм ~ 838мм

	Гарантия и дополнительный сервис
	3 года гарантии/поддержки, реакция на следующий рабочий день, ремонт на месте расположения оборудования



3. Сервер последовательных портов, не менее 4 портов RS232, интерфейс Ethernet.
4. Лицензия на ОС с поддержкой 3 года из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.
5. Лицензия на СУБД на 8 ядер CPU с поддержкой 3 года в режиме 24*7 из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.

Совместимость предлагаемых к поставке сервера, ОС и СУБД с прикладным ПО «Пирамида 2.0» и достаточность их характеристик для работоспособности ПО должны быть подтверждены письмом разработчика ПО «Пирамида 2.0».

2.3. Состав работ
Исполнителем должны быть выполнены:
1. Поставка ПАК до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.
2. Пусконаладочные работы по настройке ПАК, вводу на опрос в ПО "Пирамида 2.0" приборов учёта в объёме до 1000 шт., разработка схемы импорта приборов.
3. Проведение курса консультирования по теме «АИИС на базе ПО „Пирамида 2.0“, уровень — „Администратор“» для 2 специалистов Заказчика на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Расходы Исполнителя на проведение курса, включая выезд специалистов, включены в цену Договора.
Срок поставки ПАК, предоставления неисключительных прав на ПО и выполнения ПНР — 30 календарных дней с даты заключения Договора. Включение в курс консультирования — по графику курсов по согласованию Сторон.
3. Требования к прикладному программному обеспечению ИСУ
Прикладное ПО в составе ПАК должно соответствовать указанным требованиям:
3.1. Требования к архитектуре
ПО обладает архитектурой, обеспечивающей выполнение следующих характеристик:
1) Поддержка многопоточности и многозадачности функционирования серверной части ИВК на базе ПО и интерфейса, в том числе возможность формирования отчётов, запросов одновременно с уже запущенными аналогичными процессами.
2) Архитектурная модель и платформа ПО, а также технология разработки компонентов обеспечивают развитие путём добавления новых модулей и интеграции с новыми приложениями и новым оборудованием.
Каждый компонент серверной части ИВК на базе ПО имеет возможность установки на выделенный сервер, включая возможность размещения обслуживающих публичных сервисов компонента в DMZ (DMZ – сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных). В то же время не исключена возможность консолидации двух и более произвольных компонент на одном и нескольких выделенных серверах.
АРМ пользователей любой категории, представленные Веб-кабинетами, осуществляют подключение к серверной части ИВК с использованием сети Интранет и Интернет (в зависимости от выбранной модели доступа) и защищённого (безопасного) соединения.
ПО обеспечивает:
-	возможность распределения нагрузки на несколько серверов определённой роли (горизонтальное масштабирование) – сбора данных, расчётов, веб-доступа – путём установки на серверы компонентов ПО, отвечающих за соответствующие функции.
-	при использовании масштабирования серверов – доступ к данным всей распределённой системы в прозрачном режиме без необходимости проведения процедур отложенной передачи данных (синхронизации, репликации) и дополнительных манипуляций с СУБД.
-	управление параллельными серверами всех прикладных ролей (сбор, расчёты, веб-доступ) из общего интерфейса.
-	возможность разделения реляционных баз данных на оперативную и архивную базы с управлением из общего интерфейса прикладного ПО.
-	исключение необходимости синхронизации НСИ между параллельными серверами
и сопутствующих коллизий.
	Расширение лицензии ПО должно обеспечиваться приобретением и заменой ключевого файла без необходимости переустановки ПО и конвертации базы данных.
3.2. Поддержка системного ПО
ПО функционирует на различных уровнях ИВК с использованием следующего системного ПО и поддержкой всех приведённых ниже вариантов:
ОС семейства Linux:
· Ред ОС
· Astra Linux Special Edition
· Альт Сервер
СУБД:
· Arenadata Postgres
· Postgres Pro
· Arenadata Prosperity
· Тантор
· Microsoft SQL Server (версия 2008 и выше)
· [bookmark: bookmark156]Oracle Database (версия 10g и выше)
· [bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark157]MongoDB.

АРМ корпоративных пользователей:
· ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).
· Офисное ПО – Microsoft Excel 2007 и старше, Adobe Reader 9 и старше, LibreOffice версии 3 и старше, «Мой офис», «R7-Офис», 

АРМ публичных пользователей (потребителей, физических и юридических лиц)
· ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).

В качестве браузеров для реализации веб-интерфейса всех категорий пользователей для приведённого перечня платформ в ПО поддерживаются следующие актуальные версии:
· Google Chrome (версия 80 и выше)
· Mozilla Firefox (версия 72 и выше)
· Microsoft Edge (версии 75 и выше)
· Яндекс Браузер (версия 19 и выше)
· Safari (версия 13 и выше)
· Opera (версия 66 и выше).

3.3. Требования к мобильным платформам
Для приведённых мобильных платформ на соответствующих открытых площадках официально опубликованы нативные приложения, дублирующие функции корпоративных и публичных (потребителей, физических и юридических лиц) Веб-кабинетов:
· RuStore, Google Play для ОС Android 4.0 и более поздних версии ОС;
Каждое из опубликованных приложений доступно для свободного скачивания и оптимизировано:
· под планшеты;
· под смартфоны.
Авторизация в приложения осуществляется через логин и пароль корпоративных пользователей Заказчика. 
3.4. Требования к интерфейсу пользователя
Интерфейс всех категорий пользователей ПО организован на базе Веб-интерфейса с использованием кроссбраузерных Веб-технологий и стандартов (включая HTML5, CSS3 и JavaScript).
Интерфейс пользователя поддерживает многозадачность и возможность одновременной работы из нескольких вкладок одного Веб-браузера.
3.4.1. Брендирование и кастомизация интерфейса
Для соответствия фирменному стилю и интеграции ПО имеет возможность брендирования – настройки цветовой схемы основного интерфейса ПО:
· настройка цветовой схемы интерфейса - основной цвет, цвета шрифта на фоне основного цвета, выделения, шрифта на фоне выделения, чередования, шрифта на фоне чередования, разделов настройки, функциональных разделов, системных разделов, кнопок управления
· установка произвольного логотипа, отображаемого в заголовке основного экрана интерфейса ПО
· настройка цветов и установка логотипа производятся в основном интерфейсе ПО. Настройка цветов проводится заданием цветовых кодов HTML для каждого типа элемента интерфейса с возможностью выбора из палитры без необходимости ручной правки файлов шаблонов и стилей. Настройки сохраняются при обновлении версий ПО.
3.5. Требования к функциям Программного обеспечения
3.5.1. Требования к подсистеме НСИ
Подсистема НСИ ПО содержит описатель справочников и иерархические (древовидные) представления объектов системы.
3.5.1.1. Справочники
Системные справочники, которые по умолчанию содержатся в ПО:
· абоненты, юридические лица;
· измерительные трансформаторы;
· приборы учёта;
· УСПД и концентраторы;
· SIM-карты.
Также предусмотрен конструктор справочников, при помощи которого реализуются как функции добавления пользовательских полей в существующие системные справочники, так и конструирование новых справочников произвольного назначения с произвольным набором полей и наполнением.
Поля справочников имеют возможность относиться как к простым типам (целое, вещественное, строковое, логическое, метка времени), так и ссылаться на элементы прочих справочников.
3.5.1.2. Иерархические представления
ПО содержит функцию классификации через построение иерархических представлений, которые позволяют описывать различные элементы системы, прежде всего ТУ, в привязке к различным формам древовидного описания, причём:
· количество типов и количество самих иерархических представлений не ограничено, имеется возможность создавать и редактировать новые реестры (справочники) с произвольной структурой и назначением;
· глубина формирования иерархического представления не ограничены по количеству используемых типов (классов) объектов и возможных уровней иерархии;
· правила построения иерархических представлений гибко настраиваются.
Предусмотрены следующие системы классификации ТУ:
· коммерческий и технический учёт;
· описание топологии электрической сети, включая определение схемы питания с градацией по уровням напряжения и привязкой потребителей;
· описание географической привязки объектов учёта;
· прочие возможные системы классификации реализовываются настройками ПО.
· удаление и изменение параметров объекта в одном из классификаторов, транслируется на тот же объект других классификаторов.
3.5.1.3. ГИС (Картография)
ПО должно обеспечивать возможность позиционирования объектов системы на географической карте с использованием подложек следующих поставщиков геоинформационных решений:
· OpenStreetMap;
· Google Maps;
· Яндекс Карты;
· 2Гис.
3.5.1.4. Фильтрация и поиск
Подсистема НСИ готова к работе с большим количеством элементов справочников и иерархических (древовидных) представлений. Для оптимизации работы с компонентами НСИ ПО содержат следующие встроенные функции:
· поиск и фильтрация по одному и по  совокупности критериев с возможностью установки логического соответствия между критериями (по принципам И/ИЛИ/НЕ);
· группировка справочников по значениям различных полей;
· динамическая дозагрузка в интерфейс пользователя содержимого справочников и иерархических представлений по мере необходимости, функции «пейджинга», для минимизации нагрузки на каналы связи и на АРМ пользователя.
3.5.2. Требования к подсистеме сбора данных и взаимодействия с внешними системами
ПО обеспечивает возможность полнофункциональной поддержки технических средств учёта согласно требованиям настоящего Технического задания, указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию:
· сбор данных с технических средств учёта, включая ПУ, УСПД, концентраторы, с использованием различных технологий связи в автоматическом режиме по расписанию и в ручном режиме;
· возможность локального сбора данных с ПУ с помощью инженерного пульта (мобильный АРМ) с автоматическим переносом данных в единую базу (при наличии соответствующих лицензий на компоненты мобильного АРМ);
· чтение с ПУ текущего времени;
· запись в ПУ тарифных расписаний, лимитов мощности для отключения реле нагрузки, передача на ПУ команды включения и отключения встроенного реле нагрузки, команды установки времени.
Подсистема сбора данных оптимизирована для работы с большим количеством GSM-соединений и GPRS-сессий, оперируя консолидированным справочником SIM-карт и поддерживает функцию управления модемным пулом с групповым управлением и разделением на обслуживающих операторов сотовой связи.
ПО имеет возможность выполнять сбор данных с ПУ и УСПД с задержкой до одних суток, при условии работоспособности измерительного оборудования, оборудования сбора данных и каналов связи.
ПО должно обеспечивать автоматическую синхронизацию времени на уровне ПУ и УСПД с точностью до 5 секунд в сутки, в том числе посредством модуля образцового времени, получающего информацию о точном времени от датчиков.
Подсистема сбора данных должен обеспечивать возможности:
· исключения повторного сбора ранее полученных данных учёта;
· настройки одного основного и произвольного количества резервных маршрутов опроса с указанием приоритета их использования;
· использования для определения маршрута элемента реестра (справочника) сотовых операторов и SIM-карт;
· определения в системе модемного пула, состоящего из произвольного количества модемов и комплексно используемого для организации коммутируемых соединений с ПУ и УСПД;
· опрос в ручном режиме параллельно нескольких ПУ и УСПД;
· предоставления пользователю обобщенной и детализированной информации о ходе выполнения сценариев опроса с её представлением в табличном и/или графическом виде.
Настройка подсистемы сбора предусматривает:
· возможность создания сценариев сбора данных в привязке к ветви иерархии ТУ и всем входящим в неё ПУ;
· возможность при добавлении в ветвь иерархии нового ПУ и УСПД от пользователя не требуется дополнительных действий для включения этого ПУ и УСПД в сценарий сбора данных.
ПО поддерживает:
· опрос приборов учёта по протоколу СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020 "Требования к протоколам обмена информации между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета"). Предусмотрен приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2020 N 788 «Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между компонентами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к такой системе»;
· информационный обмен по стандарту обмена данными между интеллектуальными системами учета электрической энергии (мощности) (ПОДИС), утверждённому приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 1234;
· информационный обмен по открытому программному интерфейсу приложения (API), снабжённому описанием для автоматизированного обмена данными и использования функций ИСУ.
API предусматривает возможности:
· автоматических приёма и передачи описаний объектов НСИ и их атрибутов, справочников приборов учёта, каналообразующего оборудования, физических и юридических лиц, трансформаторов;
· автоматических приёма и передачи всех поддерживаемых данных учёта, событий ПУ и всей системы;
· настройки регламента и расписания автоматических приёма-передачи данных через механизм заданий информационного обмена в основном интерфейсе ПО;
· шифрования трафика, передаваемого по API, авторизацию субъекта информационного обмена с парольной защитой;
· при приёме данных по API – возможность автоматически создавать новые ТУ и объекты НСИ в соответствии с импортируемой информацией, при передаче данных – автоматически передавать данные по новым объектам, добавленным в ветвь иерархии, для которой организована передача НСИ;
· приёма и передачи команд включения/отключения встроенного реле ПУ и установки лимита мощности ПУ.
3.5.3. Требования к функциям хранения данных
Хранение данных осуществляется в специализированной БД, находящейся под управлением одной из обязательных к поддержке СУБД.
ПО обеспечивает функцию разделения данных по источникам получения для обрабатываемых ТУ (сопоставленный на целевой период времени ПУ, информационный обмен, ручной ввод и т.д.) с параллельным хранением всех массивов данных в БД. Для различных источников получения данных, в привязке к узлам системы и конкретным ТУ, также предусмотрена функция установки приоритетности.
Для каждого значения измерения в БД определены следующие параметры:
· значение измерения;
· метка времени измерения;
· метка времени занесения измерения в БД;
· источник данных;
· единица измерения;
· статус измерения (признак достоверности).
ПО обеспечивает функции:
· поддержки реляционных и документно-ориентированных NoSQL СУБД Заказчика
· горизонтального разделения (шардинг) БД PostgreSQL и Postgres Pro
· периодического (настраиваемого Заказчиком) автоматического архивирования БД с настройкой из собственного интерфейса и возможностью указать предельное количество резервных копий
· периодической автоматической оптимизации БД по настраиваемому Заказчиком расписанию с настройкой из собственного интерфейса ПО
· ограничения глубины хранения индивидуально по различным параметрам и группам ТУ (ветвям иерархии) с расписанием автоочистки и контролем длительности очистки с настройкой из собственного интерфейса ПО.
3.5.4. Требования к функциям представления данных
ПО содержит стандартные функции представления данных за выбранный интервал времени в рамках интерфейса АРМ пользователей, включая:
· отображение данных текущего и интервального энергопотребления по ТУ в табличной и графической формах с отображением в веб-интерфейсе в виде:
- линейных графиков;
- круговых диаграмм;
- диаграмм с отображением долей потребления выбранных точек учёта от общего потребления;
- гистограмм, в т.ч. с накоплением.
· отображение журналов событий по объектам системы в табличной форме;
· отображение событий приборов учёта – в том числе несанкционированных воздействий, отклонения напряжения от нормативных значений с расчётом глубины и длительности отклонений;
· отображение параметров электрической сети в табличной форме и в форме векторной диаграммы;
· отображение состояния описанных в системе коммутационных аппаратов.
Стандартные функции представления расширены с помощью функций подсистемы генерации отчётных форм.
3.5.5. Требования к подсистеме аналитических функций
Подсистема аналитических функций ПО предусматривает следующие функции:
1) Контроль полноты сбора данных – визуально понятная карта в привязке к иерархическим представлениям, где показан процент сбора данных по узлам системы с представлением сопутствующей диагностической информации.
2) Визуально понятная карта связи с оборудованием в привязке к иерархическим представлениям, где показан статус наличия и отсутствия связи и собранных данных с ПУ и УСПД при выбранной глубине пропадания связи с представлением сопутствующей диагностической информации.
3) Балансирование – карта балансов по узлам распределительной сети, включая данные по фактическому, допустимому небалансам и уровню потерь. Функция балансирования реализована с учётом анализа топологии сети и известных метрологических характеристик измерительных комплексов. Предусмотрен конструктор балансов, позволяющий сконфигурировать схему расчёта баланса для выбранного объекта системы.
4) Контроль качества электроэнергии – сводное представление наличия и отсутствия нарушений качества электроэнергии для выбранного узла иерархии сети за выбранный период с отображением нарушений ПКЭ, прерываний электроснабжения и превышения соотношения активной и реактивной мощности с отображением суммарной и удельной длительности нарушений.
5) Достоверизация – карта достоверности данных, оперирующая совокупностью алгоритмов и критериев, позволяющих оценить достоверность полученных данных.
6) Прогнозирование – расчёт прогнозных объём потребления и отпуска на основе исторических данных.
7) Расчёт фактической и резервируемой мощности.
8) Типовой график нагрузки.
9) Замещение данных – возможность ручной модификации и замещения данных с помощью различных методик и алгоритмов.
ПО производит расчёт следующих показателей:
· суммарное энергопотребление объекта;
· суммарное энергопотребление ТУ;
· потери в линии электропередачи и силовом оборудовании;
· баланс по элементам распределительной сети;
· расчет «на лету» производных учетных показателей – показателей с большей дискретностью из показателей с меньшей дискретностью – объём потребления за час/сутки/месяц из значений 30-минутной энергии/мощности. Рассчитанные данные снабжаются соответствующим признаком и визуально выделяются в интерфейсе.
3.5.6. Требования к подсистеме генерации отчётных форм
Подсистема генерации отчётных форм ПО обладает следующими характеристиками:
· предоставляется возможность создавать шаблоны отчётных форм произвольной структуры и наполнения без необходимости привлечения разработчика ПО;
· конструктор отчётных форм встроен непосредственно в офисный пакет Microsoft Excel с использованием специализированной панели инструментов;
· предусмотрена возможность установки произвольного набора входных параметров для каждого шаблона отчётной формы;
· формирование отчётных форм выполняется в ручном, а также в автоматическом режиме с возможной отправкой по электронной почте;
· предусмотрена возможность формирование отчётных форм в фоновом режиме, даже при выходе пользователя из системы;
· формирование отчётных форм предусмотрено в различных форматах, включая Microsoft Excel и Adobe Pdf, в том числе и на мобильных платформах.
3.5.7. Требования к подсистеме тревог
ПО содержит встроенную подсистему тревог, включая гибкий конструктор тревог, позволяющий определить список реакций и адресатов на каждую конкретную нештатную ситуацию.
Каждая тревога проходит процедуру квитирования и помещается в архив только после квитирования ответственным пользователем с текстовым комментарием.
Каналы оповещения пользователей о возникновении тревог:
· сообщение электронной почты на адрес ответственного пользователя;
· SMS-сообщение на номер ответственного пользователя;
· цветовая индикация в Веб-кабинете соответствующего пользователя;
· нотификации в мобильных платформах Google Android и Apple Store, выполненные по общим правилам соответствующих ОС.
3.5.8. Требования к подсистеме безопасности
Все Веб-серверы и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, поддерживают использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL и TLS, работая в протоколе HTTPS.
В основе подсистемы безопасности ПО лежит ролевая модель доступа. При этом роли определяют типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя определяется логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.
Для ролей и пользователей доступны следующие параметры и ограничения:
· права на объекты системы, включая ТУ в привязке к иерархическим представлениям;
· права на справочники, включая установку опции управления (Создание, Чтение, Редактирование, Удаление);
· права на отчёты;
· права на использование различных разделов интерфейса пользователя, выполнение различных операций, использование различных функций системы.
В ПО предусмотрены:
· защищённое хранилище паролей устройств;
· сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory без хранения паролей пользователей в ПО;
· журналирования всех действий пользователей с отображением журнала с возможностью фильтрации по периодам, типам событий, действий, пользователям;
· встроенная политика требований к паролям пользователей - минимальная и максимальная длина пароля, обязательность использования цифр, символов в верхнем и нижнем регистрах, запрет применения стандартных простых паролей.
Модель безопасности ПО позволяет настраивать зоны доступа как в общесистемном режиме, так и в режиме ИСП, в том числе с разграничением полномочий внутри конкретного ИСП.
4. Требования к составу эксплуатационной документации
ПО сопровождается комплектом эксплуатационной документации (ЭД), в который входит:
1) Руководство по эксплуатации для администратора на русском языке.
2) Руководство по эксплуатации для пользователя на русском языке.
Комплект ЭД передается в составе комплекта ПО. Комплекс ЭД доступен в справочном разделе ПО для всех пользователей Заказчик и предоставлен на съемном носителе.
5. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания
Гарантийные обязательства в отношении поставленного оборудования и ПО осуществляются в течение 36 месяцев с даты передачи соответствующего компонента. Исполнитель обеспечивает устранение явных и скрытых ошибок ПО в течение указанного срока. Гарантия на результат ПНР составляет 36 месяцев с даты подписания документа приемки ПНР. Бессрочный срок использования прикладного ПО «Пирамида 2.0» не ограничивается гарантийным сроком.
Гарантийные обязательства и поддержку на серверное оборудование осуществляет его производитель.
В течение гарантийного периода выполняются гарантийные обязательства по исправлению ошибок в ПО, включая как скрытые, так и явные ошибки ПО.
6. Условия и требования к поставке
Упаковка товара должен обеспечивать его сохранность от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки и транспортные расходы входят в общую стоимость контракта. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов соответствуют требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.
Упаковка товара должен обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, транспортировке, хранении. Упаковка товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки. Упаковка не нарушена.
Силами и средствами Исполнителя осуществляется поставка до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.
К оборудованию должны быть приложены документы, предоставляемые производителем - паспорта (формуляры, этикетки), руководства по эксплуатации.



Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования
поддерживаемого программным обеспечением ИВК ИСУ

	№
	Производитель
	Тип оборудования
	Устройство
	№ СИ в Госреестре

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1 
	АО ГК "Системы и Технологии", ООО Завод "Промприбор"
	Счётчик электрической энергии
	КВАНТ ST1000-6
	52961-13

	2 
	
	
	КВАНТ ST1000-7 (СПОДЭС-1)
	61236-15

	3 
	
	
	КВАНТ ST1000-9 (СПОДЭС-2)
	71483-18

	4 
	
	
	КВАНТ ST2000-9
	52960-13

	5 
	
	
	КВАНТ ST2000-10 (СПОДЭС-1)
	61237-15

	6 
	
	
	КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС-2)
	71461-18

	7 
	
	
	КВАНТ СТ1 (СПОДЭС-3)
	86215-22

	8 
	
	
	КВАНТ СТ3 (СПОДЭС-3)
	86291-22

	9 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	СИКОН С1
	15236-03

	10 
	
	
	СИКОН С10
	21741-03

	11 
	
	
	СИКОН С70
	28822-05

	12 
	
	
	СИКОН С50
	65197-16

	13 
	
	
	СИКОН С110
	39438-08

	14 
	
	
	СИКОН С120
	40489-14

	15 
	
	
	SM160
	62017-15

	16 
	
	
	SM160-02
	62017-15

	17 
	
	
	SM160-02М
	71337-18

	18 
	
	Устройство связи (GSM)
	СИКОН ТС65
	—

	19 
	
	
	SDM-TC65
	—

	20 
	
	
	Link ST100
	—

	21 
	
	Устройство синхронизации времени
	УСВ-1
	28716-05

	22 
	
	
	УСВ-2
	41681-10

	23 
	
	
	УСВ-3
	64242-16

	24 
	АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"
	Счётчик электрической энергии
	СЭТ-4ТМ.02
	20175-01

	25 
	
	
	СЭТ-4ТМ.03
	27524-04

	26 
	
	
	СЭТ-4ТМ.02М
	36697-17

	27 
	
	
	СЭТ-4ТМ.03М
	36697-17

	28 
	
	
	СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС-1)
	36697-17

	29 
	
	
	ПСЧ-3ТМ.05
	30784-05

	30 
	
	
	ПСЧ-3ТМ.05Д
	39616-08

	31 
	
	
	ПСЧ-3ТМ.05М
	36354-07

	32 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05
	27779-04

	33 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05Д
	41135-09

	34 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05М
	36355-07

	35 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05МК
	64450-16

	36 
	
	
	СЭБ-1ТМ.01
	28621-05

	37 
	
	
	СЭБ-1TM.02
	32621-06

	38 
	
	
	СЭБ-1TM.02М
	47041-11

	39 
	
	
	СЭБ-2А.07
	25613-12

	40 
	
	
	СЭБ-2А.07Д
	38396-08

	41 
	
	
	СЭБ-2А.08
	33137-06

	42 
	
	
	ПСЧ-3А.06Т
	47121-11

	43 
	
	
	ПСЧ-3АРТ.07
	36698-08

	44 
	
	
	ПСЧ-3АРТ.07Д
	41136-09

	45 
	
	
	ПСЧ-3АРТ.08
	41133-09

	46 
	
	
	ПСЧ-3ТА.02
	16938-02

	47 
	
	
	ПСЧ-3ТА.03
	16938-02

	48 
	
	
	ПСЧ-3ТА.04
	16938-02

	49 
	
	
	ПСЧ-3ТА.07
	28336-09

	50 
	
	
	ПСЧ-4ТА.03
	22470-02

	51 
	
	
	МАЯК 101АРТД
	52795-13

	52 
	
	
	МАЯК 103АРТ
	56009-13

	53 
	
	
	МАЯК 302АРТ
	55397-13

	54 
	
	Устройство связи (GSM)
	Коммуникатор GSM С-1.01/2
	—

	55 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСД-2.01/1
	—

	56 
	
	
	УСД-2.04/1
	—

	57 
	ООО "ТехноЭнерго"
	Счётчик электрической энергии
	ТЕ1000
	82562-21

	58 
	
	
	ТЕ1000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	82562-21

	59 
	
	
	ТЕ2000
	83048-21

	60 
	
	
	ТЕ2000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	83048-21

	61 
	
	
	ТЕ3000
	77036-19

	62 
	
	
	ТЕ3000 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	77036-19

	63 
	
	
	СЭБ-1ТМ.03Т
	75679-19

	64 
	
	
	СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС-1)
	75679-19

	65 
	
	
	СЭБ-1ТМ.04Т
	82236-21

	66 
	
	
	СЭБ-1ТМ.04Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	82236-21

	67 
	
	
	СЭТ-4ТМ.03МТ
	74679-19

	68 
	
	
	СЭТ-4ТМ.02МТ
	74679-19

	69 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05МКТ
	75459-19

	70 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.05МНТ
	76415-19

	71 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.06Т
	82640-21

	72 
	
	
	ПСЧ-4ТМ.06Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	82640-21

	73 
	
	Устройство связи (PLC+RF)
	Базовая станция серии TE103
	—

	74 
	
	Устройство связи (GSM)
	Коммуникатор серии ТЕ101
	—

	75 
	ООО "Эльстер Метроника"
	Счётчик электрической энергии
	ЕвроАльфа
	16666-07

	76 
	
	
	Альфа A1R-AL
	14555-02

	77 
	
	
	Альфа A1R
	14555-02

	78 
	
	
	Альфа Плюс
	14555-99

	79 
	
	
	Альфа A2R
	27428-09

	80 
	
	
	Альфа A1140
	33786-07

	81 
	
	
	Альфа A1700
	25416-08

	82 
	
	
	Альфа А1800
	31857-11

	83 
	
	
	Альфа AS1440
	48535-17

	84 
	
	
	Альфа AS300
	49167-12

	85 
	
	
	Альфа AS3000
	55122-13

	86 
	
	
	Альфа AS3500
	58697-14

	87 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	RTU-325
	37288-08

	88 
	
	
	RTU-325L
	37288-08

	89 
	
	
	RTU+Server2
	—

	90 
	
	
	RTU-325ML
	—

	91 
	
	
	RTU-327 (Альфа-Центр)
	41907-09

	92 
	ООО "Инкотекс-СК"
	Счётчик электрической энергии
	Меркурий 150 (СПОДЭС-3)
	89900-23

	93 
	
	
	Меркурий 200
	24410-18

	94 
	
	
	Меркурий 203.2Т
	55299-13

	95 
	
	
	Меркурий 203.2Т (СПОДЭС-1)
	55299-13

	96 
	
	
	Меркурий 204
	75755-19

	97 
	
	
	Меркурий 204 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3)
	75755-19

	98 
	
	
	Меркурий 206
	46746-11

	99 
	
	
	Меркурий 206 (СПОДЭС-1)
	46746-11

	100 
	
	
	Меркурий 208
	75755-19

	101 
	
	
	Меркурий 208 (СПОДЭС-3)
	75755-19

	102 
	
	
	Меркурий 230
	23345-07

	103 
	
	
	Меркурий 233
	34196-10

	104 
	
	
	Меркурий 234
	75755-19

	105 
	
	
	Меркурий 234 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-3)
	75755-19

	106 
	
	
	Меркурий 236
	47560-11

	107 
	
	
	Меркурий 238
	75755-19

	108 
	
	
	Меркурий 238 (СПОДЭС-3)
	75755-19

	109 
	
	
	Меркурий 350 (СПОДЭС-3)
	90380-23

	110 
	
	Концентратор
	Меркурий 225.1
	39354-08

	111 
	
	
	Меркурий 225.2
	39354-08

	112 
	
	Устройство связи (GSM)
	Меркурий 228
	—

	113 
	АО "Энергомера"
	Счётчик электрической энергии
	ЦЭ6850 (IEC61107)
	20176-06

	114 
	
	
	ЦЭ6850М (IEC61107)
	20176-06

	115 
	
	
	CE102
	33820-07

	116 
	
	
	СЕ102М (IEC61107)
	46788-11

	117 
	
	
	СЕ201 (IEC61107)
	34829-13

	118 
	
	
	СЕ207 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	72632-18

	119 
	
	
	СЕ208 (IEC61107)
	55454-13

	120 
	
	
	СЕ208 (DLP)
	55454-13

	121 
	
	
	СЕ208 (SMP)
	55454-13

	122 
	
	
	СЕ208 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	55454-13

	123 
	
	
	СЕ301 (IEC61107)
	34048-08

	124 
	
	
	СЕ303 (IEC61107)
	33446-08

	125 
	
	
	СЕ304 (IEC61107)
	31424-07

	126 
	
	
	СЕ307 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	66691-17

	127 
	
	
	СЕ308 (IEC61107)
	59520-14

	128 
	
	
	СЕ308 (DLP)
	59520-14

	129 
	
	
	СЕ308 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	59520-14

	130 
	
	Высоковольный счётчик электрической энергии
	СЕ401 (СПОДЭС-4)
	—

	131 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД 164-01
	19575-03

	132 
	
	
	УСПД 164-02
	19575-03

	133 
	
	
	УСПД 164-03
	19575-03

	134 
	
	
	СЕ805
	51183-12

	135 
	
	
	СЕ805М
	61646-15

	136 
	ЗАО НПФ "Прорыв"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	Е-422
	36638-07

	137 
	АО НПФ "Логика"
	Вычислитель количества теплоты
	СПТ-961.1-2
	35477-07

	138 
	
	
	СПТ-962
	64150-16

	139 
	
	
	СПТ-963
	70097-17

	140 
	
	
	СПТ-963.1
	70097-17

	141 
	
	
	СПТ-961
	35477-12

	142 
	
	
	СПТ-961М
	23665-08

	143 
	
	
	СПТ-941.20
	29824-14

	144 
	
	
	СПТ-942
	21420-01

	145 
	
	
	СПТ-944
	64199-16

	146 
	
	
	СПТ-943
	28895-05

	147 
	
	
	СПТ-940
	14288-94

	148 
	
	
	СПТ-941.1-8
	29824-14

	149 
	
	
	СПТ-941.10-11
	29824-05

	150 
	
	Корректор объема газа
	СПГ-761.1-2
	36693-08

	151 
	
	
	СПГ-763.1-2
	37671-08

	152 
	
	
	СПГ-762.1-2
	37670-08

	153 
	
	
	СПГ-761
	36693-13

	154 
	
	
	СПГ-762
	37670-13

	155 
	
	
	СПГ-763
	37671-13

	156 
	
	
	СПГ-741.1-2
	20022-08

	157 
	
	
	СПГ-742
	48867-12

	158 
	ЗАО "ELGAMA-ELEKTRONIKA"
	Счётчик электрической энергии
	EPQS
	25971-06

	159 
	ООО "АНКОМ+", ООО "Петербургский завод измерительных приборов"
	Счётчик электрической энергии
	Вектор-100
	59683-15

	160 
	
	
	Вектор-101 (СПОДЭС-1)
	88065-23

	161 
	
	
	Вектор-300
	59684-15

	162 
	
	
	Вектор-3
	34194-14

	163 
	ООО "Систел Автоматизация"
	Счётчик электрической энергии
	ПРОТОН
	29292-06

	164 
	
	
	ПРОТОН-К
	51364-12

	165 
	ООО "Систел"
	Счётчик электрической энергии
	ФОТОН
	58850-14

	166 
	ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод"
	Счётчик электрической энергии
	Гамма 1
	32679-06

	167 
	
	
	Гамма 3
	26415-11

	168 
	ООО НПО "Мир"
	Счётчик электрической энергии
	МИР С-01
	32142-12

	169 
	
	
	МИР С-02
	37420-08

	170 
	
	
	МИР С-03
	58324-14

	171 
	
	
	МИР С-04
	61678-15

	172 
	
	
	МИР С-04 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	61678-15

	173 
	
	
	МИР С-05
	61678-15

	174 
	
	
	МИР С-05 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	61678-15

	175 
	
	
	МИР С-07
	61678-15

	176 
	
	
	МИР С-07 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	61678-15

	177 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	МИР УСПД-01
	27420-08

	178 
	
	
	МИР МК-01
	65768-16

	179 
	
	
	МИР МК-01.А
	73640-18

	180 
	ООО "Тайпит-ИП"
	Счётчик электрической энергии
	НЕВА МТ115
	61544-15

	181 
	
	
	НЕВА МТ115 (СПОДЭС-2)
	61544-15

	182 
	
	
	НЕВА МТ124
	61544-15

	183 
	
	
	НЕВА МТ314
	64506-16

	184 
	
	
	НЕВА МТ315
	64506-16

	185 
	
	
	НЕВА МТ324
	64506-16

	186 
	
	
	НЕВА СП1 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	75447-19

	187 
	
	
	НЕВА СП3 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	75453-19

	188 
	
	
	НЕВА СТ211 (СПОДЭС-3)
	87229-22

	189 
	
	
	НЕВА СТ221 (СПОДЭС-3)
	87229-22

	190 
	
	
	НЕВА СТ413 (СПОДЭС-2)
	73138-18

	191 
	
	
	НЕВА СТ414 (СПОДЭС-3)
	73138-18

	192 
	
	
	НЕВА СТ421 (СПОДЭС-3, СПОДЭС-4)
	73138-18

	193 
	ООО "МИРТЕК"
	Счётчик электрической энергии
	МИРТЕК-1-РУ
	53474-13

	194 
	
	
	МИРТЕК-3-РУ
	53511-13

	195 
	
	
	МИРТЕК-12-РУ
	61891-15

	196 
	
	
	МИРТЕК-12-РУ (СПОДЭС-4)
	61891-15

	197 
	
	
	МИРТЕК-32-РУ
	65634-16

	198 
	
	
	МИРТЕК-32-РУ (СПОДЭС-4)
	65634-16

	199 
	
	
	МИРТЕК-212-РУ
	67662-17

	200 
	
	
	МИРТЕК-212-РУ (СПОДЭС-4)
	67662-17

	201 
	
	
	МИРТЕК-232-РУ
	67661-17

	202 
	
	
	МИРТЕК-232-РУ (СПОДЭС-4)
	67661-17

	203 
	
	Высоковольный счётчик электрической энергии
	МИРТЕК-135-РУ (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	79527-20

	204 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД МИРТ-881*
	70453-18

	205 
	ООО "ТелеПозиционный Проект"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	ComMod A
	55095-13

	206 
	Landis+Gyr AG
	Счётчик электрической энергии
	ZCF110CBtF с модулем E35C
	56089-13

	207 
	
	
	ZMF110CBtF с модулем E35C
	56089-13

	208 
	
	
	ZCXi110CPUxLxD1.21
	53473-13

	209 
	
	
	ZMX310CGUxLxD3.21
	53473-13

	210 
	
	
	ZMXi310CPUxLxD3.21
	53473-13

	211 
	
	
	ZMG405CR4.020b.03
	54762-13

	212 
	
	
	ZMG405CR4.020b.07
	54762-13

	213 
	
	
	ZMG405CR4.041b.37
	54762-13

	214 
	
	
	ZMG310CR4.020b.03
	54762-13

	215 
	
	
	ZMG310CR4.020b.07
	54762-13

	216 
	
	
	ZMG310CR4.041b.37
	54762-13

	217 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	DC450
	63449-16

	218 
	ООО "Интеллектуальные системы учета"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	SM501
	—

	219 
	
	Счётчик электрической энергии
	SM101
	49099-12

	220 
	
	
	SM301
	51543-12

	221 
	Iskraemeco Group
	Счётчик электрической энергии
	MT880
	58571-14

	222 
	
	
	AM550-E
	72676-18

	223 
	
	
	AM550-T
	72677-18

	224 
	ООО "Прософт-Системы"
	Счётчик электрической энергии
	ARIS EM45
	74510-19

	225 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	ЭКОМ 3000
	17049-19

	226 
	
	
	ЭКОМ 3000М
	17049-19

	227 
	
	
	ЭКОМ 3100
	87082-22

	228 
	
	
	ARIS MT200
	72363-18

	229 
	
	
	ARIS MT500
	72362-18

	230 
	
	
	ARIS 11xx
	—

	231 
	
	
	ARIS 28xx
	86480-22

	232 
	ГК "Системы связи и телемеханики", ЗАО "Алгоритм"
	Счётчик электрической энергии
	КИПП-2
	32497-11

	233 
	
	
	КИПП-2М
	41436-15

	234 
	
	
	BINOM334i
	59815-15

	235 
	
	
	BINOM3
	60113-15

	236 
	ООО НПП "Энерготехника"
	Прибор контроля качества электроэнергии
	Ресурс-ПКЭ-1.5
	32696-12

	237 
	
	
	Ресурс-ПКЭ-2.5
	32696-12

	238 
	
	Счётчик электрической энергии
	Ресурс-Е4
	57460-14

	239 
	АО "ВЗЛЁТ"
	Измерительно-вычислительный комплекс
	ВЗЛЁТ ИВК-101
	21471-12

	240 
	
	
	ВЗЛЁТ ИВК-102
	21471-12

	241 
	
	
	ВЗЛЁТ ИВК-103
	21471-12

	242 
	
	Вычислитель количества теплоты
	ВЗЛЁТ ТСР-023
	27011-13

	243 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-023М
	27011-13

	244 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-024
	27011-13

	245 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-024М
	27011-13

	246 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-024М+
	27011-13

	247 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-025
	27011-13

	248 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-026
	27011-13

	249 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-026М
	27011-13

	250 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-027
	27011-13

	251 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-03х
	27011-13

	252 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-042
	27011-13

	253 
	
	
	ВЗЛЁТ ТСР-043
	27011-13

	254 
	
	Расходомер
	ВЗЛЁТ ВРС (ВРС-Г-5xx)
	22589-12

	255 
	
	
	ВЗЛЁТ ТЭР
	39735-14

	256 
	
	
	ВЗЛЁТ ЭР (ЭРСВ-ххx)
	52856-13

	257 
	
	
	ВЗЛЁТ ЭМ (ПРОФИ-ххх М)
	30333-10

	258 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-510Ц)
	28363-14

	259 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-520Ц)
	28363-14

	260 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-530Ц)
	28363-14

	261 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-540Ц)
	28363-14

	262 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-522Ц)
	28363-14

	263 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-542Ц)
	28363-14

	264 
	
	
	ВЗЛЁТ МР (УРСВ-544Ц)
	28363-14

	265 
	
	Корректор объема газа
	ВЗЛЁТ КГ-402П
	22589-12

	266 
	
	
	ВЗЛЁТ КГ-412П
	22589-12

	267 
	
	
	ВЗЛЁТ РСЛ-2xx
	60777-15

	268 
	
	Устройство связи (GSM)
	ВЗЛЁТ АССВ-030
	—

	269 
	
	Устройство связи (Ethernet)
	ВЗЛЁТ АСЕВ-040
	—

	270 
	ЗАО НПФ "Теплоком"
	Вычислитель количества теплоты
	ВКТ-5
	20195-07

	271 
	
	
	ВКТ-7
	23195-11

	272 
	
	Преобразователь расхода жидкости
	ПРЭМ
	17858-11

	273 
	
	Вычислитель количества газа
	ВКГ-1
	16556-97

	274 
	
	
	ВКГ-2
	21852-07

	275 
	
	
	ВКГ-3Д
	27162-05

	276 
	
	
	ВКГ-3Т
	31879-16

	277 
	ООО "КРЕЙТ"
	Преобразователь расчетно-измерительный
	Тэкон-19
	61953-15

	278 
	EDMI Limited
	Счётчик электрической энергии
	Mk7
	47836-11

	279 
	
	
	Mk10
	47837-11

	280 
	ООО "Матрица"
	Маршрутизатор
	RTR512
	—

	281 
	
	Виртуальный маршрутизатор
	RTR7E
	—

	282 
	
	
	RTR8A
	—

	283 
	
	
	Виртуальный маршрутизатор (VDCU)
	—

	284 
	
	Счётчик электрической энергии
	NP73E
	48837-12

	285 
	
	
	NP71E
	48362-11

	286 
	
	
	NP73
	48837-12

	287 
	
	
	NP71
	48362-11

	288 
	
	
	NP541
	36791-08

	289 
	
	
	NP542
	36791-08

	290 
	
	
	NP545
	36791-08

	291 
	
	
	NP515
	36792-08

	292 
	
	
	NP523
	36792-08

	293 
	
	
	NP524
	36792-08

	294 
	
	
	AD11A
	68830-17

	295 
	
	
	AD11B
	68830-17

	296 
	
	
	AD11S
	68830-17

	297 
	
	
	AD13A
	70525-18

	298 
	
	
	AD13B
	70525-18

	299 
	
	
	AD13S
	70525-18

	300 
	ЗАО "Радио и Микроэлектроника"
	Счётчик электрической энергии
	РиМ 109.01
	45049-10

	301 
	
	
	РиМ 109.02
	44719-10

	302 
	
	
	РиМ 114.01
	41877-09

	303 
	
	
	РиМ 115.02
	41877-09

	304 
	
	
	РиМ 515.01
	41877-09

	305 
	
	
	РиМ 115.01
	41877-09

	306 
	
	
	РиМ 129.01
	63285-16

	307 
	
	
	РиМ 129.02
	63285-16

	308 
	
	
	РиМ 129.03
	63285-16

	309 
	
	
	РиМ 129.04
	63285-16

	310 
	
	
	РиМ 181.02
	53475-13

	311 
	
	
	РиМ 181.02
	53475-13

	312 
	
	
	РиМ 181.08
	53475-13

	313 
	
	
	РиМ 189.01
	48456-11

	314 
	
	
	РиМ 189.02
	48456-11

	315 
	
	
	РиМ 189.04
	48456-11

	316 
	
	
	РиМ 189.11
	56546-14

	317 
	
	
	РиМ 189.12
	56546-14

	318 
	
	
	РиМ 189.13
	56546-14

	319 
	
	
	РиМ 189.14
	56546-14

	320 
	
	
	РиМ 189.16
	56546-14

	321 
	
	
	РиМ 189.21 (СПОДЭС)
	68806-17

	322 
	
	
	РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
	68806-17

	323 
	
	
	РиМ 189.22 (СПОДЭС)
	68806-17

	324 
	
	
	РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
	68806-17

	325 
	
	
	РиМ 189.23 (СПОДЭС)
	68806-17

	326 
	
	
	РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
	68806-17

	327 
	
	
	РиМ 189.24 (СПОДЭС)
	68806-17

	328 
	
	
	РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
	68806-17

	329 
	
	
	РиМ 189.25 (СПОДЭС)
	68806-17

	330 
	
	
	РиМ 189.26 (СПОДЭС-2)
	68806-17

	331 
	
	
	РиМ 189.27 (СПОДЭС)
	68806-17

	332 
	
	
	РиМ 189.28 (СПОДЭС-2)
	68806-17

	333 
	
	
	РиМ 289.01
	50774-12

	334 
	
	
	РиМ 289.02
	50774-12

	335 
	
	
	РиМ 289.24 (СПОДЭС-2)
	74461-19

	336 
	
	
	РиМ 315.02
	—

	337 
	
	
	РиМ 415.01
	—

	338 
	
	
	РиМ 432.01
	46657-11

	339 
	
	
	РиМ 485
	—

	340 
	
	
	РиМ 489.01
	48457-11

	341 
	
	
	РиМ 489.02
	48457-11

	342 
	
	
	РиМ 489.03
	49010-12

	343 
	
	
	РиМ 489.04
	49010-12

	344 
	
	
	РиМ 489.05
	49010-12

	345 
	
	
	РиМ 489.06
	49010-12

	346 
	
	
	РиМ 489.07
	51129-12

	347 
	
	
	РиМ 489.11
	—

	348 
	
	
	РиМ 489.12
	—

	349 
	
	
	РиМ 489.13
	57003-14

	350 
	
	
	РиМ 489.14
	57003-14

	351 
	
	
	РиМ 489.15
	57003-14

	352 
	
	
	РиМ 489.16
	57003-14

	353 
	
	
	РиМ 489.17
	57003-14

	354 
	
	
	РиМ 489.18
	57054-14

	355 
	
	
	РиМ 489.19
	57054-14

	356 
	
	
	РиМ 489.23 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	357 
	
	
	РиМ 489.24 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	358 
	
	
	РиМ 489.25 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	359 
	
	
	РиМ 489.26 (СПОДЭС-2)
	68807-17

	360 
	
	
	РиМ 489.27 (СПОДЭС)
	68807-17

	361 
	
	
	РиМ 489.28 (СПОДЭС-2)
	68807-17

	362 
	
	
	РиМ 489.29 (СПОДЭС)
	68807-17

	363 
	
	
	РиМ 489.30 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	364 
	
	
	РиМ 489.32 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	365 
	
	
	РиМ 489.34 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	366 
	
	
	РиМ 489.36 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	367 
	
	
	РиМ 489.38 (СПОДЭС-1)
	64195-16

	368 
	
	
	РиМ 532.01
	41758-09

	369 
	
	
	РиМ 586.01
	41758-09

	370 
	
	
	РиМ 614.01
	44140-10

	371 
	
	
	РиМ 615
	—

	372 
	
	
	РиМ 732
	—

	373 
	
	
	РиМ 789.01
	44622-10

	374 
	
	
	РиМ 889.00
	43158-09

	375 
	
	
	РиМ 889.01
	43158-09

	376 
	
	
	РиМ 889.02
	43158-09

	377 
	
	
	РиМ 889.10
	43158-09

	378 
	
	
	РиМ 889.11
	43158-09

	379 
	
	
	РиМ 889.12
	43158-09

	380 
	
	Высоковольный счётчик электрической энергии
	РиМ 384.01/2, РиМ 384.02/2
	55522-13

	381 
	
	
	РиМ 384.03/2, РиМ 384.04/2
	85575-22

	382 
	
	
	РиМ 389.01
	69358-17

	383 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	МКС РиМ 099.02
	47271-11

	384 
	
	
	МКС РиМ 099.03
	67646-17

	385 
	
	Устройство связи (GSM)
	РиМ 071.02-01
	—

	386 
	
	
	РиМ 071.21
	—

	387 
	ООО "РИМ-РУС"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	Техноспринт-УСПД
	90553-23

	388 
	Echelon Corporation, Jabil Circuit (Guanqzhou) Ltd.
	Счётчик электрической энергии
	KNUM-1021
	48027-11

	389 
	
	
	KNUM-1023
	48028-11

	390 
	
	
	KNUM-2023
	37883-10

	391 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	DC-1000/SL
	—

	392 
	ООО "Эльстер Газэлектроника"
	Корректор объема газа
	ЕК270
	41978-13

	393 
	
	
	ЕК260
	21123-08

	394 
	
	Счетчик газа
	ВК-G4/G6 ETe
	36707-08

	395 
	АО "КАСКАД"
	Счётчик электрической энергии
	КАСКАД-200-МТ
	47015-11

	396 
	
	
	КАСКАД-12-МТ
	61790-15

	397 
	
	
	КАСКАД-32-МТ
	70464-18

	398 
	
	
	КАСКАД-310-МТ
	47331-11

	399 
	
	
	КАСКАД-11
	75517-19

	400 
	
	
	КАСКАД-11 (СПОДЭС-2)
	75517-19

	401 
	
	
	КАСКАД-15 (СПОДЭС-2)
	88772-23

	402 
	
	
	КАСКАД-331 (СПОДЭС-2)
	89550-23

	403 
	ООО ПО "ОВЕН"
	Модуль аналогового или дискретного ввода
	МВ110
	51291-12

	404 
	
	Модуль аналогового ввода
	МВА8
	31739-11

	405 
	
	Модуль дискретного ввода и вывода
	МДВВ
	—

	406 
	
	Модуль аналогового или дискретного вывода
	МУ110
	—

	407 
	
	Измеритель-регулятор микропроцессорный
	ТРМ200
	32478-11

	408 
	ООО НТЦ "ГОСАН"
	Счётчик электрической энергии
	БИМ 4200.11
	69950-17

	409 
	
	
	БИМ 4230.11
	69950-17

	410 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	ПТК СУП 04
	41607-09

	411 
	ОАО "Тесмек РУС"
	Высоковольный счётчик электрической энергии
	SMT
	67784-17

	412 
	ОАО "Телематические решения"
	Счетчик воды
	Аква
	68350-17

	413 
	
	Счетчик тепла
	Гефест
	69923-17

	414 
	
	Счётчик электрической энергии
	Фобос 1
	66753-17

	415 
	
	
	Фобос 1 (СПОДЭС-4)
	66753-17

	416 
	
	
	Фобос 3
	66754-17

	417 
	
	
	Фобос 3 (СПОДЭС-4)
	66754-17

	418 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД ВАВИОТ (базовая станция NB-300)
	71879-18

	419 
	ООО "Современные Радио Технологии"
	Базовая станция
	Звезда (исполнение БСМ)
	—

	420 
	
	Счётчик электрической энергии
	Стриж А1
	68074-17

	421 
	
	
	Стриж А3
	68073-17

	422 
	АО "ПКК Миландр"
	Счётчик электрической энергии
	Милур 107.22
	66226-16

	423 
	
	
	Милур 307.11
	66824-17

	424 
	
	
	Милур 307.12
	66824-17

	425 
	
	
	Милур 307.21
	66824-17

	426 
	
	
	Милур 307.22
	66824-17

	427 
	
	
	Милур 307.32
	66824-17

	428 
	
	
	Милур 307.42
	66824-17

	429 
	ООО "Милур ИС"
	Счётчик электрической энергии
	Милур 107 (СПОДЭС-3)
	81364-21

	430 
	
	
	Милур 307 (СПОДЭС-3)
	81365-21

	431 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД MILAN IC
	87063-22

	432 
	ООО НПП "Тепловодохран"
	Счетчик импульсов
	Пульсар 16-канальный
	25951-10

	433 
	
	
	Пульсар 10-канальный
	25951-10

	434 
	
	
	Пульсар 4-канальный
	25951-10

	435 
	
	
	Пульсар 2-канальный
	25951-10

	436 
	
	Счётчик электрической энергии
	Пульсар 1 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	76979-19

	437 
	
	
	Пульсар 3 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4)
	79648-20

	438 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД Пульсар
	32816-12

	439 
	ООО "СИ-АРТ"
	Счётчик электрической энергии
	СТЭМ-300 (СПОДЭС-1)
	71771-18

	440 
	ООО "ИнтелПрибор"
	Вычислитель количества теплоты
	МКТС СБ-04
	28118-09

	441 
	
	
	МКТС СБ-05
	28118-09

	442 
	ООО "Инженерный центр "Энергосервис"
	Устройство измерительное многофункциональное
	ESM (СПОДЭС-1)
	66884-17

	443 
	ООО "ЭНТЕЛС"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	ЭНТЕК E2R2*
	78955-20

	444 
	
	
	ЭНТЕК E1R2-G
	78955-20

	445 
	ООО МНПП "Антракс"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	А-Сигнал ТМ
	95123-25

	446 
	ООО НПО "Турбулентность-Дон"
	Счетчик газа
	Гранд-SPI
	56433-14

	447 
	
	Расходомер газа струйный
	Turbo Flow GFG
	57146-14

	448 
	
	Расходомер газа ультразвуковой
	Turbo Flow UFG
	56432-14

	449 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	Расходомерный шкаф Turbo Flow
	—

	450 
	ООО "Вега-Абсолют"
	Счетчик импульсов
	Вега СИ-22
	—

	451 
	ООО "Днепр"
	Расходомер
	Днепр-7
	15206-98

	452 
	ООО ПКФ "БЕТАР"
	Счетчик газа
	СГБМ
	57561-14

	453 
	
	Счетчик воды
	СГВЭ
	68405-17

	454 
	
	
	СХВЭ
	68405-17

	455 
	ООО "Техномер"
	Счетчик газа
	СМТ-Смарт
	75138-19

	456 
	ООО "РОКИП"
	Счётчик электрической энергии
	ST402D (СПОДЭС-2)
	79429-20

	457 
	
	
	ST405D (СПОДЭС-2)
	79429-20

	458 
	
	
	SM409*
	87581-22

	459 
	ООО КБ "Зикслинк"
	Счётчик электрической энергии
	НЕМО-1
	90014-23

	460 
	
	
	RTU-325R*
	—

	461 
	АО "НПК РоТеК"
	Счётчик электрической энергии
	РТМ-01D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	77307-20

	462 
	
	
	РТМ-03D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4)
	77308-20

	463 
	ООО "ИзиТек"
	Счётчик электрической энергии
	SM206 (СПОДЭС-2)
	81871-21

	464 
	
	
	SM207 (СПОДЭС-2)
	81871-21

	465 
	
	
	SM302 (СПОДЭС-2)
	82545-21

	466 
	ОАО "Саранский приборостроительный завод"
	Счётчик электрической энергии
	Лейне Электро-01
	34987-08

	467 
	ООО НПП "Ирвис"
	Счетчик газа
	ИРВИС-Ультра
	74731-19

	468 
	ООО "Завод НАРТИС"
	Счётчик электрической энергии
	Нартис-И100 (СПОДЭС-3)
	86199-22

	469 
	
	
	Нартис-И300 (СПОДЭС-3)
	86200-22

	470 
	
	
	Нартис-300 (СПОДЭС-2)
	77263-20

	471 
	
	
	Нартис-Р1 (СПОДЭС-4)
	—

	472 
	
	
	Нартис-Р3 (СПОДЭС-4)
	—

	473 
	
	Высоковольный счётчик электрической энергии
	Нартис-И500 (СПОДЭС-3)
	92281-24

	474 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД ШЛ-ZB-L
	84645-22

	475 
	АО "Связь инжиниринг М"
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УМ-31 SMART
	75866-19

	476 
	
	
	УМ-40
	76100-19

	477 
	
	
	УМ-40 SMART
	76100-19

	478 
	ООО "БУЛАТ"
	Счётчик электрической энергии
	БУЛАТ-32
	76292-19

	479 
	
	
	БУЛАТ-32 (СПОДЭС-2)
	76292-19

	480 
	
	
	БУЛАТ-32.3 (СПОДЭС-2)
	86351-22

	481 
	ООО "ТБН Энергосервис"
	Вычислитель количества теплоты
	КМ-5
	18361-10

	482 
	ЗАО "ЭМИС"
	Расходомер
	ЭМИС-МАСС 260
	77657-20

	483 
	
	
	ЭМИС-ВИХРЬ 200
	42775-14

	484 
	
	
	ЭМИС-МАГ 270
	54036-13

	485 
	
	Счётчик электрической энергии
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 (СПОДЭС-2)
	77205-20

	486 
	
	
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 (СПОДЭС-2)
	77204-20

	487 
	ООО "ТЭЛ-Электроника"
	Счётчик электрической энергии
	СМ_15 (СПОДЭС-3)
	73137-18

	488 
	ООО "АтомЦифроСбыт"
	Счётчик электрической энергии
	АТОМ 1 (СПОДЭС-2)
	84861-22

	489 
	
	
	АТОМ 3 (СПОДЭС-2)
	84867-22

	490 
	АО "Ленэлектро"
	Счётчик электрической энергии
	ЛЕ-2 (СПОДЭС-2)
	82119-21

	491 
	
	
	ЛЕ-3 (СПОДЭС-2)
	71336-18

	492 
	АО НПЦ "Спектр"
	Счётчик электрической энергии
	SP 101 (СПОДЭС-2)
	83664-21

	493 
	
	
	SP 301 (СПОДЭС-2)
	85684-22

	494 
	ООО "Фанипольский завод измерительных приборов "Энергомера"
	Счётчик электрической энергии
	CE208BY (СПОДЭС-2)
	68764-19

	495 
	
	
	CE318BY (СПОДЭС-2)
	85594-22

	496 
	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"
	Счётчик электрической энергии
	ТЕ1 (СПОДЭС-2)
	88062-23

	497 
	
	
	ТЕ3 (СПОДЭС-2)
	88063-23

	498 
	
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
	УСПД ТЕ3
	88063-23

	499 
	ООО "ПРОМЭНЕРГО"
	Счётчик электрической энергии
	i-prom.1 (СПОДЭС-4)
	87373-22

	500 
	
	
	i-prom.3 (СПОДЭС-4)
	87388-22

	501 
	ООО "Электролаборатория ЭЛПЭК"
	Счётчик электрической энергии
	ЭМИР-1 (СПОДЭС-4)
	87405-22

	502 
	
	
	ЭМИР-3 (СПОДЭС-4)
	87406-22

	503 
	ООО "ЭСКО 3Э"
	Вычислитель количества теплоты
	ЭСКО-Терра М
	77314-20

	504 
	ООО СКБ "Промавтоматика"
	Вычислитель количества теплоты
	УВП-280
	53503-13

	505 
	ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ"
	Вычислитель количества теплоты
	ТЭМ-104
	58852-14

	506 
	ООО НПП "Уралтехнология"
	Вычислитель количества теплоты
	Карат-306
	65268-16

	507 
	
	
	Карат-307
	65268-16

	508 
	
	
	ЭЛЬФ-04
	61016-15

	509 
	ООО "Арго-про" по лицензии ООО НТЦ "Арго"
	Счётчик электрической энергии
	МУР 1001.5 SmartOn EE1 (СПОДЭС-1)
	84543-22

	510 
	ООО "Электрорешения"
	Счётчик электрической энергии
	SKAT 115 STIROD (СПОДЭС-2)
	79102-20

	511 
	
	
	SKAT 315 STIROD (СПОДЭС-2)
	79514-20

	512 
	
	
	SKAT 315 TIRP (СПОДЭС-2)
	79514-20
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