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ИЗВЕЩЕНИЕ

	Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом запросе предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

	1
	Способ осуществления закупки

	Открытый запрос предложений в электронной форме.

	2
	Наименование заказчика

	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Калининского района»

	3
	Место нахождения, почтовый адрес заказчика, адрес электронной почты и телефон Заказчика

	Российская Федерация, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 31
office@gks-3kr.ru, телефон: 8 (812) 333-43-00

	4
	Контактное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупки. Телефон. Адрес эл. почты

	Князькова Евгения Викторовна: 8968-187-6740, адрес эл. почты: zakupki@gks-3kr.ru 

	5
	Предмет договора, коды по классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг. Информация о национальном режиме.

	Поставка строительных материалов
ОКВЭД2 – 46.73; ОКПД2 – 46.73.16.000

- Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлен
- Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлено
- Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: не установлено

	6
	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	В соответствии с Разделом № 3 «Техническое задание» и Разделом № 4 «Проект договора» к документации

	7
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), (с учетом НДС) руб.

	      Максимальная предельная общая цена Договора составляет 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 22%, и является неизменной. Цена Договора, а также суммы в выставляемых счетах, причитающиеся к оплате при исполнении договора, указываются в рублях.
      Предметом торгов является сумма цен за единицу товара (сумма единичных расценок), предложения участников закупки не могут превышать установленную заказчиком начальную (максимальную) цену за единицу каждого Товара.
      Сумма начальных (максимальных) цен за единицу Товара составляет 169 864,82 руб. (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 82 коп.) в т.ч. НДС 22%, с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. 
Оплата за поставку товаров осуществляется по цене за единицу товаров, исходя из фактической поставки товаров по заявкам Заказчика, на сумму, не превышающую максимальное предельное значение цены Договора. Окончательная цена договора определяется по окончании срока договора путем суммирования стоимости фактически поставленных товаров по всем заявкам, исполненным по Договору, и не может быть больше общей максимальной цены Договора.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

	8
	Размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке

	Не установлено

	9
	Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

	Не установлено

	10
	Сроки, место и порядок предоставления закупочной документации  

	Документация к открытому запросу предложений (далее по тексту - закупочная документация) размещается и предоставляется в форме электронных документов в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru (далее по тексту ЕИС) и на электронной торговой площадке (далее по тексту ЭТП), указанной в п.12 Извещения, с момента ее публикации. Плата за просмотр документации не требуется. 
Документация составляется на русском языке. В случае, если для участия в закупке, иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
Документация о проведении конкурентной закупки в электронной форме не предоставляется Заказчиком в печатной или письменной форме на бумажном носителе.

	11
	Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений закупочной документации

	Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений документации.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Сроки предоставления разъяснений положений закупочной документации: с момента публикации
До 12 октября 2026 года.

	12
	Порядок, место, срок подачи заявок на участие в запросе предложений. 

	Закупочная заявка предоставляется на электронную торговую площадку – 
ЭТП Электронные Торги России: https://torgi82.ru. (далее по тексту ЭТП)

Заявка на закупку в электронной форме предоставляется в форме электронного документа на ЭТП, функционирующую на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с правилами работы (регламентом) ЭТП. Для подачи закупочной заявки участнику закупки необходимо самостоятельно зарегистрироваться и пройти процедуру аккредитации в соответствии с правилами данной ЭТП для участия в закупках на указанной ЭТП. Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке определяется по локальному времени сервера, обеспечивающего функционирование ЭТП.
Документооборот между Участниками закупки и Заказчиком осуществляется через ЭТП в форме электронных документов либо электронных образов документов. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись)
Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Закупочные заявки должны быть поданы в электронной форме с использованием функционала электронной площадки и в соответствии с правилами работы (регламентом) электронной площадки. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в закупке несет Участник.
Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в документации.
Сроки подачи заявок на участие в закупке:
С 05 октября 2026 года с момента публикации
до 15 октября 2026 года до 11 час. 00 мин.

	13
	Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, подведение итогов запроса предложений

	Дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке: с 15.10.2026 г. с 11:30 ч.
Дата подведения итогов запроса предложений в электронной форме: до 18:00 ч.  23.10.2026 года.
Все этапы рассмотрения заявок проходят по адресу: Российская Федерация. 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.31. 

	14
	Дата окончания срока, допускающего отказ заказчика от проведения закупки

	Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Извещение (решение) об отмене конкурентной закупки размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.




[bookmark: _Toc504657193]РАЗДЕЛ № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Toc504657194]Информационная карта открытого запроса предложений в электронной форме

	1
	Общие положения о проведении процедуры запроса предложений

	Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого, в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения договора, по результатам сопоставления заявок на основании указанных в документации критериев оценки.
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» в новой редакции, размещенным на сайте ЕИС, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	2
	Требования, предъявляемые к запросу предложений 

	Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Одновременно с извещением о проведении запроса предложений заказчик размещает в единой информационной системе документацию.
Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, разъяснений положений документации. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного для данного способа закупки.
В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку по предмету запроса предложений (далее – заявка) и документы согласно размещенной в единой информационной системе документации (далее –   документация).

	3
	Информационное обеспечение проведения запроса предложений 

	Официальным источником информации о ходе и результатах закупки является единая информационная система www.zakupki.gov.ru (далее по тексту ЕИС). Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей документацией в ЕИС на сайте: www.zakupki.gov.ru без взимания платы.
Обращаем Ваше внимание на то, что участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление документации в ЕИС на сайте: www.zakupki.gov.ru, разъяснений или изменений документации. 
Заказчик не несет ответственности за содержание документации, полученной участником закупки неофициально. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в ЕИС.

	4
	Способы защиты добросовестной конкуренции

	1. Заказчик обеспечивает защиту добросовестной конкуренции при проведении процедур закупок способами, соответствующими законодательству Российской Федерации и принципам закупочной политики.
2. При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цепы договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, Комиссия по осуществлению закупок, вправе отклонить заявку, как заявку с демпинговой ценой, если в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее экономическое обоснование и/ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
3. Комиссия по осуществлению закупок вправе отклонить заявку, как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенного анализа, представленных в составе заявки расчета и экономического обоснования цены договора. Комиссия пришла к обоснованному выводу о дальнейшей невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.
4. В экономическое обоснование ценового предложений, которое заявил участник должно входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (участник расписывает какие), налог на добавленную стоимость и другие отчисляемые налоги (участник расписывает какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок. Расчет предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью (при наличии).
5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в закупке двух и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключенных по результатам закупок. При этом цена одного из договоров должна составлять не менее двадцати процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор. Информация предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке. Комиссии по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной.
6. Решение об отказе в допуске Комиссия по осуществлению закупок принимает путем голосования. Решение считается принятым, если проголосовало большинство членов Комиссии по осуществлению закупок. В случае проведения конкурентных закупок решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе рассмотрения заявок с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку.
7. Заказчик применяет одновременно два способа подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 4 и 5 настоящего раздела.

	5
	Общие требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе предложений 

	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
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	Обязательные требования к Участникам запроса предложений 

	К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии производства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.
е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
ж) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
з) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки.
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	Дополнительные требования к Участникам запроса предложений

	- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона 223-ФЗ
- отсутствие сведений об участнике закупки в специальном реестре лиц, получивших поддержку и/или находящихся под иностранным влиянием в иных формах (далее – иностранные агенты), предусмотренном Федеральным законом № 255-ФЗ от 14 июля 2022 г. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и Федеральным законом № 498-ФЗ от 5 декабря 2022 г.

	8
	Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны:

	В случае если участником закупки является несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, данные участники должны:
- иметь соглашение между собой или иной документ, соответствующий нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон, установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 
- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора.
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Данные требования могут быть так же установлены Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями, (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки.
Коллективный участник должен иметь соглашение, определяющее права и обязанности лиц, его составляющих, и содержать указание на лицо, ведущее дела от имени коллективного участника.
В случае признания простого товарищества победителем закупочной процедуры, в протоколе Комиссия по осуществлению закупок указывает всех его участников. Договор подписывается заказчиком со всеми участниками простого товарищества, которые будут выступать соисполнителями. В договоре должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием и последующим исполнением договора.
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	Специальные процедуры и элементы закупочных процедур

	Квалификационный отбор – не предусмотрен
Переторжка – не предусмотрена
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	Привлечение субподрядчиков /соисполнителей 

	Не предусмотрено
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	Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений. Исправление ошибок.

	Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке в соответствии с разделом №1 «Информационная карта».
Участник закупки обязан составлять заявку на участие по форме, установленной в документации о закупке. Электронные документы, входящие в состав Заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.dос), (*.dосх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg).
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки несоответствующей требованиям.
Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл - один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ в каком файле находится. Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.
Заявка на участие в закупке должна содержать всю указанную заказчиком информацию в соответствии с Информационной картой. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).
Участник предоставляет в составе заявки полный пакет документов, в соответствии с настоящей Информационной картой. Участник, подавший такую заявку без полного пакета документов, не допускается к дальнейшему участию в закупке. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и в закупочную документацию. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной системе.
Исправление ошибок.
При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:
- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;
- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в соответствующем поле, заполняемом на электронной площадке, преимущество имеет цена, указанная в соответствующем поле, заполняемом на электронной площадке;
- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество: исправление ошибки производится в следующем порядке: итоговая цена - результат умножения количества продукции на стоимость единицы продукции.
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	Порядок и срок изменения и отзыва заявок на участие в запросе предложений. Порядок возврата заявок на участие в запросе предложений 

	Участник может подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).
Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в открытом запросе предложений, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок. Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений, оформляются в соответствии с требованиями, установленными для оформления заявок на участие в запросе предложений. Порядок изменения и отзыва заявок осуществляется в рамках регламента ЭТП, указанной в извещении.
 В случае установления Комиссией по осуществлению закупок факта подачи одним участником запрос предложений  2  (двух)  и  более  заявок  на  участие  в  запросе предложений   (в  запросе предложений   в  отношении   одного и того же лота) при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в запросе предложений (в запросе предложений в отношении одного и того же лота) не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений (в  запросе предложений в отношении одного  и  того  же  лота)   этого   участника  не  рассматриваются.
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	Причины отстранения участника от участия в запросе предложений 

	Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в запросе предложений, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику запроса предложений, указанным в закупочной документации.
Комиссия отклоняет заявку на участие в закупочной процедуре:
- в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
- в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;
в случае непредставления обязательных документов, установленных документацией о закупке;
- в случае выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование;
- в случае несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора (сумму единичных расценок);
- в случае несоответствия заявки квалификационным требованиям;
- в случае предложения товара, происходящего из иностранного государства, или подачи заявки на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом при условии установления запрета, предусмотренного в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;
- в случае предложения товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке или окончательное предложение, признанные соответствующими требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии) и содержащие предложения о поставке товара только российского происхождения, при условии установления ограничения, предусмотренного в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;
- в случае подачи заявки на участие в закупке на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом, если поданная российским лицом заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии), при условии установления ограничения, предусмотренного в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;
- в случае приравнивания заявки на участие в закупке, окончательного предложения, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства на основании п. 5 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, если установлены запрет, ограничение, предусмотренные в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.
При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан предоставить структуру предлагаемой цены и экономическое обоснование такой цены. При этом Заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурой закупки, провести анализ всей информации, предоставленной участником в заявке. Комиссия по осуществлению закупок вправе отклонить заявку, поданную участником на участие в процедуре закупки, если у Комиссии по осуществлению закупок имеются обоснованные сомнения в способности участника закупок исполнить договор на предложенных им условиях.
В случае, если участник закупок не представил информацию, предусмотренную предыдущим абзацам, подтверждающую способность участника закупок исполнить договор на условиях, предложенных таким участником и установленных документацией о закупке, либо информация о структуре экономического обоснования цены недостаточно обоснована, Заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения.
Участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в квалификационном отборе, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных участником, в составе своей заявки, в том числе в отношении его квалификационных данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и информации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещенными законодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном носителе и направить участнику мотивированное сообщение с предложением устранить недостатки в установленные условиями процедуры закупки сроки.
Заказчик или Комиссия при обнаружении факта несоответствия участника закупки требованиям, указанным в настоящей Информационной карте, или предоставления участником закупки недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям отстраняют участника закупки от участия в процедуре закупки или отказывают ему в заключении договора в любой момент до заключения договора.
При осуществлении закупки, в которой участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным участником, в случае отсутствия сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если требование о привлечении субподрядчик, а (соисполнителя) установлено закупочной документацией) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

	15
	Заявка и документы в составе заявки на участие в запросе предложений 

	Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать информацию, документы и заполненные формы:

1. Заявка на участие в запросе предложений (форма № 1);
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных (если участником закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, форма № 2);
3. Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров (форма № 3);
4. Декларация соответствия участника требованиям, установленным в «Информационной карте» (форма № 4);
5. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Предоставляется копия выписки, которая получена не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Участник вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании.
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8. Копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств:
- Устав (все страницы, для юридического лица), 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии), 
- свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридического лица), 
- копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (для физических лиц), 
- копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и/или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;
10. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, в случае установления данного требования в настоящей документации.
11. Справка в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФР) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации на день рассмотрения заявки на участие в закупке. 
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника, в случае, если в документации о закупке указаны такие критерии оценки заявок, в том числе (включая, но не ограничиваясь):
-  наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов;
-  опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация (отзывы, благодарственные письма, грамоты по предмету договора, ISO);
- обеспечение кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация);
- при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), таким участником должен быть предоставлен документ, (соглашение, договор либо иное) подтверждающий волеизъявление каждого из лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов коллективного Участника;
- другие документы по решению Заказчика или Комиссии по закупочной деятельности. Документы для участия в закупке должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг) предлагаемых им к предъявленным в документации требованиям.
13. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им товаров, работ, услуг условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в документации в соответствии с действующим законодательством, или заверенные копии таких документов.
14. В случае если участник не является плательщиком НДС - документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения (предоставить письмо в свободной форме или уведомление из налоговой);
15. Информацию и документы, определенные в соответствии с п. 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, которые подтверждают страну происхождения товара, в случае установления мер, предусмотренных пунктом 5 Извещения.
16. Заявка на участие в конкурентных закупках может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение образец, пробу товара, закупка которого осуществляется заказчиком.
17. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала на русский язык.
18. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в соответствии с требованиями заказчика, установленными в документации о закупке те или иные документы (справки) требующие их получение в государственных органах, то участник закупки вправе предоставить копию письма (обращения) в государственные органы или иной документ подтверждающий факт такого обращения участника закупки.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если на стороне участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные документы.
В случае если в разделе № 2 настоящей закупки «Образцы форм основных документов, включаемых в состав заявки на участие в запросе предложений», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию участником на участие в закупке. 
Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в заявке на участие в закупке, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие (в произвольной форме), данные документы не могут быть использованы для определения победителя закупки.
Участник закупки в Заявке (форма № 1) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

	16
	Особенности проведения

	  Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений, производится с использованием функционала электронной площадки после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, в соответствии с извещением и регламентом электронной площадки. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передает Заказчику все поступившие заявки. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений составляется Комиссией по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола.
   Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией, и принимает решение о допуске /отклонении заявок на участие в запросе предложений. Редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл их содержания, не являются основанием для отклонения заявок. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 10 (Десяти) дней, со дня открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Рассмотрение, оценка, сопоставление заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется с учетом подпункта «а» пункта 3 части 4, подпункта «а» пункта 3 части 5 статьи 3.1-4, пункта 5 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в случае установления мер, предусмотренных в пункте 5 Извещения настоящей документации. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе направить запросы участникам закупки. Срок предоставления участником закупки, разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (Двух) дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.
 Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии настоящим Положением, признаются участниками запроса предложений и допускаются к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола. 
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	Критерии оценки заявок на участие в закупке для каждого лота

	Балльная методика оценки и сопоставления заявок с использованием следующих критериев:

	№ 
	Критерий оценки заявок
	Значимость критерия, %
	Коэффициент значимости

	1.
	Сумма единичных расценок ЦБ i
	ЦБ i = 40
	Кц = 0,4

	2.
	Квалификация участника НЦБ i
	НЦБ i = 60
	Кнц = 0,6

	Суммарная значимость критериев
	100
	1,0


Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке и определение Победителя осуществляется Комиссией.
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	Методика оценки заявок на участие в закупке для каждого лота

	18.1
	Порядок оценки заявок по ценовому критерию

	ЦБ - Значимость критерия – 40 %; Кц - Коэффициент значимости критерия – 0,4;
Единица измерения цены договора – рубль.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сумма единичных расценок», определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
[image: base_1_207240_32768],
б) в случае если Цmin < 0,
[image: base_1_207240_32770],где:
ЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.

   При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются   также  в  отношении   товара,   происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.  
   При осуществлении закупки товара, если настоящей документацией установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящей документацией участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;
 в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
   При осуществлении закупки работы, услуги, если настоящей документацией установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке,  окончательных  предложений  осуществляется  снижение на  пятнадцать  процентов  ценового  предложения,  поданного в соответствии с настоящей документацией участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;
в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.
   Участник должен предоставить заявку с учетом следующих требований:
а) Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.
б) Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.
в) Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
г) Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

	18.2
	Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки»

	НЦБ - Значимость критерия – 60 %; Кнц- Коэффициент значимости критерия – 0,6.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется по формуле:
НЦБi = П1i + П2i + П3i + …. + Пni, где:

НЦБi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Пni– значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке по n-му показателю, где n – количество установленных показателей (подкритериев).

Присвоение баллов по показателям осуществляется по формулам, указанным в пункте 20 статьи 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ и услуг» и на основании следующей таблицы:

	№
	Показатели по критерию «квалификация участника»
	Количество баллов, присваиваемых по каждому из показателей 
	Диапазон баллов

	П1
	Опыт аналогичных поставок: Объем поставленных товаров, аналогичных предмету закупки по договорам, исполненным без пени и штрафов, за период с 01.07.2024г. по дату окончания подачи заявок, выраженный в рублях, (участник заполняет форму № 3 и прикладывает сканированные копии договоров, перечисленных в указанной форме, с документами, подтверж-дающими их исполнение)
	количество баллов, присуждаемых участнику, по данному показателю, определяется по формуле:
	П1i =К1
	х
	Хi

	
	
	Хmax


где:
П1i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
К1 - коэффициент значимости показателя П1 = 30
Хmax - максимальное значение показателя, содержащееся в поданных Заявках, подлежащих оценке по показателю;
Хi - значение показателя, содержащееся в предложении Участника закупки, Заявка которого оценивается.
	От 0 до 30
баллов

	П2
	Наличие складского помещения* для хранения большого ассортимента товарного запаса (участник прикладывает копию договора аренды или свидетельство на право собственности помещения с указанием адреса ближайшего к Заказчику склада)
	количество баллов, присуждаемых участнику, по данному показателю П2:
- отсутствует – 0 баллов;
- склад в Ленинградской области (более 5 км от КАД) – 10 баллов;
- склад в Санкт-Петербурге и (или) Ленинградской области (в пределах 5 км от КАД) – 20 баллов 
	От 0 до 20
баллов

	П3
	Наличие транспорта* для доставки товаров, на праве собственности или ином праве (договор лизинга или договор аренды) (указывается в штуках и подтверждается копией договоров или ПТС)
	количество баллов, присуждаемых участнику, по данному показателю П3:
- автомобили отсутствуют – 0 баллов;
- от 1 до 2 машин – 10 баллов;
- 3 и более автомобилей – 20 баллов.
	От 0 до 20
баллов

	П4
	Возможность срочной поставки товаров, в рабочих днях от момента поступления заявки Заказчика *
	количество баллов, присуждаемых участнику, по данному показателю, вычисляется по формуле:
	П4i = 
	(Хмакс - Хi) х К4
	

	
	Хмакс-Хмин
	


 где:
П4i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
Хмакс - максимальное значение критерия, содержащееся в допущенных заявках;
Хi - значение критерия, содержащееся в предложении участника закупки, заявка которого оценивается;
Хмин- минимальное значение критерия, содержащееся в допущенных заявках
К4 - коэффициент значимости показателя = 30
	От 0 до 30
баллов

	Итого максимальный балл по критерию:
	100



* Обоснование к наличию транспорта, складов и сроку поставки товара - Заказчик является управляющей компанией, которая осуществляет деятельность по обслуживанию более 486 жилых многоквартирных домов. Требование к наличию у Поставщика склада и своего транспорта и, соответственно, возможности максимально срочной поставки товара с момента поступления Заявки, установлено Заказчиком в связи с частой необходимостью в кратчайшие сроки устранять аварийные ситуации по водоснабжению, нарушению кровли, просадки асфальта подъездов, выявленные нарушения, поступающие в заявках жильцов обслуживаемых многоквартирных домов и в предписаниях надзорно-контролирующих органов.

При отсутствии документального подтверждения, информация, указанная в формах, учитываться не будет. В случае выявления в предоставленных документах недостоверной информации, начисление баллов по этим показателям не производится.
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для отклонения заявки участника.
Дробное значение рейтинга показателя округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

	18.3
	Определение победителя для каждого лота

	1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.
2. Итоговый рейтинг i-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга j-ого критерия на коэффициент значимости j-ого критерия.
ИРi = ЦБi * Кц + НЦБi * Кнц, где:
ИРi – итоговый рейтинг i-ой заявке.
ЦБi - Значимость ценового критерия оценки заявок
НЦБi  -Значимость неценового критерия оценки заявок
Кj - Коэффициенты значимости критериев
3. Коэффициент значимости j-ого критерия представляет собой частное от деления значимости j-ого критерия на 100.
4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. При этом если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательное значение, то итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов. 
5. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
6. При равенстве итоговых рейтингов нескольких заявок участников, заказчик вправе признать победителем участника, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупки. В этом случае сравнение предложений, набравших одинаковый итоговый рейтинг, относится к исключительной компетенции Комиссии и производится с учетом дополнительно представленных участниками документов. В частности, могут быть учтены гарантийный срок, наименование производителя, возможность установки и обслуживания дополнительного оборудования, наличие договорных отношений с производителем, импортером, официальным представителем производителя, срок действия цены, срок поставки и т.п. 

	19
	Победитель открытого запроса предложений для каждого лота

	Победителем открытого запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в данной документации, наиболее полно соответствует требованиям документации о конкурентной закупке и содержит лучшие условия поставки товаров / исполнения работ / услуг.

	20
	Заключение договора по результатам проведения запроса предложений для каждого лота

	По результатам запроса предложений договор заключается с победителем запроса предложений на условиях, указанных в его заявке на участие в запросе предложений и в закупочной документации.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной  площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю конкурентной закупки проект договора на подпись.
В случае, если победитель конкурентной закупки в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор, либо протокол разногласий, то победитель конкурентной закупки считается уклонившимся от заключения договора.
При этом Заказчик имеет право удержать с такого победителя денежные средства, перечисленные им в качестве обеспечения заявки.
Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) документации о закупке. Если предметом торгов является единичная стоимость товаров, договор заключается на Общую максимальную цену договора, указанную в Извещении, а единичные цены за товар, зафиксированные в Спецификации к договору, не могут превышать установленную заказчиком начальную (максимальную) цену за единицу каждого Товара.
Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара. Страна происхождения товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
   При заключении договора на поставку товара:
1) если настоящей документацией установлен запрет закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара;
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если настоящей документацией установлено ограничение закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное   предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям документации, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) если настоящей документацией установлено преимущество в отношении товара российского происхождения, при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
   При осуществлении закупки работы, услуги:
1) если настоящей документацией установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
 б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если настоящей документацией установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;
3) если настоящей документацией установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.
   Дальнейший порядок заключения договора определен в Положении о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» в новой редакции.

	21
	Расторжение договора для каждого лота

	Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством и договором.

	22
	Порядок заключения договора, в случае если закупка не состоялась для каждого лота

	В случае, если не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, или подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям запроса предложений, или если Комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений, или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос предложений признается несостоявшимся.
В случае, если закупочной документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в запросе предложений, или не подано ни одной заявки, или если Комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные заявки на участие в конкуре, или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении.
В случае, если по результатам проведения закупки запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе:
- заключить договор с участником, заявка которого была признана соответствующей и не была отклонена;
- провести повторно запрос предложений на тех же или иных условиях;
- осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- либо провести закупку иным способом закупки.
В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников.

	23
	Обоснование и порядок формирования начальной (максимальной) цены договора

	В соответствии с пунктом 1.8.1 раздела 1 главы 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» (в новой редакции) начальная (максимальная) цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
Начальная (максимальная) цена договора включает в  себя все расходы Подрядчика на выполнение договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, затраты на доставку и хранение материалов, оплату труда персонала, стоимость материалов и инвентаря, ГСМ, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, средств малой механизации, накладные расходы, сборов и иных платежей, выплаченных или подлежащих выплате при исполнении Договора или в связи с ними, в том числе НДС. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по договору, Подрядчик несет за свой счет. Затраты, не включенные участником в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика. 

	23
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

	В соответствии с Разделом № 3 «Техническое задание» и Разделом № 4 «Проект договора» к документации







[bookmark: _Toc504657195]РАЗДЕЛ № 2 ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Toc504657196]Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке (далее – «Формы»)

Форма № 1 
На фирменном бланке участника
Исх. № ________ от «____» ______________20__ год

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ № ______________ от «___» _________ 20__ г.
                        (№ извещения о закупке)
Участник_________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника)
просит принять заявку на участие в закупке на ____________________________________________________.
(наименование, вид закупки, в случае проведения закупки по отдельным лотам – также соответствующий лот)

Таблица № 1
	№
	Наименование
	Сведения об участнике закупки

	1
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования Организации)
	

	2
	Система налогообложения (в случае применения УСН, необходимо указать № и дату соответствующего уведомления, выданного ФНС)
	НДС - _____ %

	3
	Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника
	

	4
	Реквизиты организации
	ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКТМО
ОКОПФ

	5
	Адреса:
	Юридический:
Фактический:
Почтовый:

	6
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	7
	Адрес электронной почты
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

	9
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника закупки, имеющего право подписи Договоров – на основании чего (Устав, Приказ №, Доверенность №), с указанием должности 
	

	10
	Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства
	

	1
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты
	



1. С условиями и порядком проведения закупки, требованиями документации о закупке, в том числе проекта договора и технического задания, приложенного к документации о закупке, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки и в документации о закупке товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации о закупке, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке. 
Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте ООО "ЖКС № 3 Калининского района" или в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре. 
     2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


Предложение участника
Таблица № 2

	Критерии
	Условия закупки, предлагаемые участником закупки с подтверждением документами

	1. Сумма единичных расценок с учётом НДС/без учёта НДС
	__________ (_______ рубля 00 коп.) (Цифрами и прописью),
в том числе НДС ______ 

	2. Квалификация участника закупки

	Объем выполненных работ, аналогичных предмету закупки: сумма поставленных строительных товаров по предоставленным копиям подтверждающих документов, подписанных без пени и штрафов за период ________г.
	______________ руб.

	Наличие складских помещений 
	По адресу: _____________ 

	Наличие транспорта
	______________ машин

	Срок поставки товара
	___________ рабочих дней



3. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса предложений, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе предложений нам не возвращаются.
	4. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО "ЖКС №3 Калининского района" на __________________, в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями наших предложений.
5. В случае, если наши предложений будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения.
6. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ (наименование Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола подведения итогов запроса предложений (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений) и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе предложений  будет носить характер предварительно заключенного нами и Заказчиком договора на условиях, содержащихся в закупочной документации и условиях нашего предложения, содержащихся в нашей заявке на участие в запросе предложений .
8. В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.

К настоящей заявке прилагается спецификация ( В РЕДАКТИРУЕМОМ ФОРМАТЕ! ):

Товар, предлагаемый к поставке
Таблица № 3.
	№ п/п
	Наименование товара 
(Участником указывается полный перечень поставляемых материалов)

	Функциональные характеристики (в случае предложения эквивалента товара, участником указываются полные функциональные и технические характеристики предлагаемого аналога)
	Производитель и страна происхождения
	Единица измерения
	Стоимость товара 
(с учетом НДС), руб. за 1 единицу

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого сумма единичных расценок:
	
	
	



Инструкции по заполнению:
· Участники должны заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
· Участник заполняет формы и прикладывает документы для подтверждения своих квалификационных навыков, которые обозначены в документации.
· [bookmark: _Hlk75193749]Заявка должна быть вложена в редактируемом формате (doc или xls)
· Участник закупки указывает конкретный материал / товар, предлагаемый им к поставке, указывает товарный знак (при наличии) и наименование страны происхождения товара. Инструкция по заполнению таблицы № 3 в заявке:

1. Товары и материалы должны быть указаны по каждой позиции, в соответствии с п. 6 Технического задания. 
2. Предоставление показателей товара в заявке на участие в процедуре, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием показателей товара.
3. При установлении требований к конкретным показателям заказчиком использованы стандартные показатели. При установлении технических характеристик товара используются термины, соответствующие действующим в РФ нормам, стандартам и правилам. В случае использования импортного товара участник имеет право указывать показатели в соответствующем иностранном стандарте на данный вид продукции, если их значения не противоречат установленным заказчиком, а сам товар официально поставляется и разрешен для использования на территории РФ.
4. Показатели должны указываться в настоящем времени в соответствии с правилами русского языка. Участник закупки указывает показатели без слов (и их производных), словосочетаний и символов, не позволяющих однозначно определить значение характеристик товаров: «или», «и/или», «либо», «на выбор заказчика», «требуется», «/», «по усмотрению заказчика», «должен быть», «обязан», «требования», слов, словосочетаний, предлогов, знаков и символов, указывающих на диапазонное значение применительно к конкретным показателям, независимо от места их использования в заявке. Исключением являются наименования нормативных документов.
5. В случае если Заказчиком установлены требования к значению показателя со словами (в любом склонении), словосочетаниями, предлогами и символами: «не менее», «≥», «не ниже», «не уже», «не <», «не ранее», «от», то Участнику необходимо указать значение данного показателя, которое должно быть больше или равно значению, установленного Заказчиком. В случае если Заказчиком установлен показатель со словами (в любом склонении), словосочетаниями, предлогами и символами: «не более», «≤», «не выше», «до», «не шире», «не позднее», «не >», то Участнику необходимо указать значение данного показателя, которое должно быть меньше или равно значению, установленного Заказчиком. В случае если Заказчиком установлен показатель со словами, предлогами и символами: «менее», «<», «по», «ниже», «не ≥», «уже», то Участнику необходимо указать значение данного показателя, которое должно быть меньше значения, установленного Заказчиком, исключая его. В случае если Заказчиком установлен показатель со словами, предлогами и символами: «более», «>», «выше», «не ≤», «свыше» (и его сокращения по ГОСТ), «с», «шире» то Участнику необходимо указать значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного Заказчиком, исключая его. Под конкретными показателями в документации понимаются показатели, имеющие одно единственное значение, выраженное не в диапазоне. 
6. Указанные товары, в случае их использования в составе одной системы (работы, при которых совместно применяются товары, указанные в одном пункте Технического задания) должны обеспечивать совместимость использования предлагаемых товаров.
7. Скопированное в заявку техническое задание или часть технического задания без выполнения правил настоящей инструкции не является указанием конкретных показателей товара.
8. При указании в техническом задании товарных знаков, участник имеет право указать любой эквивалентный товар, товарный знак следует читать со словом «или эквивалент». В этом случае участник должен указать не только товарный знак и производителя эквивалентного товара, а описать конкретные показатели и характеристики такого товара, для оценки его эквивалентности требованиям технического задания.
9. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
10. Не допускается предлагать использование материалов качества худшего, чем указано в Техническом задании






*Данная форма заполняется, если участник закупки является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом

Форма № 2 

На фирменном бланке участника
__________________________________________________________________________________
Исх. № ________ от «____» ______________20__ год
                    (дата заявки)                                                                                             

Заявление 
о согласии на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________, паспорт _________________, выдан ________________________ _____________ года, проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, 
даю согласие ООО «ЖКС №3 Калининского района», ОГРН 1089847191752, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 31, на обработку без использования средств автоматизации, а в случае необходимости с использованием средств автоматизации, а именно – совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. 
Целью обработки персональных данных Обществом является:
проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также занесение необходимой информации об участнике на сайт в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для предоставления информации о размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещении заключенных договоров в реестре договоров и/или на ином сайте раскрытия информации в установленных действующем законодательством Российской Федерации случаях.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; контактный телефон; паспортные данные; адрес электронный почты; должность.

Настоящее согласие дается на срок, установленный «Положением об обработке и защите персональных данных, обрабатываемых ООО «ЖКС №3 Калининского района», опубликованных на сайте www.zakupki.gov.ru.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в Общество в письменной форме заявления об отзыве согласия. 
В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Общество прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 
При этом, в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Указанные персональные данные третьим лицам предоставлялись / не предоставлялись. 
                                                                                     ------------------------------------------------
   (нужное подчеркнуть)

__________________			____________			__________________
(Физическое лицо)                                     (подпись)	                             (инициалы, фамилия)
   							
						                   М.П
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Форма № 3
На фирменном бланке участника
Исх. № ________ от «____» ______________20__ год
                    (дата заявки)                                                                                            

СПРАВКА
Объем поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за период с ___________________ г.
	
	№

	Номер и дата заключения договора

	Предмет договора

	Сумма в рублях по закрывающим документам
	Срок начала и окончания поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Наименование заказчика

	Список поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	Количество договоров:___ шт.
	На сумму: ___ руб.
	
	
	



__________________			____________			__________________
(руководитель, представитель                       (подпись)	                             (инициалы, фамилия)
     участника)							
						                     М.П.
конец формы
[bookmark: _Toc98254035]Инструкции по заполнению
· Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
· При оценке и сопоставлении заявок рассматриваются копии договоров / контрактов (исполненных за указанный период) с приложениями и изменениями к ним, акты выполненных работ / товарные накладные / УПД / акты сверок. Работы / поставки, не подтвержденные указанными документами или имеющие по результатам исполнения замечания от заказчика (претензии), в расчете не учитываются.
· Договоры представляются в заявке в полном объеме и со всеми приложениями, подтверждающие документы должны быть подписаны с обеих сторон. Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
· В случае если представлено извлечение из договора или отдельные страницы договора, либо договор на оказание услуг/поставку товаров не связанных с предметом договора или из текста которых невозможно определить характер оказываемых услуг (выполняемых работ, поставляемых товаров), либо не представлены документы об исполнении договора, либо представлены документы о неполном исполнении договора (акты или иные двухсторонние документы об исполнении договора, несоответствующие по объему и (или) сумме условиям договора, в том числе с учетом всех представленных участником закупки изменений и дополнений к нему), то такой договор не засчитывается.
· Аналогичные работы – поставка строительных товаров. 
· 
22

Форма № 4

На фирменном бланке участника или с помощью функционала ЭТП
__________________________________________________________________________________
Исх. № ________от «____» ______________20__ год
                    (дата заявки)                                                                                             

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим ____________________________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника запроса предложений) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии запрос предложений производства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.
е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
ж) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
з) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки.
и) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
к) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона 223-ФЗ
л) отсутствие сведений об участнике закупки в специальном реестре лиц, получивших поддержку и/или находящихся под иностранным влиянием в иных формах (далее – иностранные агенты), предусмотренном Федеральным законом № 255-ФЗ от 14 июля 2022 г. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и Федеральным законом № 498-ФЗ от 5 декабря 2022 г.
_________________			   ____________			__________________
(руководитель, представитель                         (подпись)	                             (инициалы, фамилия)
     участника)						
						                     М.П.
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. Декларация должна быть подписана и скреплена печатью (при наличии) в соответствии с требованиями Документации



[bookmark: _Toc504657197]РАЗДЕЛ № 3 ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Toc504657198][bookmark: _Toc504657200]Техническое задание 
	№
	Наименование пункта. Текст пояснений.

	1.
	Предмет закупки

	Право заключения договора на поставку строительных материалов для нужд ООО «ЖКС №3 Калининского района»

	2.
	Цели использования результатов работ

	Обеспечение комфортного проживания жителей, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.

	3.
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место назначения - склады Заказчика, расположенные по адресам, в г. Санкт-Петербург:
-  пр. Мечникова д.19
- пр. Полюстровский д. 19 к. 4
- или на адрес производимых ремонтных работ в Калининском районе, указанный в конкретной заявке Заказчика.

	4.
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	С момента подписания Договора до 30 декабря 2027 года

	5.
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Поставка Товаров осуществляется отдельными партиями по Заявкам Заказчика в течение периода, указанного в п. 4 настоящего Технического задания. Количество и ассортимент товара, а также место отгрузки каждой партии конкретизируются в Заявках. 
Периодичность и количество Заявок определяется Заказчиком самостоятельно, по мере производственной необходимости, и таким образом, чтобы до окончания срока действия Договора, объемы поставленных Товаров по сумме не превысили общую максимальную цену Договора. 
Заявки Заказчика не ограничиваются по весу и минимальной или максимальной сумме доставки.
Срок поставки Товара в течение  _________ (согласно предложения участника, но не более 4)  рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика. Поставка должна быть выполнена в сроки, качественно, в полном объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положений настоящей документации. Права собственности на Товар переходят в момент поставки товара на склад Заказчика, если иное не предусмотрено в Договоре.

	6.
	Вид, основные технические требования и количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) по договору

	Вид и требуемые характеристики товара: (при указании в требованиях товарных знаков участник имеет право указать любой эквивалентный товар, любой товарный знак следует читать со словом «или эквивалент».)
	№
	Наименование товара
	Необходимые функциональные и технические характеристики
	Ед. изм.

	1
	DIN-рейка оцинкованная 125см
	DIN-рейки должны быть перфорированные, использоваться для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Исполнение-DIN-рейка 35/7.5 мм, Высота-7.5 мм, Длина-1250 мм, Материал-Сталь. Тип поверхности-Оцинкованная. Гарантийный срок не менее 1 года.
	шт.

	2
	Анкерный болт 8х60 (2 шт)
	Анкер болт должен состоять из шестригранного болта, распорной цанги и внешней оболочки (гильзы). Диаметр 8 мм, Длина 60 мм, диаметр внутренней резьбы 6мм, выполнен из стали, покрытие желтый цинк. Вес одной штуки не менее 22гр.
	шт.

	3
	Анкер забивной латунный М12 (1шт.)
	Должен быть изготовлен из высокопрочной стали, длина анкера 50 мм, диаметр М12
	шт.

	4
	Средство для удаления плесени концентрат 1:1 5кг
	Предназначено для эффективного и быстрого удаления плесени.Применяется для обработки в жилых комнатах, кухнях, ваннах, туалетах, банях, гаражах, подвалах, фасадов и фундаментов. Объекты применения: минеральные поверхности (камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, швы между кафельной плиткой и т.д.).
Растворитель - Вода
Время высыхания, ч - 0,5
Фасовка, кг - 5
Расход, л/м2 - 0,1-0,2
Область применения - Камень, Бетон, Кирпич, Плитка
	шт.

	5
	Асфальт холодный фракция 5-10 мм 25 кг
	Асфальт холодной укладки. Битумоминеральная холодная смесь, которая широко используется для ямочного и траншейного ремонта дорожного покрытия в любых погодных условиях. Процесс асфальтирования более безопасный, так как отсутствует контакт с горячими материалами. Не подходит для обустройства сплошного покрытия. Расход на восстановление дорожного покрытия зависит от степени уплотнения и толщины слоя. В составе присутствуют растворители. Благодаря этому битум разжижается не от температуры, а от испарения углеводородов. Использовать можно даже холодной зимой, что делает его оптимальным вариантом для разных климатических условий. Укладку можно производить без крупной дорожной техники. Перед применением нужно подготовить поверхность: очистить ее от мелкого и крупного мусора, посторонних элементов, частичек грязи, влаги. В процессе эксплуатации асфальт будет набирать прочность.
Особенности:
вес материала — 25 кг;
поставляется в мешке;
возможность использования при низких температурах;
отсутствует необходимость в предварительном разогреве смеси;
Минимальный размер гранул (мм) - 5
Максимальный размер гранул (мм) - 10
	шт.

	6
	Болт оцинк. DIN 933 М6х30 (5шт)
	Для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений, материал для изготовления болтов по ГОСТ 7798-70, класс прочности 8.8
	упак

	7
	Болт оцинк. DIN 933 М 8х80 (20шт)
	Болты с полной резьбой, цинк, 6х30мм класс прочности 5.8. ГОСТ 7798-70. Изделия производятся из углеродистой стали и покрываются сверху слоем цинка для защиты от коррозии. Болт должен иметь шестригранную головку и соответствовать классу прочности.
	упак

	8
	Вилка прямая c/з каучук 16А 250В IP44
	Вилка электрическая прямая однофазная 16А 250В IP44 должна быть с заземлением каучук (еврослот). Номинальный ток-16 А. Количество полюсов-3. Степень защиты IP-IP44. Номинальное напряжение-250 В. Должен соответствовать ГОСТ - IEC 60884-1-2013. Гарантийный срок не менее 3 лет.
	шт.

	9
	Воронка закрытая с проволокой, оцинкованная 216 мм
	Должно быть изготовлено из оцинкованной стали высокого качества толщиной не менее 0,55 мм. Диаметр сечения колена должен быть 216 мм. Должны быть упакованы в пакеты. Упаковка пакетов должна обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений и изготовлена из пленки. Пленка должна быть изготовлена методом экструзии из полиэтилена высокого давления (высокой или низкой плотности) или композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки. Толщина пленки не менее 0,10мм. Пленка высшего сорта или первого сорта. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в продольном направлении не менее 14,2 (не менее 139). Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в поперечном направлении не менее 12,2 (не менее 119). Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, в продольном направлении не менее 300, в поперечном направлении не менее 300. Максимальный статический коэффициент трения не более 0,5. Максимальный коэффициент дымообразования, м2/кг, не более 1700. 
	шт.

	10
	Выключатель одноклавишный открытой установки Белый
	Номинальное напряжение-250 В. Способ монтажа-Открытой установки
Цвет-Белый. Номинальный ток-10 А. Количество полюсов-1. Количество исполнительных клавиш-1. Возвратно-нажимной-Нет. Должен подходить для степени защиты IP-IP20
Количество модулей (модульная система)-0. Защитное покрытие поверхности-Блестящий. ид/марка материала-Термопласт. Материал-Пластик
Ширина устройства-64 мм. Высота устройства-64 мм. Глубина устройства-36 мм
С полем для надписи-Нет. Соответствует ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007). Гарантийный срок не менее 2 лет.
	шт.
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	Автоматический выключатель ВА 47-29 4,5 кА характеристика С 16А 1П
	Автоматический выключатель требуется серии ВА47-29, должен соответствовать ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальный ток должен быть 16 А. Номинальное (расчетное) напряжение должно быть 230 В. Количество защищенных полюсов - 1. Должен быть предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение. Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 должно быть в соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020. Род тока-Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА. Глубина монтажа, установки должны быть 73,6 мм. Частота с -по -50 Гц по 50 Гц. Степень защиты должна быть не менее IP-IP20. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В-4.5 кА. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В-4.5 кА. Гарантийный срок не менее 10 лет
	шт.

	12
	Автоматический выключатель ВА 47-29 4,5 кА характеристика С 20А 1П
	Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Род тока-Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Номинальный ток-20 А. Номинальное напряжение-230 В. Характеристика срабатывания-C. Ширина в числах модульных расстояний-1. Количество защищенных полюсов-1. Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА. Глубина монтажа, установки-73.6 мм. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В-4.5 кА. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В-4.5 кА. Должен иметь два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Должна быть дугогасительная система. Должна быть возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы. Должна быть возможность соединения шиной PIN. Должно быть наличие индикатора положения контактов. Соответствует ГОСТ IEC 60898-1-2020. Гарантийный срок не менее 10 лет
	шт.
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	Автоматический выключатель ВА 47-29 4,5 кА характеристика С 25А 1П
	Автоматический выключатель требуется серии ВА47-29, должен соответствовать ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальный ток должен быть 25 А. Номинальное (расчетное) напряжение должно быть 230 В. Количество защищенных полюсов - 1. Должен быть предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение. Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 должно быть в соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020. Род тока-Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА. Глубина монтажа, установки должны быть 73,6 мм. Частота с -по -50 Гц по 50 Гц. Степень защиты должна быть не менее IP-IP20. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В-4.5 кА. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В-4.5 кА. Гарантийный срок не менее 10 лет
	шт.
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	Автоматический выключатель ВА 47-29 4,5 кА характеристика С 40А 1П
	Автоматический выключатель требуется серии ВА47-29, должен соответствовать ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальный ток должен быть 40 А. Номинальное (расчетное) напряжение должно быть 230 В.Должен быть предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение. Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 должно быть в соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020. Род тока-Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА. Глубина монтажа, установки должны быть 73,6 мм. Частота с -по -50 Гц по 50 Гц. Степень защиты должна быть не менее IP-IP20. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В-4.5 кА. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В-4.5 кА. Гарантийный срок не менее 10 лет
	шт.
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	Автоматический выключатель ВА 47-29 4,5 кА характеристика С 63А 1П
	Автоматический выключатель требуется серии ВА47-29, должен соответствовать ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальный ток должен быть 63 А. Номинальное (расчетное) напряжение должно быть 230 В. Количество защищенных полюсов - 1. Должен быть предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение. Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 должно быть в соответствие ГОСТ IEC 60898-1-2020. Род тока-Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА. Глубина монтажа, установки должны быть 73,6 мм. Частота с -по -50 Гц по 50 Гц. Степень защиты должна быть не менее IP-IP20. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В-4.5 кА. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В-4.5 кА. Гарантийный срок не менее 10 лет.
	шт.

	16
	Гайка оцинк. самоконтр.DIN 985 М6 (16 шт)
	Самоконтрящаяся гайка НЕРЖАВЕЙКА по стандарту DIN 985, Диаметр М6, материал нержавеющая стали А2
	упак

	17
	Гайка оцинк. самоконтр.DIN 985 М8 (10 шт)
	Самоконтрящаяся гайка НЕРЖАВЕЙКА по стандарту DIN 985, Диаметр М8, материал нержавеющая стали А2.
	упак
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	Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12.5 мм
	Гипсокартон влагостойкий — это влагостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ), предназначенный для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухни, санузлы).
Особенности:
Влагостойкость — специальные добавки в гипсовом сердечнике снижают водопоглощение, предотвращая разрушение материала во влажной среде;
Полукруглая утонённая кромка ПЛУК обеспечивает надёжный и технологичный стык, снижая риск образования трещин на швах и упрощая заделку;
 Армирующие добавки в сердечнике повышают прочность и устойчивость листа к механическим нагрузкам, предотвращая растрескивание;
Характеристики: Длина — 2500 мм; Ширина — 1200 мм; Толщина — 12,5 мм;
Тип кромки — ПЛУК (полукруглая утонённая);
Материал сердечника — гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79 с армирующими добавками;
Облицовка — специальный картон с двух сторон.
	шт.
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	Грунтовка Бетон-контакт (5 кг)
	Предназначена для выравнивания впитывающей способности основания и создания адгезионного слоя на гладких, плотных, невпитывающих основаниях. Создает на гладких поверхностях тонкий шероховатый слой кварцевого песка. Подходит для обработки таких поверхностей как: гладкий литой бетон, пенополистирольные плиты, фанера, плиты OSB и ДСП. Используется в качестве грунтовки перед штукатуркой, облицовкой плиткой.
Концентрация - Готовый раствор
Тип работ - Внутренние
Фасовка, кг - 5
Морозостойкость - Да
Время высыхания, ч - 1
Тип основания - Бетон
Хранить при t от +5°C до +35°C
Транспортировать при t от -25°C до +35°C
Расход, г/м2 - 200
Вес нетто, кг - 5
	шт.

	20
	ДВП (древесно-волокнистая плита) 3,2х1220х2745 мм
	ДВП (древесно‑волокнистая плита) — листовой материал, изготовленный методом горячего прессования ковра из древесных волокон. Сырьё — отходы лесопиления и деревообработки; в состав добавлены упрочняющие вещества (синтетические смолы), парафин, церезин, антисептики и др.
Особенности:    
Лёгкость обработки — материал легко режется, пилится и крепится, подходит для плотницких и отделочных работ;
Однородная структура — обеспечивает ровную поверхность, удобную для дальнейшей отделки (окрашивания, оклейки и т. п.);
Экономичность — относительно низкая стоимость и рациональный расход при раскрое;
Хорошие изоляционные свойства — волокнистая структура способствует снижению уровня шума и улучшает теплоизоляцию перегородок и облицовок;
Прочность на изгиб — достаточная для применения в конструкциях без высоких механических нагрузок;
Универсальность в мебельном производстве — оптимальна для изготовления задних стенок, днищ ящиков, вспомогательных элементов мебели.
Размеры — 2745×1220×3,2 мм;
Материал — древесные волокна из отходов лесопиления и деревообработки;
Добавки — синтетические смолы (упрочнение), парафин и церезин (гидрофобизация), антисептики (защита от биопоражений);
Ограничения — предназначена только для сухих помещений, чувствительна к воздействию влаги (без дополнительной защиты возможна деформация).
	шт.

	21
	Держатель пластиковый для труб d=16мм, серый, 100 шт
	Позволяет быстро и удобно соединить трубы и гофры различных конфигураций, увеличивают возможности при приладке кабельных магистралей, а также защищает кабельные линий от механических повреждений. Материал-Пластик. Должен подходить для труб диаметром-Мин.знач -16 мм, Макс. знач.-16 мм. Гарантийный срок не менее 7 лет
	упак
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	Доска профилированная 1-2 сорт 50x100x6000 мм
	Предназначена для использования во многих видах строительных и ремонтных работ: возведение каркасов, устройство перекрытий, стропильной системы, создания опалубки и др. Порода древесины: хвойные породы. Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%)  
Размеры: толщина 50мм / ширина 100мм / длина 6000мм
	шт.
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	Доска профилированная 1-2 сорт 50x150x6000 мм
	Предназначена для использования во многих видах строительных и ремонтных работ: возведение каркасов, устройство перекрытий, стропильной системы, создания опалубки и др. Порода древесины: хвойные породы. Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%) 
Размеры: толщина 50мм / ширина 150мм / длина 6000мм
	шт.
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	ДСП (древесно-стружечная плита) 16х1830х2750 мм
	Древесно-стружечная плита, изготовленная методом горячего прессования древесных частиц со связующим неминерального происхождения. Применяется для обшивки стен и полов внутри сухих помещений, в мебельном производстве и других строительных работах.
Особенности:
Прочность и стабильность формы — технология горячего прессования обеспечивает высокую плотность и устойчивость к деформациям;
Ровная поверхность — создаёт гладкое основание для нанесения отделочных материалов, ламинирования или оклейки;
Универсальность — подходит для обшивки стен и полов, изготовления мебели, перегородок и других внутренних конструкций;
Лёгкость обработки — пилится, сверлится и фрезеруется стандартным столярным инструментом без специального оборудования;
Экономичность — доступный материал для черновой и чистовой отделки в сухих помещениях.
Характеристики: Длина — 2750 мм; Ширина — 1830 мм; Толщина — 16 мм;
Материал — древесно-стружечная плита (ДСП);
Применение — внутренние работы в сухих помещениях.
	шт.

	25
	Дюбель нейлоновый распорный 6х30 мм (100 шт)
	С винтом, болтом-Нет. Вид/марка материала-Полиамид. Длина-30 мм. Материал-Нейлон. Диаметр засверленого отверстия-6 мм. Подходит для винтов диаметром- Мин знач.3.5 мм Макс. знач. 5 мм. Подходит для газобетона-Да. Цвет-Бежевый. Глубина засверленого отверстия-35 мм. Подходит для шурупов с шестиграной головкой-Нет. С кромкой-Да. Подходит для установки с помощью кабельных стяжек-Нет. Гарантийный срок не менее 10 лет.
	упак
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	Дюбель-гвоздь 6х40 пот (200 шт)
	Должен подходить для креплений в твердых основаниях, таких как бетон, кирпич, или натуральный камень. Диаметр 6мм, длина не менее 40 мм не более 42мм.
	упак
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	Заглушка 60х40мм (4шт)
	Предназначена для эстетичного оформления торцов кабель-каналов. Совместим с кабель-каналами серии ELECOR и ECOLINE. Материал: полистирол. Цвет: белый. Ширина-60 мм. Высота-40 мм. Материал-Пластик. Гарантийный срок не менее 2 лет.
	упак

	28
	Замок навесной (с одной секретностью)
	Замок навесной предназначен для запирания распределительных щитов, почтовых ящиков, гаражей, складов, подвалов и прочих помещений. Все замки имеют одинаковую секретность ключа.
Тип механизма секретности - дисковый
Тип ключа - финский (дисковый)
Количество ключей в комплекте - 3 шт
Длина замка - 82 мм. Ширина замка - 55 мм
Форма дужки – полукруглая. Материал дужки - сталь
Диаметр дужки - 10 мм
Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) - 29 мм
Уличный - да
	шт.
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	Затирка влагостойкая серая, 20 кг
	Сухая шовная смесь на основе портландцемента и карбонатного наполнителя, модифицированная комплексом полимерных добавок. Предназначена для заполнения швов шириной 2–6 мм при облицовке стен и полов керамической, керамогранитной, клинкерной, мозаичной и стеклянной плиткой, а также плиткой из натурального и искусственного камня. Подходит для внутренних и наружных работ, включая помещения с повышенной влажностью, душевые кабины, бассейны и системы «теплый пол».
Особенности:
Водоотталкивающие свойства повышают устойчивость швов к воздействию влаги и облегчают уход за облицованной поверхностью.
Противогрибковый эффект помогает защитить швы от появления плесени и грибка.
Морозостойкость позволяет использовать затирку при наружных работах и эксплуатации в условиях перепадов температур.
Ширина шва, мм - 2-6. Фасовка, кг - 20
Цвет - Серый. Тип работ - Внутренние/Наружные
Прочность на сжатие, МПа, не менее – 15, Прочность на изгиб, МПа, не менее - 2,5
Тип помещения - Сухое/Влажное
Фракция, мм - 0,315. Расход воды на 1 кг сухой смеси, л - 0,33-0,36
Плотность затирки, кг/дм3 - 1,8. Жизнеспособность раствора - 40 мин
Температура применения, °С - от +5 до +30. Температура эксплуатации, °С - от -50 до +70
Расход смеси, кг/м2 - 0,3-0,6. Прочность - М75
	шт.
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	Изолента ПВХ 0,18х19мм Черная 20м
	Изоляционная лента MIXTAPE 3 применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, обеспечивает герметичность, защиту от агрессивных воздействий окружающей среды. Ширина-15 мм. Длина-20 м. Материал-Поливинилхлорид (PVC).Толщина-0.13 мм. Гарантийный срок не менее 10 лет.
	шт.
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	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 3х1,5 мм2, черный ГОСТ
	Номинальное сечение проводника-1.5 кв.мм. Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC)
Номинальное напряжение u-0.66 кВ. Количество жил-3. Монтаж должно быть можно осуществлять при  температуре не выше -15 °C. Климатическое исполнение должно быть  УХЛ. Кабели должны быть стойкими к воздействиюм  повышенной относительной влажности воздуха максимальное значение до 98% при температуре окружающей среды  до 35 °C. Радиус изгиба кабелей  должно быть не менее 7,5 наружных диаметров. Максимально допустимая температура проводника-80 град.C
Соответствует ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок не менее 5 лет.
	м
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	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 3х2,5 мм2, черный ГОСТ
	Должно быть соответствие ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 15150-69. Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. Кабели изготовляются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок. Температура эксплуатации Мин. знач. (-50С) Макс. знач. (+ 50С). Срок службы кабелей - Мин. знач.- 30 лет при соблюдении требований потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC). Номинальное напряжение u-0.66 кВ. Материал проводника-Медь. Количество жил-3. Максимально допустимая температура проводника-50 град.C. Наружный диаметр-11.21 мм. Гарантийный срок не менее 5 лет.
	м
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	Кабель-канал 25х16 белый (2м)
	Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа и должен быть применим в офисных и жилых помещениях производственных и административных зданий. Кабель-канал должен быть предназначен для обеспечения электробезопасности, как дополнительная изоляция электропроводки, и для обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации.  Кабель канал должен быть изготовлен из cамозатухающего ПВХ. Материал должен быть устойчив к воздействию ультрафиолета и агрессивной внешней среды. Материал должен обладать высокой пластичностью. В соединении крышки с основанием требуется двойной замок. Температура монтажа кабель канала должна быть в диапазоне: с нижней границей не выше минус 15 °С и верхней границей не ниже плюс 60 °С. Цвет требуется белый. Габаритные размеры не должны быть более: ширина 25 мм, длина 2000 мм, высота 16 мм. Степень защиты не должна быть менее IP40. Тип крышки должен быть свободная. Защитное покрытие поверхности - должна быть необработанная. Полезное поперечное сечение должно быть от 280 до 290 кв.мм. Должен соответствовать ТУ 5772-002-57453845-2009. Схема Сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020). Гарантийный срок не должен быть менее 3 лет. 
	шт.
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	Кабель-канал 25х25 белый (2м)
	Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа и должен быть применим в офисных и жилых помещениях производственных и административных зданий. Кабель-канал должен быть предназначен для обеспечения электробезопасности, как дополнительная изоляция электропроводки, и для обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации. Кабель канал должен быть изготовлен из cамозатухающего ПВХ. Материал должен быть устойчив к воздействию ультрафиолета и агрессивной внешней среды. Материал должен обладать высокой пластичностью. В соединении крышки с основанием требуется двойной замок. Температура монтажа кабель канала   должна быть в диапазоне: с нижней границей не выше минус 15 °С и верхней границей не ниже плюс 60 °С. Цвет требуется белый. Габаритные размеры не должны быть более: ширина 25 мм, длина 2000 мм, высота 25 мм. Степень защиты не должна быть менее IP40. Тип крышки должен быть свободная. Защитное покрытие поверхности - должна быть необработанная. Полезное поперечное сечение должно быть от 480 до 500 кв.мм. Должен соответствовать ТУ 5772-002-57453845-2009. Схема Сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020). Гарантийный срок не должен быть менее 3 лет. 
	шт.
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	Кабель-канал 60х40 белый (2м)
	Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа и должен быть применим в офисных и жилых помещениях производственных и административных зданий. Кабель-канал должен быть предназначен для обеспечения электробезопасности, как дополнительная изоляция электропроводки, и для обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации. Кабель канал должен быть изготовлен из cамозатухающего ПВХ. Материал должен быть устойчив к воздействию ультрафиолета и агрессивной внешней среды. Материал должен обладать   высокой пластичностью. В соединении крышки с основанием требуется двойной замок. Температура монтажа кабель канала   должна быть в диапазоне: с нижней границей не выше минус 15 °С и верхней границей не ниже плюс 60 °С. Цвет требуется белый. Габаритные размеры не должны быть более: ширина 60 мм, длина 2000 мм, высота 40 мм. Степень защиты не должна быть менее IP40. Тип крышки должен быть съемная. Полезное поперечное сечение должно быть от 2000 до 2050 кв.мм. Должен соответствовать ТУ 5772-002-57453845-2009. Схема Сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020). Гарантийный срок не должен быть менее 3 лет. 
	шт.
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	Керамзит фракция 10-20 мм (0,05м3)
	Керамзит – это сыпучий пористый строительный материал, применяемый для теплоизоляции. Его изготавливают их специальных сортов глины, отличающихся легкоплавкостью. Фракция керамзита (размер зерен) - от 10мм до 20мм. Объём одного мешка 0,045 - 0,055 м3. 
Фракция, мм: 10-20
Теплопроводность, Вт/мС: 0,078
Насыпная плотность кг/м.куб: 250
Вид тары: Мешок
Морозостойкость: F25
Производитель: Куровской завод
Объем: 0,05 м.куб.
Марка прочности: П25
	шт.
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	Керамогранит Estima Грес Standard ST01 бежевый 300х300х8 мм
	Предназначен для облицовки пола и стен квартир (ванные комнаты, туалеты, прихожие, гостиные, закрытые балконы), коммерческих помещений (магазины, кафе, отели, и т.п.), жилых зданий (лестничные пролеты, холлы), фасадов общественных зданий.
Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Назначение - Для пола / Для стен
Цвет - Бежевый
Поверхность - Матовая
Форма - Квадратная
Длина, мм - 300. Ширина, мм - 300. Толщина, мм - 8
Фактура - Гладкая
Класс износостойкости - Класс 5
Марка по морозостойкости - 200
Количество штук в упаковке, шт - 17
Количество м2 в упаковке, м2 - 1,53
	упак
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	Керамогранит Unitile Техногрес, бежевый, 300х300х8 мм
	Предназначен для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений. Обладает высокой стойкостью к истиранию, отлично подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью и транспортными нагрузками (холлы, торговые центры, бизнес-центры, аэропорты, склады и т.п.) 
Цвет - Бежевый
Форма - Квадратная
Ширина, мм - 300. Высота, мм - 300
	шт.
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	Керамогранит 300х300х7мм матовый серый соль-перец
	Предназначен для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений. Обладает высокой стойкостью к истиранию, отлично подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью и транспортными нагрузками (холлы, торговые центры, бизнес-центры, аэропорты, склады и т.п.). Модель отличается экологичностью и безопасностью использованных материалов, а также не требует сложного ухода в процессе эксплуатации.
Размер, мм - 300x300. Толщина, мм - 7
Цвет - Серый
Поверхность - Матовая
Штук в упаковке - 17
Форма - Квадрат
	шт.
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	Кирпич керамический полнотелый одинарный М-150
	Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М‑150 — прочный строительный материал из глины для возведения несущих и ненесущих конструкций. Подходит для стен, перегородок, цоколей, фундаментов, а также для кладки печей и каминов — с последующим оштукатуриванием или утеплением.
Особенности:
Высокая прочность — марка М‑150 выдерживает значительные нагрузки, подходит для ответственных конструкций, включая фундаменты и цоколи;
Надёжность в сложных зонах — полнотелая структура делает кирпич устойчивым к локальным напряжениям и перепадам нагрузок, снижает риск растрескивания;
Подходит для печей и каминов — керамика на основе глины устойчива к нагреву, сохраняет прочность при высоких температурах;
Долговечность во влажных условиях — полнотелый кирпич меньше впитывает влагу по сравнению с пустотелым, лучше переносит контакт с грунтом и осадками, подходит для цоколя и фундамента;
Универсальность отделки — после кладки поверхность удобно штукатурить или утеплять: ровная фактура и плотность материала обеспечивают хорошее сцепление с отделочными составами;
Стандартный формат — одинарный размер упрощает расчёт количества, совместим с типовыми проектными решениями и привычными схемами перевязки кладки.
Кирпич изготавливается в соответствии с установленными нормативами: "Рядовые изделия изготавливают с гладкими или рельефными вертикальными гранями" (п.5.1.1 ГОСТ 530-2012 от 27.12.2012 г.)
Характеристики:
Материал — керамика (глина);
Структура — полнотелая (без пустот);
Формат — одинарный (стандартный размер);
Марка прочности — М‑150;
	шт.
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	Клей для газобетона, 25кг
	Предназначен для кладки стеновых блоков и плит из газобетона и пенобетона, а также для выполнения кирпичной кладки при возведении наружных и внутренних стен, межкомнатных перегородок, чердачных и мансардных помещений.
Цвет Серый
Прочность на сжатие, Мпа - 10
Прочность сцепления с основанием - 0,5 МПа
Время жизни готовой смеси - не менее 6 часов
Состав - Цемент, полимерные добавки
Фасовка - 25 кг
Размер фракции, мм - 0,63
Температура применения, °C - 5
Марка по морозостойкости - F 50
Время высыхания - 24 часа
Расход, (кг/м²) - 25 кг/куб. м блоков
Срок годности, (месяцев) - 12
	шт.
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	Клей обойный Флизелин 300г
	Клей специально разработан для наклеивания всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе и под покраску. Представляет собой сухой обойный состав, в основе которого лежит натуральный картофельный крахмал. Обеспечивают надежную и длительную фиксацию отделочного материала с поверхностью стены.
Тип продукта - Сухой
Применение - Виниловые обои / Малярный флизелин / Флизелиновые обои
Тип работ - Внутренние работы
Тип помещения - Сухое помещение
Основание - Бетон, Гипсокартон, ДВП, ДСП, Штукатурка
Температура проведения работ, °C - От +5 до +25
Количество воды - 7,5-8 литров
Метод нанесения - Ручной
Время корректировки, мин - 10-30
Время высыхания - До 48 часов
Хранение готовой смеси - 10 дней
	шт.
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	Клей монтажный акриловый морозостойкий белый 200 мл
	Монтажный клей на акриловой основе используют внутри помещений для сборки различных конструкций, приклеивания декоративных элементов, подоконников, утеплителей.
Состав подходит для большинства материалов: древесина, ДСП, ДВП, EPS, XPS, UPVC, бетон, кирпич, камень, металл, штукатурка, гипсокартон, OSB‑плиты. Продукт отличается высокой эластичностью и деформационной подвижностью.
Не рекомендуется использовать в ванных комнатах и душевых кабинах. Не подходит для непрерывного погружения в воду.
	шт.
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	Клей ремонтно-монтажный акриловый прозрачный 200 мл
	Универсальный ремонтно-монтажный клей используется при проведении отделочных и ремонтных работ внутри помещения. После застывания получается эластичная прозрачная пленка с хорошей деформационной подвижностью.
Состав не содержит растворителей и не является токсичным веществом. Безвреден для металлов и отличается отсутствием запаха. Созданный шов не боится воздействия ультрафиолета, чистящих средств и механических повреждений.
Клей не подходит для применения в ванных комнатах и душевых кабинах, а также для мест, в которых происходит постоянный контакт с водой.
	шт.
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	Герметик кровельный полиуретановый серый 600 мл
	Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах.
Цвет – серый (RAL 7004);
Объем - 600 мл.
	шт.
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	Соед.клемма с рычажком 3-х проводная (2,5мм2)
	Должна соответствовать ГОСТ IEC 60998-1-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75. Номинальный ток-24 А. Номинальное напряжение-600 В. Количество зажимов, клемм-3. Номинальное поперечное сечение-Мин. знач. - 0.2 кв.мм, Макс. знач - 2.5 кв.мм. Цвет-Прозрачный. Гарантийный срок не менее 1 года.
	шт.
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	Колодка тройная однофазная с заглушками с/з каучук 16А 250В
	Номинальный ток-16 А. Форма корпуса-Прямоугольник. Степень защиты IP-IP44. Количество CEE штепсельных розеток-3. Количество штепсельных розеток с заземлением-3. Вид/марка материала-Каучук. Соответствует ГОСТ - IEC 60884-1-2013. Гарантийный срок не менее 3 лет.
	шт.
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	Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО
	Соответствует ГОСТ Р IEC 61195-2019 (MЭК 60947-4-1:2009)
Область применения малогабаритного контактора серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР). Количество замыкающих главных контактов-3
Количество размыкающих главных контактов-0. Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В-25 А. Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с-230 В. Модульное исполнение-Нет
Количество вспомогательных замыкающих контактов-1
Количество вспомогательных размыкающих контактов-0
Род тока включения-Переменный ток (AC). Гарантийный срок не менее 5 лет.
	шт.
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	Костыль кровельный (черный, огрунтованный ГФ-021)
	Представляет собой Г-образный элемент, состоящий из двух плеч: горизонтального и вертикального. Такая длина позволяет надежно закрепить изделие в стене (или стропиле) и обеспечить достаточную плоскость опоры для кровельного пирога или софитов. Этот металлический кронштейн принимает на себя основную нагрузку от ветра и осадков, удерживая подшивку и водосточные желоба в идеальном состоянии.
Тип костыля — Т образный
Покрытие — черный, огрунтованный ГФ-021
	шт.

	50
	Крестики для кафеля 2мм (200шт)
	Предназначены для регулирования и контроля определенного межплиточного расстояния, во всех видах облицовочных работ. Используются для получения ровных межплиточных швов одинаковой толщины. Ширина - 2мм. Фасовка - 200 шт.
	упак

	51
	Крышка лотка основание 100мм
	Крышки для металлических лотков применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. 
Ширина крышки - 100 мм. Длина - 3000 мм. Толщина материала - 0.6 мм
	м

	52
	Крышка лотка основание 50мм
	Крышки для металлических лотков применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. 
Ширина крышки - 50 мм. Длина - 3000 мм. Толщина материала - 0.6 мм
	шт.

	53
	Крюк кровельный (черный, огрунтованный ГФ-021)
	Предназначен для крепления водосточных желобов на кровлях из листового металла. Имеет угол 90 градусов. Вид скатной кровли  – Фальцевая кровля.
Состав:
сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
Способ монтажа:
Крюки монтируются на расстоянии 650 мм один от другого перпендикулярно к линии желобов и прибиваются двумя или тремя гвоздями к обрешетке.
Габаритный размер при обжиме:
ножка 300мм, загиб 150мм (100мм по высоте желоба и 50мм хвостик).
Тип кровли - Скатная
Вид скатной кровли - Фальцевая кровля
Цвет - черный, огрунтованный ГФ-021
Толщина металла, мм - 4
Материал - Оцинкованная сталь
	шт.

	54
	Лампа светодиодная Е27, груша, А60, 10Вт, 230В, теплый свет
	Цоколь-E27. Род тока-Переменный ток (AC)
Форма колбы лампы-Грушевидная. Цвет-Белый
Цветовая температура-3000 К. Мощность лампы-10 Вт 
Диаметр-60 мм. Длина-110 мм
Средний номинальный срок службы-30000 ч
Световой поток-750 лм. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	55
	Лампа светодиодная Е27, груша, А60, 15Вт, 230В, нейтральный свет
	Цоколь-E27. Род тока-Переменный ток (AC). Форма колбы лампы-Грушевидная
Цвет-Белый. Диаметр-60 мм. Длина-118 мм
Средний номинальный срок службы-30000 ч
Мощность лампы-15 Вт. Световой поток-1350 лм. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	56
	Лампа светодиодная LED 20Вт T8 белый матовая
	Линейная светодиодная лампа Т8 1200мм 20 Вт. Подключается напрямую, без дросселя и ЭПРА. Заменяет люминесцентные лампы аналогичной длины 36 Вт и экономит 50% электроэнергии. Работает в диапазоне Мин. знач. 174В Макс. знач. 265В - не перегорит и не потеряет яркость при скачках напряжения в сети. Качественный свет, как у бытовых ламп, срок службы 30 000 часов. Цвет свечения лампы - 4000 К нейтральный белый. Форма колбы лампы-Линейная. Номинальное напряжение-Мин. знач. 220 В Макс. знач.  240 В. Номинальное напряжение - Мин. знач.220 В Макс. знач.  240 В. Цветовая температура - Мин. знач. 4000 К Макс. знач.  4000 К. Мощность лампы - Мин. знач. 20 Вт Макс. знач.  20 Вт. Диаметр-26 мм. Длина-1200 мм. Цвет корпуса-Белый. Гарантийный срок не менее 2 лет
	шт.

	57
	Лист оцинкованный 0,55х1000х2000 мм
	Прокат должен быть обрезан под прямым углом. Размеры изготовляемого проката: в листах. Группа по назначению: общего назначения. Класс в зависимости от толщины покрытия: 1 или 2 По характеру кромки: обрезная. По плоскостности: улучшенная или нормальная. Категория по равномерности толщины цинкового покрытия: с нормальной разнотолщинностью. Серповидность не должна превышать 2 мм на длине 1 м. По точности изготовления по ширине: повышенная или нормальная. По точности изготовления по толщине: повышенная или нормальная. Предельное отклонение по ширине не должно превышать 10 мм. По точности изготовления по длине: повышенная или нормальная. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Марка холоднокатаной стали: сталь с химическим составом по ГОСТ 380-2005 или по ГОСТ 9045-93 или по ГОСТ 1050-2013. Качество поверхности: высшей категории качества или первой категории качества. Номинальная толщина листа 0,55 мм. Номинальная ширина, мм, не должна быть менее 1000. Номинальная длина, мм, не должна быть менее 2000. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Предельное отклонение от плоскостности листа на 1 м длины не должно превышать 18 мм. Количество перегибов без излома 8. Толщина покрытия от 18 до 40 мкм. Предельное отклонение по толщине не должно быть более 0,07 мм.
	шт.

	58
	Лоток неперфорированный 50х100х3000
	Неперфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307.
Лоток неперфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует ГОСТ Р 52868-2021.
Исполнение - С встроенным интегрированным соединителем
Высота - 50 мм. Ширина - 100 мм. Длина - 3000 мм
Толщина материала - 0.7 мм. Материал - Сталь
	м

	59
	Лоток неперфорированный 50х50х3000
	Неперфорированные прокатные лотки входят в состав металлических кабеленесущих систем. Предназначены для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной конвейерным способом по ГОСТ 14918-80 или методом погружения готовых изделий в расплав цинка ГОСТ 9.307.
Лоток неперфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017. По требованиям безопасности изделие соответствует ГОСТ Р 52868-2021.
Исполнение - С встроенным интегрированным соединителем
Высота - 50 мм. Ширина - 50 мм. Длина - 3000 мм
Толщина материала - 0.7 мм. Материал - Сталь
	м

	60
	Люк полимерно-песчаный лёгкий зелёный 750х550х105
	Предназначен для установки на смотровые колодцы сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, телефонных коммуникаций в зонах зелёных насаждений, пешеходных зонах. Допустимые температурные условия эксплуатации от –50°С до +50°С.
Материал - Полимерно-песчаный
Вес - Легкий
Цвет - Зеленый
Форма - Круг
	шт.

	61
	Люк чугунный легкий
	Предназначен для смотровых колодцев легкого типа (Л), для установки в зоне зеленых насаждений и на проезжей части улиц.
Материал - Чугун
Вес - Легкий
Форма - Круг
Диаметр основания, мм - 735
Диаметр крышки, мм - 615
Толщина крышки, мм -  20
Высота, мм - 50
Вес, кг - 65,00
	шт.

	62
	Мастика резинобитумная (21,5л) металлическое ведро
	Мастика кровельная предназначена для ремонта и устройства кровельных покрытий.
Особенности:
универсальность: применяется как для локального ремонта (заделка швов, трещин, герметизация примыканий), так и для монтажа новых кровель путём укладки рулонных материалов;
создание бесшовного покрытия: в отличие от рулонной кровли, мастика позволяет сформировать полностью монолитный и герметичный гидроизоляционный слой без стыков и нахлёстов;
обеспечение пароизоляции: создаёт эффективный барьер для водяного пара, предотвращая его попадание в утеплитель.
Фасовка, л - 21,5
Рекомендованная толщина слоя, мм - 0,5
Расход кг/м², при толщине слоя в 1 мм - 0,5
Прочность, не менее, МПа - 0,5
	шт.

	63
	Мастика Тэктор 202 (12,5кг)
	Жизнеспособность при 230С, час 3,5. Условная прочность в момент разрыва при 200С, Мпа 0,8
Относительное удлинение в момент разрыва при 200С, % 800. Относительное удлинение в момент разрыва при -500С, % 220. Характер разрушения когезионный. Сопротивление текучести, мм 0
Рабочий диапазон температур нанесения, 0С -15 - +30. Модуль упругости при +230С, Мпа 0,2. Модуль упругости при -200С, Мпа 0,3. Плотность, кг/м3 1600. Срок службы не  менее 10 лет.
	шт.

	64
	Мешок для мусора полипропиленовый тканный (зеленый)
	Предназначен для утилизации не тяжелого мелкогабаритного строительного и другого мусора.
Цвет - Зеленый
Максимальная грузоподъёмность, кг - 50
Материал - Полипропилен
Размеры, мм - 500х900
	шт.

	65
	Охват на штыре 216 мм (прут 12х300мм) (черная полоса)
	Должно быть изготовлено из оцинкованной стали высокого качества толщиной не менее 0,55 мм. Диаметр сечения колена должен быть 216 мм. Должны быть упакованы в пакеты. Упаковка пакетов должна обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений и изготовлена из пленки. Пленка должна быть изготовлена методом экструзии из полиэтилена высокого давления (высокой или низкой плотности) или композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки. Толщина пленки не менее 0,10мм. Пленка высшего сорта или первого сорта. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в продольном направлении не менее 14,2 (не менее 139). Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в поперечном направлении не менее 12,2 (не менее 119). Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, в продольном направлении не менее 300, в поперечном направлении не менее 300. Максимальный статический коэффициент трения не более 0,5. Максимальный коэффициент дымообразования, м2/кг, не более 1700. На пакеты должны быть навешены ярлыки из металла, фанеры или полимерных материалов и прочно прикреплены к обвязке пакета. На поверхности ярлыка должны быть нанесены наименование компании изготовителя, условное обозначение изделия, масса пакета, номер пакета.
	шт.

	66
	Пена монтажная профессиональная 65+ (всесезонная), 1000мл
	Пена монтажная применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, других строительных конструкций, для монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло и звукоизоляции помещений; для заполнения швов, щелей и пустот. Всесезонная пена для применения в любое время года. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов (дерево, штукатурка, бетон, кирпич и т.д.), кроме тефлона, полиэтилена, полипропилена и силикона. Увеличенный срок годности. Отличный материал для тепло- и звукоизоляции. После затвердевания не огнеопасна и не токсична. Используется с пистолетом.
Выход пены 65 л +
Первичное расширение 70%
Вторичное расширение до 30%
	шт.

	67
	Пена монтажная профессиональная 70+ (всесезонная), 1000мл
	Пена монтажная применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, других строительных конструкций, для монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло и звукоизоляции помещений; для заполнения швов, щелей и пустот. Всесезонная пена для применения в любое время года. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов (дерево, штукатурка, бетон, кирпич и т.д.), кроме тефлона, полиэтилена, полипропилена и силикона. Увеличенный срок годности. Отличный материал для тепло- и звукоизоляции. После затвердевания не огнеопасна и не токсична. Используется с пистолетом.
Выход пены 70 л +
Первичное расширение 70%
Вторичное расширение до 15%
	шт.

	68
	Песок строительный 50кг
	Песок строительный — универсальный заполнитель для строительных смесей, подходящий для приготовления бетона, растворов, устройства оснований и дорожных покрытий.
Особенности:
Легко смешивать — мелкая фракция быстро и равномерно распределяется в растворе.
Помогает получить прочную смесь — надёжно заполняет пустоты и улучшает сцепление компонентов.
Подходит для разных строительных задач — можно применять для бетона, растворов, оснований и дорожных покрытий.
Однородный состав без крупных включений.
Низкое содержание глинистых и пылевидных частиц.
Стабильная насыпная плотность.
Фасовка, кг - 50
Влажность - Естественная
Происхождение - Карьер
 Упаковка - Мешок
Применение - Строительный
Вес, кг - 50,00
	шт.

	69
	Пистолет для герметиков скелетный
	Предназначен для выдавливания герметика из стандартных туб 310 мл. Шестигранный шток.
	шт.

	70
	Плита OSB-3 15х1250х2500 мм
	Плита OSB‑3 влагостойкая — ориентированно‑стружечная плита из плоской стружки хвойной древесины, изготовленная методом горячего прессования.
Особенности:
Влагостойкость — марка OSB‑3 допускает применение в условиях повышенной влажности, в том числе при наружных работах;
Высокая прочность — ориентированная укладка стружки обеспечивает устойчивость к изгибающим и сдвиговым нагрузкам;
Универсальность — подходит для несущих и ограждающих конструкций, черновой отделки, опалубки и упаковки;
Удобство монтажа — плита легко распиливается, сверлится, надёжно удерживает крепёж (гвозди, саморезы);
Стабильность геометрии — сохраняет форму и размеры при эксплуатации в широком диапазоне условий;
Трудновоспламеняемость — материал демонстрирует повышенную стойкость к возгоранию по сравнению с обычной древесиной;
Размеры — 2500×1250×15 мм;
Материал — стружка хвойной древесины с ориентированной укладкой;
Связующее — феноло‑мочевинно‑формальдегидная смола;
Марка - ОСП-3
	шт.

	71
	Плита OSB-3 18х1250х2500 мм
	Плита OSB‑3 влагостойкая — ориентированно‑стружечная плита из плоской стружки хвойной древесины, изготовленная методом горячего прессования. 
Особенности:
Влагостойкость — марка OSB‑3 допускает применение в условиях повышенной влажности, в том числе при наружных работах;
Высокая прочность — ориентированная укладка стружки обеспечивает устойчивость к изгибающим и сдвиговым нагрузкам;
Универсальность — подходит для несущих и ограждающих конструкций, черновой отделки, опалубки и упаковки;
Удобство монтажа — плита легко распиливается, сверлится, надёжно удерживает крепёж (гвозди, саморезы);
Стабильность геометрии — сохраняет форму и размеры при эксплуатации в широком диапазоне условий;
Трудновоспламеняемость — материал демонстрирует повышенную стойкость к возгоранию по сравнению с обычной древесиной;
Размеры — 2500×1250×18 мм;
Материал — стружка хвойной древесины с ориентированной укладкой;
Связующее — феноло‑мочевинно‑формальдегидная смола;
Марка - ОСП-3
	шт.

	72
	Плита OSB-3 22х1250х2500 мм
	Плита OSB‑3 влагостойкая — ориентированно‑стружечная плита из плоской стружки хвойной древесины, изготовленная методом горячего прессования.
Особенности:
Влагостойкость — марка OSB‑3 допускает применение в условиях повышенной влажности, в том числе при наружных работах;
Высокая прочность — ориентированная укладка стружки обеспечивает устойчивость к изгибающим и сдвиговым нагрузкам;
Универсальность — подходит для несущих и ограждающих конструкций, черновой отделки, опалубки и упаковки;
Удобство монтажа — плита легко распиливается, сверлится, надёжно удерживает крепёж (гвозди, саморезы);
Стабильность геометрии — сохраняет форму и размеры при эксплуатации в широком диапазоне условий;
Трудновоспламеняемость — материал демонстрирует повышенную стойкость к возгоранию по сравнению с обычной древесиной;
Размеры — 2500×1250×22 мм;
Материал — стружка хвойной древесины с ориентированной укладкой;
Связующее — феноло‑мочевинно‑формальдегидная смола;
Марка - ОСП-3
	шт.

	73
	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм
	Плита OSB‑3 влагостойкая — ориентированно‑стружечная плита из плоской стружки хвойной древесины, изготовленная методом горячего прессования.
Особенности:
Влагостойкость — марка OSB‑3 допускает применение в условиях повышенной влажности, в том числе при наружных работах;
Высокая прочность — ориентированная укладка стружки обеспечивает устойчивость к изгибающим и сдвиговым нагрузкам;
Универсальность — подходит для несущих и ограждающих конструкций, черновой отделки, опалубки и упаковки;
Удобство монтажа — плита легко распиливается, сверлится, надёжно удерживает крепёж (гвозди, саморезы);
Стабильность геометрии — сохраняет форму и размеры при эксплуатации в широком диапазоне условий;
Трудновоспламеняемость — материал демонстрирует повышенную стойкость к возгоранию по сравнению с обычной древесиной;
Размеры — 2500×1250×9 мм;
Материал — стружка хвойной древесины с ориентированной укладкой;
Связующее — феноло‑мочевинно‑формальдегидная смола;
Марка - ОСП-3
	шт.

	74
	Плитка облицовочная Axima Вечер-1 кофейная 300x200x7 мм
	Предназначена для облицовки квартир (ванные комнаты, туалеты, прихожие, гостиные, закрытые балконы), коммерческих помещений (магазины, кафе, отели, и т.п.), жилых зданий (лестничные пролеты, холлы), фасадов общественных зданий, облицовка прилегающих уличных территорий (террасы, дорожки), вспомогательных нежилых помещений (гаражи, склады, подсобные помещения производственных зданий).
Тип работ - Внутренние работы
Назначение - Для стен
Материал - Керамическая плитка
Форма - Прямоугольная
Цвет - Бежевый
Поверхность - Глянцевая
Фактура - Гладкая
Размеры, мм - 300х200
Толщина, мм - 7
Минимальная единица продажи - Упаковка
Количество штук в упаковке, шт - 24
Количество м2 в упаковке, м2 - 1,44
	упак

	75
	Плитка тротуарная Калифорния 300х300х30мм серая
	Тротуарная плитка 300×300 мм «Калифорния», серая предназначена для мощения пешеходных зон, террас, садовых дорожек и других ландшафтных работ с умеренной нагрузкой.
Особенности:
практичность и водоотвод: на поверхности не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками, заполненные песком;
ремонтопригодность: при необходимости проведения подземных работ плитку можно легко демонтировать, а затем уложить снова, сохраняя целостность покрытия.
Цвет - Серый
Рисунок - Калифорния
Форма - Квадратная
Размер, мм - 300х300. Высота, мм - 30
	шт.

	76
	Поручень деревянный 45х60х3000 мм
	Предназначен для обеспечения удобства пользования лестницей, поскольку именно на них опираются при спуске и подъеме по лестнице. Поручень крепится на балясины 40х40 мм сверху и скрепляет их, тем самым повышая общую жесткость конструкции. Может применяться при строительстве беседок, веранд и крыльца здания. Сорт «Экстра» – изделие без сучков, сращенное по длине зубчато-клеевым соединением, исключающим какое-либо искривление и деформацию и обеспечивающим сохранение необходимой геометрии. 
Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы
Материал - Дерево
Порода дерева – Хвоя. Сорт - A
Длина, мм – 3000. Ширина, мм – 60. Толщина, мм - 45
Тип конструкции - Клееный
Размер подходящей балясины, мм - 40х40
Форма поручня - Фигурный
Цвет - Натуральный
	шт.

	77
	Почтовый ящик ПМ-4 с задней стенкой и замком
	Почтовый ящик, 4 ячейки, с задней стенкой. С ключевым замком повышенной секретности.
Высота: 500 мм. Ширина: 385 мм. Глубина: 195 мм
Количество индивидуальных ячеек: 4
Крепление: к стене
Материал - Металл
Тип покрытия - Полимерно-порошковая краска
Цвет - Светло-серый (RAL 7035)
Наличие задней стенки  - Да
Замок - Ключевой. Гарантия - 1 год
	шт.

	78
	Почтовый ящик ПМ-5 с задней стенкой и замком
	Почтовый ящик, 5 ячеек, с задней стенкой. С ключевым замком повышенной секретности.
Высота: 590 мм. Ширина: 385 мм. Глубина: 195 мм
Количество индивидуальных ячеек: 5
Крепление: к стене
Материал - Металл
Тип покрытия - Полимерно-порошковая краска
Цвет - Светло-серый (RAL 7035)
Наличие задней стенки  - Да
Замок - Ключевой. Гарантия - 1 год
	шт.

	79
	Почтовый ящик ПМ-7 с задней стенкой и замком
	Почтовый ящик, 7 ячеек, с задней стенкой. С ключевым замком повышенной секретности.
Высота: 770 мм. Ширина: 385 мм. Глубина: 195 мм
Количество индивидуальных ячеек: 7
Крепление: к стене
Материал - Металл
Тип покрытия - Полимерно-порошковая краска
Цвет - Светло-серый (RAL 7035)
Наличие задней стенки  - Да
Замок - Ключевой
Гарантия - 1 год
	шт.

	80
	Профиль маячковый 6мм 0,3мм 3м
	Профиль маячковый 6 мм (3 м, толщина стенки 0,3 мм) — это опорная направляющая из оцинкованной стали для штукатурных и отделочных работ.
Длина, мм - 3000
Толщина, мм - 0,3
Материал - Оцинкованная сталь
Высота, мм - 6
	шт.

	81
	Разъем РШ-ВШ 32А 380В 3Р+РЕ круглый черный
	Разъем карболитовый EKF должен быть для подсоединения электротехнических устройств мощностью Макс. знач. - 7 кВт (32 А) к трехфазной и однофазной сети переменного тока напряжением 400 / 230 В с частотой 50 Гц, для подключения электрических плит, варочных панелей и духовых шкафов. Ширина устройства-80 мм. Высота устройства-80 мм. Глубина устройства-50 мм. Количество отключаемых розеток-1. Соответствует ГОСТ 28244-96. Гарантийный срок не менее 7 лет.
	шт.

	82
	Рассеиватель шар-пластик для НББ
	Серия-Шар. Цвет-Белый. Тип компонента/запасная часть-Плафон/рассеиватель светильника
Материал-Пластик. Перфорированная решетка-Нет. Световой выход-Прямой
Светораспределение-Широкий световой пучок. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	83
	Ремсостав Крепс 25 кг
	Предназначен для быстрого ремонта бетона, штукатурки, а также заделки трещин, небольших выбоин внутри и снаружи зданий, быстрой фиксации анкерных элементов, устройства маяков, при электромонтажных и сантехнических работах.
Фасовка, кг - 25. Цвет - Серый
Тип работ - Внутренние / Наружные
Для оснований (тип основания) - Бетон/Цементная штукатурка/ Цементно-известковая штукатурка
Основа (вяжущее) - Цементная
Прочность на сжатие, МПа - не менее 15
Фракция, мм - 0,63
Толщина слоя, мм - 3-40
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л - 0,18-0,22
Жизнеспособность раствора - 5 мин
Расход смеси, кг/м2 - 1
Морозостойкость - F25
Вес, кг - 25,00
	шт.

	84
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением со шторками и крышкой Белая (IP44)
	Номинальный ток-16 А. Номинальное напряжение-250 В. Способ монтажа-Открытой установки. Исполнение-С защитным контактом стандарта SCHUKO
Количество мест-1. С откидной крышкой-Да. Дифференциальная токовая защита-Да
Материал-Пластик. Подходит для степени защиты IP-IP44. С ориентационным освещением-Нет. Цвет-Белый. Способ присоединения-Винтовая клемма. Защитное покрытие поверхности-Необработанная. Защита контактов-Нет. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	85
	Рубероид РКП 350 (о2), 1х15
	Состоит из кровельного картона, пропитанного легкоплавкими
нефтяными битумами. С обеих сторон материал имеет защитную
посыпку. Материал предназначен для устройства и ремонта
кровель, гидроизоляции строительных конструкций. Для
верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем; для нижних
слоев кровельного ковра. 
Материал предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, а также может использоваться в нижних слоях кровельного ковра. Кроме того, рубероид применяется для выполнения рулонной гидроизоляции строительных конструкций.
Метраж, м – 15. Ширина, м – 1. Вес, кг - 18
Водопоглощение по массе, не более, % - 2
Материал - Битум/Кровельный картон
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С - 5
Максимальная сила растяжения, Н - 215
Площадь покрытия материала, м² - 15
Теплостойкость, °С - 80
	рул

	86
	Саморез ШСГМ 3,5х25 (200шт)
	Предназначен для крепления листов гипсокартона к металлическому профилю без предварительного сверления. Имеет потайную рожковую головку, крестообразный шлиц №2, острый наконечник, частую двухзаходную резьбу.
Саморез гипсокартон-металл
Основание - ГКЛ/Металлический профиль
Покрытие - Фосфатированное
Диаметр, мм - 3,5. Длина, м - 25
Фасовка, шт - 200
Тип биты - Крестообразный PH2
	упак

	87
	Светильник НБП 01-60-001 1х60Вт E27 IP53
	Светильник ПСХ-60 (НБП 01-60-001) должен быть для обеспечения общего освещения помещений, в которых концентрация пыли и влаги в воздухе превышена — складов, мастерских, подвалов, тамбуров, лестничных клеток, гаражей, в химически агрессивной среде (с/х помещения). Должен быть овальной формы под лампы накаливания или КЛЛ, Корпус должен быть из карбонита, патрон — керамический, для рассеивателя - силикатное стекло, отражатель из жести ЭЖК, уплотнитель - пластик ПКД. Металлы должны быть покрыты антикоррозийным составом. Технические характеристики:
• максимальная мощность источника света — 60Вт;
• рабочее напряжение — Мин знач.220-Макс знач 230В;
• степень защиты — IP53;
• тип цоколя — Е27;
• размеры — 247 х 1400 х 135 мм;
Соответствует ГOCT 34897.2-1-2022. Гарантийный срок не менее 2 лет
	шт.

	88
	Светильник светодиодный ДПО-R1-18-4К-WIN-IP65 ЖКХ круг
	Мощность лампы-18 Вт. Световой поток-1260 лм. Цветовая температура-4000 К. Диаметр-175 мм. Высота/глубина-37 мм. Материал корпуса-Пластик. Тип лампы-Светодиод
Тип светильника-Светильник пластиковый. Степень защиты IP-IP65. Цвет корпуса-Белый
Цвет покрытия-Белый. Световой выход-Непосредственно. Светораспределение-Симметричный. Материал плафона / рассеивателя-Пластик структурированный
Ударопрочность-IK08. Зажигающее устройство-Не требуется. Тип поверхности-Матовый. Подходит для монтажа на стену-Да. Перфорированная решетка-Нет
Перфорированный отражатель-Нет. В комплекте с лампой-Да
Соответствует ГОСТ 34897.2-1-2022. Гарантийный срок не менее 2 лет.
	шт.

	89
	Светильник светодиодный ЛУЧ-220 С, d=150мм, 6 Вт, IP54, ДА (Дежурный режим, акустический датчик)
	Соответствует ТУ 3461-002-23722902-17, ТУ 4372-027-49518441-13, ТУ 3461-032-49518441-14. Светильник светодиодный, 12 источ.света, свет.поток 800 лм, датчик (датчик + дежурный режим), U-пит.220В, P-потр.6 Вт, IP54, t-раб.(Мин знач. -40 Макс. Знач +55°C), ø150х50 мм. Корпус светильников ЛУЧ-С должен быть из ударопрочного поликарбоната и оснащен антикражными заглушками. В качестве источников света в светильниках ЛУЧ-С должны быть светодиоды LG с ресурсом работы Макс знач.- 100 000 часов. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	90
	Светильник светодиодный ЛУЧ-220 С, d=150мм, 6 Вт, IP54, Ф (Фото датчик)
	Соответствует ТУ 3461-002-23722902-17, ТУ 4372-027-49518441-13, ТУ 3461-032-49518441-14. Светильник светодиодный, 12 источ.света, свет.поток 800 лм, фотодатчик, U-пит.220В, P-потр.6 Вт, IP54, t-раб. (Мин знач. -40 Макс. Знач +55°C), D150х50 мм. Светильники с фотодатчиком должен включаться при снижении уровня освещенности до порога срабатывания. Через не более 4 минуты после увеличения уровня освещенности выше порога срабатывания светильники выключаются. Корпус светильников ЛУЧ-С должен быть из ударопрочного поликарбоната и оснащен антикражными заглушками. В качестве источников света в светильниках ЛУЧ-С используются светодиоды LG с ресурсом работы до 100 000 часов. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	91
	Светильник светодиодный ЛУЧ-220 С, d=150мм, 6 Вт, IP54, ФА (Фотоакустический датчик)
	Соответствует ТУ 3461-002-23722902-17, ТУ 4372-027-49518441-13, ТУ 3461-032-49518441-14. Светильник светодиодный, 12 источ.света, свет.поток 800 лм, фотоакустический датчик, U-пит.220В, P-потр.6 Вт, IP54, t-раб. (Мин знач. -40 Макс. Знач +55°C), D150х50 мм. Корпус светильников ЛУЧ-С должен быть из ударопрочного поликарбоната и оснащен антикражными заглушками. Светильники с фотодатчиком должен включаться при снижении уровня освещенности до порога срабатывания. Через не более 4 минуты после увеличения уровня освещенности выше порога срабатывания светильники выключаются. Светильники с акустическим датчиком должен включаться при появлении шума и выключаются через не более 60 сек. после прекращения шума. В качестве источников света в светильниках ЛУЧ-С используются светодиоды LG с ресурсом работы Макс знач.- 100 000 часов. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.

	92
	Болт оцинк. DIN 933 М6х60 (30шт)
	Стандарт DIN933, Размер резьбы М6, длина не менее 60 мм, цвет оцинкованный, тип головки шестигранная, класс прочности 8,8.
	упак

	93
	Болт оцинк. DIN 933 М6х80 (40шт)
	Стандарт DIN933, Размер резьбы М6, длина не менее 80 мм, цвет оцинкованный, тип головки шестигранная, класс прочности 8,8.
	упак

	94
	Гайка оцинк. DIN 934 М6
	Стандарт DIN934, размер резьбы М6, цвет оцинкованный, тип гайки шестигранный, класс прочности 8.
	кг

	95
	Саморез ШСГД 3,5х35 (200шт)
	Материал сталь, длина не менее 35 не более 37 мм, Диаметр не менее 3,8мм, наконечник острый, форма головки потайная.
	упак

	96
	Саморез ШСГД 3,5х45 (200шт)
	Материал сталь, длина не менее 45 не более 47 мм, Диаметр не менее 3,8мм, наконечник острый, форма головки потайная.
	упак

	97
	Саморез ШСГД 3,5х55 (200шт)
	Материал сталь, длина не менее 55 не более 57 мм, Диаметр не менее 3,8мм, наконечник острый, форма головки потайная.
	упак

	98
	Саморез ШСГД 4,2х75 (250 шт)
	Материал сталь, длина не менее 75 не более77 мм, Диаметр не менее 4,2мм, наконечник острый, форма головки потайная.
	упак

	99
	Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х13 (200 шт)
	Тип самореза металл-металл, должен подходить для крепления без предварительного сверления листов до 1 мм. Имеет галетную головку с пресс-шайбой и острый наконечник, Цвет оцинкованный. Длина не менее 13мм не более 14мм, диаметр не менее 4,2мм.
	упак

	100
	Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х19 (200 шт)
	Тип самореза металл-металл, должен подходить для крепления без предварительного сверления листов до 1мм. Имеет галетную головку с пресс-шайбой и острый наконечник, Цвет оцинкованный. Длина не менее 19мм не более 20мм, диаметр не менее 4,2мм.
	упак

	101
	Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х25 (200 шт)
	Тип самореза металл-металл, должен подходить для крепления без предварительного сверления листов до 1мм. Имеет галетную головку с пресс-шайбой и острый наконечник, Цвет оцинкованный. Длина не менее 25мм не более 26мм, диаметр не менее 4,2мм.
	упак

	102
	Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х38 (200 шт)
	Тип самореза металл-металл, должен подходить для крепления без предварительного сверления листов до 1мм. Имеет галетную головку с пресс-шайбой и острый наконечник, Цвет оцинкованный. Длина не менее 38мм не более 39мм, диаметр не менее 4,2мм.
	упак

	103
	Шайба оцинк.DIN 125A  6 мм
	Стандарт DIN125, размер резьбы М6, цвет оцинкованный, класс прочности 8.
	кг

	104
	Сетка защитная для фасадных работ 4х100м
	Используется для придания строительной площадке опрятного внешнего вида. Препятствует свободному падению строительного мусора, материалов и инструмента с рабочей площадки строительных лесов.
4х100м
	рул

	105
	Сетка кладочная 50х50мм (2х0,51м) d=3.2-3.5 мм
	Сетка кладочная предназначена для соединения несущей стены с облицовочным кирпичом, а также для армирования крупноформатного кирпича, поризованного камня, пеноблоков, газоблоков, керамзитобетонных блоков и обычного кирпича. Универсальное решение для усиления кладки и штукатурного слоя, обеспечивающее надежную связь между слоями стеновых материалов. Используется как кладочная и как штукатурная сетка. Обеспечивает надежную связь несущей стены с облицовочным кирпичом. Подходит для крупноформатного кирпича, поризованного камня, пеноблоков, газоблоков, керамзитобетонных блоков и обычного кирпича.
Размер ячейки, мм - 50х50. Диаметр проволоки, мм - 3,2-3,5
	шт.

	106
	Стартер S2 4-22Вт 110-240В мед. контакты
	Стартер должен быть тлеющего разряда для быстрого и надежного зажигания трубчатых люминесцентных ламп, работающих в сети переменного тока частотой 50 Гц. Должен представлять собой миниатюрную газоразрядную лампу с тлеющим разрядом, которая состоит из колбы, заполненной инертным газом, и двух электродов, размещенных внутри этой колбы. Электронный – Нет. Подходит для лампы мощностью с-22 Вт
Подходит для компактных люминесцентных ламп-Нет
Подходит для натриевых ламп высокого давления-Нет
Подходит для металлогалогенных ртутных ламп-Нет
Подходит для натриевых ламп низкого давления-Нет
Подходит для люминесцентных ламп-Да. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
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	Технониколь Унифлекс ХКП
	Группа распространения пламени: РП4. Вес, кг: 50. Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: 1. Водопоглощение по массе, не более, %: 1.0. Группа воспламеняемости: В3. Группа горючести: Г4. Длина, м :10. Маркировка / Спецификация: ХКП. Масса 1 м², кг: 5. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее: 2. Материал основы: Стеклохолст. Материал покрытия верхней стороны: Сланец. Назначение: Гидроизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра. Площадь материала в упаковке, м² :10. Потеря посыпки, г/образец: 1.0. Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм :500. Серия: Унифлекс. Срок службы, лет :25. Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -20. Температура хрупкости вяжущего, °С: -30. Теплостойкость, °С :100. Тип: Битумно-полимерный. Тип покрытия верхней стороны: Крупнозернистая посыпка. Тип покрытия наплавляемой стороны: Пленка. Толщина, мм: 3.8. Цвет: Серый. Ширина, мм: 1000. 
	м2
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	Технониколь Унифлекс ХПП
	Группа распространения пламени: РП4. Вес, кг: 40. Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более: 1. Водопоглощение по массе, не более, %: 1.0. Группа воспламеняемости: В3. Группа горючести: Г4. Длина, м: 10. Маркировка / Спецификация: ХПП. Масса 1 м², кг: 4. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее: 2. Материал основы: Стеклохолст. Назначение: Гидроизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра. Площадь материала в упаковке, м²: 10. Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм: 500. Серия: Унифлекс. Срок службы, лет: 25. Температура гибкости на брусе R=25мм, °С: -20. Температура хрупкости вяжущего, °С:  -30. Теплостойкость, °С: 100. Тип: Битумно-полимерный. Тип покрытия верхней стороны: Пленка
Тип покрытия наплавляемой стороны: Пленка. Толщина, мм: 2.8. Ширина, мм: 1000. 
	м2
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	Труба оцинкованная 216*1250мм водосточная
	Должна быть изготовлена из оцинкованной стали высокого качества толщиной не менее 0,55 мм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1 с содержанием цинка более 99,9%, меди не более 0,0015%, олова менее 0,0015%, мышьяка менее 0,0015%, кадмия менее 0,0025% (всего примесей не должно быть более 0,005%). Диаметр сечения трубы должен быть 216 мм. Длина трубы должна быть 1250 мм. Трубы должны быть правильной круглой формы с высокой чистотой обработки внутренней поверхности. Должны быть упакованы в пакеты. 
	шт.

	110
	Утеплитель Роквул Руф Баттс В Оптима 50х600х1000 мм
	Гидрофобизированные теплоизоляционные плиты повышенной жёсткости из каменной ваты на основе базальтовых используются в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки. Могут применяться в один слой или в качестве верхнего слоя, а также в качестве нижнего слоя по основанию из профлиста при повышенных нагрузках.
У материала должны быть следующие преимущества: высокая механическая прочность, устойчивость к влаге благодаря гидрофобизации, отличная паропроницаемость, пожаробезопасность, долговечность эксплуатации, экологическая безопасность
Область применения - Кровля/Крыши
Материал - Каменная вата. Упаковка, шт - 4
Длина, м – 1. Ширина, мм – 600. Толщина, мм – 50. Плотность, кг/м³ - 160
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее 65
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 не менее 1
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК - Повышенный (0,038-0,05)
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее 15. Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации 5 мм, Н не менее 700. Группа горючести – НГ. Площадь покрытия материала, м² - 2,4
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) - 0,3
	упак
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	Фанера ФК 10х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная
	Имеет среднюю влагостойкость и водостойкость, используется для внутренних помещений. Слои шпона склеиваются с помощью клеев на карбомидных смолах. Используемый шпон - березовый. Предназначена для обшивки стен, потолков, перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, для опалубки, для изготовления тары и упаковки, а также в мебельном производстве. Обозначение сортности - показывает какого сорта каждая из сторон фанерного листа. Сорт 4/4 - 4-ый сорт допускает дефекты любого вида, кроме склейки слоев.
Порода древесины: Береза;
Размеры, мм: 1525х1525; Толщина, мм: 10; Марка: ФК.
	шт.
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	Фанера ФК 12х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная
	Имеет среднюю влагостойкость и водостойкость, используется для внутренних помещений. Слои шпона склеиваются с помощью клеев на карбомидных смолах. Используемый шпон - березовый. Предназначена для обшивки стен, потолков, перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, для опалубки, для изготовления тары и упаковки, а также в мебельном производстве. Обозначение сортности - показывает какого сорта каждая из сторон фанерного листа. Сорт 4/4 - 4-ый сорт допускает дефекты любого вида, кроме склейки слоев.
Порода древесины: Береза;
Размеры, мм: 1525х1525; Толщина, мм: 12; Марка: ФК.
	шт.
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	Фанера ФК 18х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная
	Имеет среднюю влагостойкость и водостойкость, используется для внутренних помещений. Слои шпона склеиваются с помощью клеев на карбомидных смолах. Используемый шпон - березовый. Предназначена для обшивки стен, потолков, перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, для опалубки, для изготовления тары и упаковки, а также в мебельном производстве. Обозначение сортности - показывает какого сорта каждая из сторон фанерного листа. Сорт 4/4 - 4-ый сорт допускает дефекты любого вида, кроме склейки слоев.
Порода древесины: Береза;
Размеры, мм: 1525х1525; Толщина, мм: 18; Марка: ФК.
	шт.

	114
	Фонарь светодиод. налобный аккумуляторный 5Вт, 2.0А*ч, IP44 пластик
	Требуется не менее трех режимов работы, обязательно: суперяркий, экономичный, мигающий. Тип лампы должен должен быть светодиод. Элементы питания: батарейки ААА-мизинчиковые. Степень защиты не менее IP33. Материал корпуса должен быть ABS-пластик. Длина должна быть не менее 35 мм. Мощность не менее 3 Вт. Количество и напряжение элементов питания должно быть 3х1.5В.  Световой поток не менее 160 Лм. Цвет корпуса должен быть серый. Цветовая температура не должна быть менее 4500 К. Дальность луча не менее 20 м. Аккумуляторный-Нет. Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
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	Хомут 3,6х300мм нейлон (белый) (100шт)
	Способ фиксации должен быть неразъемный замок. Материал должен быть нейлон. Максимальный диаметр, мм не менее 80. Ширина должна быть 3,6 мм. Длина ленты должна быть 300 мм. Температура монтажа должна быть диапазон значений: не выше 0°С не ниже +60°С; рабочая температура эксплуатации не должна быть уже диапазона значений: от -25°С до +75°С. Цвет требуется белый. Замок ленточного хомута должен быть пластиковый язычок (носик). Модель требуется с внутренним зубчатым зацеплением. Не должен содержать галогенов. Стойкость к УФ-излучению - требуется. Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом UL57-V2. Гарантийный срок не менее 1 года.
	упак
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	Хомут 4,8х300мм нейлон (черный) (100шт)
	Способ фиксации должен быть неразъемный замок с внутренним зубчатым зацеплением. Материал должен быть нейлон. Максимальный диаметр пучка, мм не менее 80. Ширина должна быть 4,8 мм. Длина ленты должна быть 300 мм. Температура монтажа должна быть диапазон значений: не выше 0°С не ниже +60°С; рабочая температура эксплуатации не должна быть уже диапазона значений: от -25°С до +75°С. Цвет требуется черный. Замок ленточного хомута должен быть пластиковый язычок (носик). Модель требуется с внутренним зубчатым зацеплением. Не должен содержать галогенов. Стойкость к УФ-излучению - требуется. Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом UL57-V2. Гарантийный срок не менее 1 года. 
	упак
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	Шина соединительная типа PIN (12штырей) 1Р 63А 22см
	Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю, шины с шагом 27 мм предназначены для коммутации изделий шириной, кратной полутора модулям. Шины, рассчитанные на номинальный ток 100 А, могут быть использованы с номинальным током 125 А, если вводной автомат подключать по центру. Для полуторамодульных шин имеются боковые заглушки. Ширина-15.5 мм Высота-16 мм Длина-220 мм, Номинальный ток In-63 А. Гарантийный срок не менее 2 лет.
	м

	118
	Шпаклевка КРЕПС ВЛ водостойкая белая (20кг)
	Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков при выполнении внутренних и наружных работ по следующим основаниям: цементным, цементно-известковым штукатуркам; бетону и железобетону. Наносится ручным и машинным способом. Для наружных и внутренних работ.
Тип работ: Внутренние и наружные;
Состав связующего вещества: Цемент;
Фасовка, кг: 20; Наполнитель: Мрамор;
Рекомендуемая толщина слоя, мм: 1-5; Цвет: Белый;
Расход воды, л/кг: 0,34; Расход смеси, кг/м2: 1,3;
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре не менее, ч: 4;
Проведение работ при температуре: от +5°С;
Фракция, мм: до 0,06; Время высыхания одного слоя, ч.: до 168.
	шт.

	119
	Шпатель фасадный 250мм нержавеющий зубчатый 10мм
	Шпатель фасадный предназначен для нанесения и выравнивания строительных смесей. Зубчатое полотно из нержавеющей стали. Рукоятка из пластмассы.
Рабочая часть - Нержавеющая сталь
Ширина шпателя, мм – 250. Зуб, мм - 10
Материал ручек - Пластмасса
	шт.

	120
	Шпатель нержавеющее профилированное полотно, 2к ручка, 100 мм
	Предназначен для нанесения шпаклевки, зачистки обрабатываемой поверхности, отделения старых обоев, краски и штукатурки. Полированное полотно из нержавеющей стали с гибкой зоной. Обрезиненная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка.
Рабочая часть - Нержавеющая сталь
Ширина шпателя, мм - 100
Материал ручек - Резина
	шт.

	121
	Шпатель фасадный 300мм нержавеющий
	Шпатель фасадны предназначен для облицовочных работ. Зубчатое полотно из нержавеющей стали. Пластмассовая рукоятка.
Рабочая часть - Нержавеющая сталь
Ширина шпателя, мм - 300
Материал ручек - Пластмасса
	шт.
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	Шпатель фасадный 200мм нержавеющий
	Шпатель фасадны предназначен для облицовочных работ. Зубчатое полотно из нержавеющей стали. Пластмассовая рукоятка.
Рабочая часть - Нержавеющая сталь
Ширина шпателя, мм - 200
Материал ручек - Пластмасса
	шт.

	123
	Шпилька резьбовая М8-2000 мм
	Шпилька полнорезьбовая из нержавеющей стали А2. По стандарту DIN976, диаметр М8, длиной не менее 2000мм.
	шт.

	124
	Шпилька резьбовая М12-2000 мм
	Шпилька полнорезьбовая из нержавеющей стали А2. По стандарту DIN975, класс прочности 4,8. диаметр М12, длиной не менее 2000мм.
	шт.
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	Щебень, фракция 5-20мм, 40кг
	Используется в качестве заполнителя для бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Гранитный щебень отличает от известкового и гравийного щебней высокая прочность и устойчивость к перепадам температур. Выдерживает 400 циклов оттаивания и замораживания, сохраняя прочностные характеристики. Средняя насыпная плотность щебня гранитного ~ 1350кг/м3.
	шт.

	126
	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 100х585х1185 мм
	Теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола.
Предназначен для теплоизоляции фундаментов с внутренней стороны (теплоизоляции стен подвала изнутри), стен подвалов, отмосток, полов по жесткому основанию и по грунту.
Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно, обеспечить непрерывный слой утеплителя, исключает образование мостиков холода при монтаже материала. Состав: полистирол.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0,2772 м³.
Площадь листа: 0,69 м².
	шт.
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	Провод ПуВнг(A)-LS 1х6,0мм2, белый
	Провод ПуВнг(А)-LS предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Применяется при прокладке в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Представляет собой медную жилу с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
-Эксплуатация при температуре окружающей среды Мин. знач. -40°C. Макс. знач + 65°C 
Относительная влажность Макс. знач. 98%.
-Монтаж при температуре окружающей среды Мин. Знач  -15°C.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC)
Номинальное напряжение u-450 В
Сечение жилы-6. Наружный диаметр-4.3 мм
	м

	128
	Изолятор шинный SM-30/8 D-27
	Изоляторы шинные служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки, с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита.
Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины), а так же возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины).
Максимальный расчетный ток-380 А
	шт.

	129
	Кабель КГТП-ХЛ 2х2,5 гибкий, резиновая изоляция, черный
	Кабель на 380/660 В предназначен для присоединения передвижных машин,механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение Макс. знач. -  660 В включительно, частоты Макс. знач. -  400 Гц или на постоянное номинальное напряжение Макс. знач. -  1000 В. Режим эксплуатации - легкий (3) 
Соответствует ГОСТ 24334-2020
Номинальное сечение проводника-2.5 кв.мм
Класс проводника-5 - многопроволочная гибкая
Исполнение-Круглая. Наружный диаметр-10.09 мм
	м

	130
	Щит пластиковый навесной ЩРН-П-4, с DIN-рейкой, белый, IP41
	Изготовлен из АБС-пластика и поликарбоната - огнестойкие и прочные материалы гарантируют безопасную эксплуатацию.
Дверь корпуса открывается наверх, удобно для ограниченных пространств и не требует перенавески дверей.
Подведение проводников благодаря специальной выштамповке может быть просто организовано через любую из четырех стенок корпуса.
В комплекте есть все необходимое для сборки и монтажа корпуса - экономия времени и средств на покупку комплектующих.
Ширина-112 мм. Высота-200 мм. Глубина-93 мм
Ширина в числах модульных расстояний-4
	шт.

	131
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 2х2,5 мм2, черный ГОСТ
	Кабель на 380/660 В предназначен для присоединения передвижных машин,механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение Макс. знач. -  660 В включительно, частоты Макс. знач. -  400 Гц или на постоянное номинальное напряжение Макс. знач. -  1000 В. Режим эксплуатации - легкий (3) 
Соответствует ГОСТ 24334-2020
Номинальное сечение проводника-2.5 кв.мм
Класс проводника-5 - многопроволочная гибкая
Исполнение-Круглая
Наружный диаметр-10.09 мм
	м

	132
	Лампа энергосберегающая КЛЛ-PS-9 Вт-4000 K-G23
	Мощность лампы-9 Вт. Цоколь-G23 (2-штырьковый)
Цветовая температура-4000 К
Световой поток-600 лм. Общая длина-165 мм. Диаметр-12 мм
Цветопередача-840
Средний номинальный срок службы-10000 ч
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов-12 кВт.ч
	шт.

	133
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт L 18/640 G13 белая
	Мощность лампы-18 Вт. Цоколь-G13
Цветовая температура-4000 К
Форма колбы лампы-Цилиндрическая
Световой поток-1200 лм
Класс энергоэффективности-B
Диаметр трубы-26 мм. Длина-590 мм. Диаметр кольца-26 мм
Средний номинальный срок службы-13000 ч
Обозначение лампы-T8
Соответствует ГОСТ IEC 61199-2011
Соответствует ГОСТ IEC 62471-2013
	шт.

	134
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/640 G13 белая
	Мощность лампы-36 Вт. Цоколь-G13
Цветовая температура-4000 К
Форма колбы лампы-Цилиндрическая
Световой поток-2850 лм
Класс энергоэффективности-B
Диаметр трубы-26 мм. Длина-1200 мм. Диаметр кольца-26 мм
Средний номинальный срок службы-13000 ч
Обозначение лампы-T8
Соответствует ГОСТ IEC 61195-2012
Соответствует ГОСТ IEC 62471-2013
	шт.

	135
	Провод силовой ПАВ 1х4 белый
	Соответствует ГОСТ 26445-85, ТУ 3551-006-41580618-2012
Номинальное сечение проводника-4 кв.мм
Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC)
Огнестойкость-Нет. Бронированый-Нет
Номинальное напряжение u-0.22 кВ
Материал проводника-Алюминий
Класс проводника-1 - однопроволочная
Наличие экрана-Нет
Количество жил-1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)-Нет
Маркировка жил-Цвет
Свинцовая оболочка-Нет
Форма жил проводника
Круглая
Материал внешней оболочки-Нет (без)
Защитный провод заземления-Нет
Максимально допустимая температура проводника-70 град.C
Наружный диаметр (прибл.)-3.82 мм
	м

	136
	Провод силовой ПАВ 1х6 белый
	Соответствует ГОСТ 26445-85, ТУ 3551-006-41580618-2012
Номинальное сечение проводника-4 кв.мм
Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC)
Огнестойкость-Нет. Бронированый-Нет
Номинальное напряжение u-0.22 кВ
Материал проводника-Алюминий
Класс проводника-1 - однопроволочная
Наличие экрана-Нет
Количество жил-1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)-Нет
Маркировка жил-Цвет
Свинцовая оболочка-Нет
Форма жил проводника
Круглая
Материал внешней оболочки-Нет (без)
Защитный провод заземления-Нет
Максимально допустимая температура проводника-70 град.C
Наружный диаметр (прибл.)-3.82 мм
	м

	137
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 2х1,5 мм2, черный ГОСТ
	Соответствует ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-002-75138986-2024
Номинальное сечение проводника-1.5 кв.мм
Изоляция жилы-Поливинилхлорид (PVC)
Огнестойкость-Нет
Бронированый-Нет
Номинальное напряжение u-0.66 кВ
Материал проводника-Медь
Класс проводника-1 - однопроволочная
Наличие экрана-Нет
Количество жил-2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)-Да
Маркировка жил-Цвет
Свинцовая оболочка-Нет
Цвет внешней оболочки-Черный
Форма жил проводника-Круглая
Материал внешней оболочки-Поливинилхлорид (PVC)
Защитный провод заземления-Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с  -15 град.C
Максимально допустимая температура проводника-70 град.C
	м

	138
	Светильник РКУ 97-125-004 без стекла
	Цоколь (патрон) лампы-E27
Тип лампы-Ртутная лампа высокого давления
Степень защиты IP-IP20
Максимальная мощность-125 Вт
Способ монтажа-Наконечник/Насадка
Класс защиты от поражения электрическим током-I
Цвет корпуса-Белый
Устройство управления-Электромагнитный трансформатор
Материал корпуса-Сталь
Материал плафона / рассеивателя-Пластик прозрачный
Ударопрочность-Нет (без)
Зажигающее устройство-Стандартный
В комплекте с лампой-Нет
Регулируемая оптика-Нет
Подходит для размера верхнего отруба-48 мм
Соответствует ТУ 3461-022-78127115-2006
	шт.

	139
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 5-10 мм нейлон белый (уп.100шт)
	Исполнение-Вставной дюбель
С винтом, болтом-Нет
Вид/марка материала-Полиамид (PA)
Длина-45 мм
Материал-Пластик
Диаметр засверленого отверстия-6 мм
Подходит для газобетона-Да
Цвет-Синий. Глубина засверленого отверстия-40 мм
Подходит для шурупов с шестиграной головкой-Нет
С кромкой-Нет
Подходит для установки с помощью кабельных стяжек-Нет
	упак

	140
	Труба оцинкованная водосточная 216 мм 1250мм + отлив 1,0 мм ОЦ
	Должна быть изготовлена из оцинкованной стали высокого качества толщиной не менее 1.0 мм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1 с содержанием цинка более 99,9%, меди не более 0,0015%, олова менее 0,0015%, мышьяка менее 0,0015%, кадмия менее 0,0025% (всего примесей не должно быть более 0,005%). Диаметр сечения трубы должен быть 216 мм. Длина трубы должна быть 1250 мм. С трубой в комплекте идет отлив, толщиной металла не менее 1,0мм. Трубы должны быть правильной круглой формы с высокой чистотой обработки внутренней поверхности. Должны быть упакованы в пакеты. 
	шт.

	141
	Колено 216 мм водосточное ФАЛЬЦ оцинкованное
	Должно быть изготовлено из качественной оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5 мм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1 с содержанием цинка более 99,9%, меди не более 0,0015%, олова менее 0,0015%, мышьяка менее 0,0015%, кадмия менее 0,0025% (всего примесей не должно быть более 0,005%). Диаметр сечения колена должен быть 216 мм. Должны быть упакованы в пакеты. Упаковка должна быть изготовлена из пленки. Пленка должна быть изготовлена методом экструзии из полиэтилена высокого давления (высокой или низкой плотности) или композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки. Толщина пленки не менее 0,10мм. Пленка высшего сорта или первого сорта. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в продольном направлении не менее 14,2 (не менее 139). Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в поперечном направлении не менее 12,2 (не менее 119). Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, в продольном направлении не менее 300, в поперечном направлении не менее 300. Максимальный статический коэффициент трения не более 0,5. Максимальный коэффициент дымообразования, м2/кг, не более 1700. 
	шт.

	142
	Отлив 216 мм водосточное ФАЛЬЦ оцинкованное
	Должно быть изготовлено из качественной оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5 мм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1 с содержанием цинка более 99,9%, меди не более 0,0015%, олова менее 0,0015%, мышьяка менее 0,0015%, кадмия менее 0,0025% (всего примесей не должно быть более 0,005%). Диаметр сечения отлива должен быть 216 мм. Должны быть упакованы в пакеты. Упаковка должна быть изготовлена из пленки. Пленка должна быть изготовлена методом экструзии из полиэтилена высокого давления (высокой или низкой плотности) или композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки. Толщина пленки не менее 0,10мм. Пленка высшего сорта или первого сорта. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в продольном направлении не менее 14,2 (не менее 139). Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в поперечном направлении не менее 12,2 (не менее 119). Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, в продольном направлении не менее 300, в поперечном направлении не менее 300. Максимальный статический коэффициент трения не более 0,5. Максимальный коэффициент дымообразования, м2/кг, не более 1700.
	шт.





	7.
	Требования к товару, его упаковке, безопасности. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)

	1. Товары должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 
2. Товары должны пройти обязательную регистрацию в РФ и быть допущенным к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, сертификат соответствия и технические паспорта должен быть в наличие.
3. Товары должны соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.  Товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
5. Товары должны иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара (сертификат соответствия, декларация соответствия, техническая документация на Товар, паспорт качества). Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации на русском языке, действительные на момент поставки одновременно с поставкой товара.
6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Товар должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа. 
8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также должна обеспечить хранение на складе в нормальных условиях в течение не менее двух лет без изменения свойств и характеристик. Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. На пачки и на коробки нанесена маркировка, содержащая информацию о товаре (наименование, формат, плотность, количество в пачке, количество пачек в коробке).
Оцинкованная продукция (трубы, отливы, воронки, колено) должны поставляться в пакетах. Упаковка в пакеты должна обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений. На пакеты должны быть навешены ярлыки из металла, фанеры или полимерных материалов и прочно прикреплены к обвязке пакета. На поверхности ярлыка должны быть нанесены наименование компании изготовителя, условное обозначение изделия, масса пакета, номер пакета.
9. Транспортировка товара должна проводиться с соблюдением правил перевозки грузов на автотранспорте. При транспортировке должны быть обеспечены условия, предотвращающие увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами и потерю товаров.

	8
	Требования к гарантийному сроку и обслуживанию товара

	Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее заявленного производителем.
Гарантия качества товара предоставляется в полном объеме на весь ассортимент товара, включая устранение недостатков после поставки. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара. Претензии по качеству товара заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока товара.
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1      

УТВЕРЖДАЮ :   Председатель комиссии по осуществлению закупок  ООО «ЖКС № 3 Калининского района»     ___________________/Лазарев А.В./     М.П.   « ___ »  ок тября 2026   года  И звещение №  ЗП   11 / 2026   и закупочная  документация  по проведению открытого  запроса  предложений   в электронной форме на право  заключения договора:       « Поставка с троительных   материалов »  

                                  Открытый  запрос предложений   проводит Заказчик:   Общество с ограниченной ответственностью     «Жилкомсервис № 3 Калининского района»         Единая информационная система:  www.zakupki.gov.ru                                         г. Санкт  -   Петербург   2026   год          

