ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Защитные чехлы для летней террасы Ресторан ЙОСА
	шт
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ПРИМЕР ЧЕХЛА

Цвет: серый\темный графит 
 (утверждается по образцу)

Ткань: Полиэстер 600D–900D с ПВХ/ПУ-покрытием \ Оксфорд 600D PVC (без дополнительных опций WR, Ripstop)

Водостойкость: ≥ 10 000 мм вод. ст.
Фактура: Матовая / полуматовая, без блеска

Логотип: Отсутствует
Крепление: Вшивные регулируемые ремни с фастексами на ножки

Хранение: Индивидуальная сумка-упаковка в комплекте

Низ чехла: Отступ от земли 5–7 см
Утяжелитель: Стальная цепь в оплётке по периметру
Швы: Двойные, проклеенные/проваренные, водонепроницаемые
Молнии: Пластиковые спиральные, с герметичным клапаном
Вентиляция: Люверсы AISI 304, матовые, 4 шт. на чехол
Защита ножек: Фетровая накладка на внутренней стороне ремней





Кол-во: 1 шт 
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Форма: прямоугольная 
Размер: 2м х 60см. 
Высота должна составлять около 1 метра, чтобы обеспечить запас над мебелью.

Диаметр вентиляционных люверсов — 1,5 см, расстояние между ними — 30 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри.

Крой верха: Бесшовный квадтар (или 1 герметичный шов)
Молния: 1 шт., вертикальная, ~90 см, сзади
Крепления: 4 ремня с фастексами, равномерно.


Кол-во: 5шт
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Форма: Квадратная 
Размер: 2 х 2 м. 
Высота должна составлять около 1 метра, чтобы обеспечить запас над мебелью.

Диаметр вентиляционных люверсов — 1,5 см, расстояние между ними — 30 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри.

Крой верха: Бесшовный квадтар (или 1 герметичный шов)
Молния: 1 шт., вертикальная, ~90 см, сзади
Крепления: 4 ремня с фастексами, равномерно.

Кол-во: 2 шт
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Форма: прямоугольная 
Размер: 2 х 1.5 м. 
Высота должна составлять около 1 метра, чтобы обеспечить запас над мебелью.

Диаметр вентиляционных люверсов — 1,5 см, расстояние между ними — 30 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри.

Крой верха: Бесшовный квадтар (или 1 герметичный шов)
Молния: 1 шт., вертикальная, ~90 см, сзади
Крепления: 4 ремня с фастексами, равномерно.

Кол-во: 6 шт
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Форма: прямоугольная 
Размер: 2.30см х 1.5 м. 
Высота должна составлять около 1 метра, чтобы обеспечить запас над мебелью.

Диаметр вентиляционных люверсов — 1,5 см, расстояние между ними — 30 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри.

Крой верха: Бесшовный квадтар (или 1 герметичный шов)
Молния: 1 шт., вертикальная, ~90 см, сзади
Крепления: 4 ремня с фастексами, равномерно.
	14
	Да



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Закупка защитных чехлов для столов необходима для новых столов на террасе, которая находится под открытым небом круглогодично и подвергается воздействию атмосферных осадков, уф излучения, перепадов температур (что ведет к деформации материала). Отсутствие защиты приводит к ускоренному износу мебели, потере внешнего вида и необходимости преждевременной замены или дорогостоящей реставрации.

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать ___3 недели___.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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