ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19 от 10.09.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Отвёртка Navigator 82 354 NHT-Otd01-H7 /диэлектрические 7 шт/ 82354
	шт.
	Технические характеристики отвертки Navigator 82354
Количество в наборе
7 шт
Материал рукояти
2-х компонентный
Диэлектрическое покрытие
есть
Намагниченный наконечник
да
Ударная
нет
Для точных работ
нет
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Длина стержня
125 мм
Форма ручки
Прямая
Гибкая
нет
Трещоточный механизм
нет
Настенный держатель в комплекте
нет
Кейс
нет
Вес нетто
1 кг
Slotted (SL)
да
Тип шлица
PH, SL, PZ                                                                  
	1
	нет


	2
	Набор отверток Дело Техники c трехкомпонентными рукоятками SL, PH, 6 штук 728061
	шт.
	Технические характеристики набора отверток Дело Техники 728061
Количество в наборе
6 шт
Материал рукояти
3-х компонентный
Цвет рукояти
черный/зеленый
Диэлектрическое покрытие
нет
Намагниченный наконечник
да
Ударная
нет
Для точных работ
нет
Общая длина
210 мм
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Длина стержня
100 мм
Форма ручки
Прямая
Гибкая
нет
Трещоточный механизм
нет
Настенный держатель в комплекте
да
Кейс
нет
Вес нетто
0.52 кг
Slotted (SL)
да
Тип шлица
SL, PH                                                  
	1
	Нет

	3
	Суперкомфортные перчатки Fiberon полиэстер, покрытие Sandy Latex, в и/у, 9(L), салатовый+фиолетовый, 120870
	шт.
	Назначение
садово-строительные
Сезонность
весна/осень/лето
Способ фиксации
манжета на резинке
Материал
100% полиэстер, полиуретан
Класс вязки
13
Размер (цифровая система маркировки)
9
Размер (буквенная система маркировки)
L
Вес нетто
0.04 кг
Размер (буквенная система маркировки)
L
Длина перчаток
240 мм
Цвет
зеленый/фиолетовый
Количество пар в упаковке
1
Цвет
зеленый/фиолетовый                             
	20
	нет

	4
	Перчатки Stayer МASTER S-M 11409-S
	шт.
	Назначение
садово-строительные
Сезонность
весна/осень/лето
Способ фиксации
манжета на резинке
Материал
хлопок, полиэстер, нитрил
Количество нитей
4
Класс вязки
13
Размер (цифровая система маркировки)
9
Размер (буквенная система маркировки)
M
Вес нетто
0.05 кг
Размер (буквенная система маркировки)
M
Цвет
белый/оранжевый/черный
Количество пар в упаковке
1                                          
	50
	нет

	5
	Машина для заточки сверл ДИОЛД МЗС 0,2 10162020
	шт.
	Технические характеристики станка ДИОЛД МЗС 0,2
Тип
для сверл
Мощность двигателя
200 Вт
Напряжение
220 В
Частота вращения шпинделя
5500 об/мин
Частота вращения шлиф. круга
5500 об/мин
Регулировка оборотов
нет
Диаметр затачиваемых сверл
3-13 мм
Диаметр диска
45 мм
Посадочный диаметр
10 мм
Толщина круга
8 мм
Размер заточного круга
45 мм
Класс товара
Бытовой
Габариты без упаковки
210х190х120 мм                                     
	1
	нет

	6
	Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D25 с зондом, стойкая к УФ 50м 20125-50GI
	шт.
	Материал
ПНД
Внешний диаметр
25 мм
Внутренний диаметр
18.3 мм
Количество в бухте
50 м
Цвет
черный
Степень защиты
55 IP
Min радиус изгиба
75 мм
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)
350 Н
Разрывная прочность
200 Н
Устойчивость к ультрафиолету
да
Не поддерживающие горение (нг)
нет
Вес нетто
3.3 кг
Тип
труба гибкая гофрированная
Температура эксплуатации
от -55 до +90 °С
Температура монтажа
от -40 до +90 °С
С протяжкой
есть
ГОСТ
ТУ 22.21.29-24-48379463-2023
Способ монтажа
открытый/скрытый                                     
	1
	нет

	7
	Угловая вилка с/з, белая Makel 10027
	шт.
	Технические характеристики MAKEL с/з. угл. бел 10027
Напряжение сети
250 В
Max нагрузка (Вт)
4000
Номинальная сила тока
16 А
Материал корпуса
термопласт
Выключатель на корпусе
нет
Степень защиты
IP20
Световая индикация
нет
Цвет
белый
Заземление
есть
Плоская
нет
Тип
вилка Schuko
Форма
угловая
Кольцо извлечения
нет
Вилка за шкаф
нет
Вес нетто
0.03 кг                                                  
	20
	нет

	8
	Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16 с зондом, стойкая к УФ 100м 20116-100GI
	шт.
	Материал
ПНД
Внешний диаметр
16 мм
Внутренний диаметр
10.7 мм
Количество в бухте
100 м
Цвет
черный
Степень защиты
55 IP
Min радиус изгиба
48 мм
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)
350 Н
Разрывная прочность
200 Н
Устойчивость к ультрафиолету
да
Не поддерживающие горение (нг)
нет
Вес нетто
3.6 кг
Тип
труба гибкая гофрированная
Температура эксплуатации
от -55 до +90 °С
Температура монтажа
от -40 до +90 °С
С протяжкой
есть
ГОСТ
ТУ 22.21.29-24-48379463-2023
Способ монтажа
открытый/скрытый                                  
	1
	нет

	9
	Муфта кабельная соединительная 4ПСТ-1-150/240(Б) 57800 КВТ
	шт.
	https://www.etm.ru/cat/nn/5812746?srsltid=AfmBOooAQQPpcJsaDyPdgoePGVdkqVTVk8R1zfu0VOz-t3q8J-Af2IjL 
	2
	нет

	10
	Муфта кабельная соединительная 1ПСТб(тк)-4х(150-240) с соединителями болтовыми Нева-Транс Комплект
	шт.
	https://www.etm.ru/cat/nn/4520205?srsltid=AfmBOopED5_GPST2NikEtSYq0ZFGolQJFvdHs9XjvsTzP2lkYe3rSoFC 
	4
	нет



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Расходные материалы для проведения ТО и ремонта на оборудовании. Инструмент для производства ремонтных работ.

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


