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Описание предмета закупки
Поставка оптики полугибкой, выкусывателя биопсийного.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)
	№

п/п

	Наименование товара


	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Оптика полугибкая стекловолоконная, для уретерореноскопии

	Количество, шт.
	1
	Неизменный показатель

	
	
	Оптика полу-гибкая стекловолоконная, уретерореноскоп, для диагностики и терапии верхних отделов мочевыводящего тракта
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Дистальный размер тубуса с атравматическим наконечником слегка приподнятой округлой формы для облегчения вхождения в устье мочеточника, Шр
	Не более 6,5
	Конкретное значение

	
	
	Размер тубуса на дистальном конце, Шр
	Не более 7
	Конкретное значение

	
	
	Размер тубуса на проксимальном конце, Шр
	Не более 9,9
	Конкретное значение

	
	
	Рабочая длина, см
	Не менее 43
	Конкретное значение

	
	
	Переднебокового видения, градусов
	Не более 6
	Конкретное значение

	
	
	Встроенный оптоволоконный световод
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Стерилизация в автоклаве
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Тубус конический, одноступенчатый с плавным шагом для обеспечения мягкой дилатации тканей мочеточника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	С расположенным под углом окуляром, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, градусов
	Не менее 30
	Конкретное значение

	
	
	Два латеральных порта для промывания
	Не менее 2
	Конкретное значение

	
	
	Инструментальный канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Размер инструментального канала, Шр
	Не менее 4,8
	Конкретное значение

	
	
	Расположение канала центральное на дистальном конце, для наведения зондов по центру камня
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Для использования инструментов размером Шр
	Не менее 4
	Конкретное значение

	
	
	Большой центральный рабочий канал с двумя латеральными ирригационными портами
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним входом с самозакрывающейся уплотнительной системой
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	1-канальный инструментальный порт
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Уплотнители для рабочего канала
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Корзина-решето
	Наличие
	Неизменный показатель

	2
	Оптика полугибкая стекловолоконная, для уретерореноскопии
	Количество, шт.
	1
	Неизменный показатель

	
	
	Оптика полу-гибкая стекловолоконная, для уретерореноскопии, для диагностики и терапии верхних отделов мочевыводящего тракта
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Дистальный размер тубуса с атравматическим наконечником слегка приподнятой округлой формы для облегчения вхождения в устье мочеточника, Шр
	Не более 7
	Конкретное значение

	
	
	Размер тубуса на дистальном конце, Шр
	Не более 8
	Конкретное значение

	
	
	Размер тубуса на проксимальном конце, Шр
	Не более 12
	Конкретное значение

	
	
	Рабочая длина, см
	Не менее 43
	Конкретное значение

	
	
	Передне-бокового видения, градусов
	Не более 6
	Конкретное значение

	
	
	Встроенный оптоволоконный световод
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Стерилизация в автоклаве
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Тубус конический, одноступенчатый с плавным шагом для обеспечения мягкой дилатации тканей мочеточника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	С расположенным под углом окуляром, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, градусов
	Не менее 30
	Конкретное значение

	
	
	Два латеральных порта для промывания
	Не менее 2
	Конкретное значение

	
	
	Инструментальный канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Размер инструментального канала, Шр
	Не менее 5
	Конкретное значение

	
	
	Расположение канала центральное на дистальном конце, для наведения зондов по центру камня
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Для использования инструментов размером Шр
	Не менее 4
	Конкретное значение

	
	
	Обеспечение максимального промывающего потока благодаря большому центральному рабочему каналу с двумя латеральными ирригационными портами
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним входом с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	1-канальный инструментальный порт
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Уплотнители для рабочего канала
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Корзина-решето
	Наличие
	Неизменный показатель

	3
	Выкусыватель биопсийный
	Количество, шт.
	2
	Неизменный показатель

	
	
	Выкусыватель биопсийный
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Подвижные бранши
	Не менее 2
	Конкретное значение

	
	
	Размер, Шр
	Не более 4
	Конкретное значение

	
	
	Длина, см
	Не менее 60
	Конкретное значение


