ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуг по приемке и размещению (захоронению) отходов IV - V классов опасности производства и потребления 
1. 	Исполнитель обязуется принимать на объект размещения отходов (полигон) отходы, образующиеся в результате деятельности Заказчика (ООО «ЧелябГЭТ»), в соответствии со следующей номенклатурой:
	№ п/п
	Наименование работ
	Код опасного отхода для ФККО
	Ориентировочный объем образования отходов производства, тонны в год
	Класс опасности для ОПС

	1
	Мусор и смет производственных помещений малоопасный
	7 33 210 01 72 4
	40
	IV

	2
	Мусор и смет производственных помещений практически неопасный
	7 33 210 02 72 5
	40
	V

	3
	Смет с территории предприятия практически неопасный
	7 33 390 02 71 5
	50
	V

	4
	Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные
	3 05 291 11 20 5
	5
	V

	5
	Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к v классу опасности
	8 90 011 11 72 5
	15
	V


· Среднемесячный объем приемки: от 10 до 13 тонн.
· Заказчик имеет право корректировать ежемесячный объем в пределах общего годового лимита (150 тонн) в зависимости от фактического образования отходов (сезонность смета, графики ремонтных работ).
2.	Требования к месту оказания услуг (Логистические ограничения)
· Услуги оказываются на специализированном объекте размещения отходов (полигоне) Исполнителя.
· Специализированном объекте размещения отходов должен быть внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
· Удаленность объекта: В целях минимизации затрат Заказчика на логистику и эксплуатацию собственного автотранспорта, объект размещения отходов (полигон) должен быть расположен на расстоянии не более 38 км от административной границы г. Челябинска
3.	Условия транспортировки и условия приемки
· Доставка отходов на объект Исполнителя осуществляется силами Заказчика (автотранспортом ООО «ЧелябГЭТ»).
· Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный въезд, взвешивание, разгрузку и выезд транспортных средств Заказчика. Подъездные пути к специализированному объекту размещения отходов должны поддерживаться Исполнителем в проезжем состоянии для грузовой техники Заказчика в любое время года.
· Приемка отходов производится по массе, определяемой на сертифицированном весовом оборудовании Исполнителя. Каждая поставка фиксируется оформлением весового талона.
4.	 Требования к Исполнителю (квалификационные требования)
·  Наличие действующей Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (в части размещения/захоронения отходов IV класса по ФККО) Утилизация отходов I–IV классов в Челябинске 
· Наличие действующих лимитов на размещение отходов и согласованной проектной документации на объект размещения.
· Обеспечение проведения входного радиационного контроля прибывающих транспортных средств.
5. 	Порядок учета и документооборота
Учет количества принятых отходов ведется в тоннах на основании показаний сертифицированного весового контроля Исполнителя. Данные вносятся в весовые талоны.
По итогам отчетного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт приема-передачи отходов (акт оказанных услуг);
· Универсальный передаточный документ (УПД);
· Весовые талоны.
6. Срок действия договора по 31.12.2027г.
7. Срок оказания услуг по 31.10.2027г.

