[bookmark: _Toc396906396]Техническое задание 
на поставку средств индивидуальной защиты для работников  ООО «ЧелябГЭТ»

1. Объект закупки:
	
	Номенклатура
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	
	Костюм (куртка, брюки) сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) З Ми Со мужской
Логотип  «ЧелябГЭТ» 
на спинке изделия

	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 – 2 класс, 
ГОСТ 12.4.280-2014- Ми З, ГОСТ 12.4.303-2016
III климатический пояс. 
Комплектация: брюки, куртка. Костюм выполнен из двух контрастных цветов ткани.
Цвет: флуоресцентный оранжевый  с черным или 
флуоресцентный оранжевый  с темно-синим 
Куртка: Комбинированная прямого силуэта со светоотражающими полосами. 
Центральная застежка на прочную двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном снаружи, который фиксируется липучкой, и с внутренней планкой под молнией. Воротник верхняя часть ветрозащитного клапана утеплены флисом 
Регулируемый отстегивающийся капюшон утепленный, с регулировкой по объему, высокая подбородочная часть на липучке защищают лицо от осадков и ветра. 
Трикотажные манжеты на запястьях.
Накладные нагрудные и боковые карманы с клапанами, внутренний нагрудный.
Утеплитель: "Синтепон" 360 г/м² спинка и полочки, 240 г/м² рукава, 120 г/м² капюшон
На рукавах, спинке и полочке отделка полосой СВ шириной 50 мм. 
Брюки с завышенной утепленной спинкой. Застежка на молнию и 2 пуговицы на поясе. Пояс широкий, со шлевками для ремня. Бретели с возможностью регулировки по длине и со вставками из эластичной тесьмы – для комфорта при наклонах. Карманы боковые прорезные. 
Световозвращающие  полосы охватывающие.            Ткань основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), с МВО отделкой, плотность 200 г/м2. Ткань фоновая: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), с ВО плотность 210г/м2. 
Утеплитель: синтепон, 150 г/м2, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя. 
Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань.   
	Шт.
	23

	
	Сапоги кожаные для защиты утепленные для защиты от производ-ственных и механичес-кий воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) от пониженных температур III климатический пояс
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.103-2020, 
ГОСТ 12.4. 208-2014, III климатический пояс 
З Ми Мп Мун 200 Сж 
Высота: 280 -29,5мм.
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640г/м2
высота ворса 14 мм).
Подносок: Композитный 200Дж
Вкладные стельки: многослойный утеплитель
Подошва:двухслойная, ПУ/ТПУ от-35°C до +120°C,  МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Особенности модели: петли для удобного надевания. Светоотражающие элементы
Полнота: 9, 10. Цвет: черный.
	пар
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2.	Место поставки и сборки товара: Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Первой Пятилетки, 30
3. 	Срок поставки товара: в течение 10-ти (десяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика.
4.	Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. 	Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. 	Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.) содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
4.3.	Товар, к которой предъявляются требования по безопасности, должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.
		В случае поставки товара, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо представить:
· соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России;
· наличие сертификата зарубежной Системы сертификации, признанной в России (при отсутствии такого сертификата следует получить сертификат системы сертификации ГОСТ Р);
· сертификат системы сертификации «ЭНСЕРТИКО».
Участнику необходимо представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им товара установленным требованиям:
· сертификаты соответствия на товар (копия, заверенная Участником);
· санитарно-эпидемиологические заключения на товар (копия, заверенная Участником);
· технические паспорта на ткань (с указанием ее физико-механических показателей);
· письмо, подтверждающее договорные отношения с производителем ткани или дилерское соглашение.
4.4. 	Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.
4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.7. 	Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.8.  	Год выпуска товара: 2025-2026.
5. 	Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1.	Упаковка и маркировка должны соответствовать всем требованиям ГОСТов, предъявляемым к упаковке и маркировке данного товара.
5.2.	Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.
5.3. 	Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
6. 	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
6.1. 	Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. 	Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. 	Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7.	Требования к товару
7.1.	Приложение №1 к Техническому заданию – Спецификация на поставку средств индивидуальной защиты для работников ООО «ЧелябГЭТ» 

Приложение № 1 
Спецификация на поставку средств индивидуальной защиты
для работников ООО «ЧелябГЭТ».

	п/н
	Наименование товара
	Размер /рост
	Кол-во/
шт, пар

	1
	Костюм (куртка, брюки) сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 
З Ми Со мужской
Логотип  «ЧелябГЭТ» на спинке изделия

	44-46/158-164
	1

	
	
	44-46/170-176
	1

	
	
	48-50/158-164
	1

	
	
	48-50/170-176
	5

	
	
	48-50/182-188
	3

	
	
	52-54/170-176
	4

	
	
	52-54/182-188
	4

	
	
	56-58/170-176
	2

	
	
	56-58/182-188
	2

	
	
	ИТОГО                      23

	2

	Сапоги кожаные  утепленные для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией от 200Дж порезов, проколов), от пониженных температур 
	37 ( женские)
	1

	
	
	41
	3

	
	
	42
	2

	
	
	43
	10

	
	
	44
	4

	
	
	ИТОГО
	20


         
Логотип
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