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Техническое задание АО «СИТИМАТИК – НИЖНИЙ НОВГОРОД»
на проведение закупки на поставку дизельного топлива наливом в оборудование Заказчика.



1. Предмет закупки: 
Поставка дизельного топлива наливом в оборудование Заказчика. 

	Вид топлива

	Дизельное топливо Евро V вид III (ДТ-Е-К5) – межсезонное

	Дизельное топливо Евро V вид III (ДТ-3-К5) – зимнее 



Максимальный объем закупки топлива составляет 300 000 литров. Выбор каждого вида топлива зависит от климатических условий на момент поставки топлива и определяется Заказчиком в направляемой Поставщику Заявке.

2. Требование к дизельному топливу:
	[bookmark: _Hlk149644230]Наименование показателя
	Значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено)
	Единицы измерения

	1
	2
	3

	Класс
	Евро 5 вид III согласно сезонности
  ДТ-3-К5, ДТ-Е-К5
	

	ГОСТ
	ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009)

	

	Цетановое число
	Не менее 48  
	

	Массовая доля серы
	Не более 10
	Мг/кг

	Кинематическая вязкость при 40 Градусов
	От 1,5 до 4,5
	мм2/с

	  Экологический класс
	не менее К5
	

	Температура вспышки в закрытом тигле, выше
	40
	Градусов

	Плотность при температуре 150С
	От 800 до 845
	кг/м3



При приемке топлива, Заказчик, без согласования с поставщиком, имеет право провести экспертизу качества поставляемого топлива.
В случае несоответствия качества поставленного топлива, заявленным в пункте 2 настоящего Технического задания показателям, Поставщик несет финансовую ответственность в виде штрафа.
Сумма штрафа устанавливается в размере 10% от суммы поставленного некачественного топлива.

3. Количество поставляемого топлива: 
Поставка топлива осуществляется в оборудование заказчика, предназначенное для кратковременного хранения и перевозки топлива (прицеп топливозаправщик), на объектах по обработке и временному хранению бытовых отходов.
Оборудование:
· Прицеп топливозаправщик, ёмкостью 9 500 литров на базе тракторного прицепа с автоматической раздаточной колонкой – 2 единицы.
· Прицеп топливозаправщик, ёмкостью 5 000 литров на базе тракторного прицепа с автоматической раздаточной колонкой – 1 единица.
Разовое количество поставляемого топлива зависит от места поставки, заявки Заказчика.
4. Места поставок товара: 

4.1. Место поставки № 1 
Нижегородская область, Городецкий район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.762748%2C56.654896&z=15
- Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном на территории Городецкого района Нижегородской области», расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.
Налив Топлива осуществляется в прицеп-топливозаправщик с объемом резервуара 9,5 м3 с ТРК.
Разовый объем поставки: не более 9 500 литров.

4.2. Место поставки № 2
Нижегородская область, Балахнинский район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.582422%2C56.463025&z=15
- Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО.
Налив Топлива осуществляется в прицеп-топливозаправщик с объемом резервуара 9,5 м3 с ТРК.
Разовый объем поставки: не более 9 500 литров.

4.3. Место поставки № 3
г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна 53.
Налив Топлива осуществляется в прицеп топливозаправщик с объемом резервуара 5,0 м3 с ТРК.
Разовый объем поставки: не более 5 000 литров.

5. Качество поставляемого товара 
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, санитарным нормам и правилам. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

6. Требования к поставке:
Каждая партия Топлива должна поставляться в цистерне, опломбированной Поставщиком или Отправителем ТС. При отсутствии пломб или их срыве, повреждении в отсутствии представителя Заказчика при поставке, партия Топлива приниматься не будет.
Поставщик передаёт следующие документы:
· Сертификаты соответствия на поставляемое топливо.
· Экологический сертификат соответствия.

7. Требования к приемке: 
При приемке товара представитель Заказчика проверяет:
· Наличие товарных документов.
· Наличие сертификата соответствия на поставляемое топливо.
· Наличие пломб на патрубках и горловинах.
· Приемка топлива осуществляется по приборам учета, которыми оборудованы прицепы топливозаправщики Заказчика.
· В случае расхождения данных по количеству поставленного/принятого топлива, составляется Акт расхождения, с уведомлением ответственных лиц Поставщика.

8. Условия поставки товара:
· Поставка топлива осуществляется силами и средствами Поставщика.
· Заказчик направляет Поставщику Заявку посредством электронной почты, в которой указывается наименование Товара, его количество и место поставки. 
· Поставка топлива производится в течение 1-го рабочего дня с даты заявки на поставку. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки.

9. Условия оплаты: 
Заказчик производит оплату стоимости Товаров в течение 7-ми рабочих дней, после подписания акта приема передачи.
Оплата топлива осуществляется за фактически принятое топливо, согласно данным приборов учета Заказчика, установленных на прицепе топливозаправщике.
 
10. Требования к поставщику
Для бесперебойной поставки ДТ (дизельного топлива), Поставщик должен иметь в собственности или в аренде склады хранения ГСМ.
Склады ГСМ должны располагаться на расстоянии не более 100 км по дорожным трассам от мест поставок товара, указанных в пункте 4.
Поставщик должен обеспечить безвозмездное хранение ДТ в размере разовых поставок по каждому месту поставки товара.

11. Требования к транспортным средствам (ТС), осуществляющим поставку топлива:
Для бесперебойной поставки ДТ (дизельного топлива), ТС, перевозящие топливо, должны быть в собственности поставщика или поставщик должен иметь долгосрочный контракт на аренду техники.
ТС, осуществляющие транспортировку топлива к месту поставки, должны соответствовать требованиям Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
ТС, осуществляющее поставку топлива, должно иметь действующее свидетельство о поверке цистерны.
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