Техническое задание
по поставке  отделочных (строительных) материалов 

1. Место поставки: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск , ул. 20 лет РККА,,д. 302, пр Комарова, д.2
2.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Поставщиком Заказчику вместе с товаром.


	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

	1
	Клей для плитки

	Тип - Цементные
Марка - Ceresit
Область применения - Для внутренних и наружных работ 
Тип основания - Деформирующиеся и недеформирующиеся основания
Тип плитки - Керамика, керамогранит, клинкер, камень (натуральный и искусственный)
Формат плитки - до 160х160 см
Толщина слоя (мм) - 4-15
Цвет – Серый
Форма поставки – мешок 25 кг

	2
	Пескобетон 
( безусадочная ) 
 
	Тип  - Цементно-песчаная смесь
Страна производства - Россия
Толщина слоя (мм)  - от 10 до 200
Расход на 1 мм слоя (кг/м2) - 1.6-1.8
Жизнеспособность раствора - 3 часа
Вес (кг) - мешок 25
Область применения- Для внутренних и наружных работ

	3
	Грунтовка  
Ceresit CT 17         
 
	 Тип -  Грунтовки глубокого проникновения
Марка - Ceresit
Основа - Водная дисперсия сополимеров акрилатов
Форма выпуска - Готовый раствор, канистра 10 литров 
Содержит цветной индикатор - Да
Цвет - Светло-желтый
Назначение - Универсальные
Область применения - Для внутренних и наружных работ

	4
	ГКЛ(В) Влагостойкий 

	Тип  - Гипсокартон
Длина (мм) – 2500 
Ширина (мм) - 1250
Толщина (мм) - 12.5
Площадь (м2) - 0.9
Плотность (кг/м3) - 670
Вид кромки - Полукруглая утоненная 

	5
	Минвата,
Тисма 
 
	Тип - Стекловата
Область применения  - Полы по лагам и перекрытия 
Вид упаковки - Рулон
Размер (ДхШ) мм  - 8200х1220
Толщина (мм) - 50
Основа материала - Кварц
Плотность (кг/м3) - 10.5

	6
	Пена монтажная 
 профессиональная 
 
	Марка пена полиуретаная 
Назначение - Для заполнения пустот и щелей
Объём (мл) -  не мене 850
Сезонность - Всесезонная
Выход (л) – не менее 65
Вид - Профессиональная (под пистолет)
Вторичное расширение (%) - 25
Время затвердевания - 24 часа

	7
	OSB-3
 
	Тип -  Плиты OSB
Длина (мм) - 2500
Ширина (мм) - 1250
Площадь листа (м2) - 3.125
Толщина (мм) - 12
Класс эмиссии - E0.5
Вес брутто (кг) - 21.183

	8
	Профиль
 ППН-1-2 
 
	Тип - Профили потолочные
Сечение профиля (мм) -  28x27
Вид профиля - направляющий
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь
Вес брутто (кг)- 1.3

	9
	Профиль ПП-1-2 
 
	Тип - Профили потолочные
Сечение профиля (мм) - 60x27
Вид профиля - потолочный
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь
Вес брутто (кг) - 1.7  

	10
	Профиль ПС-2 

	Тип - Профили для перегородок
Сечение профиля (мм) - 50x50
Вид профиля - стоечный
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь
Вес брутто (кг)- 2.05 

	11
	Цемент М-500, ЦЕМ I 42,5 Б
	Тип -  Цемент
Цвет  - Серый
Вес (кг) - 50
Вес брутто (кг) - 50
Марка прочности - М500



          3. Срок поставки товара: с момента заключения договора  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение    3   ( трёх)   дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).  
          4. Срок действия договора: с момента его подписания сторонами и действует до 30.03 2027  года

Начальник СЭЗиС                          				 Саяпин Д.И.
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