
К Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ по объекту: техническое перевооружение котельной ННФ (в части реконструкции тепловой сети с целью вывода из эксплуатации ЦТП ННФ).
2. Объем выполняемых работ: согласно дефектной ведомости.
3. Место выполнения работ: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая
4. Сроки (периоды) выполнения работ: до «15» декабря 2026 года с момента заключения договора.
5. Виды выполняемых работ: согласно дефектной ведомости.
6. Условия выполнения работ: выполнить работы на объекте в соответствии с действующими в РФ нормами.
7. Общие требования к выполнению работ: Обеспечение исполнения видов работ и использование материалов и конструктивных решений, которые влияют на безопасность объектов в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ГОСТ, Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ, в том числе: санитарно-эпидемиологическими, экологическими, противопожарными действующими на территории РФ с обязательным соблюдением требований технических документов, подлежащих использованию при производстве работ. Работы выполнить из материалов Заказчика. 
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно требованиям Договора и действующей нормативно-технической документации.
9. Требования по объему гарантий качества работ: 100% в соответствии с действующими нормами и техническими условиями устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок в течение 2 (двух) лет с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ. 
11. Иные требования к работам и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению муниципального заказчика: не требуются.



Заказчик:							Подрядчик:

























Дефектная ведомость 

Техническое перевооружение котельной ННФ 
(в части реконструкции тепловой сети с целью вывода из эксплуатации ЦТП ННФ)

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	
	Демонтажные работы
	
	

	1.
	Вырубка кустарников 
	шт.
	5

	2.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	30

	3.
	Перерубка и извлечение корней кустарников вручную 
	шт.
	20

	4.
	Очистка участка от мусора
	м2
	30

	5.
	Пробивка проемов в кирпичных стенах
	м3
	0,015

	6.
	Демонтаж изоляции трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных
	м3
	6,09

	7.
	Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм
	м
	408

	
	Монтажные работы
	
	

	1.
	Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм
	м
	275

	2.
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	шт.
	23

	3.
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм
	м
	91

	4.
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	шт.
	8

	5.
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм
	м
	16

	6.
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	шт.
	19

	7.
	Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	шт.
	4

	8.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм
	м.
	26

	9.
	Монтаж неподвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 100-150
	шт.
	75

	10.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой эпоксидной, антикоррозионной, универсальной, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды
	м2
	6,68

	11.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эпоксидной универсальной
	м2
	6,68
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