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Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматического пожаротушения для нужд ПМУП «Автоспецтранс»
ОКПД 2 - 80.20.10.000
Исполнитель, при осуществлении услуг по техническому обслуживанию на объектах Заказчика, должен руководствоваться Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», РД 009-02-96 «Установка пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Применяются обязательные требования, действующие на дату оказания услуг. Ссылка на постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 применяется в период его действия; при его замене применяются вступившие в силу обязательные требования заменяющего нормативного акта.
	№ п/п
	Показатель
	Значение

	1
	Объекты защиты
	- Республика Карелия, г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82 (офис);
- Республика Карелия, м. Орзега (свалка ТБО).

	2
	Цели и задачи
	Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара. 
Основные задачи: Выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики. Определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации. Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО установок пожарной автоматики.

	3
	Сроки (периоды) оказания услуг
	Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно по графику и по фактической потребности в пределах установленного состава услуг. Прием сообщений о неисправностях — круглосуточно. Прибытие специалиста и начало диагностики — не позднее 24 часов с момента получения заявки; устранение неисправностей, не требующих приобретения оборудования по отдельному договору, — не позднее 24 часов с момента получения заявки. Если для полного восстановления требуется оборудование по отдельному договору, Исполнитель в течение указанного срока проводит диагностику, предоставляет дефектный акт и перечень необходимого оборудования, согласует с Заказчиком безопасные временные меры. Срок окончательного восстановления согласовывается после обеспечения необходимым оборудованием; дополнительные поставки не оплачиваются автоматически в рамках настоящего договора.

	4
	Режим защиты объектов
	Круглосуточно

	5
	Назначение системы
	АПС, СОУЭ и автоматическое пожаротушение в пределах перечня оборудования.

	6
	Состав технического обслуживания
	1. Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и включенного в перечень оборудования автоматического пожаротушения  Исполнитель осуществляет в соответствии с действующими нормами и правилами на данные системы и технические средства.
2. Услуги по техническому обслуживанию системы оповещения и управления при пожаре (СОУЭ) и системы пожарной сигнализации (СПС)   оказываются на оборудовании, установленном на объекте Заказчика: системы и устройства, указанные в перечне оборудования, с соблюдением документации соответствующих изготовителей. 
3. Обязательным является у Исполнителя  работа в круглосуточном режиме. Исполнитель обеспечивает Круглосуточный прием по телефону сообщений от «Заказчика», либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте.
4. Исполнитель контролирует соответствие системы требованиям Технического задания и эксплуатационной документации и выполняет необходимую перенастройку в пределах существующей конфигурации. Изменение состава, расширение или модернизация системы не входят в предмет настоящего договора.
5. При необходимости Исполнитель производит восстановление или переподключение компонентов с целью приведения их в работоспособное состояние в случаях возникновения неисправностей.
6. Исполнитель обеспечивает профилактику и регулярную проверку работоспособности компонентов закупаемых систем по перечню оборудования и графику.
7. Проверка, регулировка и настройка существующего оборудования и программного обеспечения входят в цену обслуживания. Приобретение аккумуляторных батарей, оборудования и платного программного обеспечения, а также работы, прямо отнесенные настоящим заданием к отдельным договорам, осуществляются за счет Заказчика по предварительно согласованным отдельным договорам. 
8. Исполнитель обеспечивает определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.
9. Исполнитель обеспечивает проверку состояния приборов входящих в линейную часть системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на предмет механических повреждений. 
10. Исполнитель обеспечивает замену или восстановление элементов технических средств системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, выработавших ресурс или пришедших в негодность за счёт Заказчика по отдельному договору.
11. Исполнитель обеспечивает регулировку и настройку отдельных частей системы, системы в целом.
12. Исполнитель обеспечивает принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин ложных срабатываний.
13. Техническое обслуживание должно включать:
- визуальный осмотр компонентов системы пожарной сигнализации, проверку правильности установки и мест расположения извещателей, с учетом возможности изменения планировки или дизайна помещений;
- проверку состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
- проверку срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемно-передающих устройств; 
- проверку работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;
- проверку работоспособности световых и звуковых оповещателей, общей работоспособности системы пожарной сигнализации в целом;
 - обслуживание извещателей, приемно-контрольных приборов, оконечных устройств СПИ, источников питания и шлейфов сигнализации;
 - очистку и протирку клавиатур и других компонентов комплекса. 
14. Предоставление консультаций по настройке, установке и эксплуатации оборудования, установленного у Заказчика, уполномоченному представителю Заказчика.
15. Предоставление уполномоченному представителю Заказчика рекомендации по действиям, необходимым для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования.
16. Проведение диагностики, выдача необходимых рекомендации по настройке и конфигурированию оборудования Заказчика в присутствии его специалистов.
17. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение персонала Заказчика правилам пользования действующей Системой (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки и т.п.) с учетом специфики учреждения.
18. Формирование за счет Заказчика обменного фонда оборудования, позволяющего оперативно и функционально заменить вышедшее из строя оборудование Заказчика.
Проведение работ по ТО и их объем фиксируется в журнале технического обслуживания и оформляется актом выполненных работ.
Обслуживание средств автоматического пожаротушения С2000-АСПТ и «Буран-8» включает внешний осмотр, проверку креплений, соединений, индикации и состояния цепей, диагностику и проверку работоспособности по документации изготовителя. Проверки проводят с мерами, исключающими непреднамеренный пуск и выпуск огнетушащего вещества. Перезаправка и замена модулей и приобретение оборудования осуществляются по отдельным предварительно согласованным договорам.

	7
	Требования, предъявляемые к услугам
	1. Периодичность технического обслуживания и регламент работ определяется паспортными данными на приборы и установки входящие в систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
2. Реагирование, диагностика и устранение неисправностей выполняются в сроки и порядке, установленные строкой 3 настоящего Технического задания. Замена оборудования, требующая его приобретения по отдельному договору, производится после согласования с Заказчиком и обеспечения оборудованием.
3. Оказание услуг по фактической потребности в пределах состава услуг и оборудования, установленных настоящим заданием; расширение предмета договора не допускается.
4. Обеспечить полную сохранность и неприкосновенность имущества Заказчика, переданного Исполнителю для проведения работ.
5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения переданного для проведения работ имущества Заказчика.
6. Осуществлять качественное техническое обслуживание, установленного на объекте оборудования (Приложение №1) в сроки, указанные в графике проведения регламентных работ по техническому обслуживанию системы оповещения и управления при пожаре (СОУЭ) и системы пожарной сигнализации (СПС) на основании действующих нормативных документов и технической документации (Приложение № 2).
7. Оказывать консультации работников по правилам эксплуатации СПС и СОУЭ.
8. Проводить техническое обслуживание и ремонт СПС и СОУЭ персоналом соответствующей квалификации, в полном объеме, в установленные сроки.
9. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила ТБ, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

	8
	Требования к качеству услуг
	Выполнить услугу своевременно и качественно, с требованиями действующих нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов, СНиПов) и технической документацией. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказываемых услуг.
Срок гарантии нормального функционирования результатов оказания услуг – не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Услуги должны выполнять в строгом соответствии с правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности и антитеррористической безопасности  для зданий социальной сферы, с требованиями правовых актов и правилами внутреннего трудового распорядка в учреждении, указаниями Заказчика.
Допускается для выполнения работ привлекать субисполнителей.

	9
	Требования к Исполнителю
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, охватывающую техническое обслуживание и ремонт: систем пожаротушения и их элементов; систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов; систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов (пункты 1, 3 и 4 перечня работ и услуг к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, в действующей редакции). Сведения о лицензии проверяются по реестру МЧС России. Лица, непосредственно выполняющие соответствующие лицензируемые работы, должны иметь право на их выполнение.

	10
	Нормативные документы
	- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.11.2024)
- Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 03.02.2025)) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе с правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».
- ПУЭ изд.6,7 «Правила устройства электроустановок».
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
Безопасность выполняемых работ обеспечивается Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом, Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ и другими строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации. 
Нормативные акты применяются в редакциях, действующих на дату оказания услуг, и только в части, относящейся к закупаемому техническому обслуживанию. При замене акта применяются вступившие в силу обязательные требования нового акта; проекты нормативных актов не применяются.



Приложение № 1


Перечень оборудования, установленного на объекте и подлежащего эксплуатационно-техническому обслуживанию 
	№ п/п
	Оборудование
	Кол-во (шт.)

	Объект №1 по адресу: Вытегорское шоссе, 82

	1
	РИП-12 – 1 шт.
	1

	2
	С-2000 БКИ – 1 шт.
	1

	3
	Гранит-3 – 2 шт.
	2

	4
	Гранит-5 – 1 шт.
	1

	5
	Сигнал-10 – 2 шт.
	2

	6
	ББП-3.1 – 1 шт.
	1

	7
	С-2000-СП – 1 шт.
	1

	8
	РОКОТ-3 – 6 шт.
	6

	Объект №2 по адресу - Санкционированная свалка  в м.Орзега

	9
	Гранит-5 – 1 шт.
	1

	10
	РИП-12 – 1 шт.
	1

	11
	С2000-АСПТ – 1 шт. (пожаротушения в дизельной)
	1

	12
	Буран-8 – 1 шт.  (модуль порошкового пожаротушения)
	1







Приложение № 2
ГРАФИК
проведения регламентных работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств сигнализации
Регламентные работы по техническому обслуживанию средств сигнализации проводятся в соответствии с графиком и в соответствии с паспортом и/или руководством по эксплуатации на приборы и установки входящие в систему:
	Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика)
	I квартал 2027
	II квартал 2027
	III квартал 2027 
	IV квартал 2027

	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май 
	июнь 
	июль 
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	декаб

	Проверка работоспособности 
Регламент 1: (определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом, части или всех свойственных им функций, определенных назначением)
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	Профилактические работы
Регламент 2: (работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31



