
Техническое задание
по поставке электроматериалов  

1. Место поставки: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА, д. 302  
2. Объем поставки:  в течении трех дней согласно заявок направляемых заказчиком. 
3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

	№ п/п
	Наименование товара
	
Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

	1
	Наконечник медный ТМ 10-8-5
	Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников
Номинальное. поперечное сечение  -  10 мм2
Метрический размер болта (М..)  - 8 
Форма фланца - Кольцевая
Изолированн. - Нет
Материал - Медь

	2
	Наконечник медный луженый
 ТМЛ 6-6-4
	Тип товара  - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников
Номин. поперечное сечение  - 6 мм2
Метрический размер болта (М..)  - 6
Угол соединения - Прямолинейный
Форма фланца - Кольцевая
Изолированн. - Нет
Материал – Медь 

	3
	Набор НШВИ №5
	Тип товара - Набор (в боксе) установочного и соединительного материала 
С инструментом - Нет
Изолированные кабельные соединители - Нет
Изолированные концевые кабельные гильзы - Да
Неизолированные кабельные соединители - Нет
Неизолированные концевые кабельные гильзы -  Нет
Обжимной кабельный наконечник для медных проводников -Да
Трубчатый кабельный наконечник для медных проводников – Да   
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	4
	Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3
	Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников
Номин. поперечное сечение, мм2  - 4 мм2
Метрический размер болта (М..)-  6     
Угол соединения - Прямолинейн.
Форма фланца - Кольцевая
Изолированн.- Нет
Материал – Медь

	5
	Наконечник JG-25 медный луженый кабельный
	Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников
Номин. поперечное сечение, мм2- 25 мм2
Метрический размер болта (М..) - 8
Угол соединения- Прямолинейн.
Форма фланца - Кольцевая
Изолированн.- Нет
Материал – Медь

	6
	Наконечник JG-16 медный луженый кабельный
	Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников
Номин. поперечное сечение, мм2 -  16 мм2
Метрический размер болта (М..) - 6
Угол соединения - Прямолинейн.
Форма фланца - Кольцевая
Изолированн.- Нет
Материал – Медь

	7
	Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-5 
	Тип товара - Наконечник под опрессовку для медных проводников
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 - 1...2.5 мм2
Форма фланца - Кольцевая
Метрический размер болта (М..) - 5
Материал -Медь

	8
	Счетчик CE207 R7.849.2. SPDS 1ф 5-80А класс точности 1.0/2.0 многотарифный
	Тип товара - Счётчик электроэнергии
Тип счетчика - Электронный
Макс. ток (Imax), А - 80 А
Класс точности - 1/2
Тип индикации - ЖК-дисплей (LCD)
Количество фаз - Однофазный
Тип тарифа- многотарифный
Частота - 47.5...52.5 Гц
Степень защиты IP - IP20
Номин. ток (In) - 5 А
Модель/исполнение - Прямого включения
Калиброванный (поверенный)- Да
Способ монтажа - DRA (на DIN-рейку)
Тип интерфейса - RS-485
Внесен в реестр- Российский реестр средств измерений
Подходит для: - Учета потребления (однонаправл.)
Тип электроэнергии - Активная и реактивная мощность
Разрядность счетного устройства -6
Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий)- Да
Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В - 230...230 В

	9
	Счетчик CE307 R33.145.ОA.N 3ф многотарифный
	Тип товара  - Счётчик электроэнергии
Тип счетчика - Электронный
Макс. ток (Imax), А - 100 А
 Класс точности - 1
Тип индикации - Цифровой (-ая)
Количество фаз - 3-фазный + N (4 проводника)
Тип тарифа - многотарифный
Частота - 50...60 Гц
Степень защиты IP - IP51
Номин. ток (In) - 5 А
Калиброванный (поверенный) - Да
С кодовым замком - Нет
Единица измерения – шт. 

	10
	Розетка 1-м 16А IP20 250В с заземлением без защ. шторок с изолир. пластиной 
	Тип товара  - Розетка силовая
Количество постов (мест) -  1
Цвет - Белый
Номин. ток  - 16 А
Номин. Напряжение - 250 В
Способ монтажа - Накладной
Тип комплектации - Комплект (в сборе)
Степень защиты  -IP20
Модель/исполнение -  заземляющим контактом
С защитными шторками - Нет
С встроенным зарядным устройством USB - Нет
С откидной крышкой - Нет
Способ подключения - Винтов. зажим/клемма
Тип крепления - Винтовое крепление
Материал - Пластик
Вид/марка материала - Термопласт
Частота - 50...50 Гц
В комплекте с вилкой (разъем) -  Нет
Функция выключения - Нет
Тип поверхности – Глянцевый

	11
	Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-220/380В-3
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) 2 шт. 
Основных жил - 2 шт
Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2
Тип КПП - кабели силовые с резиновой изоляцией
Материал изоляции- резина
Материал внешней оболочки -резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) - Да
Серия производителя  - КГ-ХЛ 

	12
	Провод СИП-2 3х120+1х95
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 4
Основных жил - 3 шт
Сечение основных жил, мм- 120 мм2
Тип КПП - Самонесущие изолированные провода
Материал изоляции - полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE)
Материал основной жилы - алюминиевая жила
Номин. напряжение U (линейное) - 1 кВ
Наличие защитного покрова  - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг)  - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) - Нет
Серия производителя  - СИП-2 

	13
	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х6 ок(N)-0,66
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 4
Основных жил - 4 шт
Сечение основных жил, мм - 6 мм2
Тип КПП- Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-24
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет

	14
	Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-220/380В-3
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 2
Основных жил - 2 шт.
Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с резиновой изоляцией
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг)- Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да

	15
	Кабель КГ-ХЛ 1х16-220/380В-3
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -1шт. 
Основных жил - 1 шт.
Сечение основных жил, мм - 16 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки -Резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke)- Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Да

	16
	Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-0,38 
	Тип товара  -Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -2 шт.
Основных жил 2 шт.
Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с полиэтиленовой изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да

	17
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25
	Тип товара  -Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -1
Основных жил -1 шт
Сечение основных жил, мм - 25 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.45 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет

	18
	Кабель ППГнг(A)-HF 4х2,5 ок(N)-0,66
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -4 шт. 
Основных жил - 4 шт
Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с изоляцией из полимерной композиции до 6 кВ
Материал изоляции - Полимерная композиция
Материал внешней оболочки - Полимерная композиция
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) – Да 

	19
	Кабель КГтп-ХЛ 4х2,5-380/660В-3
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 4
Основных жил - 4 шт. 
Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с изоляцией из полимерной композиции до 6 кВ 
Материал изоляции - Полимерная композиция
Материал внешней оболочки - Полимерная композиция
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.66 кВ
Наличие защитного покрова -  Нет 
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Да
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет

	20
	Кабель гибкий сварочный КГтп-ХЛ 1x10 мм2
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) 1 шт.
Основных жил -1 шт.
Сечение основных жил, мм - 10 мм2
Тип КПП- Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции- Термоэластопласт (TPE)
Материал внешней оболочки -Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2
Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) Да 

	21
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4,0 ГОСТ 
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 1
Основных жил 1 шт.
Сечение основных жил, мм - 4 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлорид (ПВХ)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.45 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника -Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет 
Цвет изоляции - красный

	22
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,0
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) 1шт. 
Основных жил - 1 шт.
Сечение основных жил, мм - 1 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Нет (без)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет
Цвет изоляции -черный

	23
	Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-220/380В-3
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 2 шт. 
Основных жил  - 2 шт.
Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова- Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да 

	24
	Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ок (N,РЕ)-0,66
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 3 шт. 
Основных жил - 3 шт. 
Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет 

	25
	Кабель КГ-ХЛ 3х4-220/380В-3
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее)- 3шт.
Основных жил - 3 шт
Сечение основных жил, мм - 4 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – Нет
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	Кабель гибкий сварочный КГтп-ХЛ 1x10 мм2    
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 1
Основных жил - 1 шт.
Сечение основных жил, мм - 10 мм2
Тип КПП - кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции -  Термоэластопласт (TPE)
Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое) 
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да 
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	Провод СИП-4 4х25
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -4 шт. 
Основных жил - 4 шт. 
Сечение основных жил, мм - 25 мм2
Тип КПП
Самонесущие изолированные провода
Материал изоляции
полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки
Полиэтилен (PE)
Материал основной жилы
алюминиевая жила
Номин. напряжение U (линейное) - 1 кВ
Наличие защитного покрова - нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет

	28
	Провод ПуВ 1х6,0
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1 шт.
Основных жил - 1 шт
Сечение основных жил, мм - 6 мм2
Тип КПП- Провода установочные
Материал изоляции- изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки -Нет (без)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное)- 0.75 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника -Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет
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	Кабель КГВВнг(A) 1х10
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1 шт. 
Основных жил - 1 шт
Сечение основных жил, мм - 10 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое) 
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) – Нет
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	Кабель КГтп-ХЛ 1х10 мм2, ГОСТ

	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1шт. 
Основных жил  - 1 шт. 
Сечение основных жил, мм - 10 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции - Термоэластопласт (TPE)
Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да 
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	Провод ПВС 4х2,5 мм2, 100 м, ГОСТ
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 4 шт. 
Основных жил - 4 шт.
Сечение основных жил, мм -  1.50 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции
изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки
Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free)-  нет. 
Цвет изоляции - белый
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	Кабель ВБШвнг(A)-LS 4х16 ок(N)-0,66
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 4. 
Основных жил - 4 шт. 
Сечение основных жил, мм - 16 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции -  изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Да
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – да
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	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1 шт. 
Основных жил - 1 шт.
Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Цвет изоляции - красный
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	Кабель ВБШвнг(A)-LS 4х10 ок(N)-0,66
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 4
Основных жил - 4 шт
Сечение основных жил, мм - 10 мм2
Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ
Наличие защитного покрова - Да
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free)- Нет 
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	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (N)
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) - 1
Основных жил - 1 шт
Сечение основных жил, мм - 0.75 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки - Нет (без)
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2
Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
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	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75
	Тип товара -Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) 1
Основных жил -1 шт.
Сечение основных жил, мм -0.75 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции -изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки -Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.45 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника -Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет
Цвет изоляции - черный
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	Кабель КГ 1х4-220/380В-3
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1 шт.
Основных жил - 1 шт
Сечение основных жил, мм -4 мм2
Тип КПП -Кабели силовые с резиновой изоляцией
Материал изоляции -резина
Материал внешней оболочки -Резина
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника -Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) Нет
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	Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ок (N,РЕ)-0,66
	Тип товара  Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -4 шт.
Основных жил -4 шт
Сечение основных жил, мм - 4 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции -резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ
Наличие защитного покрова -Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) -Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Нет
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	Кабель КГ-ХЛ 4х4-220/380В-3
	Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) -4
Основных жил - 4 шт 
Сечение основных жил, мм -4 мм2
Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки
Материал изоляции - резина
Материал внешней оболочки - Резина
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Нет
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) нет 
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	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,5
	Тип товара  - Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) – 1 шт. 
Основных жил - 1 шт. 
Сечение основных жил, мм - 0.50 мм2
Тип КПП - Провода установочные
Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки -Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы - Медная жила
Номин. напряжение U (линейное) - 0.45 кВ
Наличие защитного покрова - Нет
Форма проводника - Круглая (-ое)
Не распространяет горение (нг) - Да
Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет
Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет
Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да
Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет 
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	Мультиметр цифровой DM3C ARMA2L 5
	Тип товара - Мультиметр
Индикация - Цифровой (-ая)
Выбор диапазона измерения
Ручной/автоматический
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC - 0,1 мВ
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC - 750 В
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян.  ока DC - 0,1 мВ
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC - 1 000 В
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А - 10 А
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC - 10 мкА 
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А - 10 А
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