ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по закупке и установке капельного полива для орошения клетки 
№1 Шардоне 0,61 га  
	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	Наименование услуг
	услуга по закупке и установке капельного полива для орошения клетки №1 Шардоне 0,61 га  

	2
	Объем услуг

	Закупка и установка системы капельного полива для клетки №1 Шардоне 0,61 га 

	3
	Сроки оказания услуг

	2027 г.

	4
	Место оказания услуг

	г. Севастополь, Терновский муниципальный округ, с.Родное, Виноградное поле №2

	5
	Требования к качеству и характеристики полива 
	 1. Общие данные: 
-Назначение: Орошение и фертигация (внесение удобрений с поливной водой) виноградника. 
-Культура: Виноград, сорт Шардоне. 
-Площадь: 0.61 га.  
-Количество кустов: 3121. 
-Схема посадки: 2 м (междурядье) x 1 м (расстояние между кустами в ряду). 
-Основной принцип: Сборно-разборная система для сезонной эксплуатации. 

	6
	Условия оплаты
	100% постоплата




Приложение 1 
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Схема капельного полива 


Сводная спецификация основного оборудования:  
Насос мотопомповый: Производительность 4-5 м³/ч, напор 40-50 м 
Трубы магистральные LayFlat: Диаметр 75 мм, давление 6 бар, класс прочности "для проезда техники" (250м)
Труба разводящая LayFlat: Диаметр 40 мм, давление 6 бар (250 м)
Капельная трубка с капельницами: Диаметр 16 мм, шаг капельниц 1.0 м, расход 5 л/ч, компенсированные (3400 м)
 Фильтр дисковый/сетчато: Пропускная способность 5-7 м³/ч, тонкость 120-150 меш 
Ёмкость для фертигации: Объем 100-200 л с запорной арматурой 
Инжектор "Вентури": Для внесения удобрений, с кранами для регулировки 
 Коннекторы и фитинги: Быстроразъемные, для труб соответствующего диаметра 
Запорные краны шаровые: Ду 40 мм для ручного управления зонами  (3 шт, для 3х зон полива)
Фитинги, соединители на выбор подрядчика
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