Приложение №4 
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Сальский Водоканал»

_____________/В.Е. Поляков/
 «19»  октября 2026г




	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции по топливным картам для нужд ООО «Сальский Водоканал» в 2027 году



	№ 
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, 
а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке 
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).
Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики

	1
	Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
	л; дм[3*]
	Не устанавливается
	19.20.21.315
19.20.21.300-00000005
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сорт/класс топлива
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Не ниже C
	

	
	
	
	
	
	Тип топлива
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Летнее
	

	
	
	
	
	
	Экологический класс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Не ниже К5
	

	2
	Бензин автомобильный (розничная реализация)
	л; дм[3*]
	Не устанавливается
	19.20.21.100
19.20.21.100-00000006
	
	
	

	
	
	
	
	
	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	
	≥ 92 и < 95
	

	
	
	
	
	
	Экологический класс



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Не ниже К5
	

	3
	Топливо дизельное зимнее[footnoteRef:1] экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) [1:  * поставка моторного топлива на АЗС осуществляется в соответствии с климатическими и температурными условиями на дату поставки топлива.] 

	л; дм[3*]
	Не устанавливается
	19.20.21.325
19.20.21.300-00000008
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сорт/класс топлива
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Не ниже 1
	

	
	
	
	
	
	Тип топлива
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Зимнее
	

	
	
	
	
	
	Экологический класс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Не ниже К5
	



Качество бензина должно соответствовать требованиям:
ГОСТ 32513-2013 – Межгосударственный стандарт «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 №1864-ст);
ГОСТ 32513-2023 – Межгосударственный стандарт «Бензин автомобильный. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.04.2023 №250-ст); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826)
Качество бензина должно соответствовать требованиям
ГОСТ 32513-2013 – Межгосударственный стандарт «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 №1864-ст);
ГОСТ 32513-2023 – Межгосударственный стандарт «Бензин автомобильный. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.04.2023 №250-ст); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826)
Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям:
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) – Межгосударственный стандарт «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 №1870-ст), Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826)
Условия поставки Товара.
-	Бесперебойная заправка горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) автотранспорта Заказчика должна осуществляться ежедневно, круглосуточно на всех автозаправочных станциях (далее – АЗС) Поставщика с использованием пластиковых топливных информационных смарт-карт (далее – Карты) со встроенной микросхемой, предназначенной для учета объема и ассортимента нефтепродуктов.
-	Поставщик производит поставку ГСМ, свободного от прав третьих лиц.
-	Право собственности на ГСМ переходит от Поставщика к Заказчику с момента их получения Заказчиком на АЗС Поставщика.
Требования к поставке (отгрузке).
Отпуск ГСМ Поставщиком должен производиться, с использованием Карт на всех АЗС в сроки с 01.01.2027 по 31.12.2027 г., указанных в Списке АЗС. АЗС должны иметь исправное оборудование для отпуска ГСМ. Топливораздаточные колонки должны быть оснащены электронным оборудованием, электронным дисплеем на котором видны сумма и литраж, а также раздаточные краны должны быть автоматическими. Список и адреса, обслуживающих АЗС представляется участником закупки в составе котировочной заявки.

Место поставки товара.
Место поставки: сеть АЗС Поставщика, расположенных на территории города Сальска Ростовской области, при этом не менее 1 (одной) АЗС должна быть расположена на расстоянии не более 10 (десяти) километров от места нахождения транспортного управления ООО «Сальский Водоканал» (Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова, 130.). Общее количество обслуживающих АЗС  - не менее 3 (трёх).
Требования к Картам Поставщика.
-	Карты должны иметь встроенную микросхему, персональный идентификационный номер (ПИН-код), защищенную память, в которой содержится информация о виде ГСМ, отпускаемом по Картам и количестве ГСМ в литрах.
-	Каждая Карта должна позволять вести систематизированный учет и контроль за заправкой автотранспортных средств учреждения, получая унифицированные формы отчетности, содержащие сведения о заправках, включая номер карты, дату заправки, название точки обслуживания, на которой произведена заправка, количество отпущенных литров и т.д.
-	Поставщик предоставляет Заказчику Карты в количестве 30 (тридцати) штук, в срок до 31.12.2026г.. Количество дополнительных карт определяется с учетом изменения потребностей, на период действия договора, согласно Заявке на их получение, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем получения Поставщиком Заявки, на основании акта приема-передачи Карт.
-	Пластиковые (топливные) карты являются собственностью Поставщика и передаются Заказчику во временное владение и пользование. Пластиковые (топливные) карты передаются Заказчику и обратно Поставщику по Акту приема-передачи пластиковых (топливных) карт.
-	Поставщик должен обеспечить обслуживание Карт необходимое для возможности получения Заказчиком Товара при отсутствии связи на точке обслуживания (либо неисправности оборудования для считывания Карт).


Гарантии качества.
Поставляемые ГСМ должны сохранять свои технические и химические свойства с момента поставки в течение всего периода использования Заказчиком.
На поставляемые ГСМ установлена гарантия Поставщика 12 (двенадцать) месяцев с даты их поставки.
В случае отпуска Заказчику ГСМ ненадлежащего качества, Поставщик должен гарантировать исполнение требований Заказчика о:
-	возмещении стоимости некачественных ГСМ;
-	возмещении ущерба, понесенного Заказчиком в связи с использованием некачественных ГСМ.

Требования к энергоэффективности.
Поставляемые ГСМ, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».

Количество товара:
Фактическое количество приобретаемого Товара определяется Заказчиком по потребности, Поставщик не вправе требовать осуществить выборку на максимальное значение цены Договора при отсутствии у Заказчика потребности.


Проверено:
Главный инженер ООО  «Сальский Водоканал»   ______________________________  А.В.Кузьминов





