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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лебедки тяговой автономной ЛТА-5-2 с двумя кабестанами, с бензиновым приводом
для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026 г.


1.      Общие положения. 
1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2    Предмет закупки: поставка лебедки тяговой автономной ЛТА-5-2 с двумя кабестанами, с бензиновым приводом 
1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет  644 848,90  рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Продукции. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, до места, указанного в заявке Заказчика.
2.2    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком. 
Поставщик должен обеспечить поставку и разгрузку оборудования и других изделий, связанных с оборудованием.
2.3  Срок поставки Товара: в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).






3. Перечень поставляемой Продукции и требования.
3.1. Перечень:
	№
п\п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Страна происхождения Товара

	1
	Лебедка тяговая автономная ЛТА-5-2 с двумя кабестанами, с бензиновым приводом
	1
	шт
	



3.2. Технические требования к Лебедке тяговой автономной ЛТА-5-2 с двумя кабестанами, с бензиновым приводом:

3.2.1 Лебедка тяговая автономная ЛТА-5-2 с двумя кабестанами, с бензиновым приводом, предназначена для раскатки и  монтажа проводов высоковольтных линий  электропередач при проведении ремонтных работ, связанных с заменой провода на ВЛ 35-110 кВ в условиях отсутствия электроснабжения, это позволяет проводить работы  в удаленных районах. Лебёдка типа  ЛТА-5-2 является механическим устройством, обеспечивающим сокращение сроков аварийно-восстановительных работ по замене одного или нескольких пролётов повреждённого провода или грозозащитного троса, в том числе при повреждении или разрушении ВЛ путём внешнего воздействия.
3.2.2  Комплект лебёдки:  привод; редуктор; подставка для троса лидера с барабаном; рама.  
3.2.3 Редуктор – это элемент, который снижает скорость вращения привода и одновременно увеличивает крутящий момент, обеспечивая необходимое тяговое усилие.
3.2.4 Подставка для троса лидера с барабаном– применяется для намотки и размотки синтетического троса-лидера при производстве работ по протяжке кабеля.
3.2.5   Все механизмы лебедки стационарно установлены и закреплены на металлической раме. Это дает возможность перемещения лебедки на место проведения работ как один единый механизм.

Технические характеристики лебедки
	Количество передач для тяжения:                                       2
Скорость тяжения (низкая передача):                                10 м/мин, 
Скорость тяжения (высокая передача):                              не менее 20 м/мин
Тяговое усилие (низкая передача):                                     не менее 5000 кг,
 Тяговое усилие (высокая передача):                                 не менее 1800 кг
Скорость выбирания (реверс)                                              не менее 5м/мин.
Габаритные размеры:                                                           не менее 1200x650x550 мм, не более 1250х700х600 мм
Диаметр шпиля (кабестана)                                                 220мм
Объем масла в редукторе                                                     3л
Температура эксплуатации:                                                 в диапазоне -20… +40°C
Вес (в упаковке):                                                                   не менее 150 кг, не более 170 кг
· 

	Технические характеристики двигателя
	Тип
	4-х тактный бензиновый

	Рабочий объем
	не менее 389 см3, не более 400 см3

	Максимальная выходная мощность
	не менее 13,0кВт/3600 об./мин.

	Номинальная выходная мощность
	не менее 13,6кВТ/3900 об./мин.

	Максимальный крутящий момент
	не менее 2,7Нм/2500 об./мин.

	Вращение вала отбора мощности
	против часовой стрелки

	Топливо
	АИ-92

	Емкость бака
	не менее 6,5 л, не более 7 л

	Расход топлива
	не более 3,7 л/ч при 3600 об./мин.

	Объем масла в картере
	не менее 1,1 л, не более 1,2 л

	Система зажигания
	транзисторное магнето

	Система пуска
	стартер обратного хода




	

	

	Технические характеристики подставки для троса лидера с барабаном 
	Наименование параметра
	Значение

	Наружный диаметр барабана, мм
	700

	Габаритные размеры ДхШхВ, мм
	700х1000х1000

	Канатоемкость барабана, м
	Трос лидер d10мм: 1000м, d12мм: 800м, d14мм: 600м

	Максимальная нагрузка, кг
	200

	Масса, кг
	55




	


3.3. Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню.
3.4. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
3.5. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству Товар, указанный в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.
Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
      Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
      Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленный не ранее 1 квартала 2025 года, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. 
4.1.  Документация на поставляемый Товар:
- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
4.2.  Маркировка и упаковка
Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.
На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ. 
Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
4.3.  Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Заказчика;  
4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.
 5.  Требования к  гарантии качества
 Объем предоставления гарантий качества – 100% на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 18 месяцев. 
Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.
6.  Требования  к условиям поставки товара: 
Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.
6.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется представителями компании согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
6.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
6.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________
7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 
Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.
8.  Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 
Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
При приемке Товара осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 2 (двух) рабочих дней.
                       


Начальник службы ВВС							                                              В.А. Карасев

Ст. мастер по обслуживанию ВЛ						                                              А.Э. Лыжов

