Техническое задание 
	Фактор разделения
	при стирке
	0,7-0,85

	
	при отжиме
	10

	Вид обогрева
	Пар

	Номинальная мощность, кВт, не более
	[bookmark: _GoBack]электродвигателя привода
	2,8+4,0+4,5

	
	элементов нагрева
	                   -

	Скорость вращения барабана, об./мин
	при стирке
	35-39

	
	при отжиме
	134

	Габаритные размеры (в упаковке), ГхШхВ, мм
	1640 (1870) х 1230 (1500) х 1650 (1910)

	Масса (в упаковке), кг
	765 (915)

	Удельный расход

	Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг **
	0,05

	Удельный расход воды, дм /кг
	30

	Удельный расход пара, дм /кг
	0,9

	Требования к подводящим коммуникациям

	Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм
	50

	Условный проход вентиля для пара, мм
	25

	Условный проход клапана сливного, мм
	65

	Давление холодной и горячей воды, МПа
	0,2-0,4

	Давление пара, МПа
	0,2-0,4

	Напряжение электросети, В
	380



