РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку грузового специализированного автомобиля-самосвал САЗ-2507 (или эквивалент)

1. Объект закупки: Грузовой специализированный автомобиль-самосвал САЗ-2507 (или эквивалент) (далее – Товар). Количество – 1 штука.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующий предмету закупки: 29.10.41.112 – Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
Условия поставки Товара: Поставка осуществляется силами Поставщика, до места, указанного Заказчиком, по предварительному согласованию даты поставки в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по местному времени.
2. Срок действия договора: до 31.12.2026 года. Истечение срока действия договора не прекращает неисполненные обязательства сторон по поставке, приемке, расчетам, ответственности и гарантийному обслуживанию; они действуют до полного исполнения.
3. Место поставки Товара: 243020, Россия, Брянская область, Новозыбковский район, поселок Опытная станция – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
4. Характеристики Товара: Изложены в Приложении № 1 к техническому заданию.
4.1. Эквивалентным признается готовый грузовой автомобиль-самосвал иной марки и (или) модели, который соответствует всем обязательным требованиям настоящего технического задания и значениям показателей приложения № 1. При значении «не менее» допускается равное или большее значение; при диапазоне «≥ 4 и < 8» — значение не ниже 4 и строго ниже 8. Неизменяемые качественные характеристики должны соответствовать установленным требованиям. Предложение одной улучшенной характеристики не компенсирует несоответствие другой обязательной характеристике.
4.2. Участник указывает конкретные марку и модель готового автомобиля (при наличии), изготовителя, предлагаемые значения показателей и поставляемую комплектацию. Повторение слов «или эквивалент» вместо обозначения предлагаемого товара не допускается. Указание в документации модели САЗ-2507 не обязывает предлагать эту модель, одноименное шасси или двигатель определенной марки, если такие требования прямо не установлены настоящим техническим заданием.
4.3. Надставные борта и все оборудование, перечисленное в приложении № 1, должны входить в цену и поставляемую комплектацию. Указание оборудования только как возможной опции без включения в предложение не подтверждает комплектность. Наличие АБС или противобуксовочной системы само по себе не подтверждает наличие требуемой системы электронного контроля устойчивости; соответствие каждой установленной функции отражается в предложении участника. Грузоподъемность указывается для готового автомобиля с учетом массы надстройки, установленных надставных бортов и всего дополнительного оборудования.
4.4. При оценке эквивалентности учитываются только установленные документацией требования. Различие габаритов, обозначения модели, марки двигателя или иных параметров, для которых настоящим техническим заданием не установлены обязательные значения, само по себе не является основанием для отклонения. Срок поставки, гарантия, состояние товара и допустимый пробег проверяются отдельно по соответствующим пунктам настоящего технического задания. Предлагаемый товар должен соответствовать также условиям применения разрешения Минпромторга России, установленным пунктами 9–10 настоящего технического задания. Частота вращения двигателя при достижении максимальной мощности не нормируется.
5. Срок поставки: в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой заключения договора. Досрочная поставка допускается.
6. Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за датой подписания Заказчиком товарной накладной или УПД по результатам приемки и акта приема-передачи товара. Аванс не предусмотрен. Оплата производится после поставки и приемки Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном пунктом 2.6 и разделом 4 проекта договора. 
7. Требования к Товару: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен быть без пробега (допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой и разгрузкой транспортного средства).
Не допускается нахождение товара в залоге, под арестом или другим обременением.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
Год выпуска Товара: не ранее 2026 года.
8. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара: 
8.1. Гарантийный срок на Товар составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной или УПД по результатам приемки либо 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия Поставщика не должна быть менее гарантии производителя.
Гарантия Поставщика не должна быть менее гарантии производителя. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части с учетом условий эксплуатации и гарантийных условий изготовителя. Документы, подтверждающие гарантию, передаются вместе с Товаром.
Гарантийные обязательства подтверждаются сервисной книжкой и гарантийными документами производителя и Поставщика.
В период действия гарантийного срока гарантийное обслуживание товара осуществляется любым уполномоченным производителем сервисным центром без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Поставщик несет все гарантийные обязательства в гарантийный период в указанном объеме, в случае соблюдения Заказчиком всех условий по регламентному гарантийному обслуживанию товара в гарантийный период в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 
8.2. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара предоставляется гарантия. Срок гарантии при этом устанавливается производителем детали товара, но не менее срока, указанного в п. 8.1. настоящего Описания объекта закупки (Технического задания). 
8.3. Доставка, погрузка и разгрузка Товара, необходимые для устранения гарантийных дефектов, возникших по независящим от Заказчика причинам, осуществляются Поставщиком за свой счет.
8.4. Проведение периодического технического обслуживания товара (регламентного ТО), установленного предприятием-изготовителем, осуществляется на авторизованных производителем станциях технического обслуживания.
Гарантийный ремонт Товара осуществляется сервисными службами официальных дилерских центров производителя транспортного средства, указанных на официальном сайте завода-изготовителя либо в технической документации на Товар. Поставщик обеспечивает организацию гарантийного ремонта сервисными службами официальных дилерских центров производителя транспортного средства и исполнение гарантийных обязательств.
9. К поставляемому Товару прилагаются: счет, счет-фактура (если применимо), товарная накладная или универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, паспорт транспортного средства или выписка из электронного паспорта транспортного средства, копия одобрения типа транспортного средства либо иной применимый документ об оценке соответствия ТР ТС 018/2011, руководство по эксплуатации, сервисная книжка с гарантийным талоном и отметкой о предпродажной подготовке, не менее двух ключей зажигания. Документы должны обеспечивать возможность регистрации Товара в Госавтоинспекции. Все документы должны быть на русском языке.
Вся информация о Товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.), содержащаяся на маркировке товара, должна быть на русском языке.
10. При поставке проверяются соответствие готового автомобиля заявке, договору и настоящему техническому заданию, а также его идентификационные сведения и документы по пункту 9. Предмет и характеристики поставляемого товара должны находиться в пределах разрешения Минпромторга России № 145111/2026. Условия происхождения, указанные в принятой заявке, включаются в договор.
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	Наименование и количество поставляемого товара:
	Грузовой специализированный автомобиль-самосвал САЗ-2507 (или эквивалент)
	1 шт.

	

	
	


	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код ОКПД2
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя)
	Обоснование включения характеристик (показателей) в описание объекта закупки
	Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке
	Тип характеристики (качественная/количественная)
	Единица измерения товара

	1
	[bookmark: _GoBack]Грузовой специализированный автомобиль-самосвал САЗ-2507 (или эквивалент)
	29.10.41.112
		Двигатель
	Четырехтактный, с воспламенением от сжатия
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Ведущие колеса
	Задние
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Схема компоновки транспортного средства
	Капотная
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Расположение двигателя
	Переднее продольное
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Тип коробки передач
	Механическая
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Тип двигателя
	Дизельный
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Колесная формула
	4х2
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Категория транспортного средства
	N2
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Грузоподъемность с надставными бортами
	≥ 4 и < 8
	т
	Для перевозки не менее 4 т груза.
	Указать значение для готового автомобиля с надставными бортами: ≥ 4 и < 8 т.
	количественная

	Кабина
	Цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Рулевое управление
	С гидроусилителем
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Тормозная система
	Пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы дискового типа
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Исполнение загрузочного пространства (платформы)
	Металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием на три стороны
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Угол опрокидывания платформы назад / на бок
	Не менее 50 / не менее 45
	градус
	Для механизированной разгрузки.
	Указать конкретные углы: назад ≥ 50°, на бок ≥ 45°.
	количественная

	Объем платформы с надставными бортами
	Не менее 10,0
	м³
	Для перевозки объемных грузов.
	Указать конкретное значение ≥ 10,0 м³.
	количественная

	Оборудование транспортного средства
	Комплект надставных бортов, предпусковой обогреватель, отопитель, тахограф, совмещенная система вентиляции, передние противотуманные фары
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	качественная

	Максимальная мощность двигателя
	Не менее 124,2
	кВт
	Для работы с требуемой грузоподъемностью.
	Указать конкретное значение ≥ 124,2 кВт.
	количественная

	Экологический класс
	5
	—
	Для эксплуатации самосвала.
	Значение не подлежит изменению
	количественная



	Штука




