ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для оказания услуг по поставке, установке и пусконаладке закаточной головки под колпачок 28*18 в моноблок розлива и укупорки в цехе розлива на Винодельне
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Услуга по поставке, установке и пусконаладке закаточной головки под колпачок 28*18 в моноблок розлива и укупорки 

	2
	Объем услуги
	Поставка и установка закаточной головки под колпачок 28*18 (нерж)

	3
	Срок проведения работ:
	Срок производства, с учетом проведения анализов и получения Декларации Соответствия – 25-35 рабочих дней 

	5
	Требования к исполнению услуг
	Материал - нержавеющая сталь AISI304, полиамида PLA6, листовой полиэтилен черного (белого) цвета, бронзы марки браж9-4 гост 18175-78 и других антикоррозийных материалов.
Установка головки производится в моноблок GAI 1706T-S01 линии розлива.
Тип бутылки ТИП-72-BVS 28Н50-375
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	6
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг
	Гарантийный срок 6 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

	7
	Условия оплаты
	       - 50%  -предоплата
       - 40% - по готовности к отгрузке
       - 10% - после пусконаладочных работ

	8
	Порядок
оказания услуг
	1. Выбор подрядчика 
2. Оказание услуг 
3. Оплата услуг
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