ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

1. Наименование закупаемых Товаров:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможнос ть аналога

	1
	Светильник уличный на солнечной батарее Uni PSOL 823*416*200мм 60Вт 2800-3200К IP65 Uni Hauss 

	Шт.
	Мощность — 60 Вт.
Светодиоды – 90pcs LED SMD5054, 130 Lm/W
Солнечная панель – 18V/ 60W Mono Cолнечная панель
Аккумулятор – 3.2V/ 80АН 
Материал корпуса светильника — алюминий. Материал линзы — поликарбонат 
Размер светильника —
823*416*200мм 
Цветовая температура (CCT) — 2800-3200 К.
Зарядка от солнца: 5Н Работа без солнца в промежутках 18.00~06.00: 18.00~19.00 – 100% свечения
19.00~22.00 -70% свечения
22.00~02.00 -50% свечения
02.00~06.00 -30% свечения Время зарядки — при эффективном солнечном свете 4–6 часов.
Время разряда — 3–5 дней в дождливую и пасмурную погоду.
Радарный датчик — есть. Особенности продукта — оптическое управление + пульт дистанционного управления.
Степень защиты
(IP‑рейтинг) — IP65.
Световой поток — 10 000–13
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	Да,
Обяз-е хар-ки:
1. Материал корпуса
2. Цветовая температура



	
	
	
	



	
	



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 60 кал. дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,
выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,
предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке
учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные
законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2 Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях.
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