Приложение № 1        

                                                                                                                    к договору № __________

                                                                                                                    от __________ 2026 г.  

ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по геодезической, контрольно-исполнительной съемке

по объекту: 

«Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-21 до ТП-642п, мкр. Молодёжный, г. Краснодар (Идентификационный номер проекта Q_03_1142311005693_024) 
(КИС 2КЛ-10 кВ РП-21 - ТП-642п)»
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование проектируемого объекта
	«Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-21 до ТП-642п, мкр. Молодёжный, г. Краснодар (Идентификационный номер проекта Q_03_1142311005693_024) (КИС 2КЛ-10 кВ РП-21 - ТП-642п)».

	2
	Географическое положение объекта.
	г. Краснодар

	3
	Идентификационные сведения о заказчике
	ООО «Югстрой-Электросеть», 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, оф.87

	4
	Вид градостроительной деятельности
	Архитектурно-строительное проектирование

	5
	Требования к Подрядчику, предъявляемые к нему в соответствии с законодательством

Российской Федерации
	Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и иметь аттестаты на выполнение геодезических работ. Опыт выполнения работ по контрольно-исполнительной съемке. 

	6
	Вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция и др.)
	Новое строительство

	7
	Сведения о системе координат и высот
	Система высот – Балтийская 1977года

Система координат –г. Краснодар, МСК-23.

	8


	Цели и виды инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в составе:

- контрольно-исполнительную съемку.

По территории съемки заснять все надземные и подземные коммуникации, здания и сооружения.

	9
	Дополнительные требования к геоде​зическим работам.
	1.Выполнить топографическую съему земельного участка в масштабе 1: 500 с сечением рельефа 0,5м.

2.Обеспечить плановую и высотную привязку объекта работ с составлением соответствующих карт, планов и схем по всем видам изыскательских работ, с учетом требований СП 11-104-97 и СП 317.1325800.2017.
3.Камеральную обработку всех полевых материалов выполнить в соответствии с действующими требованиями ГОСТ Р 21.101-26 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

4.Топографический план необходимо сдать в архив Департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара с требованиями ДАиГ.

	10
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений
	Определяется по результатам изысканий

	11
	Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется);
	Не требуется

	12
	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, 

если такие требования предъявляются);
	Топографическая съемка рельефа местности и ситуации выполнить с точностью не ниже установленной пп. 5.1.17-5.1.19 СП 47.13330.2016 и не ниже указанной в п. 5.3.6.3 СП 317.1325800.2017. 

Результаты уравнивания должны соответствовать допустимым нормативным значениям, указанным в СП 317.1325800.2017, и оформлены в виде отчета (Тома) по инженерно-геодезическим изысканиям.



	13
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	Не требуется

	14
	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния
	Не требуется

	15
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
	-СП47.13330.2016«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

-СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

-СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. 
- СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология»

	16
	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях
	Нет

	17
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства
	В соответствии с действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства

	18
	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику
	Выдача промежуточных материалов обязательно. Выезд на объект по информированию Заказчиком:

- регулярные выезды для съемки;

- регулярные выезды для съемки пересекаемых сетей;

- отрисовка снятых материалов на промежуточных этапах.

	19
	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику
	Топографический план в 2 экз. в бумажном виде и в 1 экз. в электронном виде pdf, dwg.

	20
	Требования к формированию инженерной цифровой модели местности:
	Высотные отметки представить в координатах X, Y, Z (Z указать с реальной отметкой высоты для работы в программах 3D)

	20.1
	Дополнительно
	Ситуационный план участка изысканий, Схема – по требованию.


	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Югстрой-Электросеть»
Генеральный директор
___________________ А.О. Козырев
М.П.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




2

