ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по заправке (обмену) стальных баллонов для углекислого газа.
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Оказание услуг по заправке (обмену) стальных баллонов для углекислого газа.

	2
	Объем услуг 

	Зимний период (декабрь, январь, февраль): до 4 (четырех) баллонов в месяц.
Весенний период (март, апрель, май): до 10 (десяти) баллонов в месяц. 
Летний период (июнь, июль, август): до 10 (десяти) баллонов в месяц. 
Осенний период (сентябрь, октябрь, ноябрь): до 10 (десяти) баллонов в месяц.

	3
	Сроки оказания услуг

	11.2026 – 11.2027

	4
	Место оказания услуг

	г. Ялта

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования 
	Тип и объем баллонов: Стальные баллоны объемом 40 литров, рабочее давление 150 кгс/см² (14,7 МПа). 
Количество собственных баллонов Заказчика, находящихся в обороте: 6 шт.
Требования к баллонам Исполнителя (при обмене):
- баллоны должны быть окрашены в черный цвет с желтой надписью «УГЛЕКИСЛОТА».
- срок следующего технического освидетельствования (аттестации) должен составлять не менее 12 месяцев.
- баллоны должны быть укомплектованы исправными вентилями (типа ВК-94 или аналог) и защитными колпаками.

	6
	Требования к результатам услуг
	Заправка (обмен) осуществляется только на аттестованном оборудовании. Контроль наполнения осуществляется строго по массе. Норма заправки для баллона 40 л составляет 24 кг жидкой углекислоты (коэффициент 0,6 кг/л). Превышение нормы недопустимо. Перед заправкой Исполнитель обязан провести визуальный осмотр баллона на предмет отсутствия вмятин, глубоких царапин и повреждений резьбы горловины. Исполнитель обязан проверить дату последнего технического освидетельствования. Заправка баллонов с истекшим сроком аттестации запрещена. 

	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	нет

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	Тип газа: двуокись углерода высшего или первого сорта (согласно ГОСТ 8050-85). Газ должен быть сухим, без примесей масел и влаги, во избежание порчи уплотнителей пейнтбольных маркеров.

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	Наличие действующей лицензии или свидетельства Ростехнадзора на эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением. 
Наличие собственной аттестованной станции по заправке технических газов.
При обмене пустого баллона на полный Исполнитель передает Заказчику паспорт качества на партию газа.

	10
	Условия оплаты
	Постоплата

	11
	Порядок
оказания услуг
	По итогам месяца (или каждой поставки) Стороны подписывают Акт оказанных услуг и УПД. В Акте в обязательном порядке указывается: дата, количество заправленных (обменянных) баллонов, номера баллонов, масса заправленного газа, цена за единицу и общая стоимость.

	12
	Дополнительные требования
	



1
