Раздел 3.
Документации 
о проведении аукциона в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Предмет поставки: Автомобиль бортовой на базе шасси КамАЗ 4308-4084-69 c КМУ ИНМАН ИТ120 или его эквивалент.

Количество: 1 штука
Назначение: для транспортировки, погрузки и разгрузки различных типов грузов.
1.Требования к поставляемому Товару:
1.1.  Требования к техническим характеристикам: 
	№
п/п
	Наименование
	Значение

	Общие характеристики

	1. 
	Грузоподъемность (технически допустимая), кг
	не менее 4 810

	2. 
	Снаряженная масса (технически допустимая), кг
	не менее 7 180

	3. 
	Полная масса (технически допустимая), кг
	не менее 11 990

	4. 
	Нагрузка на переднюю ось (в загруженном состоянии), кг
	не менее 4 360

	5. 
	Нагрузка на заднюю ось (в загруженном состоянии), кг
	не менее 7 630

	6. 
	Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота), мм
	не более 7 600х2 550х3200

	7. 
	Колесная база, мм
	                   не менее  4 700

	8. 
	Дорожный просвет передний, мм
	не менее 175

	9. 
	Дорожный просвет задний, мм
	не менее 180

	10. 
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 90

	11. 
	Двигатель
	Дизельный

	12. 
	Макс. Мощность, кВт/л.с.
	не менее 178/242

	13. 
	Макс. Крутящий момент, Н·м, об/мин
	не менее 937 Н·м при 1300 об/мин

	14. 
	Объем двигателя, л
	не менее 6.7

	15. 
	Экологический класс
	не менее EURO 5

	16. 
	КПП 
	ЦФ КАМА 1310 TO (МКПП, 9 передач вперёд, 1 назад).

	17. 
	Ведущий мост
	ПАО КамАЗ, либо эквивалент

	18. 
	Шины
	не менее 245/70 R19,5

	19. 
	Тормоза
	Дисковые (передние и задние)

	20. 
	Антиблокировочная тормозная система
	WABCO либо эквивалент

	21. 
	Узел воздухоосушителя и клапаны
	WABCO либо эквивалент

	22. 
	Кабина со спальным местом
	наличие

	23. 
	Гидравлический подъемник кабины
	наличие

	24. 
	Кондиционер
	наличие

	25. 
	Топливный бак
	наличие

	26. 
	Инструменты
	Стандартный набор 

	27. 
	Аварийный знак
	наличие

	28. 
	Цвет кабины
	Белый, Желтый

	29. 
	Объем бака мочевины, л
	35

	Характеристики бортовой платформы

	30. 
	Габариты платформы внутренние (длина/ширина/высота), мм
	не менее 5 800/2 550/600

	31. 
	Запоры бортов
	Должны быть механическими, открываться вручную

	32. 
	Количество боковых откидных бортов на каждой стороне
	Должно быть по 2 борта с каждой стороны 

	33. 
	Материал бортовой платформы 
	Дно: усиленное стальными поперечинами шагом не более 400мм, ламинированная фанера не менее 21мм
Борта: откидывающиеся, алюминиевые
Стойки должны быть быстросъемные

	Характеристики КМУ

	34. 
	Тип КМУ
	Тросовая КМУ

	35. 
	Макс. грузовой момент, Т х м
	не менее 12,7

	36. 
	Мин. рабочий вылет, м
	не менее 2,5

	37. 
	Макс. рабочий вылет, м
	не менее 11,1

	38. 
	Макс. высота подъема, м
	не менее 11,85

	39. 
	Длина стрелы, м
	не менее 2,5 - не более 11,1

	40. 
	Диапазон угла подъема стрелы, о
	от 0 до 75

	41. 
	Макс. номинальная масса подъема, кг
	не менее 5 050

	42. 
	Диаметр стального троса, мм
	не менее 10

	43. 
	Длина стального троса, м
	не менее 75

	44. 
	Ширина вылета (размах) передних аутригеров по осям, мм
	не менее 5 000

	45. 
	Монтажное расстояние, мм
	не менее 780

	Характеристики гидравлической системы

	46. 
	Макс. рабочее давление, МПа
	не менее 21

	47. 
	Масс КМУ, кг.
	не более 1900

	48. 
	Температурный диапазон окр. Среды, оС
	от -40 до +40 

	49. 
	Объем гидробака, л.
	не менее 120

	Технические параметры рабочего времени

	50. 
	Диапазон поворота, о
	0-420

	Требования к КМУ

	51. 
	Система вращения крановой установки
	Должна осуществляться в виде вращения на менее 420 градусов, механизм поворота рейка-шестерня, приводится в действие гидроцилиндрами, со стояночным тормозом.

	52. 
	Гидравлическая система
	Должна быть обеспечена гидравлическим баком с индикатором уровня и температуры жидкости, датчиком загрязнения фильтра, штуцерами контроля давления в системе.

	53. 
	Приборы безопасности
	Должны быть включать: концевые выключатели (ограничители) подъема и опускания крюка, клапаны проверки на цилиндре подъема стрелы, перепускные клапаны. 

	54. 
	Выносные опоры  на КМУ
	Должны быть включать: опоры поворотные (транспортное положение вверх), две выдвижные вручную балки (рахмах опор не менее 5 000 мм), с вертикальными гидравлическими цилиндрами и подставками (подпятники).  Независимое управление опорами с обеих сторон крана. Контроль уровня.



1.2. Общие требования к качеству товара:
1.2.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
1.2.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
1.2.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой и доставкой автомобиля.
1.2.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
1.2.5. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без повреждений (вмятин, сколов, царапин, ржавчины).
1.2.6. Качество автомобилей должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, о стандартизации, техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средства» (в случае если наличие сертификата предусмотрено законодательством Российской Федерации).

1.3.  Требования к безопасности товара: Безопасность товара должна соответствовать: 
· Требованиям действующей нормативной и технической документации, а также при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки соответствовать безопасности для жизни, здоровья человека, окружающей среды, не должен причинить вред имуществу Заказчика.
· Требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»; ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

1.4. Требования к комплекту поставки: Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
		
Комплект поставки: обязательно
	Наименование
	Количество

	Автомобиль бортовой на базе шасси КамАЗ 4308 c КМУ ИНМАН ИТ120 или его эквивалент
	1 шт.

	Выписка из электронного паспорта транспортного средства
	Не менее 2 экз.

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Не менее 1 экз.

	Сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки
	Не менее 1 экз.

	Ключи зажигания
	Не менее 2 шт.

	Наличие документов для постановки на учет в ГИБДД

	Товарная накладная
	Не менее 2 экз.

	Счет-фактура или (УПД)
	Не менее 2 экз.

	Акт приема-передачи
	Не менее 2 экз.




1.5. Требования к сроку гарантии качества товара:
· Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара. При этом срок действия гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. В любом случае срок гарантийного обслуживания на Автомобиль не менее 24 месяцев без ограничения по пробегу, на КМУ не менее 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того что наступит ранее).
· Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим характеристикам при его эксплуатации и несет все расходы по замене или ремонту товара, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
· Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания документа о приёмке Товара Заказчиком, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
· Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении Покупателем неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

1.6. Место поставки товара: Доставка товара осуществляется Заказчиком своими силами со склада поставщика, находящегося на расстоянии не более 200 км от г. Геленджика. В противном случае поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места нахождения Заказчика по адресу: 353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162.  Стороны могут отдельно договориться о месте поставки Товара.

1.7. Срок и условия поставки:
Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20-ти календарных дней с момента заключения договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.


Требования к году выпуска: не ранее 2026 года.
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