ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование товара
	Комплектация офисного оборудования, мебели для офиса в Родном



	4
	Сроки доставки товара

	20 календарных дней

	5
	Место доставки товара

	г. Севастополь, Балаклавский район, с.Родное, Виноградное поле №2


	7
	Условия оплаты
	Безналичный расчет





	1
	Кассетные рулонные шторы с левым управлением 
Ширина 55, длина 95.

[image: Кассетные рулонные шторы с левым управлением 65х170 см — фото 1] 
Необходимы точные замеры КА.

Монтаж рулонных штор на створку ПВХ, путём установки кассеты и направляющих на оконный проём параллельно стеклу.(без сверления на клипсы/двусторонний скотч)
Крепёж в комплекте.
	4 шт.
		
	


Кассетные рулонные шторы с левым управлением, размер 55×95 см, серый цвет.
Характеристики:
· конструкция: кассета (короб) + боковые направляющие — исключают боковые засветки, фиксируют полотно параллельно стеклу;
· управление: левая цепочка — плавный подъём/опускание, фиксация на любой высоте;
· материал полотна: полиэстер (возможна версия блэкаут) — устойчивость к выгоранию, пылеотталкивающая пропитка;
· монтаж: на створку ПВХ‑окна без сверления (на клипсы/двусторонний скотч);
· комплектация: короб, вал, полотно, утяжелитель, направляющие, цепной механизм, крепёж.
Качество:
· точность геометрии направляющих — отсутствие перекосов полотна;
· прочность сварных/клёпаных узлов кассеты;
· износостойкость цепи (металл/прочный пластик);
· равномерность намотки ткани на вал (без складок/перекосов).  

	

	2
	Кассетные рулонные шторы с левым управлением 
Размеры:
1. 104смХ201см – 3шт
2. 53,5см х 104см-3шт 
3. 63смх83см- 3шт  
Необходимы точные замеры КА.
Монтаж рулонных штор на створку ПВХ, путём установки кассеты и направляющих на оконный проём параллельно стеклу.(без сверления на клипсы/двусторонний скотч)
Крепёж в комплекте.
	9 шт.
	Общие технические детали (одинаковы для всего комплекта):
· Механизм управления: цепочный (пластиковая или металлическая цепь). amigo.ru +1
· Фиксация полотна: на любом уровне.
· Монтаж: возможен без сверления (на двусторонний скотч, который часто идёт в комплекте с коробом и направляющими) либо с креплением на саморезы. ozon.ru +1
· Совместимость: подходит для окон ПВХ с разной глубиной и формой штапика (кроме сильно выпуклого). ozon.ru +1
· Тип ткани: зависит от заказа. Это может быть обычная светозащитная ткань, «день/ночь» (зебра) или блэкаут (если нужна максимальная затемнённость). ozon.ru +1
· Цвет короба и фурнитуры: обычно белый, но бывают и другие варианты (коричневый, серый).


	3
	Тонирующая пленка, зеркальная, с защитой от уф лучей с поклейкой. 
Необходим выезд подрядной организации для  правельных хамеров замеров. Услуга поклейки пленки подрядчиком.
	15 М2
	Тонирующая пленка, зеркальная, с защитой от уф.лучей с поклейкой. 
Всего: 7 окон
4 окна 47см х 87см (плоскость поклейки)
3 окна х 3 плоскости в каждом: 1 часть 100смх197см; 2 часть 49см х 99 см; 3 часть 59смх79 см. 
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