ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку комплектации мебели, для офисного помещения и раздевалок на Родном.
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	Наименование закупки
	Поставка и монтаж сантехнического оборудования с устройством систем водоснабжения и водоотведения

	2
	Сроки доставки товара и выполнения работ
	30 календарных дней

	3
	Место доставки товара и выполнения работ
	г. Севастополь, Балаклавский район, с.Родное, Виноградное поле №2

	4
	Условия оплаты
	Безналичный расчет



	№
	Потребность
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Душевая кабинка 90 см х 90 см со всеми комплектующими (кран, держатель для лейки, лейка, поддон, гидроизоляция и подключение)
Замеры, установка КА.
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Сборка душевой кабины и комплектующих (кран, держатель для лейки, лейка, поддон)
Гидроизоляция основания и прилегающих стен. Подключение системы водоснабжения к накопительной ёмкости, организация сточной системы для отведения грязной воды и процессов жизнедеятельности.
Исполняется отдельно по согласованию с заказчиком!
	1 шт
	Душевая кабина RGW Andaman AN-207, габариты: 90×90×200 см (Ш×Г×В).
Форма: квадратная, пристенная, универсальная ориентация.
Материалы: поддон — акрил; стёкла — закалённое стекло (передние — прозрачные 5 мм, задние — белые 6 мм); профиль — алюминий (белый).
Конструкция: распашные двери, низкий поддон (высота 15 см), нагрузка на поддон — до 150 кг.
Комплектация: смеситель (кран), ручной душ (лейка) со шлангом 1 м, держатель для лейки, акриловый поддон, сифон, гофра, полка, зеркало.
Гидроизоляция и подключение —реализуются отдельно при монтаже КА.

	2
	Раковина с краном (полный комплект)
Ширина (см)	60
Высота (см)	19,5
Глубина (см)	45 
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Замеры КА.

Монтаж раковины с комплектущими (смеситель (кран) с керамическим картриджем, донный клапан) 
	1 шт
	Раковина подвесная Cersanit Crea 60, габариты: 60×45×19,5 см (Ш×Г×В).
Форма: полукруглая, асимметричная, с плавными обводами.
Материал: санитарный фарфор с глазурованным покрытием.
Комплектация: раковина, смеситель (кран) с керамическим картриджем, донный клапан, крепёжные элементы.
Особенности: отверстие под смеситель — 1 шт. (по центру), перелив, уклон чаши к сливу.
Назначение: установка в санузлах малой площади, возможна над стиральной машиной.
Эксплуатационные характеристики: устойчивость к бытовой химии, термостойкость до 150 °C, гладкая непористая поверхность.

	3
	Унитаз (в комплектации ободок с крышкой для унитаза, ершик, держатель для бумаги). Длина: 70 см
Ширина: 35 см
Высота: 38.5 см. 
Замеры КА.
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Монтаж чашы с косым выпуском, бачок с однорежимной арматурой, сиденье с крышкой (дюропласт)
	1 шт
	Унитаз напольный с бачком, габариты: 70×35×38,5 см (Д×Ш×В).
Материал: санфарфор с глазурованным покрытием.
Конструкция: чаша с косым выпуском, бачок с однорежимной арматурой, сиденье с крышкой (дюропласт).
Комплектация: унитаз, ободок с крышкой, ёршик, держатель для бумаги.
Эксплуатационные характеристики: водопоглощение ≤0,5 %, устойчивость к бытовой химии, антигрязевое покрытие, нагрузка до 200 кг.

	Дополнительно.

	1
	Провести канализацию, установить душевую кабинку, туалет, раковину.
	1 шт
	Необходим выезд КА на место для замеров.

	2
	Установить водонапорную емкость на 3 000 л + насос для подачи воды в систему.
	1 шт
	Необходим выезд КА на место для замеров.
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