ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Склерометр RGK SK-60 

	шт.
	Склерометр RGK SK-60 с калибровкой (c сертификатом)

[image: ]

Технические характеристики:
Диапазон определения прочности 10-60 МПа
Основная относительная погрешность определения прочности 15%
Твердость индентора, не менее 60 HRC
Шероховатость контактной части индентора, не более 10 мкм
Энергия удара 2,207±0.1 Дж (0,225 Kgf.m)
Цена одного деления шкалы 2 условные единицы
Длина растянутой пружины 75±0,3 мм
Статическое трение бегунка 0,65N ~ 0,15N
Радиус сферы индентора 25 мм ±1 мм
Средняя сила отскока на стальной наковальне
80 ±2 условные единицы.

https://www.rusgeocom.ru/products/sklerometr-rgk-sk-60-s-kalibrovkoy

	1
	Нет

	2
	Масло SAE 10W-30
	шт.
	Тип масла: SAE 10W-30 (объём 1 л.)
Класс качества: API SE или выше.
Тип двигателя: четырёхтактный бензиновый.
	3
	Да

	3
	Водонагреватель DCE-X 6/8
	шт.
	Водонагреватель DCE-X 6/8 Premium (STIEBEL ELTRON).
Поддержание заданной температуры с точностью до 0,5 °С – всегда горячая вода желаемого уровня
Спиральный нагревательный элемент устойчив к образованию накипи – возможна эксплуатация с «жёсткой» водой
Бесступенчатая регулировка температуры от +20 до +60 °С – индивидуальная настройка под привычный температурный сценарий от тёплой до горячей воды
Подходит для работы с термостатическими смесителями – корректно и бесперебойно
Простое управление с помощью большого многофункционального дисплея с подсветкой
Компенсация колебания давления воды – защита от резких скачков температуры.
Мощность8,0 кВт
Проток воды при Δ=28°С4,4 л/мин
Максимальная температура20-60 °С
	1
	Нет

	4
	Скважинный насос Belamos 2.5TF-66
	шт.
	Скважинный насос Belamos 2.5TF-66 (диаметр 65 мм, кабель 35 м)

Мощность (кВт) 0.67
Максимальный напор, м 66
Гарантия 2 года
Класс изоляции B
Конструкция Центробежный
Максимальная глубина погружения (м) 80
Максимальное содержание песка в воде (г/м3)
180
Максимальный расход (л/ч) 2500
Материал вала Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Минимальная наработка 6000 часов
Напряжение сети (В) 220
Степень защиты IP X8
Температура рабочей среды (°C) от 1 до 35
Длина сетевого шнура (м) 35
Диаметр (мм) 65


https://snabteploservis.ru/skvazhinnyj-nasos-belamos-2-5tf-66-diametr-65-mm-kabel-35-m/


	1
	Нет

	5
	Гвозди DCN8901025
	шт.
	Гвозди DEWALT DCN8901025, для DCN890 по бетону, (Желтые) 2.6 x 25, оцинкованные, 1005 шт./пачка
	1
	Нет

	6
	Гвозди DCN8902020
	шт.
	Гвозди DEWALT DCN8902020, для DCN890 по бетону, (Черные) 3.7 x 20, оцинкованные, 1005 шт./пачка
	1
	Нет

	7
	Гвозди  DCN8903022
	шт.
	Гвозди DEWALT DCN8903022, для DCN890 по бетону, (Красные) 3.0 x 22, оцинкованные, 1005 шт./пачка
	1
	Нет

	8
	Гвозди DCN8901035
	шт.
	Гвозди DEWALT DCN8901035, для DCN890 по бетону, (Желтые) 2.6 x 35, оцинкованные, 1005 шт./пачка
	1
	Нет




2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать двух недель. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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