ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	

Шина 420/85 R24 (16.9R24) BKT AGRIMAX RT 855 137A8/137B TL

	шт.
	 Характеристики
Производитель
BKT
Страна производитель
Индия
Типоразмер
420/85R24
Применяемость
Тракторы
Посадочный диаметр
24
Тип TT/TL
TL
Обод
15
Вес (кг)
93.01кг
Давление, бар
1.6
Допустимый обод
14 / 13
Вылет ступицы, мм
49
Конструкция каркаса
R
Наружный диаметр (мм)
1324
Грузоподъемность 1 (кг) / при км
2300 / 50
Индекс нагрузки / Скорости (LI / SI)
137A8/137B
Применяемость по технике
Шины для тракторов и комбайнов


	2
	Да

	2
	Шина BKT 280/70 R20 116A8/B TL AGRIMAX RT-765 

	шт.
	Характеристики
Производитель
BKT
Страна производитель
Индия
Типоразмер
280/70R20
Посадочный диаметр
20
Тип TT/TL
TL
Тип шины
Пневматическая
Тип протектора
AGRIMAX RT-765
Конструкция каркаса
Радиальная
Индекс нагрузки / Скорости (LI / SI)
116A8/B
	2
	Да

	3
	Шина  380/70 R20 BKT AGRIMAX RT 765 132A8/132B R1W TL

	шт.
	Характеристики
Производитель
BKT
Страна производитель
Индия
Типоразмер
380/70R20
Посадочный диаметр
20
Тип TT/TL
TL
Тип шины
Пневматическая
Обод
W 12
Ширина
380
Вес (кг)
59.8
Нагрузка
132A8/B
Объем (м3)
0.44
Модель шины
Agrimax RT 765
Преимущества
Уменьшенное уплотнение почвы, самоочистка, тяга, комфорт, высокая грузоподъемность, топливная экономичность
Применяемость
Транспортировка, подготовка почвы, опрыскивание, уборка винограда
Тип протектора
AGRIMAX RT-765
Допустимый обод
W 11 ; W 13
Конструкция шины
Радиальная
Наружный диаметр (мм)
1082
Максимальная скорость (км/ч)
30-50
Индекс нагрузки / Скорости (LI / SI)
132A8/132B
Максимальная нагрузка на колесо (кг)
2000-2140
Применяемость по технике
Шины для тракторов и комбайнов


	2
	Да

	4
	Шина 240/70 R16 BKT AGRIMAX RT 765 104A8/104B R1W TL

	шт.
	Характеристики
Производитель
BKT
Страна производитель
Индия
Типоразмер
240/70R16
Посадочный диаметр
16
Тип TT/TL
TL
Тип шины
Пневматическая
Обод
W 8
Ширина
244
Вес (кг)
20.13
Нагрузка
104B
Объем (м3)
0.14
Модель шины
Agrimax RT 765
Преимущества
Уменьшенное уплотнение почвы, самоочистка, тяга, комфорт, высокая грузоподъемность, топливная экономичность
Применяемость
Транспортировка, подготовка почвы, опрыскивание, уборка винограда
Тип протектора
AGRIMAX RT-765
Допустимый обод
W 8 L ; W 9 L
Конструкция шины
Радиальная
Наружный диаметр (мм)
742
Максимальная скорость (км/ч)
30-50
Индекс нагрузки / Скорости (LI / SI)
104A8/104B
Максимальная нагрузка на колесо (кг)
900-965
Применяемость по технике
Шины для тракторов и комбайнов

	2
	Да



2. Обоснование целесообразности закупки
2.1. В связи с износом шин на тракторах Deutz-Fahr f410 и v410, необходима плановая закупка новых.


