Техническое задание
по поставке  сантехнических материалов и сопутствующих товаров

1.1. Объект: Технический центр г. Омск ,ул. 20 лет РККА, д.  302 
2. Объем поставки:  в течении трех дней по заявкам заказчика
3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым поставщиком Заказчику вместе с товаром.

	П.п.
	Наименование поставляемого товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара


	1.
	Водонагреватель накопительный Edisson 
	Установка: вертикальная
Способ крепления: настенный
Мощность: от 2,0 кВт до 2,5 кВт. 
Форма: круглая
Объем:100 л
Материал бака: сталь
Внутреннее покрытие бака: стеклофарфоровая эмаль

	2.
	Водонагреватель  накопительный  Edisson 
	Установка: вертикальная
Способ крепления: настенный
Мощность:1.5 кВт
Форма: круглая
Объем:30 л
Материал бака: сталь
Внутреннее покрытие бака: стеклофарфоровая эмаль


	3.
	Воздуховод белый, гибкий армированный ПВХ 
	Материал: пластик, сталь
Теплоизоляция: нет
Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов:125 мм
Длина: 2 м


	4.
	Воздуховод гибкий алюминиевый  гофрированный.
	Материал: алюминий, полиэстер
Теплоизоляция: нет
Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов:120 мм
Длина:3 м

	5.
	Воздуховод круглый пластиковый.
	Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов:100 мм
Материал: пластик
Длина:0.5 м
Сечение:100х100 мм
Цвет: белый

	6.
	Заглушка канализационная 100
	Область применения :внутренняя канализация
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер: 110 мм.
Цвет: серый
Срок службы: 50 лет
Max температура эксплуатации: 95 °С

	7.
	Заглушка канализационная 50 
	Область применения: внутренняя канализация
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер:  50 мм
Цвет: серый
Срок службы: 50 лет
Max температура эксплуатации: 95 °С


	8.
	Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL  или эквивалент
	Конструкция: двуручный
Тип заклепок: резьбовые
Материал заклепок: алюминий
Вид упаковки: кейс/чемодан
Габариты без упаковки: длина 360 мм
Тип: рычажный
Размер заклепок: M3, M4, M5, M6, M8, M10
Комплектация:
 заклепочник, 
сменные насадки под резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, 
ключ для смены насадок,
пластиковый кейс с набором резьбовых заклепок

	9.
	Заклепочник литой двуручный FC-48 KRAFTOOL.  или эквивалент
	Max скрепляемая толщина: 45 мм
Тип заклепок: вытяжные
Материал заклепок: алюминий/сталь/нержавеющая сталь
Вид упаковки: кейс/чемодан
Тип: поворотный
Размер заклепок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Комплектация:
Заклепочник - 1шт.
Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт.
Накидной ключ 10мм - 1шт.
Заклепки алюминиевые 2.4 мм - 15шт.
Заклепки алюминиевые 3.2 мм - 15шт.
Заклепки алюминиевые 4.0 мм - 15шт.
Заклепки алюминиевые 4.8 мм - 15шт.
Пластиковый кейс - 1шт.

	10.
	Зубило пикообразное KRAFTOOL или эквивалент
	Тип хвостовика: SDS-plus
Форма наконечника: пика
Длина:250 мм
Ширина:20 мм

	11.
	Зубило широкое KRAFTOOL или эквивалент
	Длина: 250 мм
Протектор : нет
Ширина рабочей части: 40 мм
Материал рабочей части: инструментальная сталь

	12.
	Клапан обратный канализационный.
	Назначение: канализация
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер: 110 мм
Срок службы: 50 лет
Цвет флажка/бабочки оранжевый

	13.
	Колено PPR
	Угол: 90 град
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: уголок
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы нет
Количество в упаковке- 1 шт.

	14.
	Колено PPR
	Угол: 90 град
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга : уголок
Диаметр трубы: 20мм
Тип резьбы: нет
Количество в упаковке: 1 шт

	15.
	Колено канализационное
	Область применения: канализация
Угол: 15 град.
Наличие патрубка: нет
Размер: 110 мм
Материал: ABS-пластик
Длина: 250 мм
Срок службы: 50 лет
Max температура эксплуатации: 95 °С

	16.
	Колено канализационное
	Область применения: канализация
Угол: 90 град
Наличие патрубка нет
Размер: 110 мм
Материал: ABS-пластик
Длина: 250 мм
Срок службы: 50 лет
Max температура эксплуатации: 95 °С

	17.
	Колено канализационное
	Область применения: канализация
Угол: 45 град.
Наличие патрубка: нет
Размер: 110 мм
Материал: ABS-пластик
Длина: 250 мм
Срок службы: 50 лет

	18.
	Колено канализационное 
	Область применения  канализация
Угол: 87 град. 
Наличие патрубка: нет
Размер: 110 мм
Материал: ABS-пластик
Длина: 250 мм
Срок службы: 50 лет
Max температура эксплуатации: 95 °С

	19.
	Коллектор ППР
	Вид: коллектор распределительный
Размер входа
1/2 дюйма
Количество присоединений: 4 шт
Тип резьбы: 1/2M
Наличие сервопривода: нет
Размер отводов: 1/2F
Материал: полипропилен, латунь
Мах рабочее давление: 25 бар
Мах рабочая температура: 95 °С
Покрытие: нет
Шаровой кран: есть
Расходомер: нет
Тип коллектора: проходной
Гидрострелка: нет

	20.
	Кран шарвой PPR
	Тип арматуры: запорная
Материал: полипропилен + углеродистая сталь
Тип присоединения: под приварку
Газовый: нет
Диаметр трубы:25мм 
Форма: прямая
Max температура применения: 90 °С
Номинальное давление (PN): 25 бар
Длина крана: 79 мм
Полнопроходной: нет
Условный диаметр DN 25 мм
С фильтром: нет
С креплением: нет
Спускное устройство: нет
Тип крана: проходной
С термометром: нет
С носиком: нет
Резьба присоединения: нет

	21.
	Лента тефлоновая 
	Материал:тефлон
Ширина:19 мм
Длина:20 м
Толщина:0.1 мм
Плотность:0.3 г/см³

	22.
	Лестница телескопическая алюминиевая 12 ступеней.
	Тип: двухсекционная
Вид: двусторонняя
Общая длина: 7 м
Рабочая высота: 3.5 м
Размер в сложенном состоянии: 48.5х17.5х86 см
Материал: алюминий
Max рабочая нагрузка: 150 кг
Ширина лестницы: 485 мм
Толщина профиля: 1.3-1.5 мм
Количество ступеней: 2х12 шт
Для разноуровневых поверхностей: нет
Телескопическая: да
Лоток для принадлежностей: нет
Класс товара: Профессиональный
Габариты без упаковки: 485х175х860 мм
Вес нетто: 20.2 кг
min длина в сложенном состоянии: 0.86 м

	23.
	Манжета канализационная
 резиновая чугун-пластик  РТП
	Длина: 43 мм
Установочный размер: 123х110 мм
Материал: термоэластопласт (ТЭП)

	24.
	Мойка стальная 
	Форма:  прямоугольная
Угловая: нет
Установки: накладная
Количество чаш: 1
Крыло: нет
Расположение крыла: нет
Измельчитель пищевых отходов: нет
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: нержавеющая сталь
Диаметр сливного отверстия: 1 1/2 дюйм
Клапан автомат:  нет
Толщина стали: от 0,5 мм
Глубина чаши: 160 мм
Габариты без упаковки: 600х500х160
Количество готовых отверстий: 1
Комплектация: 
- мойка
- сифон 
- кронштейн крепления к стене

	25.
	Мойка стальная
 эмалированная
	Форма: квадратная
Угловая: нет
Количество чаш: 1
Крыло: нет
Перелив: нет
Измельчитель пищевых отходов: нет
Материал: сталь ,покрытая стеклокерамика
Цвет: белая
Диаметр сливного отверстия: 3 1/2 дюйм
Клапан автомат: нет
Сифон в комплекте: нет
Толщина стали: 0.7 мм
Габариты без упаковки: 500x500x185 мм. 

	26.
	Муфта PP-R
	Разъемное соединение: нет
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: муфта
Диаметр трубы: 20мм
Тип резьбы: нет
Количество в упаковке: 1 шт
Цвет: белый
Противопожарный: нет
Max рабочая температура: +80 °С 

	27
	Муфта PP-R 
	Разъемное соединение нет 
Материал: полипропилен, латунь
Тип фитинга : муфта комбинированная
Диаметр трубы: 20 мм
Тип резьбы: 1/2F
Количество в упаковке: 1 шт
Max рабочая температура +95 °С
Габариты без упаковки

	28.
	Муфта PP-R 
	Разъемное соединение: нет
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: муфта
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы: нет
Цвет: белый
Противопожарный: нет
Max рабочая температура: +90 °С

	29.
	Муфта PP-R
	Разъемное соединение: да
Материал: полипропилен, латунь
Тип фитинга: переходник комбинированный
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы: 1'
Тип резьбы: наружная
Max рабочая температура: +90 °С

	30.
	Муфта PP-R
	Разъемное соединение: да
Материал: полипропилен, латунь
Тип фитинга: переходник комбинированный
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы: 3/4'
Тип резьбы: внутренняя
Max рабочая температура: +90 °С

	31.
	Муфта PP-R
	Разъемное соединение: нет
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: муфта
Диаметр трубы: 32мм
Тип резьбы: нет
Количество в упаковке: 1 шт
Цвет: белый

	32.
	Муфта PP-R
	Разъемное соединение: нет
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: муфта раструб
Диаметр трубы1: 32мм
Диаметр трубы1: 1' мм
Тип резьбы: нет
Количество в упаковке: 1 шт
Цвет: белый

	33.
	Муфта PP-R 
	Разъемное соединение: да
Материал: полипропилен, латунь
Тип фитинга: переходник комбинированный
Диаметр трубы: 32 мм.
Тип резьбы: 1'
Тип резьбы: внутренняя
Max рабочая температура: +90 °С

	34.
	Муфта восстановитель раструба РТП
	Тип: муфта
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер: 110 мм
Цвет: серый
Срок службы: 10 лет
Область применения: внутренняя и наружная канализация
Max температура эксплуатации: 100 °С
Общая длина: 112 мм
Для бесшумной канализации: да
Клеевой: нет

	35.
	Муфта канализационная наружная ремонтная
	Тип: муфта
Материал: ПВХ (PVC|поливинилхлорид)
Размер: 110 мм
Срок службы: 50 лет
Область применения: канализация
Max температура эксплуатации: 50 °С
Длина: 125 мм
Общая длина: 125 мм
Для бесшумной канализации: нет

	36.
	Набор бит д/шуруповерта с магнитным держателем KRAFTOOL или эквивалент
	Тип бит: односторонние
Количество бит: 18 шт
Материал бит: CrV
Виды шлицев: SL: 4/5/6; PH: 1/2/3; PZ: 1/2/3; TX: 10/15/20; TX: 25/30/40
Длина бит: 25/50 мм
Torx (TT): нет
Хвостовик бит: 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Держатель бит: да
Адаптер: есть
Ударные (торсионные) биты: нет
Цветная маркировка шлица: нет
Футляр: есть
Форма наконечника бит: PH, PZ, SL, T(TX)
Магнитный наконечник биты: нет
Биты 25 мм:
Биты SL: 4, 5 - 2 шт.
Биты PH: 1, 2 - 2 шт.
Биты PZ: 1, 2 - 2 шт.
Биты TX: 10, 15, 20 - 3 шт.
Биты 50 мм:
Биты SL 6 - 1 шт.
Биты PH: 2, 3 - 2 шт.
Биты PZ: 2, 3 - 2 шт.
Биты TX: 25, 30, 40 - 3 шт.
Магнитный адаптер для бит - 1 шт.

	37.
	Набор пилок д/электролобзика по дереву и металлу 10 шт. 
	Тип: по дереву
Назначение: криволинейный рез
Количество:10 шт.
Материал: Cr-V
Направление зубьев: прямое
Тип хвостовика: хвостовик

	38.
	Набор сверл по металлу 
	Тип спиральный Min диаметр: 1.5 мм
Количество предметов: 13 шт
Max диаметр хвостовика: 6.5 мм
Max диаметр сверла: 6.5 мм
Материал обработки: металл
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал сверла: HSS-CO
Сверло по металлу 13 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм.

	39.
	Набор сверл по металлу 
	Тип:  спиральный
Min диаметр сверла: 3 мм
Количество предметов: 10 шт
Max диаметр хвостовика: 6.35 мм
Max диаметр сверла: 10 мм
Материал обработки: металл
Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - E)
Материал сверла: HSS-CO
Сверло левого вращения: нет
Вид упаковки: футляр
Сверло по металлу 10 шт.: 3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-9-10мм.

	40.
	Нож (складной, прямое лезвие) 
	Регулировка глубины реза: нет
Регулировка диаметра реза: нет
Min диаметр кабеля: 8 мм
Сменные ножи: нет
Тип лезвия: прямое
Общая длина: 200 мм
Длина лезвия: 70 мм


	41.
	Ножницы для живой изгороди
	Длина лезвия:200 мм
Общая длина:730 -800 мм
Покрытие рукояток: термопластичная резина
Фиксатор: нет 

	42.
	Ножницы для труб. 
	Max диаметр трубы: 42 мм
Тип труб: E, PP, PU, PEX, VPE, CPVC, PVC, PVDF, PEX-AL-PEX
Min диаметр трубы: 3 мм
Материал резцов: SK5
Тип конструкции: храповый

	43.
	Ножницы по металлу прямые 270 мм KRAFTOOL или эквивалент
	Тип: прямые
Длина общая: 270 мм
Длина общая:10.25 дюйм
Диэлектрическое покрытие: нет
Толщина металла: 1.5 мм
Материал губок: CrMo
Цвет рукояток: зеленый/черный

	44.
	Ножовка по металлу 300мм, KRAFTOOL или эквивалент
	Назначение: по металлу
Длина режущего полотна: 300 мм
Материал режущего полотна: биметалл
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24
Углы установки полотна: 45,90 град
Материал рамы: металл

	45.
	Пистолет д/монтажной пены KRAFTOOL) или эквивалент
	Тип: для монтажной пены
Питание: механический
Материал рукояти: пластик
Материал ствола: латунь, покрытие тефлон
Разборный: да
Вид упаковки: коробка

	46.
	Пистолет клеевой 11мм, Kraftool или эквивалент
	Тип: клеевой
Питание: от сети 220В
Мощность (Вт): 150
Производительность: 32 г/мин
Max температура: 193 °С
Диаметр стержня: 12 мм 

	47.
	705006124 Плоскогубцы комбинированные 200мм KRAFTOOL (2290.00)
	Тип: комбинированные плоскогубцы
Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой 
Длина: 200 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Цвет рукояток: черный/зеленый
Материал губок: CrMo

	48.
	Ревизия канализационная РТП
	Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер: 110 мм
Цвет: серый
Срок службы: 50 лет
Область применения: внутренняя канализация 
Max температура эксплуатации: 80 °С 

	49.
	Ревизия канализационная наружная 
	Материал:  полипропилен (ПП|PP)
Размер: 110 мм
Цвет: коричневая
Срок службы: 50 лет
Область применения: наружная канализация
Max температура эксплуатации: 80 °С

	50.
	Редукция канализационная наружная 160/110мм LAMMIN (299.00
	Материал: полипропилен (ПП|PP)
Размер 1 раструб :110 мм
Размер 2 раструб : 160мм
Срок службы: 50 лет
Область применения: наружная канализация
Max температура эксплуатации: 80 °С

	51.
	Смеситель  для раковины 1-захватный
	Стиль: современный
Назначение: для умывальника
Тип смесителя: однорычажный
Тип установки: на раковину
Материал корпуса: латунь
Запорный клапан: керамический картридж
Форма излива воды: традиционная
Цвет покрытия: Хром

	52.
	Смеситель для кухни 1-захват гибкий излив
	Стиль: современный
Назначение: для ванны
Тип смесителя: однорычажный
Тип установки: настенный
Запорный клапан: керамический картридж
Материал корпуса: Латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
Форма излива воды: традиционная

	53.
	Смеситель для умывальника 1-захватный низкий
	Стиль: современный
Назначение: для кухни
Тип смесителя: однорычажный
Тип установки: настольный/на раковину
Запорный клапан: керамический картридж
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Форма излива воды: традиционная

	55.
	Счетчик, универсальный
	Тип устройства: одноструйный
Материал: ПВХ, латунь
Установочная длина со сгонами:230 мм
Для горячей воды: нет
Для холодной воды: да
Номинальный диаметр (условный проход): 20 мм
Присоединительный размер (корпус счетчика): 3/4" дюйм
Импульсный выход: Да


	55.
	Счетчик универсальный СГВ-15 

	Тип устройства: одноструйный
Материал: ПВХ, латунь
Установочная длина со сгонами: 190 мм
Для горячей воды: нет
Для холодной воды: да
Номинальный диаметр (условный проход): 15 мм
Присоединительный размер (корпус счетчика): 1/2" дюйма

	56.
	Тройник PP-R 
	Размер боковых отверстий: 20х20
Размер верхнего отверстия: 20
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Габариты без упаковки: 20х20 мм

	57.
	Тройник PP-R
	Размер боковых отверстий: 25х25
Размер верхнего отверстия: 20
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Габариты без упаковки: 25х25 мм

	58.
	Тройник PP-R
	Размер боковых отверстий: 32х32
Размер верхнего отверстия: 20
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Габариты без упаковки: 25х25 мм

	59.
	Труба PP-R
	Длина: 2 м
Диаметр:20 мм
Толщина: 2.3 мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Max температура: 90 °С
Армирование: стекловолокно

	60.
	Труба PP-R

	Длина:2 м
Диаметр: 25 мм
Толщина: 2.3 мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Max температура:90 °С
Армирование: стекловолокно

	61.
	Труба PP-R
	Длина: 2 м
Диаметр: 50 мм
Толщина: 7,4 мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Max температура: 90 °С
Армирование:  Стекловолокно 

	62.
	Труба PP-R 
	Длина:2 м
Диаметр:25 мм
Толщина:2.4 мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Max температура:90 °С
Армирование: алюм. внутр

	63.
	Труба канализационная
	Назначение: внутренняя канализация
Тип соединения: раструбное
Вид трубопровода: безнапорный
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Длина: 2 м
Толщина: 2.2 мм
Диаметр:50 мм

	64.
	Труба канализационная
	Назначение: внутренняя канализация
Тип соединения: раструбное
Вид трубопровода: безнапорный
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Длина:0,5 м
Толщина:2.2 мм
Диаметр:50 мм

	65.
	Труба канализационная наружная PP 

	Назначение: канализация
Тип соединения: раструбное
Вид трубопровода: безнапорный
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Длина: 3 м
Толщина:3,4 мм
Диаметр:110 мм

	66.
	Труба канализационная наружная PP 
	Назначение:внутренняя канализация
Тип соединения:раструбное
Вид трубопровода:безнапорный
Материал:полипропилен (ПП|PP)
Длина:2 м
Толщина:4,9 мм
Диаметр:160 мм



	67.
	Труба фановая прямая


	Назначение: канализация
Тип соединения: раструбное
Вид трубопровода: безнапорный
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Длина:124 м
Толщина:2.2 мм
Диаметр:110 мм
Назначение: фановая

	68.
	Унитаз-компакт с сиденьем плавное закрытие, 
	Тип выпуска: универсальный/двойной
Для детей: нет
Для людей с ограниченными возможностями: нет
Функция биде: нет
Подвод воды: снизу бачка
Режим слива воды: 2 кнопки
Наличие микролифта: есть
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