Техническое задание
по поставке строительных материалов.  

1.1. Объект: Технический центр г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302 
2. Объем поставки:  в течении  3 (трех) дней по заявке заказчика.
3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым поставщиком Заказчику вместе с товаром.

	п/п
	Наименование поставляемого товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара


	1
	Клей для плитки

	Тип - Цементные
Марка - Церезит
Область применения - Для внутренних и наружных работ 
Тип основания - Деформирующиеся и недеформирующиеся основания
Тип плитки - Керамика, керамогранит, клинкер, камень (натуральный и искусственный)
Формат плитки - до 160х160 см
Толщина слоя (мм) - 4-15
Цвет – Серый
Форма поставки – мешок 25 кг

	2
	Пескобетон
 ( смесь безусадочная)
 
	Тип  - Цементно-песчаная смесь
Страна производства - Россия
Толщина слоя (мм)  - от 10 до 200
Расход на 1 мм слоя (кг/м2) - 1.6-1.8
Жизнеспособность раствора - 3 часа
Форма поставки - мешок 25
Область применения- Для внутренних и наружных работ

	3
	Грунтовка 
 Ceresit CT 17       
 
	 Тип -  Грунтовки глубокого проникновения
Основа - Водная дисперсия сополимеров акрилатов
Форма поставки - Готовый раствор, канистра 10 литров 
Содержит цветной индикатор - Да
Цвет - Светло-желтый
Назначение - Универсальные
Область применения - Для внутренних и наружных работ

	4
	ГКЛ(В) 
Влагостойкий 
 
	Тип  - Гипсокартон
Длина (мм) - 2500
Ширина (мм) - 1250
Толщина (мм) – 12,5
Площадь (м2) – 3.125
Плотность (кг/м3) - 670
Вид кромки - Полукруглая утоненная 

	5
	Минвата 
Тисма или эквивалент 
 
	Тип - Стекловата
Область применения  - Полы по лагам и перекрытия 
Вид упаковки – Рулон  (19,9 м2 / 1,0м3)
Размер (ДхШ) мм  - 8200х1220
Толщина (мм) - 50
Основа материала - Кварц
Плотность (кг/м3) - 10.5

	6
	Пена монтажная  
профессиональная
 
	Марка -пена полиуретановая 
Назначение - Для заполнения пустот и щелей
Объём (мл) - 850
Сезонность - Всесезонная
Выход (л) - 65
Вид - Профессиональная (под пистолет)
Вторичное расширение (%) - 25
Время затвердевания - 24 часа

	7
	OSB-3
 
	Тип -  Плиты OSB
Длина (мм) - 2500
Ширина (мм) - 1250
Площадь листа (м2) - 3.125
Толщина (мм) - 12
Класс эмиссии - E0.5

	8
	Профиль ППН-1-2  
 
	Тип - Профили потолочные
Сечение профиля (мм) -  28x27
Вид профиля - направляющий
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь

	9
	Профиль ПП-1-2 
 
	Тип - Профили потолочные
Сечение профиля (мм) - 60x27
Вид профиля - потолочный
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь

	10
	Профиль ПС-2 

	Тип - Профили для перегородок
Сечение профиля (мм) - 50x50
Вид профиля - стоечный
Длина (м) - 3
Толщина (мм) - 0.6
Материал - Оцинкованная сталь

	11
	Цемент М-500, ЦЕМ I 42,5 Б, (ПЦ500)  
	Тип -  Цемент
Форма поставки – мешок (кг) - 50
Марка прочности - М500
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