**Приложение № 1**

к Документации по запросу предложений № 163

***Техническое задание на поставку стендов по охране труда, плакатов по охране труда, табличек предупреждающих***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | Поставка стендов по охране труда, плакатов по охране труда, табличек предупреждающих |
| 1. Заказчик: | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика); | |  |
| Наименование | Общие требования | |
| Стенды по охране труда | Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 5мм, плотностью не менее 75 г/см2. Фон — серебристого цвета, или его оттенки, посредством оклейки виниловой пленки, или аналог с заворотом на обратную сторону не менее 15мм.  Название стенда выполняется методом виниловой аппликации в 1 цвет\* из самоклеящейся пленки темно-синего цвета, или его оттенки, по центру в верхней части, на расстоянии 28мм – 30мм\* от верхнего края стенда. Толщина пленки без клеевого слоя не менее 0,08мм. Поверхность предпочтительно матовая. Подложка: силиконизированная бумага не менее 140 г/м2  Клей полиакриловый, или его аналог, должен обеспечивать постоянное прилипание.  Температура применения: от -30°С – до +70°С\*.  Обрамление стендов - алюминиевый анодированный профиль шириной 6мм – 8мм\*.  Шрифт текста стенда должен быть четким, удобочитаемым, выразительным.  С обратной стороны стенда должна располагаться подвеска для настенного крепления.  Обязательно согласование с Заказчиком дизайн-макета стендов, а так же отредактированного оригинал-макета. | |
| Плакаты по охране труда | Технические характеристики:  - размер плаката: ширина 395мм – 400мм\*  высота 595мм – 600мм\*  - бумага плаката – мелованная, плотность не менее 170г/м2;  - красочность плаката – 4+0\*;  - печать плаката – полноцветная\*.  Текст и иллюстрации на плакате должны обладать смысловым соответствием друг другу, должны отсутствовать труднопонимаемые иллюстративные элементы, должны быть связаны друг с другом по смыслу и дополнять друг друга.  Требования к тексту:  - доходчивость текста:  - краткость текста (плакат не должен быть перегружен словами, не несущими конкретной смысловой нагрузки);  - текст должен быть конкретным, целенаправленным;  - отсутствие в тексте стилистических ошибок, слов и выражений, которые могут быть поняты двусмысленно;  Шрифт текста должен быть четким, удобочитаемым, выразительным (размер, цвет шрифта и цвет фона должны обеспечивать четкое и удобное восприятие текста, общее цветовое решение шрифта должно соответствовать эмоциональному выражению и раскрытию темы плаката).  Иллюстрации должны быть:  - выразительными и запоминающимися;  - высокого качества;  - четкими, не размытыми;  - связаны по смыслу с текстом плаката, включая заголовок.  - смысловое единство текста и иллюстрации.  Тематика каждого набора должна быть отражена в плакатах с использованием знаков и технических терминов.  Плакаты каждого набора должны быть упакованы в плотную картонную папку, обеспечивающую защиту плакатов от повреждения и (или) порчи во время транспортировки и хранения.  Разработка и тиражирование набора плакатов включает в себя:  - разработку, или подбор, дизайн-макета плакатов, раскрывающих тематику набора с использованием текста, иллюстраций, знаков и технических терминов, и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда;  - согласование с Заказчиком дизайн-макета плакатов;  - верстку оригинал-макета плакатов;  - редактирование и корректура оригинал-макета плакатов;  - согласование с Заказчиком отредактированного оригинал-макета;  - печать и тиражирование согласованного с Заказчиком оригинал-макета плакатов;  - постпечатные работы.  Дизайн-макет каждого плаката включает в себя:  - создание (копирайт, рерайт) текста плаката, включая заголовка плаката, с использованием знаков и технических терминов;  - подбор и размещение на плакате иллюстраций, включая графики, схемы, таблицы, изображения высокого качества, и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда в соответствии с тематикой набора и текстом на плакате.  Дизайн-макет папки включает в себя:  - текст на лицевой стороне папки с названием набора;  - подбор и размещение на папке иллюстраций в соответствии с тематикой набора;  - размещение исходных данных о тираже на обратной стороне папки.  Требования, предъявляемые к папке каждого набора:  Папка на лицевой стороне должна содержать название набора и иллюстрации в соответствии с тематической направленностью набора плакатов.  -размер папки: ширина 405мм – 410мм\*  высота 605мм – 610мм\*  - бумага папки - картон, плотность НЕ МЕНЕЕ 300 г/м2;  - красочность папки набора плаката – 4+0\*;  - печать папки набора плаката – полноцветная\*. | |
| Таблички предупреждающие | Табличка должна быть изготовлена из ПВХ, или его аналог, толщиной не менее 3мм.  Вид шрифта текста – Arial\*  Цвет таблички – синий, красный, или их оттенки, (согласно Спецификации, Приложение №1) или их оттенки  Цвет текста –согласно Спецификации, Приложение №1.  Текст на табличке должен быть выполнен самоклеящейся пленкой и размещен по центру с обязательным ламинирующим покрытием, обеспечивающим защиту от истирания и механических воздействий. К табличке по углам длинной стороны должна быть надежно прикреплена синтетическая веревка толщиной 2мм-3мм\* и длиной 480мм- 490мм\* для возможности произвольного ее размещения на выступающие элементы оборудования или ручек.  Края табличек должны быть ровными и не иметь заостренных фрагментов, закруглены.  Обязательно согласование эскиза с заказчиком.  Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003. Утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N261  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств. Товар не должен иметь дефектов. |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | Поставщик должен поставлять товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перемещении, отгрузке и хранении. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | Не предусмотрено |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества | | На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.  Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. |
| 1. Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период) | | Не предусмотрено |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | Не предусмотрено |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | | Поставщик обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара  - Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;  - Выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий; |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (с указанием мест поставки, периода/периодов, в течение которого (-ых) должна производиться поставка или конкретной календарной даты, к которой должна быть завершена поставка, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения поставки, или срока с момента заключения договора, с которого исполнитель должен произвести поставку) | | Поставка Товара осуществляется по адресу: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой 5/5, центральный материальный склад ГУП РК «Крытеплокоммунэнерго».  Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| 1. Порядок сдачи и приемки товара   (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара) | | Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет его соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара.  Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актам Заказчика.  В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.  Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара. |
| 1. Порядок оплаты   (условия, сроки и размер оплаты) | | Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оформления факта поставки Товара |
| 1. Приложения: | | Спецификация |

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Требования к содержанию | Ед. изм. | Коли -  чество |
| 1 | Стенд «Охрана труда»  1000мм х 1500мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: 1000мм – 1005мм\*  Ширина: 1500мм – 1505мм\*  Высота букв названия составляет 80мм - 82мм\*.  На стенде расположены вертикальные карманы для размещения листов А4 в 2 ряда по 5шт. (всего 10шт). Карманы изготавливаются из прозрачного оргстекла, или его аналог, толщиной от 2мм до 3мм\*, верхний ряд карманов глубиной 1мм–1,2мм\*, нижний ряд карманов глубиной 4мм–4,2мм\* (глубина кармана изготавливается путем подкладывания полосок из пластика ПВХ 3мм–3,2мм\*). Кайма карманов оклеивается самоклеющейся пленкой темно-синего цвета, или его оттенки, шириной 3мм–4мм\*. Правый верхний угол карманов срезается для удобной смены информации. | шт. | 10 |
| 2 | Стенд «Охрана труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: 900мм – 905\*мм  Ширина: 1200мм – 1205\*мм  Высота букв названия составляет 80мм – 82мм\*.  На стенде расположены вертикальные карманы для размещения листов А4 в 2 ряда по 4шт. (всего 8шт). Карманы изготавливаются из прозрачного оргстекла, или его аналог, толщиной от 2мм до 3мм\*, верхний ряд карманов глубиной 1мм–1,2мм\*, нижний ряд карманов глубиной 4мм–4,2мм (глубина кармана изготавливается путем подкладывания полосок из пластика ПВХ 3мм –3,2мм\*). Кайма карманов оклеивается самоклеющейся пленкой темно-синего цвета, или его оттенки, шириной 3мм – 4мм. Правый верхний угол карманов срезается для удобной смены информации. | шт. | 17 |
| 3 | Стенд «Охрана труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 60мм – 62мм\*.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные понятия охраны труда; 2. Организация системы управления охраной труда; 3. Обязанности работодателя по ОТ; 4. Обязанности работника по ОТ. | шт. | 19 |
| 4 | Стенд «Законодательство по охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Законодательство по охране труда»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм  Высота букв названия составляет 60мм – 62мм\*.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные направления государственной политики в области охраны труда; 2. Государственные нормативные требования охраны труда. | шт. | 16 |
| 5 | Стенд «Инструктажи по охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Инструктажи по охране труда»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 60мм – 62мм\*.  Содержание стенда должно включать основные понятия видов инструктажей и порядка их проведения, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 24 |
| 6 | Стенд «Обучение Охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Обучение Охране труда»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 60мм – 62мм\*.  Содержание стенда должно включать основные понятия организации и периодичности проведения обучения охране труда, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 18 |
| 7 | Стенд «Опасные и вредные производственные факторы»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Опасные и вредные производственные факторы»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно раскрывать тему классификации и характеристик опасных и вредных производственных факторов. | шт. | 24 |
| 8 | Стенд «Первая помощь пострадавшим»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Первая помощь пострадавшим»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций по следующим темам:   1. Техника реанимации; 2. Остановка кровотечения; 3. Первая помощь при поражении электрическим током; 4. Первая помощь при ожогах, отравлении и обморожении. | шт. | 22 |
| 9 | Стенд «Безопасная эксплуатация котлов»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Безопасная эксплуатация котлов»  Высота: 900мм – 905мм\*  Ширина: 1200мм – 1205мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций по следующим темам:   1. Подготовка и пуск котла в работу; 2. Арматура, приборы и предохранительные устройства; 3. Аварийная остановка котла; 4. Обслуживание котла во время работы. | шт. | 22 |
| 10 | Стенд «Обязанности и  права работника» 700мм x 900мм | Название стенда: «Обязанности и права работника»  Высота: 695мм – 700мм\*  Ширина: 895мм – 900мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда», Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Обязанности работодателя по ОТ; 2. Обязанности работника по ОТ. | шт. | 1 |
| 11 | Стенд «Инструктажи по охране труда» 560мм х 1114мм | Название стенда: «Инструктажи по охране труда»  Высота: 555мм – 560мм\*  Ширина: 1110мм – 1114мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно включать основные понятия видов инструктажей и порядка их проведения, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 1 |
| 12 | Стенд «Расследование несчастного случая» 560мм х 1114мм | Название стенда: «Расследование ненастного случая»  Высота: 555мм – 560мм\*  Ширина: 1110мм – 1114мм\*  Высота букв названия составляет 60мм – 62мм\*.  Содержание стенда должно раскрывать порядокрасследования несчастного случая на производстве, степени его тяжести, сообщения о несчастном случае, порядок создания комиссии и сроков его расследования, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 1 |
| 13 | Стенд «Законодательство по охране труда»  750мм х 950мм | Название стенда: «Законодательство по охране труда»  Высота: 745мм – 750мм\*  Ширина: 945мм – 950мм\*  Высота букв названия составляет 50мм – 52мм\*.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные направления государственной политики в области охраны труда; 2. Государственные нормативные требования охраны труда. | шт. | 1 |
| 14 | Плакат «Аварийная остановка котла» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 68 |
| 15 | Плакат «Безопасность работ на высоте» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 16 | Плакат «Техника безопасности при сварочных работах» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 17 | Плакат «Техника безопасности при грузоподъемных работах. Схемы строповки и складировния грузов» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 45 |
| 18 | Плакат «Газовые баллоны. Окраска, надписи, маркировка. Хранение и транспортировка» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 40 |
| 19 | Плакат «Правила безопасности при работе с ацетиленовыми генераторами» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 20 |
| 20 | Плакат «Первая помощь при несчастных случаях» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 62 |
| 21 | Плакат «Безопасная эксплуатация ГРП» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 39 |
| 22 | Плакат «Ручной слесарный инструмент» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт.. | 61 |
| 23 | Плакат «Безопасная эксплуатация паровых котлов» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 8 |
| 24 | Плакат «Безопасность работ при обслуживании газовых котельных» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 41 |
| 25 | Плакат «Безопасность при выполнении земляных работ» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 26 | Плакат «Безопасность работ в колодцах и подземных сооружениях» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 40 |
| 27 | Плакат «Безопасность при работе на заточном станке» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 26 |
| 28 | Плакат «Безопасность при работе на сверлильном станке» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 25 |
| 29 | Плакат «Работа подъемных сооружений вблизи ЛЭП» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 32 |
| 30 | Табличка  «Не включать! Работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*.  Кайма красная шириной 10 и 5 мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 414 |
| 31 | Табличка  «Не включать! Работа на линии» | Текст на табличке:  НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТА НА ЛИНИИ  Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной  1,25 мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 239 |
| 32 | Табличка  «Заземлено» | Текст на табличке:  ЗАЗЕМЛЕНО  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 273 |
| 33 | Табличка  «Стой! Высокое напряжение!» | Текст на табличке:  СТОЙ!  ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  Черные: буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Кайма красная шириной 15мм\*. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026, 300×150мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 258 |
| 34 | Табличка  «Не открывать!  работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ОТКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм\*. 200×100мм  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 313 |
| 35 | Табличка  «Не закрывать! Работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ЗАКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*. Кайма красная шириной 5 мм\*. 200×100мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 279 |
| 36 | Табличка  «Работать здесь» | Текст на табличке:  РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ  Белый квадрат стороной 200мм\* на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Буквы черные внутри квадрата. 250×250мм\*, 100×100мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 192 |
| 37 | Табличка  «Осторожно! Опасная зона» | Текст на табличке:  ОСТОРОЖНО!  ОПАСНАЯ ЗОНА  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*. Кайма красная шириной 10 мм\*. 300×150мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 257 |
| 38 | Табличка  «В ремонте» | Текст на табличке:  В РЕМОНТЕ  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 491 |
| 39 | Табличка  «В резерве» | Текст на табличке:  В РЕЗЕРВЕ  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 501 |
| \*- неизменное значение показателя | | | | |