**Приложение № 1**

к Документации по запросу предложений № 163

***Техническое задание на поставку стендов по охране труда, плакатов по охране труда, табличек предупреждающих***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | Поставка стендов по охране труда, плакатов по охране труда, табличек предупреждающих |
| 1. Заказчик: | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика); | |  |
| Наименование | Общие требования | |
| Стенды по охране труда | Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 5мм, плотностью не менее 0,5 г/см3. Фон — серебристого цвета, или его оттенки, посредством оклейки виниловой пленки, или аналог с заворотом на обратную сторону не менее 15мм.  Название стенда выполняется методом виниловой аппликации в 1 цвет\* из самоклеящейся пленки темно-синего цвета, или его оттенки, по центру в верхней части, на расстоянии от 28мм до 30мм от верхнего края стенда. Толщина пленки без клеевого слоя не менее 0,08мм. Поверхность предпочтительно матовая. Подложка: силиконизированная бумага не менее 140 г/м2  Клей полиакриловый, или его аналог, должен обеспечивать постоянное прилипание.  Диапазон температур применения не уже от -30°С – до +70°С.  Обрамление стендов - алюминиевый анодированный профиль шириной от 6мм до 8мм.  Шрифт текста стенда должен быть четким, удобочитаемым, выразительным.  С обратной стороны стенда должна располагаться подвеска для настенного крепления.  Обязательно согласование с Заказчиком дизайн-макета стендов, а так же отредактированного оригинал-макета. | |
| Плакаты по охране труда | Технические характеристики:  - размер плаката: ширина от 395мм до 400мм  высота от 595мм до 600мм  - бумага плаката – мелованная, плотность не менее 170г/м2;  - красочность плаката – 4+0\*;  - печать плаката – полноцветная\*.  Текст и иллюстрации на плакате должны обладать смысловым соответствием друг другу, должны отсутствовать труднопонимаемые иллюстративные элементы, должны быть связаны друг с другом по смыслу и дополнять друг друга.  Требования к тексту:  - доходчивость текста:  - краткость текста (плакат не должен быть перегружен словами, не несущими конкретной смысловой нагрузки);  - текст должен быть конкретным, целенаправленным;  - отсутствие в тексте стилистических ошибок, слов и выражений, которые могут быть поняты двусмысленно;  Шрифт текста должен быть четким, удобочитаемым, выразительным (размер, цвет шрифта и цвет фона должны обеспечивать четкое и удобное восприятие текста, общее цветовое решение шрифта должно соответствовать эмоциональному выражению и раскрытию темы плаката).  Иллюстрации должны быть:  - выразительными и запоминающимися;  - высокого качества;  - четкими, не размытыми;  - связаны по смыслу с текстом плаката, включая заголовок.  - смысловое единство текста и иллюстрации.  Тематика каждого набора должна быть отражена в плакатах с использованием знаков и технических терминов.  Плакаты каждого набора должны быть упакованы в плотную картонную папку, обеспечивающую защиту плакатов от повреждения и (или) порчи во время транспортировки и хранения.  Разработка и тиражирование набора плакатов включает в себя:  - разработку, или подбор, дизайн-макета плакатов, раскрывающих тематику набора с использованием текста, иллюстраций, знаков и технических терминов, и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда;  - согласование с Заказчиком дизайн-макета плакатов;  - верстку оригинал-макета плакатов;  - редактирование и корректура оригинал-макета плакатов;  - согласование с Заказчиком отредактированного оригинал-макета;  - печать и тиражирование согласованного с Заказчиком оригинал-макета плакатов;  - постпечатные работы.  Дизайн-макет каждого плаката включает в себя:  - создание (копирайт, рерайт) текста плаката, включая заголовка плаката, с использованием знаков и технических терминов;  - подбор и размещение на плакате иллюстраций, включая графики, схемы, таблицы, изображения высокого качества, и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда в соответствии с тематикой набора и текстом на плакате.  Дизайн-макет папки включает в себя:  - текст на лицевой стороне папки с названием набора;  - подбор и размещение на папке иллюстраций в соответствии с тематикой набора;  - размещение исходных данных о тираже на обратной стороне папки.  Требования, предъявляемые к папке каждого набора:  Папка на лицевой стороне должна содержать название набора и иллюстрации в соответствии с тематической направленностью набора плакатов.  -размер папки: ширина от 405мм до 410мм  высота от 605мм до 610мм  - бумага папки - картон, плотность НЕ МЕНЕЕ 300 г/м2;  - красочность папки набора плаката – 4+0\*;  - печать папки набора плаката – полноцветная\*. | |
| Таблички предупреждающие | Табличка должна быть изготовлена из ПВХ, или его аналог, толщиной не менее 3мм.  Вид шрифта текста – Arial\*  Цвет таблички – синий, красный, или их оттенки, (согласно Спецификации, Приложение №1) или их оттенки  Цвет текста –согласно Спецификации, Приложение №1.  Текст на табличке должен быть выполнен самоклеящейся пленкой и размещен по центру с обязательным ламинирующим покрытием, обеспечивающим защиту от истирания и механических воздействий. К табличке по углам длинной стороны должна быть надежно прикреплена синтетическая веревка толщиной от 2мм до 3мм и длиной от 480мм до 490мм для возможности произвольного ее размещения на выступающие элементы оборудования или ручек.  Края табличек должны быть ровными и не иметь заостренных фрагментов, закруглены.  Обязательно согласование эскиза с заказчиком.  Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003. Утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N261  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств. Товар не должен иметь дефектов. |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | Поставщик должен поставлять товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перемещении, отгрузке и хранении. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | Не предусмотрено |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества | | На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.  Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. |
| 1. Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период) | | Не предусмотрено |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | Не предусмотрено |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | | Поставщик обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара  - Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;  - Выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий; |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (с указанием мест поставки, периода/периодов, в течение которого (-ых) должна производиться поставка или конкретной календарной даты, к которой должна быть завершена поставка, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения поставки, или срока с момента заключения договора, с которого исполнитель должен произвести поставку) | | Поставка Товара осуществляется по адресу:  295026, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой 5/5, центральный  материальный склад ГУП РК «Крытеплокоммунэнерго».  Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. |
| 1. Порядок сдачи и приемки товара   (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара) | | Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет его соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара.  Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актам Заказчика.  В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.  Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара. |
| 1. Порядок оплаты   (условия, сроки и размер оплаты) | | Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оформления факта поставки Товара |
| 1. Приложения: | | Спецификация |

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Требования к содержанию | Ед. изм. | Коли -  чество |
| 1 | Стенд «Охрана труда»  1000мм х 1500мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: от 1000мм до 1005мм  Ширина: от 1500мм до 1505мм  Высота букв названия составляет от 80мм до 82мм.  На стенде расположены вертикальные карманы для размещения листов А4 в 2 ряда по 5шт. (всего 10шт). Карманы изготавливаются из прозрачного оргстекла, или его аналог, толщиной от 2мм до 3мм, верхний ряд карманов глубиной от 1мм до 1,2мм, нижний ряд карманов глубиной от 4мм до 4,2мм (глубина кармана изготавливается путем подкладывания полосок из пластика ПВХ от 3мм до 3,2мм). Кайма карманов оклеивается самоклеющейся пленкой темно-синего цвета, или его оттенки, шириной от 3мм до 4мм. Правый верхний угол карманов срезается для удобной смены информации. | шт. | 10 |
| 2 | Стенд «Охрана труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 80мм до 82мм.  На стенде расположены вертикальные карманы для размещения листов А4 в 2 ряда по 4шт. (всего 8шт). Карманы изготавливаются из прозрачного оргстекла, или его аналог, толщиной от 2мм до 3мм, верхний ряд карманов глубиной от 1мм до 1,2мм, нижний ряд карманов глубиной от 4мм до 4,2мм (глубина кармана изготавливается путем подкладывания полосок из пластика ПВХ от 3мм до 3,2мм). Кайма карманов оклеивается самоклеющейся пленкой темно-синего цвета, или его оттенки, шириной от 3мм до 4мм. Правый верхний угол карманов срезается для удобной смены информации. | шт. | 17 |
| 3 | Стенд «Охрана труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Охрана труда»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 60мм до 62мм.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные понятия охраны труда; 2. Организация системы управления охраной труда; 3. Обязанности работодателя по ОТ; 4. Обязанности работника по ОТ. | шт. | 19 |
| 4 | Стенд «Законодательство по охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Законодательство по охране труда»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 60мм до 62мм.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные направления государственной политики в области охраны труда; 2. Государственные нормативные требования охраны труда. | шт. | 16 |
| 5 | Стенд «Инструктажи по охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Инструктажи по охране труда»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 60мм до 62мм.  Содержание стенда должно включать основные понятия видов инструктажей и порядка их проведения, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 24 |
| 6 | Стенд «Обучение Охране труда»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Обучение Охране труда»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 60мм до 62мм.  Содержание стенда должно включать основные понятия организации и периодичности проведения обучения охране труда, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 18 |
| 7 | Стенд «Опасные и вредные производственные факторы»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Опасные и вредные производственные факторы»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно раскрывать тему классификации и характеристик опасных и вредных производственных факторов. | шт. | 24 |
| 8 | Стенд «Первая помощь пострадавшим»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Первая помощь пострадавшим»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций по следующим темам:   1. Техника реанимации; 2. Остановка кровотечения; 3. Первая помощь при поражении электрическим током; 4. Первая помощь при ожогах, отравлении и обморожении. | шт. | 22 |
| 9 | Стенд «Безопасная эксплуатация котлов»  900мм х 1200мм | Название стенда: «Безопасная эксплуатация котлов»  Высота: от 900мм до 905мм  Ширина: от 1200мм до 1205мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций по следующим темам:   1. Подготовка и пуск котла в работу; 2. Арматура, приборы и предохранительные устройства; 3. Аварийная остановка котла; 4. Обслуживание котла во время работы. | шт. | 22 |
| 10 | Стенд «Обязанности и  права работника» 700мм x 900мм | Название стенда: «Обязанности и права работника»  Высота: от 695мм до 700мм  Ширина: от 895мм до 900мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда», Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Обязанности работодателя по ОТ; 2. Обязанности работника по ОТ. | шт. | 1 |
| 11 | Стенд «Инструктажи по охране труда» 560мм х 1114мм | Название стенда: «Инструктажи по охране труда»  Высота: от 555мм до 560мм  Ширина: от 1110мм до 1114мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно включать основные понятия видов инструктажей и порядка их проведения, раскрывать тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 1 |
| 12 | Стенд «Расследование несчастного случая» 560мм х 1114мм | Название стенда: «Расследование ненастного случая»  Высота: от 555мм до 560мм  Ширина: от 1110мм до 1114мм  Высота букв названия составляет от 60мм до 62мм.  Содержание стенда должно раскрывать порядокрасследования несчастного случая на производстве, степени его тяжести, сообщения о несчастном случае, порядок создания комиссии и сроков его расследования, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда. | шт. | 1 |
| 13 | Стенд «Законодательство по охране труда»  750мм х 950мм | Название стенда: «Законодательство по охране труда»  Высота: от 745мм до 750мм  Ширина: от 945мм до 950мм  Высота букв названия составляет от 50мм до 52мм.  Содержание стенда должно включать основные требования Раздела X. «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ, раскрывающие тематику, с использованием текста и ссылок на положения (пункты нормативно правовых актов) законодательства в сфере охраны труда по темам:   1. Основные направления государственной политики в области охраны труда; 2. Государственные нормативные требования охраны труда. | шт. | 1 |
| 14 | Плакат «Аварийная остановка котла» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 68 |
| 15 | Плакат «Безопасность работ на высоте» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 16 | Плакат «Техника безопасности при сварочных работах» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 17 | Плакат «Техника безопасности при грузоподъемных работах. Схемы строповки и складировния грузов» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 45 |
| 18 | Плакат «Газовые баллоны. Окраска, надписи, маркировка. Хранение и транспортировка» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 40 |
| 19 | Плакат «Правила безопасности при работе с ацетиленовыми генераторами» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 20 |
| 20 | Плакат «Первая помощь при несчастных случаях» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 62 |
| 21 | Плакат «Безопасная эксплуатация ГРП» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 39 |
| 22 | Плакат «Ручной слесарный инструмент» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт.. | 61 |
| 23 | Плакат «Безопасная эксплуатация паровых котлов» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 8 |
| 24 | Плакат «Безопасность работ при обслуживании газовых котельных» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 41 |
| 25 | Плакат «Безопасность при выполнении земляных работ» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 44 |
| 26 | Плакат «Безопасность работ в колодцах и подземных сооружениях» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 40 |
| 27 | Плакат «Безопасность при работе на заточном станке» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 26 |
| 28 | Плакат «Безопасность при работе на сверлильном станке» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 25 |
| 29 | Плакат «Работа подъемных сооружений вблизи ЛЭП» | Содержание плаката должно раскрывать тематику набора, с использованием текста и иллюстраций. | шт. | 32 |
| 30 | Табличка  «Не включать! Работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм\*.  Кайма красная, шириной 10 и 5 мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 414 |
| 31 | Табличка  «Не включать! Работа на линии» | Текст на табличке:  НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТА НА ЛИНИИ  Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной  1,25мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 239 |
| 32 | Табличка  «Заземлено» | Текст на табличке:  ЗАЗЕМЛЕНО  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 273 |
| 33 | Табличка  «Стой! Высокое напряжение!» | Текст на табличке:  СТОЙ!  ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  Черные: буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Кайма красная шириной 15мм\*. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026, 300×150мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 258 |
| 34 | Табличка  «Не открывать!  работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ОТКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Кайма красная шириной 5мм\*. 200×100мм  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 313 |
| 35 | Табличка  «Не закрывать! Работают люди» | Текст на табличке:  НЕ ЗАКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Кайма красная шириной 5мм\*. 200×100мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 279 |
| 36 | Табличка  «Работать здесь» | Текст на табличке:  РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ  Белый квадрат стороной 200мм\* на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Буквы черные внутри квадрата. 250×250мм\*, 100×100мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 192 |
| 37 | Табличка  «Осторожно! Опасная зона» | Текст на табличке:  ОСТОРОЖНО!  ОПАСНАЯ ЗОНА  Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. Кайма красная шириной 10мм\*. 300×150мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 257 |
| 38 | Табличка  «В ремонте» | Текст на табличке:  В РЕМОНТЕ  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 491 |
| 39 | Табличка  «В резерве» | Текст на табличке:  В РЕЗЕРВЕ  Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25мм\*. 200×100мм\* и 100×50мм\*.  Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. | шт. | 501 |
| \*- неизменное значение показателя | | | | |