**

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦД

2023 год

**Информационная карта**

**Контактная информация площадки etp.torgi82.ru**:

- техническая поддержка [info@torgi82.ru](mailto:info@torgi82.ru), 8(800)301-20-25;

- контактное лицо Голобоков Дмитрий Николаевич +7(988) 345-47-47.

Сведения об организаторе:

- Сергей Емелин,

электронная почта: Sergey.Emelin@mriyaresort.com.

Наименование предмета договора (лота): УАЗ Профи изотермический фургон или эквивалент

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю): В соответствии с документацией

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): В соответствии с документацией

Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): В соответствии с документацией

**Условия оплаты:** В соответствии с документацией

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на закупку автомобильной техники**

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Передвижная мастерская |
| 2 | Объем | 1. Машина передвижной мастерской – 1 шт. |
| 3 | Место поставки | Республика Крым г.Ялта с.Оползневое ул.Генерала острякова 9 |
| 4 | Требования к качеству товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика или целям использования | 1. Базовое шасси УАЗ Профи изотермический фургон (вместительный фургон, оптимальный размер, возможность перевозки сотрудников, грузов и оборудования) или эквивалент 2. Привод не менее 4\*4 3. Количество мест вместе с водителем не менее 3 4. Объём промтоварного фургона не менее 11 кубометров 5. Общая длина не менее 5-5,3 метра 6. Ширина не менее 1,99 метра 7. Дорожный просвет не менее 210 мм 8. Тип двигателя бензиновый 9. Объём двигателя не менее 2,693 литра 10. Расход топлива не более15 литров на 100 км. 11. Мощность не менее 120 лс. 12. Коробка передач механическая 5 ступенчатая 13. Привод постоянно задний с жёстко подключаемым передним 14. Раздаточная коробка двухступенчатая с отключением привода переднего моста 15. Объём топливного бака не менее 70 литра 16. Изотермический фургон стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием 17. Подвеска усиленная 18. Цвет белый 19. Вместимость не менее 800 кг 20. Общая снаряжённая масса не менее 2,70 тонн 21. Обтекатель фургона с завода |
| 5 | Требования по соответствию товара определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Наличие сертификата соответствия Российским Стандартам |
| 6 | Требования к документам, подтверждающим качество товара (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | Товар должен по техническим и иным характеристикам и комплектности соответствовать заявке покупателя, обязательным требованиям действующего на момент поставки товара Технического регламента или ГОСТа, а при их отсутствии техническим условиям (ТУ) или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к товару, техническим характеристикам и комплектности соответствующего товара. Вместе с товаром поставщик передает покупателю комплект технической документации, предоставляемый производителем, сертификаты качества, свидетельства, гарантийные талоны, руководство пользователя на русском языке, все иное в соответствии с законодательством РФ. |

**Условия участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД:** коммерческое предложение подается на электронной торговой площадке etp.torgi82.ru.

**Регистрация на площадке, а также участие в закупочных процедурах для всех участников - БЕСПЛАТНО!**

**Перечисление депозита для участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД – НЕ ТРЕБУЕТСЯ!**