**

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦД

2023 год

**Информационная карта**

**Контактная информация площадки etp.torgi82.ru**:

- техническая поддержка info@torgi82.ru, 8(800)301-20-25;

- контактное лицо Голобоков Дмитрий Николаевич +7(988) 345-47-47.

Сведения об организаторе:

- Сергей Емелин,

электронная почта: Sergey.Emelin@mriyaresort.com.

Наименование предмета договора (лота): оказание услуг по техническому обслуживанию м/я Technema 80 (Эскейп-1)

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю): В соответствии с документацией

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): В соответствии с документацией

Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): В соответствии с документацией

**Условия оплаты:** В соответствии с документацией

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** На оказание услуг по техническому обслуживанию двигателей (ГД), диагностики (ГД) и диагностика турбин (ГД),техническому обслуживанию дизель генераторов (ДГ)моторной яхты Technema 80 (Эскейп-1) |

2023 г.

**Состав задания на выполнение работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Название документа | № страницы | Количество листов |
| 1 | На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей (ГД), техническому обслуживанию и ремонту дизель генераторов (ДГ) моторной яхты Technema 80 (Эскейп-1) Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Генерала Острякова, д. 9. |  |  |

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**

**услуг по техническому обслуживанию двигателей (ГД),**

**диагностики (ГД) и диагностика турбин (ГД),**

**техническому обслуживанию дизель генераторов (ДГ)**

 **моторной яхты Technema 80 (Эскейп-1)**

| **№****п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Наименование объекта | Судно «Эскейп-1»Тип судна: яхтаДлина 23,9(м), ширина 6,32(м), высота борта 2,81(м)Материал корпуса-стеклопластикДвигатель: Caterpillar 3412 DITA 2060Дизель генератор: Yanmar 4TNE98-KM 3,31Год постройки: 2002 г.Место постройки: Италия |
|  | Место расположение объекта | РФ, г. Севастополь. (Балаклава пл.1 мая ) |
|  | Основание для выполнения работ | 1. Настоящее Задание на выполнение работ.
2. Договор подряда на выполнение работ.
3. Требования Морского Регистра РФ.
 |
|  | Заказчик | ООО «ГАРАНТ- СВ». |
|  | Проектная организация |  |
|  | Вид строительства |  |
|  | Источник финансирования | Средства ООО «ГАРАНТ- СВ». |
|  | Срок начала выполнения работ | Срок начала выполнения работ с момента подписания договора на выполнение работ.  |
|  | Цель работ | Осуществление оказание услуг по техническому обслуживанию двигателей (ГД), диагностики (ГД) и диагностика турбин (ГД),техническому обслуживанию дизель генераторов (ДГ) моторной яхты Technema 80 (Эскейп-1) для безопасной и долговременной эксплуатации в соответствии с требованиями Морского Регистра РФ. |
|  | Порядок выполнения работ (последовательность) | Порядок выполнения работ (последовательность) определяется настоящим техническим заданием, договором подряда и требованиями Морского Регистра РФ.Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.Объём работ должен быть согласован с Заказчиком.Перечень планируемых работ по техническому обслуживанию главных двигателей Caterpillar 3412 DITA 2060 (ГД), техническому обслуживанию дизель генераторов Yanmar 4TNE98-KM 3,31(ДГ) моторной яхты Technema 80 (Эскейп-1) ТО левого/правого ГД:1. Замена моторного масла;
2. Замена масляного фильтра;
3. Замена топливного фильтра (грубой очистки);
4. Замена топливного фильтра (тонкой очистки);
5. Замена анодов ГД;

ТО левого/правого ДГ:1. Замена моторного масла;
2. Замена топливного фильтра;
3. Замена топливного фильтра (грубой очистки);
4. Замена топливного фильтра (тонкой очистки);
5. Замена анодов (протектора) ДГ;
6. Замена анодов гидравлической станции (ГС).

Диагностика:1. Компьютерная диагностика правого/левого ГД (главного двигателя);
2. Диагностика (инструментальная) турбин правого/левого ГД:

Материалы (Артикул);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | материал | артикул | Кол-во |
| 1 | Моторное масло 15w40 | CODEO15w40C | 180л |
| 2 | Масленый фильтр ГД | 1R-0749 | 4 шт |
| 3 | Замена топливного фильтра (грубой очистки)  |  | 6 шт |
| 4 | Замена топливного фильтра (тонкой очистки) | 1R-0716 | 4 шт |
| 5 | Масленый фильтр ДГ | 129150-35151 | 2 шт  |
| 6 | Замена топливного фильтра (грубой очистки) |  | 2 шт |
| 7 | Замена топливного фильтра (тонкой очистки) |  | 2 шт  |
| 8 | Анодная защита (протектора ГД)  | Имеются в наличии  | 4 шт  |
| 9 | Замена анодов ГС |  | 2 шт |
| 10 | Замена масло в ДГ  | CODEO15w40C | 30 л |
| 11 | Замена анодов ДГ |  | 2 шт |

 |
|  | Обязанности подрядной организации | Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ:- техническое обслуживание, выполняемые работы и качество должны удовлетворять требованиям, установленным действующими СНиП и требованиям Российского Морского Регистра Судов;- техническое обслуживание и выполняемые работы проводятся при использовании специального инструмента и оборудования, предназначенных для проведения данных работ;- работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться силами квалифицированных специалистов;- осуществлять все виды технического обслуживания и ремонтных работ в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры выполняемых работ;- осуществлять все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту с использованием новых, оригинальных запасных частей;- при выполнении работ использовать собственное оборудование, расходные материалы и оригинальные запасные части;- обеспечивать возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ;- проводить диагностику и дефектацию узлов и агрегатов судна, с документальным оформлением соответствующих актов для их последующего ремонта, замены или демонтажа (Бесплатно);- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или работ каких-либо неисправностей, не заявленных ранее с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей;- освидетельствование выполненных работ осуществляется совместно с представителем Заказчика;Требования к запасным частям: Запасные части должны быть первой категории (новые, не бывшие в эксплуатации, не прошедшие ремонта) и строго соответствовать оборудованию, на которое они будут установлены. Иметь сертификаты и свидетельства соответствия (при наличии) и паспорта, Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ: требуется.Требование по пусконаладочным работам: требуется. |
|  | Требования к передаче исполнительной документации на электронном носителе | Состав и содержание электронной копии должны соответствовать комплекту документации.Формат графических материалов-один экземпляр с подписями и печатями в формате «PDF», второй экземпляр в формате «DWG» (Auto CAD 2004-2013), при использовании в системе Auto CAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они тоже должны быть переданы.Формат текстовых материалов-один экземпляр с подписями и печатями в формате PDF.Формат растровых изображений- tiff, jpeg. |
|  | Гарантия качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ. | Требование по сроку гарантии качества: Не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Гарантия распространяется на все работы, а также на все продиагностированное и отремонтированное оборудование. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 15 (рабочих) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая |

**Условия участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД:** коммерческое предложение подается на электронной торговой площадке etp.torgi82.ru.

**Регистрация на площадке, а также участие в закупочных процедурах для всех участников - БЕСПЛАТНО!**

**Перечисление депозита для участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД – НЕ ТРЕБУЕТСЯ!**