# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Выход стенной вытяжной с обратным клапаном (190х190 мм, фланцем 150/160 мм) | шт. | Габаритная ширина190 ммГабаритная высота190 ммМатериалпластикДиаметр воздуховодов150/160 ммhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/vyhod-stennoj-vytyazhnoj-s-obratnym-klapanom-190h190-mm-flantsem-150-160-mm-era-asa-1919k15-16fv-bezh-90-02054-925290/#reviews | 2 | Да |
| 2 | Отвод круглый сегмент 90 градусов, ø160 мм | шт | Форма канала: круглаяДиаметр воздуховодов:160 ммСечение:160 ммМатериал: оцинкованная стальТолщина металла:0.45 ммУгол:90 градhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-kruglyj-segment-90-gradusov-160-mm-galvent-191104-1351164/ | 2 | Да |
| 3 | Решетка вентиляционная стальная с сеткой (200x200 мм; коричневая) | шт. | Тип: решетка вентиляционнаяРегулируемая: нетГабаритная высота:200 ммГабаритная ширина:200 ммМатериал: стальhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/reshetka-ventilyatsionnaya-stalnaya-s-setkoj-200x200-mm-korichnevaya-era-2020me-kor-87-916-886250/ | 4 | Да |
| 4 | Осевой канальный вентилятор ERA CV-160 | шт. | Вид канала:круглыйНапряжение:220 ВМощность (Вт):30Производительность:280 м³/чДиаметр воздуховодов:160 ммhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/osevoj-kanalnyj-ventilyator-era-cv-160-89-075-947325/#characteristics | 2 | Нет |
| 5 | Воздуховод спирально-навивной 160 мм, 0.55 мм, 3 м | шт | Форма канала:круглаяДиаметр воздуховодов:160/160 ммДлина:3 мМатериал:оцинкованная стальТолщина металла:0.55 ммГабариты без упаковки:160х3000х160 ммhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-spiralno-navivnoj-160-mm-0-55-mm-3-m-diaflex-uf-00035189-2365894/ | 1 | Да |
| 6 | Вентиляционный хомут Хоммет 160 мм, с гайкой М8 и винтом М6х20 | шт | Тип:хомут для воздуховодовМатериал:сталь/резинаПокрытие:оцинкованныйhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/ventilyatsionnyj-homut-hommet-160-mm-s-gajkoj-m8-i-vintom-m6h20-1vent160-3310230/ | 4 | Да |
| 7 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16 200 шт | упаковка | Наконечник:сверлоШлиц:Phillips (PH)Размер шлица:PH2Покрытие:оцинкованныйДиаметр:4.2 ммhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-tech-krep-shsmm-sverlo-4-2h16-200-sht-korobka-s-oknom-102149-807837/ | 1 | Да  |
| 8 | Выключатель, 1 клавиша UNIVersal Аллегро IP54 | шт | Тип:для освещенияМонтаж:накладной (открытый)Материал:поликарбонатКоличество клавиш:1Тип комплектации:выключатель в сбореРамка:не требуется(идет в комплекте)Степень защиты:IP54https://www.vseinstrumenti.ru/product/vyklyuchatel-1-klavisha-universal-allegro-ip54-seryj-1279-872712/ | 2 | Нет |

 **2.Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

Для обеспечения регламентных условий для хранения товара.

**3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.