# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Ротор (якорь) для пилы торцовочной RYOBI RTMS1800-G (Code 4442-49) 5133002152 | шт | Артикул: 5131032256  Ссылка: <https://scooter-zip.ru/category/product/ryobi-rtms1800-g-code-4442-49-5133002152/armature-assembly33/> | 1 | Да |
| 2 | Ремень крепления груза 2-4 тонны 12 метров (цвет ХАКИ) | шт | Нагрузка:2-4 т  Длина:12 м  Количество крюков:2  Храповый механизм (натяжитель):да  Ссылка: <https://autolong.ru/product/11475/specifications#tab> | 50 | Да |
| 3 | Штуцер соединительный прямой sb-cplg | шт | Производитель:Rain Bird  Диаметр:17 мм  Цвет:коричневый  Ссылка: <https://teploplus.ru/product/shtucer-soedinitelnyj-prjamoj-sb-cplg-rain-bird/> | 50 | Да |
| 4 | Гибкая труба SPX-FLEX-100 (30 м) коричневая | шт | Артикул: SPX-FLEX-100  Категории: RAIN-BIRD  Внутренний диаметр: 1,24 cм  Рабочее давление: 5,5 бар  Температура: 43 °C  Цвет:коричневый  Ссылка: <https://avtopoliv-kursk.ru/product/gibkaja-truba-spx-flex-30-m> | 1 | Да |
| 5 | Тройник штуцерный для гибкой подводки SB-TEE |  | Производитель: RainBird  Артикул: SB-TEE  Диаметр: для трубки SPX-FLEX 16 мм  Ссылка: <https://sovelteh.ru/shop/product/troynik-shtucernyy-dlya-gibkoy-podvodki-sb-tee/> | 50 | Да |
| 6 | Колышек для капельной трубки или садового шланга 16-17мм 50шт коричневые | Уп. | Тип:Крепление для системы полива  Материал:Пластик  Единиц в одной упаковке:50  Цвет:Коричневый | 1 | Да |
| 7 | **Коричневый капельный шланг rain bird без капельниц** | шт | Диаметр:16 мм  Длина бухты 100 м  Ссылка: <https://www.astralpools.ru/sistemy-poliva/mikrooroshenie/fiting/rain-bird/shlangi-i-trubki.html> | 1 | Да |
| 8 | Соленоид RAIN BIRD AC 24 V, для клапанов PGA, PEB | шт | Совместим со всеми пультами с выходом 24 вольт AC переменный ток  Пусковой ток: 0,41 А  Ток удержания: 0,14 А  Сопротивление обмотки соленоида:30-39 Ом, номинальное  Производитель: RAIN BIRD (США)  Тип соленоида:AC 24 V для контроллеров с питанием от сети  Ссылка: <https://xn--80adkjmcjmiqy.xn--p1ai/katalog/rain-bird/elektromagnitnye-klapany/solenoid-ac-24-v-pga-peb/> | 5 | Да |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. Для выполнения работ по эксплуатации зеленых насаждений и САП необходимы данные ЗИП.

**Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

* 1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
  2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.