# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Technical specification**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во |
| **№** | **Name** | **description/composition** | **Quantity, pieces** |  |
| 1 | **RATIONAL door seal CM 61**Уплотнитель двери RATIONAL СМ 61 |  **CM 61 500x470 mm RATIONAL door seal 20.02.550P / 20.00.394P SCC, CM61 (20.01.800)**СМ 61 500х470мм Уплотнение двери RATIONAL 20.02.550P / 20.00.394P SCC, СМ61 (20.01.800)  | 4 |
| 2 | **RATIONAL door seal CM 102**Уплотнитель двери RATIONAL СМ 102 |  **102 CM Size 760x675 RATIONAL door seal CM 102 20.02.553P / 20.02.553 ORIGINAL (old articles 20.00.397, 20.00.397P, 20.01.803, 20.01.803P, 20.02.553 )**СМ 102 Размер 760х675 Уплотнение двери RATIONAL CM 102 20.02.553P / 20.02.553 ОРИГИНАЛ (старые артикулы 20.00.397, 20.00.397P, 20.01.803, 20.01.803P, 20.02.553 )  | 3 |
| 3 | **RATIONAL door seal CM 101**Уплотнитель двери RATIONAL СМ 101 | **OVEN DOOR SEAL SCC 755x470 mm****Door seal RATIONAL SCC101 20.01.802P / 20.00.396P/20.02.552P**УПЛОТНИТЕЛЬ SCC ДВЕРИ ПЕЧИ 755x470 ммУплотнение двери RATIONAL SCC101 20.01.802P / 20.00.396P/20.02.552P  | 3 |
| 4 | **Electric combi steamer ICOMVI CLASSIC 10 1/1**Пароконвектомат электрический ICOМBI CLASSIC 10 1/1 | **Door seal 20.01.802****Possible analog Door seal RATIONAL SCC101 20.01.802P / 20.00.396P/20.02.552P ORIGINAL**Уплотнитель двери 20.01.802Возможный аналог Уплотнение двери RATIONAL SCC101 20.01.802P / 20.00.396P/20.02.552P ОРИГИНАЛ | 2 |
| 5 | **Electric combi steamer ICOMVI CLASSIC 10 1/1**Пароконвектомат электрический ICOBI CLASSIC 20 1/1 | **Door sealer 20.00.398 RATIONAL SCC door seal line 201 20.00.398/20.00.398P****Code: 20.00.398P**Уплотнитель двери 20.00.398Уплотнение двери RATIONAL SCC линия 201 20.00.398/20.00.398РКод: 20.00.398P | 3 |
| 6 | **Electric combi steamer ICOMVI CLASSIC 10 1/1**Пароконвектомат электрический ICOМBI CLASSIC 20 1/1 | **Glass panel seal/trolley 24.00.187 Glass****panel seal RATIONAL SCC trolley, CM 201 24.00.187P/24.00.187**Уплотнение стеклянной панели/тележка 24.00.187Уплотнение стеклянной панели тележка RATIONAL SCC, CM 201 24.00.187P/24.00.187 | 3 |
| 7 | **Electric combi steamer ICOMVI CLASSIC 10 1/1**Пароконвектомат электрический ICOМBI CLASSIC 20 1/1 | **Additional seal for trolley 24.00.700****RATIONAL SCC 201 truck seal 24.00.700****Code: 24.00.700**Дополнительное уплотнение для тележки 24.00.700 Уплотнение тележки RATIONAL SCC 201 24.00.700Код: 24.00.700 | 3 |
| 8 |  Катушка для душа | Катушка для душа Rational SCC CM201.202 50.00.176 Р | **3** |
| 9 | Резиновое уплотнение сливного клапана сковороды Rational | Резиновое уплотнение сливного клапана сковороды Rational VCC 311 3 N – 400 V 50/60 Hz 45 kW E31VI17078029037 Код: 20.00.993  | **10** |