# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Производитель ITV.Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты | шт. | Аппаратный лицензионный USB-ключ в микро-исполнении для привязки конфигурации ПО Интеллект к серверу без привязки к аппаратному обеспечению этого сервера. При выходе сервера из строя может использоваться для активации той же конфигурации на новом сервере. | 3 | Нет |
| 2 | Производитель ITV.Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы | шт. | Программный модуль, обеспечивающий конфигурирование и работу сервера ПО Интеллект в распределенной системе. В лицензию входят функции работы с пользователями, программирования реакций на события, использования всех интерфейсных и сервисных объектов: многоуровневой интерактивной карты, протокола событий, протокола оператора, службы перезапуска системы, счетчика событий, отправки SMS и email, голосового оповещения, просмотра видео с использованием веб-сервера или RTSP-сервера и др. Включает все функции настройки, администрирования, управления и мониторинга системы. 1 лицензия на 1 сервер. Включает лицензию на использование неограниченного количества лучей (датчиков) и реле (исполнительных устройств), подключаемых любым доступным способом: при помощи плат лучи/реле или через разъемы IP-устройств. Позволяет подключить 1 пульт управления телеметрией. Рекомендуется защита ключом Guardant. | 3 | Нет |
| 3 | Производитель ITV.Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Агент контроля (Объект комплексного мониторинга) | шт. | Программный модуль, который устанавливается на сервер ПО Интеллект и позволяет осуществлять прием, регистрацию и визуализацию сообщений о его состоянии. Контролируется работоспособность и состояние ПО, камер, жестких дисков, каналов связи, устройств ОПС/СКУД, ИБП. Также от сервера принимаются тревожные сообщения и видеофрагменты подключенных к нему камер. 1 лицензия на 1 контролируемый сервер. | 3 | Нет |
| 4 | Производитель ITV.Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры | шт. | Лицензия на подключение 1 видеоканала и 1 аудиоканала любым доступным способом. Использование механизма PTZ, управляемого объектива. В состав лицензии входят: детекторы движения (основной, инфракрасный и с выбором направления); детектор лиц; детекторы расфокусировки, засветки, стабильности видеосигнала, изменения фона видеоизображения, закрытия объектива видеокамеры. Интеллектуальные видеодетекторы (на базе трекера объектов): детектор пересечения линии, детектор движения в выделенной зоне (любое движение, вход и выход из зоны, появление и исчезновение в зоне, остановка в зоне, нахождение в зоне более 10 сек., оставленный в зоне предмет). Включена функция распознавания штрих/QR-кодов и функция автоматического сопровождения объектов поворотной камерой Tag&Track Pro. | 200 | Нет |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. В связи с проведением планового расширения системы охранного телевидения (СОТ) Компании, приведения к единому стандарту системы, создания единой системы аналитики, документирования и поиска инцидентов, необходимо провести закупку программного обеспечения Интеллект (Intellect).

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать \_90 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.