# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Круг отрезной Мастер (125х1х22.2 мм; металл/нержавейка) BOHRER 51112510 | шт | Тип диска:отрезной  Диаметр:125 мм  Посадочный диаметр:22.2 мм  Толщина:1 мм  Ссылка: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/krug-otreznoj-master-125h1h22-2-mm-metall-nerzhavejka-bohrer-51112510-2098187/> | 50 | Да (по согласованию) |
| 2 | Коннектор с регулятором 3/4" (19 мм.) GARDENA | шт | Тип:Коннектор шланга  Диаметр входа, дюйм:3/4"  Диаметр выхода, дюйм:1/2"  Диаметр выхода, мм:13  Материал:Пластик | 3 | Да (по согласованию) |
| 3 | Подшипник двойного шкива 6001-2RS (12х28х8 мм) для аэратора Viking LB-540, STIHL RL-540.0 | шт | Применимость^RL 540, RLE 540, LB 540, LB 540.1, LE 540  Размеры: 12х28х8 мм.  Ссылка: <https://orangemotors.ru/zapchasti-i-instrumenty/podshipniki-kolenvala/podshipnik-dvoynogo-shkiva-6001-2rs-dlya-aeratora-viking-lb-540-stihl-rl-540-0/> | 3 | Да (по согласованию) |
| 4 | Поворотная рукоятка для аэратора VIKING LB 540 | шт | Артикул:00007601800  EAN:795711480035  Подходит для:VIKING LB 540  Ссылка: <https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/viking/lb-540/povorotnaya-rukoyatka/> | 2 | Да (по согласованию) |
| 5 | Колесо VIKING MB2R,410,465, VIKING LB\LE-540 180мм, STIHL RME 443.0 C, 61007000401 | шт | Производитель: STIHL  Артикул: 61007000401  Ссылка: <https://scooter-zip.ru/category/product/rme-4430-c/koleso-viking-mb2r-410-465-viking-lb-le-540-180mm/> | 8 | Да (по согласованию) |
| 6 | Автоматический аварийный выключатель STIHL для RMA 443.0 С/448.0 TC | шт | Артикул: 63384300425  Применимость^RMA 339.0, RMA 443.0  Ссылка: <https://orangemotors.ru/zapchasti-i-instrumenty/zapchasti-dlya-akkumulyatornoy-tekhniki/avtomaticheskiy-avariynyy-vyklyuchatel-stihl-dlya-rma-4430-c-4480-tc/> | 2 | Да (по согласованию) |
| 7 | Втулка ножа для газонокосилки STIHL RM 655 V | шт | Артикул: 63647025000  EAN: 886661368075  Ссылка: <https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/stihl/rm-655-v/vtulka-nozha-63647025000/> | 2 | Да (по согласованию) |

**Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

* 1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
  2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
   2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.