**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На оказание услуг по замене ковролина для яхты «Мрия» ООО «ГАРАНТ-СВ»

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Наименование объекта | **Моторная яхта «Мрия»**  Модель: Ferretti Yachts 920 корпус 1,  Двигатель: MTU 16V 2435M96 HIN IT-FERF 9201H718 Тендер: Williams 400 Sportjet  Мощность двигательной установки: 3580,00 kW,  Длина 29(м), ширина 6,78м), высота борта 3,36(м)  Материал корпуса-стеклопластик  Год постройки: 2017г.  Место постройки: Италия |
|  | Место расположение объекта | Г.Севастополь, Балаклава «ГУП Проект развития Балаклавы» пл.1 Мая, причал 6Б. |
|  | Основание для выполнения работ | 1. Настоящее Задание на выполнение работ. 2. Договор подряда на выполнение работ. |
|  | Заказчик | ООО «ГАРАНТ- СВ». |
|  | Источник финансирования | Средства ООО «ГАРАНТ- СВ». |
|  | Срок начала выполнения работ | Срок начала выполнения работ с момента подписания договора на выполнение работ. |
|  | Цель работ | Приведение покрытия нижней палубы яхты «Мрия» ООО «ГАРАНТ-СВ» в надлежащий вид |
|  | Порядок выполнения работ (последовательность) | **Объем работ:**  **I вариант**  **-** замена ковролина в каюте левого борта и кормовой каюте. Общая площадь -12 м2 ориентировочно.  **II вариант**  - замена ковролина в четырех каютах и коридоре нижней палубы. Общая площадь - 21 м2 ориентировочно.  После получения технического задания предполагаемый Исполнитель прибывает на борт яхты и производит подробные расчёты с указанием материалов и объема работ на основании которого разрабатывает проект и подаёт Коммерческое предложение на выполнение работ.    Проект должен быть согласован с экипажем судна и представителем Транспортной службы ООО «Гарант-СВ» |
|  | Обязанности подрядной организации | -Выполняемые работы и качество используемых материалов должны удовлетворять требованиям, установленным действующими СНиП, ГОСТ РФ и техническим регламентам;  -Выполняемые работы проводятся при использовании специального инструмента и оборудования, предназначенных для проведения данных работ;  - Работы по замене ковролина должны выполняться силами квалифицированных специалистов;  - Исполнитель должен осуществлять все виды работ в соответствии с установленными нормами и в соответствии с технологией;  - Используемые материалы стойкие к воздействию агрессивной морской среды и ультрафиолетового излучения, стойкими к химической читке со сроком службы не менее 5 лет. Образцы используемых материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком;  - Исполнитель обеспечивает возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ;  - Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе работ каких-либо осложнений, не заявленных ранее с указанием ориентировочной стоимости и сроков выполнения;  - Измерения и оценка работ осуществляется совместно с представителем Заказчика;  - Работы должны выполнятся в помещении с положительной температурой, защищённым от воздействий окружающей среды;  - Для подготовки коммерческого предложения Исполнитель вправе провести предварительные замеры и другие действия, в том числе фотосъёмку мест размещения с целью определения объёмов работ.  - в Коммерческом предложении к общему расчету работ также необходимо указать цену материалов за единицу и стоимость работ замене ковролина;  - на работы и материалы, которые предоставляются субподрядными организациями и продавцами или при увеличении стоимости материалов должны предоставляться счета, чеки, накладные, ссылки на интернет-магазин с ценами на дату приобретения товара этих субподрядных организаций и продавцов;  - в ведомостях и актах выполненных работ необходимо указывать количество израсходованных материалов и количество работо-часов на объекте, месте работ.  Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ: требуется. |
|  | Требования к передаче исполнительной документации на электронном носителе | Состав и содержание электронной копии должны соответствовать комплекту документации.  Формат графических материалов-один экземпляр с подписями и печатями в формате «PDF», второй экземпляр в формате «DWG» (Auto CAD 2004-2013), при использовании в системе Auto CAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они тоже должны быть переданы.  Формат текстовых материалов-один экземпляр с подписями и печатями в формате PDF.  Формат растровых изображений- tiff, jpeg. |
|  | Гарантия качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ. | Требование по сроку гарантии качества: Не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Гарантия распространяется на все работы. Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться в течение 15 (рабочих) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая |

Разработчик:

Капитан яхты Мрия

ООО «Гарант-СВ» ТарасовуА.В.

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Менеджером отдела морского сообщения

ООО «Гарант-СВ»

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Заместитель руководителя транспортной службы

ООО «Гарант-СВ»

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.