|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  На ремонт подруливающего устройства и винторулевой группы м/с «ДЖАНГО» |

2024 г.

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Информация** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | |
|  | **Наименование объекта** | Маломерное судно «Джанго»  Тип судна: катер моторный  Модель: Targa 25.1 motorboat  Проектная категория: В.  Строительный (заводской) номер: FI-BOМ251021213  Двигатель: Volvo Penta D4-260/DPH (260 HP/191 kW) A212045  Мощность: 260 HP/191 kW  Вместимость: 8 чел  Вес судна с учетом груза: 4 900 кг.  Построено: Республика Финляндия, 2013 год.  Материал корпуса: Полиэстерная смола/стекловолокно.  Максимальная осадка:1,10 м.  Максимальная высота от ватерлинии (тяга воздуха) включая мачту: 4 м.  Габаритные размеры Судна: Длина: 8,38 м., Ширина: 2,88 м.  Цвет корпуса: RAL 5004.  Цвет палубы: 12210/ RAL 7030.  Отделка салона: QL. | |
| 1. 2 | **Место расположение объекта** | РФ, г. Ялта, пос. Оползневое | |
| 1. 2 | **Заказчик** | ООО «ГАРАНТ- СВ». | |
|  | **Цель работ** | Ремонт подруливающего устройства и винторулевой группы м/с «ДЖАНГО» | |
|  | **Наименование оказываемых услуг по ремонту** | Перечень планируемых работ:   1. Установка новых гидравлических цилиндров рулевого управления. 2. Замена гидравлической жидкости системы гидропривода руля (ATF). 3. Замена сальниковых уплотнителей гребного винта и сальниковых уплотнителей переключения хода. 4. Замена трансмиссионного масла в винторулевой колонке. 5. Замена механизма подруливающего устройства в сборе. 6. Компьютерная диагностика неисправностей работы главного двигателя (ГД). | |
|  | **Наименование запчастей и материалов по ремонту** | **Артикул** | **Количество** |
|  | Сальник кулисы | 3863085 | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо кулисы | 945624 | 1 шт. |
| Штифт | 951936 | 1 шт. |
| Штифт большой | 3862867 | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо гребного винта | 925260 | 2 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863080 | 1 шт |
| Сальник гребного вала | 3863081 | 1 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863082 | 1 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863083 | 1 шт. |
| Уплотнение слив. Пробки | 949656 | 1 шт. |
| Уплотнение слив. Пробки | 949655 | 1 шт. |
| Масло трансмиссионное | 22479660 | 5, 5 л. |
| Подруливающее устройство | 42530 | 1 комплект |
|  | Масло трансмиссионное VOLVO PENTA 75W90 | 22479660 | 3 л. |
|  | Цилиндры | 22452005 | пара |

1. **Сроки оказания услуг:** в течении 14 рабочих дней после получения запчастей.
2. **Условия оплаты:** 70% предоплата в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, оставшиеся 30 % в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами товаросопроводительных документов.
3. **Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:** приемка оказанных услуг производится Заказчиком на основании оформленной в установленном порядке отчетной документации. Услуги считаются выполненными после подписания сторонами Акта выполненных работ.
4. **Требование по сроку гарантии качества:** Не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 30 (рабочих) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая.