|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** На ремонт подруливающего устройства и винторулевой группы м/с «ДЖАНГО»  |

2024 г.

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**

| **№****п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Наименование объекта** | Маломерное судно «Джанго»Тип судна: катер моторныйМодель: Targa 25.1 motorboatПроектная категория: В.Строительный (заводской) номер: FI-BOМ251021213 Двигатель: Volvo Penta D4-260/DPH (260 HP/191 kW) A212045Мощность: 260 HP/191 kWВместимость: 8 челВес судна с учетом груза: 4 900 кг. Построено: Республика Финляндия, 2013 год.Материал корпуса: Полиэстерная смола/стекловолокно.Максимальная осадка:1,10 м.Максимальная высота от ватерлинии (тяга воздуха) включая мачту: 4 м.Габаритные размеры Судна: Длина: 8,38 м., Ширина: 2,88 м. Цвет корпуса: RAL 5004.Цвет палубы: 12210/ RAL 7030.Отделка салона: QL. |
| 1. 2
 | **Место расположение объекта** | РФ, г. Ялта, пос. Оползневое  |
| 1. 2
 | **Заказчик** | ООО «ГАРАНТ- СВ». |
|  | **Цель работ** | Ремонт подруливающего устройства и винторулевой группы м/с «ДЖАНГО» |
|  | **Наименование оказываемых услуг по ремонту** | Перечень планируемых работ:1. Установка новых гидравлических цилиндров рулевого управления.
2. Замена гидравлической жидкости системы гидропривода руля (ATF).
3. Замена сальниковых уплотнителей гребного винта и сальниковых уплотнителей переключения хода.
4. Замена трансмиссионного масла в винторулевой колонке.
5. Замена механизма подруливающего устройства в сборе.
6. Компьютерная диагностика неисправностей работы главного двигателя (ГД).
 |
|  | **Наименование запчастей и материалов по ремонту** | **Артикул** | **Количество** |
|  | Сальник кулисы | 3863085 | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо кулисы | 945624 | 1 шт. |
| Штифт | 951936 | 1 шт. |
| Штифт большой | 3862867 | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо гребного винта | 925260 | 2 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863080 | 1 шт |
| Сальник гребного вала | 3863081 | 1 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863082 | 1 шт. |
| Сальник гребного вала | 3863083 | 1 шт. |
| Уплотнение слив. Пробки | 949656 | 1 шт. |
| Уплотнение слив. Пробки | 949655 | 1 шт. |
| Масло трансмиссионное | 22479660 | 5, 5 л. |
| Подруливающее устройство | 42530 | 1 комплект |
|  | Масло трансмиссионное VOLVO PENTA 75W90  | 22479660 | 3 л. |
|  | Цилиндры | 22452005 | пара |

1. **Сроки оказания услуг:** в течении 14 рабочих дней после получения запчастей.
2. **Условия оплаты:** 70% предоплата в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, оставшиеся 30 % в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами товаросопроводительных документов.
3. **Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:** приемка оказанных услуг производится Заказчиком на основании оформленной в установленном порядке отчетной документации. Услуги считаются выполненными после подписания сторонами Акта выполненных работ.
4. **Требование по сроку гарантии качества:** Не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 30 (рабочих) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая.