Утверждаю

 Генеральный директор ООО «ОВК»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бондаренко

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

БЛОК 6 Документации о проведении запроса предложений

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по комплексной гидродинамической промывке сетей водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Разделы** | **Описание характеристик и требований к работам, услугам** |
|  | Наименование объекта | Выполнение работ по комплексной гидродинамической промывке сетей водоотведения. |
|  | Место выполнения работ | - Сооружение с к.н. 23:43:0000000:1760 - сеть канализации, протяжённость 1173м, по адресу г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, внеплощадочные сети фекальной канализации, Лит L, Ду300 мм, Ду 400мм, Ду 900мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16867 - напорная сеть канализации, протяжённость 1 580 м, по адресу г. Краснодар, Калининский сельский округ, ул. Ратной Славы, д. 91/1, Ду 110мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16875 - сеть канализации, протяжённость 576 м, по адресу г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.Карасунская, д.206, две трубы Ду 50мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18768 - сети канализации, протяжённость 4 402м, по адресу г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, по ул. Батуринская от ул. Семигорская до ул. Солнечная, две трубы Ду 250мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18799 - сети канализации, протяжённость 10 138 м, по адресу г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, ул. Российская, ул. Московская, ул. Евгении Жигуленко, ул. Мусоргского, ул. Дунаевского, ул. Рахманинова, ул. Есенина, ул. Чайковского, Ду 160мм, Ду 225мм, Ду 315мм, Ду 400мм, Ду 500мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0129001:40786 - сети канализации, протяжённость 2 750 м, по адресу г. Краснодар, ул. Метальникова, 5-13, ул. Российская, 267, ул. Ахтырская, 127-131, ул. Мусоргского, 9-11, ул. Дунаевского, 22-25, ул. Рахманинова, 23-33, ул. Чайковского, 23-25, ул. Есенина, 82-112, Ду 315мм;- Сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18104 - сети канализации, протяжённость 1 280 м, по адресу г. Краснодар, ул. Чехова, Ду 160мм, Ду 200мм, Ду 200мм, Ду 300мм, Ду 500мм.  |
|  | Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения) | Промывка, очистка и телеинспекция трубопроводов на канализационных коллекторах:-сооружение с к.н. 23:43:0000000:1760 - сеть канализации, протяжённость 1173м, по адресу г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, внеплощадочные сети фекальной канализации, Лит L, Ду300 мм, Ду 400мм, Ду 900мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16867 - напорная сеть канализации, протяжённость 1 580 м, по адресу г. Краснодар, Калининский сельский округ, ул. Ратной Славы, д. 91/1, Ду 110мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:16875 - сеть канализации, протяжённость 576 м, по адресу г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.Карасунская, д.206, две трубы Ду 50мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18768 - сети канализации, протяжённость 4 402м, по адресу г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, по ул. Батуринская от ул. Семигорская до ул. Солнечная, две трубы Ду 250мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18799 - сети канализации, протяжённость 10 138 м, по адресу г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, ул. Российская, ул. Московская, ул. Евгении Жигуленко, ул. Мусоргского, ул. Дунаевского, ул. Рахманинова, ул. Есенина, ул. Чайковского, Ду 160мм, Ду 225мм, Ду 315мм, Ду 400мм, Ду 500мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0129001:40786 - сети канализации, протяжённость 2 750 м, по адресу г. Краснодар, ул. Метальникова, 5-13, ул. Российская, 267, ул. Ахтырская, 127-131, ул. Мусоргского, 9-11, ул. Дунаевского, 22-25, ул. Рахманинова, 23-33, ул. Чайковского, 23-25, ул. Есенина, 82-112, Ду 315мм;- сооружение с кадастровым номером 23:43:0000000:18104 - сети канализации, протяжённость 1 280 м, по адресу г. Краснодар, ул. Чехова, Ду 160мм, Ду 200мм, Ду 200мм, Ду 300мм, Ду 500мм. включающей в себя очистку колодцев, откачку и транспортирование отходов IV класса опасности к месту утилизации отходов. |
|  | Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | Начало Работ: с даты подписания Договора.Окончание Работ: в течении 90 (девяносто)календарных дней с даты начала работ.  |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Мест выполнения работ силами, за счет Исполнителя. |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели | Дата подписания формы КС2, КС3. |
|  | Технические характеристики результата работ и услуг | Телеинспекция с видеофиксацией по каждому участку на карте памяти, для Заказчика. |
|  | Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг | По окончании работ должно быть:- отсутствие биологических обрастаний;- отсутствие бытового мусора, ржавчины и различных отложений.Качество работ должно быть подтверждено телеинспекцией. |
|  | Результат работ, услуг. | Качество (результат) выполненных Исполнителем работы по промывке канализации должны быть зафиксированы по отдельным участкам (от канализационного колодца до канализационного колодца) с отсечённой сточной водой, путём телеинспекции и переданы Заказчику. на флеш-карте.  |
|  | Дополнительные требования к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде) | 1. Исполнитель обязан:Предоставить в срок услуги по промывке, очистке и телеинспекции трубопроводов на канализационных коллекторах, включающей в себя очистку колодцев, откачку и транспортирование отходов собственными силами и средствами к месту утилизации отходов.- При исполнении договора Исполнитель обязан иметь заключенный договор на утилизацию отходов IV класса. Все расходы и обязательства в рамках договора на утилизацию исполнитель несет самостоятельно.- перед началом работ, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест производства работ, согласованные с ГИБДД.- выполнить работы с надлежащим качеством.- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком.- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта;- обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;- в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов;- вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор;- необходимо иметь действующую лицензию на деятельность по транспортированию отходов IV класса опасности (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности)– работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов;– при выполнении работ на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечиваются Исполнителем с указанием лиц, техники и оборудования, которыми будут проводиться работы;  |
|  | Возможность привлечения к выполнению работ по договору 3-х лиц | Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по договору 3-х лиц в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим договором к Исполнителю. Привлечение к выполнению работ по договору 3-х лиц возможно только с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия (бездействие) 3-х лиц в рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | Надзор осуществляется представителями Заказчика |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель обязан:- в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ.- до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя.- до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора- перед началом производства работ, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ.- направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа.- обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда.- не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика.- Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика.- Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика.- Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. - Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды.- Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.- Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора.- Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;- СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»;- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.- Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды.Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ.Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ.Исполнитель при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ.При возникновении нештатной ситуации, при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Исполнитель должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на Исполнителя.Исполнителю запрещается: - провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; - самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; - находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;- нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ;- Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; − пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; - курить в неотведенных для этого местах; - самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; - самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;Исполнитель обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу и периодических).Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ, на которые требуется обучение. |
|  | Гарантийный срок | На результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ. Претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены Исполнителю в течение гарантийного срока или не позднее 30 (тридцати) календарных дней после его истечения при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии.Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), они устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней, за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов). |

Инициатор: Начальник ОКС ООО «ОВК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Зайцев