# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Аккумуляторная поломоечная машина Taski Swingo 455B BMS | шт. | Аккумуляторная поломоечная машина Taski Swingo 455B BMS1. Расчетная производительность - 1225 кв. м/ч2. Практическая производительность - 300 кв. м/ч3. Время работы без подзарядки - от 1,5 ч4. Рабочая ширина - 43 см5.Ширина осушителя - 68 см6.Уровень шума - 58 дБ7.Скорость движения - 0-4,5 км/ч8.Емкость баков для чистой/грязной воды - 2 х 20 л9.Радиус разворота - 0.9 м10.Давление щетки, max - 30 гр/кв.см11.Воздушный поток, max - 32 л/сек12.Разрежение, max - 10,9 кПа13.Номинальная потребляемая мощность - 900 Вт14.Вес без аккумулятора - 103 кг, в снаряженном состоянии - 123 кг15.Размер, ДхШхВ - 105х48х78,5 смСсылки на описание:- <https://www.alga-market.ru/polomoechnye_mashiny_taski/taski_swingo_455_b_bms_akkumuljatornaja_polomoechnaja_mashina/>- <https://www.taski-market.ru/goods/63149544-akkumulyatornaya_polomoyechnaya_mashina_taski_swingo_455_b_bms>- <https://www.kt-shop.ru/product/polomoechnyj-kombajn-akkumuljatornyj-taski-swingo-450b/> | 1 | Нет |

**2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. Влажная уборка всех типов твердых ровных напольных покрытий от влаги и загрязнений.

**3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

3.2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 40 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Заказчика.

**4.** **Общие сведения**

4.1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Требования к упаковке и маркировке**

5.1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

5.2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

**6. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**

6.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

**7. Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**

7.1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

**8. Порядок расчётов**

8.1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Заказчика (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

8.2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

Подготовил: специалист по охране окружающей среды Э.Ю. Лыкова