УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ОВК-Восток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абрамян А.В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по благоустройству на объекте: "Локальные очистные сооружения ЛОС10000 в пос. Индустриальный г. Краснодара", земельный участок с кадастровым номером 23:43:0125001:352.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование работы | Работы по благоустройству на объекте: "Локальные очистные сооружения ЛОС10000 в пос. Индустриальный г. Краснодара", земельный участок с кадастровым номером 23:43:0125001:352. |
| 2. | Заказчик работ | ООО «Объединенный водоканал- Восток» |
| 3. | Исполнитель работ | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ |
| 4. | Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Краснодар, 2.3 км. к западу от п. Индустриального |
| 5. | Сроки (периоды) выполнения работ | Начало выполнения работ:  с даты заключения договора.  Окончание выполнения работ:  не позднее \_\_\_\_\_\_ календарных дней с даты начала выполнения работ. *(срок выполнения работ определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры, при этом* ***срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней****)* |
| 6. | Функциональное назначение объекта | Локальные очистные сооружения ЛОС10000 |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 8. | Требования к материалам, используемым при выполнении работ | Все применяемые материалы должны отвечать необходимым эксплуатационным требованиям, не должны выделять во внешнюю среду вредные вещества, превышающие предельно допустимые концентрации. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.  ***Сертификаты соответствия на применяемые материалы, в соответствии со сметой и техническим заданием, предоставляются Заказчику непосредственно перед началом выполнения вида работ не позднее, чем за три рабочих дня до начала производства работ.***  Исполнитель обязан осуществлять входной контроль используемых материалов и оборудования, по результатам которого принимает решение о пригодности к использованию и вести Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования.  Заказчик по своему усмотрению имеет право провести  дополнительную экспертизу на соответствие ГОСТ и ТУ  используемых материалов. Забор проб осуществляется совместно с представителем Исполнителя с обязательным составлением акта отбора проб.  Исполнитель обеспечивает выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимыми для выполнения полного объема работ в соответствии со сметной и рабочей документацией.  Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов, инструментов и оборудования Исполнителя, находящегося на территории Заказчика, до сдачи готового объекта в эксплуатацию.  Исполнитель должен приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.  В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) Исполнитель производит работы заново за свой счёт без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ.  Заказчик не возмещает любые расходы Исполнителя, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания), рабочей и сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается. |
| 9. | Перечень работ и их объемы | Благоустройство:  В соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (приложение № 2 к Договору) |
| 10. | Исходные данные (передаются Заказчиком в момент заключения договора) | Рабочая документация (утвержденная в производство работ, в 1-м экземпляре, в т.ч. в электронном виде и топографическую съемку территории), сметная документация (Приложение №2 к договору), настоящее техническое задание. |
| 11. | Требования к природоохранным мероприятиям | Выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 12. | Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности:  - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);  - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды»;  - СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 972/пр);  - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. (с Изменением N 1);  - СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги";  - СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги";  - СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";  - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 3);  - СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";  - «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;  - СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;  - СП 126.1330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция  СНиП 3.01.03-84»;  - ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;  - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ). |
| 13. | Порядок выполнения работ | 1. Строительство выполняется в соответствии с рабочей и сметной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ.  Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.  Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.  Перед начала проведения работ Исполнитель предоставляет и согласовывает с Заказчиком проект производства работ.  Коэффициент уплотнения грунта основания и покрытия должен составлять не менее 0,98. Работы выполняются в соответствии СНиП III-10-75.  В течении исполнения Договора Исполнитель обязан обеспечивать доступ представителю Заказчика к объекту.  При производстве работ Исполнитель обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия.  2. Для ведения исполнительной документации, технического контроля за производством работ и взаимодействия с Заказчиком в ходе производства работ Исполнитель назначает своим приказом ответственных лиц. Копия приказа о назначении направляется в адрес Заказчика в течении пяти рабочих дней со дня подписания Договора.  Исполнитель обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором.  Исполнитель обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ.  Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ.  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.  Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения.  К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения.  Исполнитель обязан проводить геодезическую съемку вертикальных отметок до и после устройства каждого конструктивного слоя дорожных одежд, и предоставлять результаты Заказчику.  Исполнитель до начала выполнения работ по устройству оснований и покрытий должен согласовать с Заказчиком высотные отметки, поперечные и продольные уклоны.  3. Исполнитель предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме:  - акт разбивки трассы линейного объекта (геодезическая разбивка – вынос трассы в натуру);  - акты освидетельствования скрытых работ;  - общий журнал работ;  - журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций;  - паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование;  - исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100.  4. По окончании всего объема работ Исполнитель уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Исполнителем, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации).  6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87) и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ.  7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Исполнитель обязан закрыть ордер на производство земляных работ.  8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнитель, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения.  9. Работа выполняется из материалов Исполнитель надлежащего качества, Исполнитель предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы.  10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Исполнитель до сдачи объекта. |
| 15. | Привлечение третьих лиц для выполнения соответствующих видов работ | Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по договору 3-х лиц в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим договором к Исполнителю. Привлечение к выполнению работ по договору 3-х лиц возможно только с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия (бездействие) 3-х лиц в рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. |
| 16. | Состав передаваемой Заказчику документации | Исполнитель направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанных со стороны Исполнитель Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), к указанным документам Исполнитель в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:  - подготовка основания земляного полотна;  - устройство конструктивных слоев оснований и покрытий.  Перечень исполнительной документации:  - акты освидетельствования скрытых работ;  - ведомости исполнительной нивелировки по каждому  конструктивному слою;  - журнала входного контроля качества получаемых деталей,  материалов, конструкций и оборудования;  - общий журнал работ, фиксируются все технологические этапы согласно, общестроительных норм и правил;  - исполнительная съемка организации рельефа по средствам продольных и поперечных уклонов  - результаты экспертизы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных  материалов (изделий) при наличии.  - фотоотчет в электрон виде.  Исполнительная документация оформляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» |
| 17. | Требования по  гарантийным  обязательствам | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 1 год с момента подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2).  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.  При обнаружении недостатков Заказчик информирует Исполнителя о сроках проведения обследования, по результатам обследования составляется Акт о выявленных недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и  сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае  продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Исполнитель от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 18. | КОДЫ | • Код ОКПД 2: 81.30.10.000  • Код ОКВЭД: 81.30 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Инициатор: гл.инженер ООО «ОВК-Восток» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_