# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | **Цифровая Беспроводная вокальная система**  **Радиосистема Октава OWS-U1200D** | шт. | Тип системы: Динамический  Области применения: Вокал,  Сцена, Конференция  Направленность: Кардиоида  Рабочий диапазон частот, Гц: 50 — 18000  Диапазон радиочастот: 512-562 Тип разъема: XLR-3 питание: 220 В  Размеры, мм: б 260х45, 42х 210х129 | 2 | нет |
| 2 | **Микрофон Октава OWS-D01** | шт | OWS-D01 Головной микрофон (кардиоида) | 4 | нет |
| 3 | **Микрофон Октава МК-012-01 Конденсаторный** | шт | Октава МК-012-01 – малогабаритный конденсаторный микрофон в металлическом корпусе. | 3 | нет |
| 4 | **СОЮЗ MALFA – студийный транзисторный конденсаторный микрофон** | шт | Тип - Конденсаторный микрофон  Капсюль - две 33мм мембраны (одна с золотым напылением)  Частотный диапазон - 30Гц/18кГЦ  Направленность - кардиоида  Чувствительность - 25 мВ/Па  Импеданс - 190 Ом  Предельный уровень SPL - 140 дБ  Собственный шум не более 18 дБ (по кривой А)  Питание - Фантом 48 В  Размер - 187мм х 47 мм  Вес - 475 грамм  Аксессуары в комплекте - аттенюатор -20 дБ, деревянная шкатулка, крепление | 1 | нет |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. В связи с увеличением количества локаций, разнообразия мероприятий и появления новых технических требований для проведения мероприятий, а также выходом из строя не ремонтируемых компонентов возникла острая необходимость в приобретении дополнительного оборудования. В связи с этим необходимо приобрести дополнительные беспроводные радиосистемы и микрофоны. Указанное оборудование полностью соответствует техническим требованиям, позволит обеспечить бесперебойную работу и позволит ускорить работу сотрудников, тем самым благоприятно скажется на эффективности работы всего отдела.

**3**. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
  2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
   1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
   2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
   1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
   1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
   1. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.