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строительных материалов, инструментов и приспособлений для нужд    ООО «Севастопольэнерго»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).
Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами. 
Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.
1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.
1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.
1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.
1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.
2. Порядок подачи заявок и проведения закупки
2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.
2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.3. Стадии оценки заявок:
· проведение отборочной стадии;

· проведение оценочной стадии.


2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

· проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок; 

· разъяснения положений Заявок (при необходимости);

· проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

· проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

· отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

2.5. При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.
2.6. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.
2.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. 
2.8. При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.
2.9. Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.
2.10. Заказчик вправе использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной документацией. 
2.11. По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.
2.12. По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол. 
3. Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.
3.1. Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

3.2. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6. Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

3.7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 
4. Требования к оформлению заявок на участие в мониторинге рыночных предложений в электронной форме 

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).
Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

5. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в мониторинге рыночных предложений в электронной форме 

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

· согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры;
· опись документов;

· заявка на участие;

· техническое предложение;

· коммерческое предложение;

· анкета участника;

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника действует иное лицо, Заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, Заявка на участие в должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) через представителя, в заявке на участие должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

· выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

       выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:


· заверенная копия устава (для юридических лиц);

· заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

· заверенная Участником копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

· декларация о соответствии Участника установленным требованиям;

· согласие ИП на обработку персональных данных.

6. Порядок представления коммерческого предложения 

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).
Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также размер начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).


7. Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

7.1. Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.
7.2. По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.



8. Заключение договора
8.1. Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.
8.2. По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.
8.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.
9. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в мониторинге рыночных предложений электронной форме 

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями: 

Система критериев оценки заявок 

	№

п/п
	Значимостькритерия
	Наименование Критериев и Показателей
	Ед. измерения

	1.
	60
	Сумма цен за единицу
	рубль

	2.
	40
	Сроки поставки товара/выполнения заявки
	рабочий  день

	
	100
	
	


Победителем будет являться Участник, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

	Наименование критерия
	Содержание критерия
	Значимость критерия



	1.Сумма цен за единицу, (Ai)
	При оценке Участнику, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: 

Ai =  
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где Ai  - рейтинг i – го Участника по данному критерию;
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 - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия;
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- предложение i – го Участника по данному критерию;

V критерия  - значимость данного критерия

Оценка и сопоставление заявок по критерию проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения.
	60

	2. Срок поставки товара (выполнения заявки) (Bi)
	При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле:

Bi= 
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 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]
где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию;

Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия;

Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию;

V критерия - значимость данного критерия

Такой срок должен быть выражен в целых значениях  (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена.

При этом за базовое значение критерия «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. 
	40


	           Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,)

Победителем мониторинга рыночных предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. 

В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.




РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Способ закупки
	Мониторинг рыночных предложений 

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» 

	3. 
	Место нахождения заказчика
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	4. 
	Почтовый адрес
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	5. 
	Адрес электронной почты
	kanc@sevenergo.net 

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	Контактное лицо по вопросам технического задания:
Бейник Артем Алексеевич, 
Телефон:. 8 (8692) 57 03 91

e-mail: Artem.Beynik@sevenergo.net
Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович 

Телефон: (8692) 53-98-00, 

e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net


	7. 
	Контактное лицо
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Бейник Артем Алексеевич
Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович 

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки
	Поставка строительных материалов, инструментов и приспособлений

	10. 
	Объем поставляемого товара
(выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора.

	11. 
	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с  предложением Участника

	12. 
	Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора 

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора

	14. 
	Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	15. 
	Порядок оплаты
	в соответствии с Проектом договора.

	16. 
	Начальная (максимальная)  цена договора
	3 650 000,00 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
 в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	17. 
	Начальная максимальная сумма цен за единицу 
	320 317,37 (триста двадцать тысяч триста семнадцать) рублей, 37 копейка

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора, цена за единицу услуги, включают все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.



	19. 
	Валюта закупки
	Российский рубль

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	http://zakupki.gov.ru 

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	https://torgi82.ru 

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка:

https://torgi82.ru 

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) 

	24. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	до 09 часов 00 минут (время московское) «03» декабря 2024 года».

	25. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия)
	Не позднее «05» декабря 2024 г.

	26. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия)
	Не позднее «05» декабря 2024 г.

	27. 
	Проведение переторжки
	не предусмотрено

	28. 
	Переговоры и порядок их проведения
	не предусмотрено


	29. 
	Дата подведения итогов закупки в электронной форме
	Не позднее «10» декабря 2024 г.

	30. 
	Источник финансирования
	собственные средства ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	31. 
	Предоставление разъяснений положений документации о закупку
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

	Требования к участникам закупки

	32. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не установлено

	33. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не установлено

	34. 
	Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	35. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. 

	1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1).

2) опись документов представленных в заявке (форма 2);
3) Заявка на участие (форма 3);

4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4).

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5);
8) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение, которое должно содержать: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии) (форма №8);
9) согласие на обработку персональных данных (форма № 7) (для индивидуальных предпринимателей);

10) Коммерческое предложение (форма №9);
11) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

	36. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие
	Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей.

Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе «Техническое Задание» не указано иное.

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным».

В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о проведении процедуры закупки, комиссия отказывает участнику в допуске участия в и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.

В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара.

В случае если в документации установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе.

Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара.

	37. 
	Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки
	Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 38 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков):

- слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

- слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

- слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного;

- слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы;

- слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»;

- слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»;

- знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя,

- при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений;

- при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор);

- при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,».

Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара.

	38. 
	Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки
	В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию.

В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: 

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений;

- со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений.

	39.
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	В соответствии с Проектом договора

	40.
	Заключение договора
	Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

	41.
	Внесение изменений в извещение
	В соответствии с Разделом  1 документации о проведении закупки.

	42.
	Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
	Установлен.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП.

	43.
	Рассмотрение заявок участников закупки
	Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам:
- сумма цен за единицу;
- срок поставки товара (выполнения заявки)
Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                                         на поставку строительных материалов, инструментов и приспособлений

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2024-2025гг.

1.      Общие положения. 

1.1.    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2.    Предмет закупки: поставка строительных материалов, инструментов и приспособлений.

1.3.    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 3 650 000,00 рублей. 

1.4.    Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 320 317,37 рублей.  

2.      Место, срок и условия поставки Продукции. 

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Продукции осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика транспортом Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3  Срок поставки Продукции: в течение _____ рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4   Минимальная партия поставки Продукции – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень товаров:

	№

п\п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за ед., руб
	Страна происхождения товара

	1. 
	Сухая смесь

SikaMonoTop-412N

≥25кг

(или эквивалент)
	Смесь представляет собой однокомпонентный, мелкозернистый ремонтный раствор на цементной основе, модифицированный полимерами, с добавлением микрокремнезема, предназначенный для нанесения как ручным способом, так и методом мокрого торкретирования.

Технические характеристики:

Величина адгезии к основанию (ремонт несущих конструкций): 1.2МПа

Величина адгезии к основанию (ремонт конструкций, не являющихся несущими): 0.7 МПа.

Расход сухой смеси на 1 м2 слоя толщиной 1 см: 19 кг.

Внешний вид: порошок серого цвета.

Максимальный размер зерен заполнителя: 3 мм.

Толщина слоя диапазон: 10-50 мм.

Температура основания диапазон: +5 - +30 оС

Время жизни материала при температуре 20 оС: 40 мин.

Прочность на изгиб в возрасте 1 день: 4 МПа.

Прочность на сжатие в возрасте 1 день: 20 МПа.

Масса упаковки: 25 кг

Товар разрешен к использованию в Российской федерации.
	1
	шт.
	4 445,78
	

	2. 
	Финишная смесь

SikaMonoTop-723N

≥ 25кг

(или эквивалент)
	Смесь представляет собой однокомпонентную шпатлёвку на цементной основе для выравнивания и финишной отделки бетонных поверхностей

Технические характеристики:

Максимальная крупность заполнителя: 0,3 мм.

Сохраняемость подвижности: 60 мин.

Прочность на сжатие в возрасте 1 сут.,: 8 МПа.

Прочность на сжатие в возрасте 7 сут.,: 25 Мпа.

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: 45 Мпа.

Адгезия к бетону: 1,5 Мпа.

Толщина нанесения диапазон 2-4 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	6 324,33
	

	3. 
	Нефрас

0,4л
	Бензиновый растворитель смешанного типа, содержит 50% углеводородов каждой из групп - легкокипящая фракция деароматизированного бензина каталитического риформинга. Обладать основными эксплуатационными характеристиками: быстро растворять органические соединения, быстро испаряться, свойственнена коррозионная агрессивность.

Представляет из себя прозрачную маслянистую жидкость с характерным запахом нефтепродукта

В составе нет механических примесей и воды, а также водорастворимых кислот и щелочей.

Технические характеристики:

Класс токсичности:4й.

Температура начала перегонки, °С, +50.

10% перегоняются при температуре, °С, +88.

50% перегоняются при температуре, °С, 105.

Объем тары 0,4 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 8505-80.
	1
	шт.
	133,75
	

	4. 
	Нефрас

1,0л
	Нефрас обладает основными эксплуатационными характеристиками: быстро растворять органические соединения, быстро испаряться, свойствененна коррозионная агрессивность.

Представляет из себя прозрачную маслянистую жидкость с характерным запахом нефтепродукта

В составе нет механических примесей и воды, а также водорастворимых кислот и щелочей.

Технические характеристики:

Класс токсичности: 4й.

Температура начала перегонки, °С, +50.

10% перегоняются при температуре, °С, не выше +88.

50% перегоняются при температуре, °С, не выше 105.

Объем тары 1,0 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 8505-80.
	1
	шт.
	269,94
	

	5. 
	Битумно-резиновая мастика  18 кг
	Готовый к применению многокомпонентный материал, состоящий из нефтяного битума, модифицированного дробленой резиной, технологических добавок, минеральных наполнителей и органического растворителя. 

Технические характеристики:

Прочность сцепления с основанием бетонным 0,1 МПа.

Прочность сцепления с основанием металлическим 0,1 МПа.

Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 73-93 %.

Условная вязкость 10 сек.

Жизнеспособность 2 ч.

Масса упаковки 18 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	5 221,61
	

	6. 
	Бумага наждачная

23см х28см

Р-100
	Шлифовальная шкурка, предназначенная для абразивной обработки различных материалов без охлаждения и с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита. Товар водостойкий. Основой выступает влагопрочная бумага.

Технические характеристики:

Размер 23см х 28см 

Зернистость 100

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	37,00
	

	7. 
	Бумага наждачная

23см х28см

Р-150
	Шлифовальная шкурка, предназначенная для абразивной обработки различных материалов без охлаждения и с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита. Товар водостойкий. Основой выступает влагопрочная бумага.

Технические характеристики:

Размер 23см х 28см 

Зернистость 150

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	37,32
	

	8. 
	Бумага наждачная

23см х28см

Р-80
	Шлифовальная шкурка, предназначенная для абразивной обработки различных материалов без охлаждения и с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита. Товар водостойкий. Основой выступает влагопрочная бумага.

Технические характеристики:

Размер 23см х 28см 

Зернистость 80

Требования к товару:

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	37,32
	

	9. 
	Валик мультиколор

15мм х 55мм
	Валик предназначен для лакокрасочных работ различного типа, изготовлен на тканевой основе из полиамида с добавлением некоторого количества акрила.

Технические характеристики:

Диаметр 15 мм.

Длина валика 55 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	59,93
	

	10. 
	Валик мультиколор

30мм х 100мм
	Валик предназначен для лакокрасочных работ различного типа, изготовлен на тканевой основе из полиамида с добавлением некоторого количества акрила.

Технические характеристики:

Диаметр 30 мм.

Длина валика 100 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	72,80
	

	11. 
	Валик мультиколор

30мм х 150мм
	Валик предназначен для лакокрасочных работ различного типа, изготовлен на тканевой основе из полиамида с добавлением некоторого количества акрила.

Технические характеристики:

Диаметр 30 мм.

Длина валика 150 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	109,20
	

	12. 
	Валик мультиколор

48мм х 180мм
	Валик предназначен для лакокрасочных работ различного типа, изготовлен на тканевой основе из полиамида с добавлением некоторого количества акрила.

Технические характеристики:

Диаметр 48 мм.

Длина валика 180 мм.

Требования к товару:

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	154,08
	

	13. 
	Валик мультиколор

48мм х 250мм
	Валик предназначен для лакокрасочных работ различного типа, изготовлен на тканевой основе из полиамида с добавлением некоторого количества акрила.

Технические характеристики:

Диаметр 48 мм.

Длина валика 250 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	189,92
	

	14. 
	Валик Синтекс 48мм х 180мм

(или эквивалент)
	Валик малярный изготовлен из полиакрила на тканевой основе. Сферы применения: водорастворимые дисперсионные краски с добавлением акриловых, латексных смол. Подходит для внутренних работ. Валик сменный.

Технические характеристики:

Диаметр 48 мм.

Длина валика 180 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	372,13
	

	15. 
	Ванночка для валика  

280мм х 270мм
	Ванночка для краски предназначена для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращать разбрызгивание. Материал пластик.

Технические характеристики:

Длина ванночки 280 мм

Ширина ванночки 270 мм

Цвет товара черный

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	117,28
	

	16. 
	Ванночка для валика

350мм х 330мм
	Ванночка для краски предназначена для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращать разбрызгивание. Материал пластик.

Технические характеристики:

Длина ванночки 350 мм

Ширина ванночки 330 мм

Цвет ванночки черный

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	128,41
	

	17. 
	Ведро оцинкованное

9л
	Технические характеристики:

Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,45 мм. 

Покрытие: цинк, содержание цинкового покрытия 120 мкм. 

Ушки ведра: сталь оцинкованная. 

Крепления ушек: заклепки стальные оцинкованные. 

Материал ручки: проволока оцинкованная. 

Размер ведра: высота 265 мм, диаметр верхний 270 мм, нижний 196 мм, изделие имеет конусную форму. 

Масса ведра: 1,1 кг 

Объем ведра: 9 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 20558-82
	1
	шт.
	347,65
	

	18. 
	Ведро оцинкованное

12л
	Технические характеристики:

Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,55 мм. 

Покрытие: цинк, содержание цинкового покрытия 120 мкм. 

Ушки ведра: сталь оцинкованная. 

Крепления ушек: заклепки стальные оцинкованные.

Материал ручки: проволока оцинкованная. 

Размер ведра: высота 275 мм, диаметр верхний 290 мм, нижний 196 мм, изделие имеет конусную форму. 

Масса ведра: 1,15 кг 

Объем ведра: 12 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 20558-82
	1
	шт.
	406,80
	

	19. 
	Вилы копальные

1200мм
	Технические характеристики:

Ширина рабочей части 165 мм.

Количество зубьев  4 шт.

Длина 1200 мм.

Требования к товару:

Лезвие вил изготовлено из высококачественной углеродистой стали и специального защитного покрытия. Черенок инструмента изготовлен из натурального дерева без сучков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	547,66
	

	20. 
	Гвозди  шиферные
	Применяются для крепления шифера и схожих с ним кровельных материалов. Цинковое покрытие гвоздей сплошное, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Не допускается на гвоздях неотпавшая обсечка.

Технические характеристики:

Материал: сталь

Диаметр стержня: 4,5 мм.

Длина гвоздя: 100 мм. 

Диаметр головки: 12 мм.

Высота головки: 1,8 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствуют ГОСТ 9870-61
	1
	кг
	264,30
	

	21. 
	Герметик акриловый

белый

300мл
	Герметик акриловый укрепляет и защищает стыки от влаги. Предназначен для влагоизоляции и гидрофобизации стыков между бетонными, кирпичными, гипсовыми, деревянными и кафельными поверхностями. Также применяется для укрепления дверных и оконных рам.

Технические характеристики:

Объем упаковки: 300 мл.

Цвет: белый.

Максимальная температура применения: +35оС.

Минимальная температура применения: +6оС.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	315,52
	

	22. 
	Герметик универсальный

белый

300мл
	Универсальный высокоэластичный силиконовый герметик используется для внутренних и наружных работ. Предназначен для герметизации швов в непористых строительных конструкциях, заполнения и уплотнения щелей и трещин.

Технические характеристики:

Объем упаковки: 300 мл.

Цвет: белый.

Максимальная температура применения: +35оС.

Минимальная температура применения:  +6оС.

Требования к товару:

Объем упаковки 300 мл

Цвет товара белый

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ Р 57400-2017.
	1
	шт.
	476,36
	

	23. 
	Герметик 

универсальный

прозрачный.

300мл
	Универсальный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для герметизации швов в непористых строительных конструкциях, заполнения и уплотнения щелей и трещин.

Технические характеристики:

Объем упаковки: 300 мл.

Цвет:прозрачный.

Максимальная температура применения: +35оС.

Минимальная температура применения: +6оС.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ Р 57400-2017.
	1
	шт.
	470,68
	


	24. 
	Гидробарьер
	Предназначен для защиты подкровельного пространства от влаги (конденсата). В том числе предохранять строительные конструкции от действия факторов внешней среды, продлевая срок их службы.

Технические характеристики:

Высота рулона: 1,5м

Уровень удержания водяного столба: 2000 мм.

Цвет: серебристый.

Площадь: 70 м.2

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кв.м.
	27,33
	

	25. 
	Грабли
	Зубья граблей одинаковые по высоте, параллельными между собой и располагаются в одной плоскости. На поверхности металлических деталей граблей трещины, вмятины, следы коррозии, сколы, заусенцы не допускаются. В сварных соединениях непровары, прожоги не допускаются.  Сварные швы на наружных поверхностях зачищены от шлака, сварочных брызг, наплывов.

Технические характеристики:

Материал рабочей части: металл.

Материал ручки: дерево.

Количество зубьев: 12 шт.

Размер H: 85 мм.

Размер t: 40 мм.

Размер L: 1300 мм.

Отклонение зубьев граблей: 2 мм.  

Влажность деревянного черенка: 15%.

Требования к товару:

Товар не имеет повреждений внешнего вида, царапин, сколов.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствуют   ГОСТ 19597-94.
	1
	шт.
	358,32
	

	26. 
	Грунт  ГФ-021  

2,6кг
	Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры (диапазон)   минус 45 - плюс 60 °С.

Внешний вид пленки: после высыхания пленка ровная, однородная, матовая или полуглянцевая.

Стойкость пленки к действию нитроэмали: нет отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Способность пленки шлифоваться: пленка при шлифовании образовывает ровную поверхность и не засаливает шкурку. Покрытие грунтовкой после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Технические характеристики:
Степень разбавления грунтовки растворителем: 20%.

Массовая доля нелетучих веществ: 54 %.

Эластичность пленки при изгибе: 1 мм.

Адгезия пленки: 1 балл.

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия: 24 ч.

Расслаивание: 5 мл.

Масса упаковки: 2,6 кг.
Товар разрешен к использованию в Российской федерации. Выпуск не ранее 2024 года. Соответствует ГОСТ 25129-82.
	1
	шт.
	620,46
	

	27. 
	Грунт  ГФ-021

2,7кг
	Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры (диапазон) минус 45 - плюс 60 °С.

Внешний вид пленки: после высыхания пленка ровная, однородная, матовая или полуглянцевая.

Стойкость пленки к действию нитроэмали: нет отслаиваний, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Способность пленки шлифоваться: пленка при шлифовании образовывает ровную поверхность и не засаливает шкурку. Покрытие грунтовкой после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Технические характеристики:
Степень разбавления грунтовки растворителем: 20%.

Массовая доля нелетучих веществ: 54 %.

Эластичность пленки при изгибе: 1 мм.

Адгезия пленки: 1 балл.

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия: 24 ч.

Расслаивание: 5 мл.

Масса упаковки: 2,7 кг.
Товар разрешен к использованию в Российской федерации. Выпуск 2024 года. Соответствует ГОСТ 25129-82.
	1
	шт.
	840,72
	

	28. 
	Грунтовка акриловая  

10л
	Грунтовка предназначена для укрепления поверхности, быстро высыхает, имеет нейтральный запах, не желтеет и не препятствует газообмену. Растворителем является вода. Имеет высокую проникающую способность. Уменьшает водопоглощение поверхности, улучшает адгезию, связывает пыль, защищает от быстрой потери воды шпаклевочными и штукатурными массами и клеевыми составами. 
Технические характеристики:
Цвет товара: белый.

Расход: в диапазоне 100-200 г на 1 м².

Время высыхания: 4 ч.

Объем упаковки: 10 л.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	583,20
	

	29. 
	ДВП 

1,22м х 2,44м
	Древесно-волокнистые плиты (ДВП) мокрого способа производства, изготовляемые из древесного волокна, смешанного с упрочняющими и гидрофобными добавками.  Плиты предназначены для применения в строительстве,  производстве мебели, торгового оборудования, тары, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения.

Шероховатость лицевой поверхности плиты 100 мкм. Содержание химических веществ в плитах, кроме формальдегида, не превышает предельно допустимых норм их выделения в воздух для данной продукции, установленных нормативными документами национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора.
Технические характеристики:
Длина: 2,44 м.

Ширина: 1,22 м.

Влажность: 12%.

Водопоглащение за 2 часа: 34%.

Толщина: 5 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 4598-2018.
	1
	шт.
	489,06
	

	30. 
	ЕвроРубероид

Стеклоизол 

ХКП 3,5

(или эквивалент)
	Представляет собой рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее. В качестве защитных слоев крупнозернистая посыпка и полимерная пленка. С крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна.

Предназначен для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца.
Технические характеристики:
Масса на 1 м2: 4 кг.

Максимальная сила растяжения вдоль: 300 Н.

Водопоглощение в течение 24ч по массе: 1%.

Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч  абсолютная.

Теплостойкость: +80оС.

Длина: 10 м.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	1 991,92
	

	31. 
	ЕвроРубероид

Стеклоизол 

ХПП 2,1

(или эквивалент)
	Представляет собой рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее. 
Технические характеристики:
Масса на 1 м2: 4 кг.

Максимальная сила растяжения вдоль: 300 Н.

Водопоглощение в течение 24ч по массе: 1%.

Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч абсолютная.

Теплостойкость: +80оС.

Длина: 10 м.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 617,99
	

	32. 
	Клей жидкие гвозди 

300мл
	Товар изготовлен на основе акрилового полимера. Обеспечивает высокую прочность клеевого шва на сдвиг и разрыв, а также быструю фиксацию склеиваемых элементов. Не содержит растворителей. Не имеет запаха. 

Не повреждает склеиваемые поверхности и не оставляет желтых пятен. Удобен в работе, не стекает, не капает, является идеальной основой для окрашивания. 

Устойчив к воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и старению. 
Технические характеристики:
Базовое вещество: акрил.

Расход при диаметре полосы 6 мм в диапазоне: 10-12 погонных метров клея.

Цвет: прозрачный.

Объем упаковки: 300 мл.

Прочность на сдвиг: 100кг/см2.

Срок годности: не менее 24 месяцев.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	352,53
	

	33. 
	Жидкое стекло

1,4кг
	Предназначен к применению в качестве компонента цементных растворов, при производстве специальных бетонов (жаростойких и кислотоупорных, кислотостойких), в строительстве и ремонтах для заполнения щелей и пустот в стенах и перекрытиях, для грунтования поверхности стяжки.
Технические характеристики:

Внешний вид: серая густая жидкость.

Плотность: 1,4 гр/см3.

Расход в диапазоне: 0,15-0,3 кг/м2.
Фасовка- пластиковая тара массой 1,4 кг.

Срок годности: 12 месяцев.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 13078-81.
	1
	шт.
	168,30
	

	34. 
	Жидкое стекло

3кг
	Предназначен к применению в качестве компонента цементных растворов, при производстве специальных бетонов (жаростойких и кислотоупорных, кислотостойких), в строительстве и ремонтах для заполнения щелей и пустот в стенах и перекрытиях, для грунтования поверхности стяжки.
Технические характеристики:

Внешний вид: серая густая жидкость.

Плотность: 1,4 гр/см3.

Расход в диапазоне: 0,15-0,3 кг/м2.
Фасовка: пластиковая тара массой 3 кг.

Срок годности: 12 месяцев.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 13078-81.
	1
	шт.
	343,06
	

	35. 
	Жидкое стекло

7кг
	Предназначен к применению в качестве компонента цементных растворов, при производстве специальных бетонов (жаростойких и кислотоупорных, кислотостойких), в строительстве и ремонтах для заполнения щелей и пустот в стенах и перекрытиях, для грунтования поверхности стяжки.
Технические характеристики:

Внешний вид: серая густая жидкость.

Плотность: 1,4 гр/см3.

Расход в диапазоне: 0,15-0,3 кг/м2.
Фасовка: пластиковая тара массой 7 кг.

Срок годности: 12 месяцев.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 13078-81.
	1
	шт.
	689,35
	

	36. 
	Запасное лезвие для ножа ГКЛ


	В комплекте 10 единиц
Технические характеристики:
Ширина лезвия: 18 мм.

Масса лезвия: 180 г.

Гарантийный срок: 12 мес.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	уп.
	131,12
	

	37. 
	Запасное лезвие ножа для линолеума

18мм
	В комплекте 10 единиц
Технические характеристики:
Ширина лезвия: 18 мм.

Масса лезвия: 180 г.

Гарантийный срок: 12 мес.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	уп.
	158,91
	

	38. 
	Затирка для швов

2кг 
	Затирка предназначена для затирки швов керамических, стеклянных облицовок, а также облицовок из искусственного и природного камня, в том числе мрамора, при работах на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Для эффективного использования на деформируемых основаниях: обогреваемых полах, стружечных и гипсокартонных плитах.  Обладает следующими свойствами:

 эластичная (пригодна для полов с обогревом); 

повышенная водостойкость; 

высокая адгезия; 

идеально гладкая поверхность.

Устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям; 

Предназначена для наружных и внутренних работ, бассейнов. Препятствует образованию грибка.

Химические добавки не выделяют в окружающую среду вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК).

Технические характеристики:
Влажность сухой смеси: 0,5% масс.

Содержание зерен наибольшей крупности: 5 % масс.

Максимальная ширина шва: 5мм.

Масса упаковки: 2 кг.

Цвет товара: белый.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ Р 58271-2018.
	1
	шт.
	729,24
	

	39. 
	Карандаш строительный

18см
	 Товар предназначен для разметки в процессе ремонта и строительства. Изготовлен методом полусухого прессования с последующим обжигом.

Отбитость со стороны лицевой поверхности отсутствует.

Технические характеристики:
Длина: 18 см.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	30,36
	

	40. 
	Кирка с ручкой

2 кг
	Высокопрочный инструмент для разбивания камня и других материалов в дорожных, хозяйственных работах, строительстве. Дает возможность демонтировать старые дорожные покрытия, позволять легко выкопать углубления в различных твердых породах.
Технические характеристики:
Материал рабочей части: сталь.

Материал ручки: дерево.

Масса товара: 2 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	3 185,00
	

	41. 
	Кирпич  

М100
	Технические характеристики:

Размеры: 250х120х65 мм.

По прочности: М100.

По морозостойкости изделия марки: F100

Радиус закругления угла вертикальных смежных граней:  15 мм.

Глубина фаски на горизонтальных ребрах: 3 мм.

Изделие в форме прямоугольного параллелепипеда.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 530-2012.
	1
	шт.
	30,33
	

	42. 
	Кисть макловица

150мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины.
Ручка: пластиковая, устойчива к разрушительным воздействиям воды и красок.

Крепление к колодке: винтовым соединением.
Ширина рабочей поверхности 150 мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	229,50
	

	43. 
	Кисть батарейная

1 дюйм
	Технические характеристики:

Толщина набивки 12 мм.

Размер кисти: 1 дюйм

Кисть изготовлена из натуральной щетины. 

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	71,08
	

	44. 
	Кисть батарейная
1.5 дюйма
	Технические характеристики:

 Кисть изготовлена из натуральной щетины

Толщина набивки 12 мм.

Размер кисти: 1.5 дюйм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	116,78
	

	45. 
	Кисть батарейная
2 дюйма
	Технические характеристики:

 Кисть изготовлена из натуральной щетины

Толщина набивки 12 мм.

Размер кисти: 2 дюйма

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	137,10
	

	46. 
	Кисть круглая 

30мм
	Технические характеристики:

 Кисть изготовлена из натуральной щетины

Размер кисти: 30 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	93,02
	

	47. 
	Кисть флейцевая
13мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 13 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	85,12
	

	48. 
	Кисть флейцевая
20мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 20 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	43,30
	

	49. 
	Кисть флейцевая

25мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 25 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	49,49
	

	50. 
	Кисть флейцевая

38мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 38 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	58,00
	

	51. 
	Кисть флейцевая

50мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 50 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	83,18
	

	52. 
	Кисть флейцевая

60мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 60 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	98,21
	

	53. 
	Кисть флейцевая

75мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти: 75 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	112,24
	

	54. 
	Кисть флейцевая

100мм
	Технические характеристики:

Кисть изготовлена из натуральной щетины, плоская. 

Щетина: натуральная белая дважды проваренная щетина, Ручка: деревянная лакированная ручка

Обойма: жестяная.

Размер кисти:100 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	139,68
	

	55. 
	Клей для плитки

СМ-11

25кг

(или эквивалент)
	Предназначен для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых поверхностей плиткой.

Технические характеристики:
Масса упаковки 25 кг

Свойства: смесь устойчива к сползанию; водостойкая; морозостойкая; высокоадгезионная; не горючая; экологически чистая.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	755,67
	

	56. 
	Клей для плитки

СМ-14

25кг

(или эквивалент)
	Предназначен для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых поверхностей плиткой.

Технические характеристики:
Масса упаковки 25 кг

Свойства: смесь устойчива к сползанию; водостойкая; морозостойкая; высокоадгезионная; не горючая; экологически чистая.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	
	шт.
	991,56
	

	57. 
	Клей 

СМ-117

25кг

(или эквивалент)
	Предназначен для облицовки поверхностей с повышенной прочностью (природный камень, бетон и т.д.) какой-либо плиткой из природного камня, плотного бетона, стекла, керамогранита и т.д., кроме мрамора.

Технические характеристики:

Масса упаковки 25 кг

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	1 964,35
	

	58. 
	Клей для обоев 

200г
	Технические характеристики:

Тип клея: Сухой (разбавляется водой) 

Назначение клея: для легких обоев на бумажной основе. Наличие индикатора: без индикатора.

Масса упаковки 200 г

Расход с одной упаковки: 35 - 45 (7-9 рулонов) кв. м.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	345,80
	

	59. 
	Клей ПВА 

1000г
	Технические характеристики:

Время склеивания: 6 ч 

Класс водостойкости: D2 

Консистенция: гель

Масса упаковки 1000 г.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	271,80
	

	60. 
	Клей ЭДП  

280г
	Клей эпоксидный универсальный ЭДП предназначен для склеивания практически любых материалов: металлов, сплавов, стекла, древесины, фарфора, керамики, декоративно-облицовочных материалов и других.  

Технические характеристики:

Свойства: высокая механическая прочность, малая усадка, высокая адгезия к материалам, высокая влагостойкость.

Масса упаковки 280 г

Жизнеспособность при температуре 18-25 С, 4ч.

Предел прочности при сдвиге клеевого соединения  металлических пластин, МПа: 8.0

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Комплект поставки клея ЭДП универсального:  

Основа в полиэтиленовой бутылке – эпоксидная смола модифицированная и стеклянный  флакон с отвердителем в единой упаковке.
	1
	шт.
	680,25
	

	61. 
	Краситель паста  

100мл
	Применяется для колеровки водно-дисперсионных красок, декоративных штукатурок, а также для использования в чистом виде для цветового оформления интерьеров и деталей фасадов. В последнем случае паста образует водостойкое паропроницаемое покрытие. 

Технические характеристики:
Расход: в диапазоне 4-7 кв.м/л.

Цвет черный

Объем упаковки 100 мл

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	125,97
	

	62. 
	Краска ВДВА 

фасадная

10л
	Краска для фасадов и интерьеров. Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью внутри помещений. Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхности. Подходит для проведения комплексных ремонтных работ. На основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты)

Технические характеристики:

Объем упаковки 10 л.

Массовая доля нелетучих веществ 53%

pH краски 6,8

Морозостойкость краски 5 циклов.

Водно-дисперсионные краски пожаровзрывобезопасны

Цвет белый

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Cоответствует  ГОСТ 28196-89
	1
	шт.
	3 061,97
	

	63. 
	Краска ВДВА

интерьерная

10л
	Краска для фасадов и интерьеров. Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью внутри помещений. Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхности. Сохраняет насыщенность цвета и обладает хорошей укрывистостью. Подходит для проведения комплексных ремонтных работ. На основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).

Технические характеристики:

Объем упаковки 10 л.

Массовая доля нелетучих веществ 53%

pH краски 6,8

Морозостойкость краски 5 циклов.

Водно-дисперсионные краски пожаровзрывобезопасны

Цвет согласовывается с заказчиком

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует  ГОСТ 28196-89.
	1
	шт.
	1 725,83
	

	64. 
	Краска ВДВА  

интерьерная

5л 
	Технические характеристики:

Краска для фасадов и интерьеров. Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью внутри помещений.  Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхности. Сохраняет насыщенность цвета и обладает хорошей укрывистостью. Подходит для проведения комплексных ремонтных работ. На основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты)

Требования к товару:

Объем упаковки 5 л.

Массовая доля нелетучих веществ 53%

pH краски 6,8

Морозостойкость краски 5 циклов.

Водно-дисперсионные краски пожаровзрывобезопасны

Цвет согласовывается с заказчиком

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует  ГОСТ 28196-89
	1
	шт.
	978,93
	

	65. 
	Лента алюминиевая
	Ремонтная алюминиевая лента предназначена для фиксации и сращивания поверхностей из металла при монтаже с повышенной сложностью.

Технические характеристики:
Ширина ленты 50 мм

Длина ленты 50 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	574,65
	

	66. 
	Лента битумно-полимерная  

10см х 10м
	Технические характеристики:
Свойства:

- самоклеящаяся; 

- высокая адгезия к большинству материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик, битум, шифер) 

- повышенная устойчивость в УФ излучению; 

- долговечная, устойчива к влаге и перепаду температур.

Ширина ленты 10 см

Длина ленты 10 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 268,51
	

	67. 
	Лента сигнальная красно-белая  

50мм х 150м
	Лента служит для ограждения стройплощадок, мест проведения праздников, мероприятий, спортивных соревнований, мест ДТП, аварийных и опасных мест.

Технические характеристики:

Ширина ленты 50 мм

Длина ленты 150 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	276,74
	

	68. 
	Лента сигнальная красно-белая  

70мм х 200м
	Лента служит для ограждения стройплощадок, мест проведения праздников, мероприятий, спортивных соревнований, мест ДТП, аварийных и опасных мест.

Технические характеристики:

Ширина ленты 70 мм

Длина ленты 200 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	343,14
	

	69. 
	Лопата совковая
	Технические характеристики:

Ширина полотна 231 мм

Высота полотна 275 мм

Масса полотна 0,98 кг

Допуск симметричности тулейки относительно полотна 

3 мм

Наличие черенка: с черенком

Материал черенка: дерево

Материал полотна: сталь

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

На поверхности деревянных деталей отсутствуют трещины, отщепы, червоточины, сколы.

Соответствует  ГОСТ 19596-87
	1
	шт.
	400,33
	

	70. 
	Лопата штыковая
	Технические характеристики:

Ширина ковша 23 см

Наличие черенка: с черенком

Материал черенка: дерево

Материал ковша: сталь

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	402,10
	

	71. 
	Мешок полипропиленовый

95см х 55см


	Требования к товару:

Длина мешка: 95 см  

Ширина мешка: 55 см  

Вместимость: 50 кг  

Цвет: черный

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 32522-2013
	1
	шт.
	16,98
	

	72. 
	Мешок ПЭТ  

50кг
	Мешок используется для хранения и транспортировки сыпучих товаров пищевой промышленности, ремонта, строительства. 

Технические характеристики:

Материал: полиэтилен

Выдерживаемая нагрузка 50 кг
Цвет: черный

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	21,11
	

	73. 
	Мешок ПЭТ  

160л
	Мешок используется для хранения и транспортировки сыпучих товаров пищевой промышленности, ремонта, строительства. 

Технические характеристики:

Материал: полиэтилен

Объем 160л

Длина 105см

Ширина 80см
Цвет: черный

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	51,73
	

	74. 
	Миксер  10 - 20 кг 
	Технические характеристики:

Миксер применяется перешивания для штукатурки, цемента, клеевых масс выполнен в форме правосторонней спирали, стальной. 

Размер товара 100мм х 600мм

Хвостовик SDS: Да

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	664,46
	

	75. 
	Муфта 100

 (полиэтилен)
	Предназначена для соединения хризотилцементных (асбестоцементных) труб, применяемых при строительстве инженерных сетей кабельной и телефонной канализации. Устойчива к механическим повреждениям, отличается долговечностью эксплуатации.

Технические характеристики:

Диаметр внутренний: 112 мм 

Диаметр наружный 118 мм

Длина 80 мм

Форма сечения –круг

Материал: полиэтилен

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	87,24
	

	76. 
	Муфта 150

 (полиэтилен)
	Предназначена для соединения хризотилцементных (асбестоцементных) труб, применяемых при строительстве инженерных сетей кабельной и телефонной канализации. Устойчива к механическим повреждениям, отличается долговечностью эксплуатации.

Технические характеристики:

Диаметр внутренний: 160 мм 

Диаметр наружный 164 мм

Длина 80 мм

Форма сечения –круг

Материал: полиэтилен

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	150,31
	

	77. 
	Олифа

1л
	Технические характеристики:

Отстой % по объему: 1

Кислотное число мг КОН/г: 10

Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм: 15

Массовая доля нелетучих веществ %: 50

Объем упаковки 1 л

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 32389-2013
	1
	шт.
	366,83
	

	78. 
	Олифа

3л
	Технические характеристики:

Отстой % по объему: 1

Кислотное число мг КОН/г: 10

Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм,: 15

Массовая доля нелетучих веществ %: 50

Объем упаковки 3 л

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 32389-2013
	1
	шт.
	961,00
	

	79. 
	Олифа 

5л
	Технические характеристики:

Отстой % по объему: 1

Кислотное число мг КОН/г: 10

Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм: 15

Массовая доля нелетучих веществ %: 50

Объем упаковки 5 л

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 32389-2013
	1
	шт.
	1 568,60
	

	80. 
	Паробарьер
	Паробарьер предотвращает появление конденсата в перекрытиях и на внутренних поверхностях стен, а также плесени, и коррозии металлических конструкций.

Технические характеристики:

Ширина рулона: 1,6 м

Плотность материала: 95 г/м.кв. 

Паропроницаемость - 654,7 г/м.кв. за 24 ч

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кв.м.
	23,25
	

	81. 
	Пена монтажная

850мл
	Пена применяется для изоляции кровельной черепицы, монтажа и уплотнения дверей, оконных рам и других конструкций, заполнения пустот вокруг труб, создания звуконепроницаемых перегородок, склеивания дерева, ПВХ, пластмассы и т.д.

Технические характеристики:
Выход: 65 л 

Время первичного застывания в диапазоне 8-10 мин.

Адгезия к строительным материалам. Точное дозирование без потерь материала.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	803,32
	

	82. 
	Пена монтажная

750мл
	Пена применяется для изоляции кровельной черепицы,  монтажа и уплотнения дверей, оконных рам и других конструкций, заполнения пустот вокруг труб, создания звуконепроницаемых перегородок, склеивания дерева, ПВХ, пластмассы и т.д.

Технические характеристики:

Выход: 65 л 

Применяется при температурах -15°C - +30°C 

Время обработки в диапазоне 45-60 минут 

Высокая термостойкость -40 - +100 °C 

Время первичного застывания в диапазоне 8-10 мин.

Адгезия к строительным материалам. Точное дозирование без потерь материала.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	614,74
	

	83. 
	Пена монтажная

800мл
	Пена применяется для изоляции кровельной черепицы, монтажа и уплотнения дверей, оконных рам и других конструкций, заполнения пустот вокруг труб, создания звуконепроницаемых перегородок, склеивания дерева, ПВХ, пластмассы и т.д. 

Технические характеристики:

Объем упаковки: 800 мл

Выход: 65 л 

Время обработки в диапазоне 45-60 минут 

Высокая термостойкость  -40 - +100 °C 

Время первичного застывания в диапазоне 8-10 мин.

Адгезия к строительным материалам. Точное дозирование без потерь материала

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	730,36
	

	84. 
	Пенопласт  

2см
	Технические характеристики:

Длина: 1000 мм

Ширина: 500 мм

Плотность: М-25

Толщина: 2 см

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кв.м.
	102,34
	

	85. 
	Пистолет для герметика
	Требования к товару:

Объем трубы:600мл., 

Объем картриджа: 310 мл., 

Конструкция: закрытый, алюминиевый

Товар прочный и не имеет повреждений.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	243,37
	

	86. 
	Пистолет для герметика полузакрытый
	Пистолет полузакрытого типа предназначен для выдавливания различных герметиков и клеевых смесей из специальных туб.  Конструкция металлического корпуса пистолета позволяет равномерно распределять нагрузку, что положительно сказывается как на плавности процесса выдавливания рабочей смеси, так и на долговечности инструмента.

Технические характеристики:
Объем картриджа: 310 мл

Требования к товару:

Товар прочный и не имеет повреждений.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	566,88
	

	87. 
	Пистолет для монтажной  пены
	Пистолет оснащен ручкой, которая позволяет точно распределять пену, а также позволяет в любой момент закончить процесс без риска высыхания пены внутри пистолета. Пистолет подходит для строительных, изоляционных и отделочных работ, для монтажа окон, дверей, подоконников, а также при заполнении отверстий и трещин.

Технические характеристики:
Материал ствола: металл

Электронная регулировка температуры: нет

Материал рукоятки: пластик

Тефлоновое покрытие: нет

Требования к товару:

Товар прочный и не имеет повреждений.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 237,74
	

	88. 
	Пленка полиэтиленовая

100мкр
	Технические характеристики:

Ширина пленки: 0,6 м

Длина рулона пленки: 100 м 
Толщина пленки: 0,1 мм

Пленка не является токсичным материалом. 

Пленка невзрывоопасна.

Статический коэффициент трения 0,1.

Относительное удлинение при разрыве 250% в продольном направлении.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует  ГОСТ 10354-82
	1
	м.
	72,48
	

	89. 
	Плита ОСБ-3

12мм
	Технические характеристики:

Толщина 12 мм

Длина плиты 2500 мм

Ширина плиты 1250 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 528,38
	

	90. 
	Плита ОСБ-3

9мм
	Технические характеристики:

Толщина 9 мм

Длина плиты 2500 мм

Ширина плиты 1250 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 220,93
	

	91. 
	Поликарбонат  

сотовый

8мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 6000 мм

Ширина 2100 мм

Толщина 8 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87 %

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	12 311,00
	

	92. 
	Поликарбонат

монолитный

4мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 3050 мм

Ширина 2050 мм

Толщина 4 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87%

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	26 898,66
	

	93. 
	Поликарбонат

монолитный

5мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 3050 мм

Ширина 2050 мм

Толщина 5 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87%

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	30 569,40
	

	94. 
	Поликарбонат

монолитный

6мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 3050 мм

Ширина 2050 мм

Толщина 6 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87%

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	35 194,07
	

	95. 
	Поликарбонат

монолитный

8мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 3050 мм

Ширина 2050 мм

Толщина 8 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87%

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	43 979,40
	

	96. 
	Поликарбонат

монолитный

10мм
	Технические характеристики:

Свойства: Устойчив к воздействию ветровых и снеговых нагрузок, высокой влажности, перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению.
Длина 3050 мм

Ширина 2050 мм

Толщина 10 мм

Цвет: Согласовывается с заказчиком.

Степень светопропускания: в диапазоне 50-87%

Влагопоглощение: 0,37 %

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	55 181,70
	

	97. 
	Проволока вязальная

1,2мм
	Технические характеристики:

Длина катушки 215 м

Масса катушки 2 кг

Диаметр: 1,2мм

Материал: сталь

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 3282-74
	1
	кг
	175,18
	

	98. 
	Проволока вязальная оцинкованная

1,2мм
	Технические характеристики:

Длина катушки 215 м

Масса катушки 2 кг

Диаметр: 1,2мм

Материал: сталь оцинкованная.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 3282-74
	1
	кг
	255,08
	

	99. 
	Проволока вязальная оцинкованная

2мм
	Технические характеристики:

Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм, изготовленная из стали и смотанная в катушку.

Требования к товару:

Длина катушки 215 м

Масса катушки 2 кг

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации

Соответствует ГОСТ 3282-74
	1
	кг
	241,76
	

	100. 
	Промывка для пистолета пены  

650мл
	Представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен. Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция однородная, без комков, видимых посторонних включений и примесей.

Технические характеристики:
Объем 650мл

Массовая доля воды: 0,2%

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации
	1
	шт.
	281,72
	

	101. 
	Растворитель  646

1л
	Предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения. Бесцветная однородная прозрачная жидкость. Смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. 

Технические характеристики:

Цвет: слегка желтоватая, однородная жидкость;

Массовая доля воды, %: 2;

Плотность, г/см3, при +20 °С в диапазоне: 0,840-0,860;

Летучесть по этиловому эфиру в диапазоне 8-15;

Пригодность к разбавлению нитроэмалей: годен;

Объем упаковки 1 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 18188-72
	1
	шт.
	254,61
	

	102. 
	Растворитель  647

1л
	Для разбавления нитроэмалей и нитролаков. Смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров

Технические характеристики:

Цвет: слегка желтоватая, однородная жидкость;

Массовая доля воды, %: 0,6;

Плотность, г/см3, при +20 °С в диапазоне: 0,80-0,895;

Летучесть по этиловому эфиру в диапазоне 8-12;

Пригодность к разбавлению нитроэмалей: годен;

Объем упаковки 1 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 18188-72
	1
	шт.
	260,20
	

	103. 
	Ручка для валика 60мм, д.6мм
	Ручка произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. Внутренняя полость ручки предназначена для использования телескопического стержня. Стержень ручки оцинкован и защищен от коррозии.

Технические характеристики:

Диаметр стержня ручки 6 мм 

Длина ручки 60 мм

Материал изготовления пластмасса и оцинкованный металл.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	59,55
	

	104. 
	Ручка для валика 100мм, д.6мм
	Ручка произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. Внутренняя полость ручки предназначена для использования телескопического стержня. Стержень ручки оцинкован и защищен от коррозии.

Технические характеристики:

Диаметр стержня ручки 6 мм 

Длина ручки 100 мм

Материал изготовления пластмасса и оцинкованный металл.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	79,08
	

	105. 
	Ручка для валика 150мм, д.6мм
	Ручка произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. Внутренняя полость ручки предназначена для использования телескопического стержня. Стержень ручки оцинкован и защищен от коррозии.

Технические характеристики:

Диаметр стержня ручки 6 мм 

Длина ручки 150 мм

Материал изготовления пластмасса и оцинкованный металл.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	93,53
	

	106. 
	Ручка для валика 

180 мм, д.8мм
	Ручка произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. Внутренняя полость ручки предназначена для использования телескопического стержня. Стержень ручки оцинкован и защищен от коррозии.

Технические характеристики:

Диаметр стержня ручки 8 мм 

Длина ручки 180 мм

Материал изготовления- пластмасса и оцинкованный металл

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	132,73
	

	107. 
	Ручка для валика 

250 мм, д.8мм
	Ручка произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. Внутренняя полость ручки предназначена для использования телескопического стержня. Стержень ручки оцинкован и защищен от коррозии.

Технические характеристики:

Диаметр стержня ручки 8 мм 

Длина ручки 250 мм

Материал изготовления пластмасса и оцинкованный металл

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	152,16
	

	108. 
	Сетка сварная 

100х100х3
	Сетка выполнена из тонкого металлического прутка, соединенного между собой при помощи точечной сварки. Сварная сетка применяется как армирующая основа при выполнении цементных стяжек, заливок, для усиления кладки и др.

Технические характеристики:

Размер ячейки 100х100 мм

Диаметр проволоки 3 мм

Размер секции 2000х1000 ﻿мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кв.м.
	107,11
	

	109. 
	Сетка сварная 

50х50х3
	Сетка выполнена из тонкого металлического прутка, соединенного между собой при помощи точечной сварки. Сварная сетка применяется как армирующая основа при выполнении цементных стяжек, заливок, для усиления кладки и др.

Технические характеристики:

Размер ячейки 50х50 мм

Диаметр проволоки 3 мм

Размер секции 2000х1000 ﻿мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кв.м.
	195,21
	

	110. 
	Сетка серпянка

0,05х45 м
	Стеклотканевая лента с клейким внутренним слоем. Применяется для проклейки cтыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин, углов и швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях. Предназначена для укрепления поверхности, предотвращения образования трещин при внутренних работах

Технические характеристики:

Длина рулона 45 м

Ширина рулона 0.05 м

Толщина: 0.2 мм

Размер ячейки: 3х3 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	171,95
	

	111. 
	Сетка серпянка

0,1х20 м
	Стеклотканевая лента с клейким внутренним слоем. Применяется для проклейки cтыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин, углов и швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях. Предназначена для укрепления поверхности, предотвращения образования трещин при внутренних работах

Технические характеристики:

Длина рулона 20 м

Ширина рулона 0.1 м

Толщина: 0.2 мм

Размер ячейки: 3х3 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	189,67
	

	112. 
	Сетка штукатурная

стеклотканевая 5х5мм (1х50м) 
	Сетка штукатурная предназначена для армирования при шпатлевочных работах, когда слой шпаклевки минимален, что увеличивает ее механическую прочность, препятствует появлению трещин. 

Технические характеристики:

Размер ячейки 5х5 мм

Размер рулона 1х50м

Плотность сетки 145гр/м2

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	78,69
	

	113. 
	Скобы к степлеру 8


	Применяются для соединения изделий из древесины, картона, оргалита, для обшивки мебели и др.

Технические характеристики:

Материал изготовления- углеродистая сталь

Высота 8 мм 

Ширина: 11,3 мм 

Толщина 0,7 мм.

Фасовка: 1000 шт

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	80,71
	

	114. 
	Скотч малярный

38мм х 50м
	Скотч малярный изготовлен из бумажного материала на клеевой основе. Основное применение – защита поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений.

Технические характеристики:

Ширина рулона 38 мм

Длина рулона 50 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	11
	шт.
	194,71
	

	115. 
	Скотч малярный

50мм х 50м
	Скотч малярный изготовлен из бумажного материала на клеевой основе. Основное применение – защита поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений.

Технические характеристики:

Ширина рулона 50 мм

Длина рулона 50 м

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	323,85
	

	116. 
	Смазка силиконовая

520 мл
	Смазка силиконовая предназначена для защитной обработки резиновых и пластиковых поверхностей, помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнений дверей в условиях отрицательных температур. Продлевает срок службы резиновых уплотнителей. Защищает металлические соединения от коррозии, устраняет неприятные скрипы и прикипание деталей.

Технические характеристики:

Объем упаковки 520 мл

Тип: аэрозоль

Плотность при 20°С: 0,78 г/см3

Температурный режим от-40 С° до +170 С°

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	516,55
	

	117. 
	Сольвент

0,9л 
	Технические характеристики:

Плотность при 20°С 0,86 г/см3.

Массовая доля серы: 0,02%.

Реакция водной вытяжки нейтральная.

Летучесть по ксилолу: 1,2.

Требования к товару:
Объем упаковки 0,9 л.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 10214-78.
	1
	шт.
	198,46
	

	118. 
	Сольвент 

5л
	Технические характеристики:

Плотность при 20°С: 0,86 г/см3.

Массовая доля серы: 0,02%.

Реакция водной вытяжки нейтральная.

Летучесть по ксилолу: 1,2.

Объем упаковки 5 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 10214-78.
	1
	шт.
	1 073,75
	

	119. 
	Труба асбестоцементная 

100
	Предназначена для строительства напорных, безнапорных трубопроводов, теплотрасс, дымоходов. На наружной поверхности трубы допускаются отпечатки технического сукна и сдиры глубиной 2 мм, а на внутренней поверхности – отпечатки накатанной поверхности форматных скалок.

Технические характеристики:

Длина 4 м.

Диаметр наружный 118 мм.

Диаметр условного прохода 100мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 280,55
	

	120. 
	Труба асбестоцементная 

150
	Асбестоцементная труба предназначена для строительства напорных, безнапорных трубопроводов, теплотрасс, дымоходов. На наружной поверхности трубы допускаются отпечатки технического сукна и сдиры глубиной 2 мм, а на внутренней поверхности – отпечатки накатанной поверхности форматных скалок.

Технические характеристики:

Длина 4 м.

Диаметр наружный 161 мм.

Диаметр условного прохода 150мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 920,83
	

	121. 
	Уайт-спирит

0,9л
	Технические характеристики:

Плотность при (20±2)°С: 0,79 г/см³.

Массовая доля ароматических углеродов: 16%.

Массовая доля общей серы: 0,025%.

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 33°С.

Уайт-спирит - легковоспламеняющийся продукт второй категории с температурой самовоспламенения 270°С.

Объем упаковки 0,9 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 3134-78.
	1
	шт.
	175,36
	

	122. 
	Уровень 

100см
	Предназначен для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также горизонтальности полов, балок и прогонов.

Технические характеристики:

Длина 100 см.

Погрешность до 1 мм/м включительно.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 588,34
	

	123. 
	Утеплитель 

1200мм х 600мм х 50мм
	Предназначен для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.

Технические характеристики:

Толщина 50 мм.

Плотность 135 кг/м3.

Размер плиты 1200мм х 600мм х 50мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	851,79
	

	124. 
	Утеплитель 

50мм х 1200мм х 20000мм
	Представляет собой слой вспененного полиэтилена, покрытого лавсаном, и применяться для тепло-, паро-, гидро-, всех жилых и промышленных конструкций (стен, крыш, полов, труб).

Технические характеристики:

Коэффициент теплового отражения поверхности 90%.

Коэффициент оптического отражения поверхности 97%.

Сопротивление теплопередачи, R0, в диапазоне 1,07-1,26 м2С0/Вт.

Размер рулона 50мм х 1200мм х 20000мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	м
	170,35
	

	125. 
	Фанера 

6мм
	Представляет собой композитный материал, создаваемый из древесины в виде листов, образованных склеиванием нескольких тонких слоев дерева – шпона. Волокна смежных слоев располагаются под углом друг к другу перпендикулярно.

Технические характеристики:

Толщина фанеры 6 мм.

Размер листа 1,5х1,5 м.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 087,29
	

	126. 
	Фанера влагостойкая

6,5мм
	Представляет собой композитный материал, создаваемый из древесины, в виде листов, образованных склеиванием нескольких тонких слоев дерева – шпона. Волокна смежных слоев располагаются под углом друг к другу перпендикулярно.

Технические характеристики:

Толщина фанеры 6,5 мм.

Размер листа 2,44м х 1,22м.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	3 081,49
	

	127. 
	Фанера влагостойкая ламинированная

18мм
	Относится к группе фанер специального назначения, покрытых специальным влагостойким ламинатом. В качестве ламината используется плотная бумага, пропитанная фенолформальдегидными смолами. После пропитки бумага приобретает свойства пластмассы: становиться плотной, довольно гладкой и совершенно не пропускать воду. Ламинат служит барьером, защищающим древесные слои от проникновения влаги.

Технические характеристики:

Толщина фанеры 18 мм.

Размер листа 2,44м  х 1,22м.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	5 390,85
	

	128. 
	Цемент 

М-500

25кг
	Применяется в промышленном и жилищном строительстве для производства балок, фундамента, межэтажных перекрытий и прочих конструкций повышенной прочности, для производства сухих строительных смесей.

Технические характеристики:

Прочность на сжатие 49 МПа.

Прочность на изгиб 5,9 МПа.

Активных минеральных добавок: 20%.

Массовая доля ангидрида серной кислоты: 3,5% по массе.

Масса упаковки 25 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствовует ГОСТ 10178-85.
	1
	шт.
	470,83
	

	129. 
	Черенок 

1,2м
	Предназначен для садового инструмента, для лопаты, для сапы, для вил.

Технические характеристики:

Длина 1,2 м.

Диаметр черенка 40 мм.

Требования к товару:

Черенок изготовлен из качественной древесины с гладкой и ровной поверхностью.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	
	шт.
	205,36
	

	130. 
	Черенок для граблей
	Технические характеристики:

Длина 1,5 м.

Диаметр 30 мм.

Требования к товару:

Черенок изготовлен из качественной древесины с гладкой и ровной поверхностью.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	202,35
	

	131. 
	Шифер 

5,2мм

8-волн.
	Технические характеристики:

Количество волн 8 шт.

Длина 1750 мм.

Ширина 1130 мм.

Толщина 5,8 мм.

Высота рядовой волны 40 мм.

Высота перекрывающей волны 40мм.

Высота перекрываемой волны 32мм.

Ширина перекрывающей кромки 43 мм.

Ширина перекрываемой кромки 37мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	860,37
	

	132. 
	Шпаклевка 

старт

25кг
	Универсальная штукатурная смесь изготовлена на основе гипса и извести для внутренней отделки жилых помещений, гостиниц, больниц и других помещений с обычной влажностью воздуха.

Технические характеристики:

Расход в диапазоне 0,75-1,0 кг/м2 при толщине слоя в 1мм.

Состав: гипс строительный, полимерные добавки.

Время использования смеси 40мин.

Масса упаковки 25 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	675,45
	

	133. 
	Шпаклевка

финиш

25кг 
	Универсальная штукатурная смесь изготовлена на основе гипса, обогащенной добавками, с улучшенными адгезионными качествами. Применяется для тонкого шпаклевания стен и потолков жилых помещений с обычной влажностью воздуха.

Технические характеристики:

Расход: 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

Водопотребность в диапазоне 13,75-16,25 л воды на 25 кг сухой смеси.

Время использования смеси 80мин.

Масса упаковки 25 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	831,84
	

	134. 
	Шпаклевка фасадная белая

20кг
	Применяется для высококачественного финишного выравнивания при подготовке к покраске (и другой отделке) стен и потолков в помещениях любого типа и поверхностей фасадов домов.

Технические характеристики:

Максимальная фракция наполнителя до 0,14мм включительно.

Толщина нанесения 1 слоя в диапазоне 0,5-3,0 мм.

Время потребления: 2 ч.

Прочность сцепления с основой 0,75 МПа.

Прочность при сжатии 15 МПа.

Морозостойкость 50 циклов.

Масса упаковки 20 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	939,30
	

	135. 
	Шпатель

60  
	Применяется для оштукатуривания наружных и внутренних стен, потолков — для нанесения шпатлевок, мастик и густых клеевых смесей.

Технические характеристики:

Ширина рабочей поверхности 60мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	57,57
	

	136. 
	Шпатель

80  
	Применяется для оштукатуривания наружных и внутренних стен, потолков — для нанесения шпатлевок, мастик и густых клеевых смесей.

Технические характеристики:

Ширина рабочей поверхности 80мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	67,96
	

	137. 
	Шпатель 

100
	Применяется для оштукатуривания наружных и внутренних стен, потолков — для нанесения шпатлевок, мастик и густых клеевых смесей.

Технические характеристики:

Ширина рабочей поверхности 100мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	73,20
	

	138. 
	Шпатель 

200
	Применяется для оштукатуривания наружных и внутренних стен, потолков — для нанесения шпатлевок, мастик и густых клеевых смесей.

Технические характеристики:

Ширина рабочей поверхности 200мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	106,28
	

	139. 
	Шпатель 

300
	Применяется для оштукатуривания наружных и внутренних стен, потолков — для нанесения шпатлевок, мастик и густых клеевых смесей.

Технические характеристики:

Ширина рабочей поверхности 300мм.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	157,56
	

	140. 
	Шпатель 

зубчатый

200
	Применяется для нанесения клеевых и цементных смесей на керамическую плитку, натуральный камень при проведении облицовочных работ.

Технические характеристики:

Лезвие изготовлено из нержавеющей стали.

Ручка с отверстием для подвешивания. 

Зуб квадратной формы.

Ширина рабочей поверхности 200 мм.

Размер зуба 6мм х 6мм.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	130,29
	

	141. 
	Штукатурка 

фасадная 

25кг


	Штукатурка предназначена для оштукатуривания фасадов зданий и поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. 

Технические характеристики:

Максимальная крупность заполнителя: 5,0 мм.

Влажность смеси: 0,3% по массе.

Прочность сцепления с основанием 0,3 МПа.

Предел прочности при сжатии 2,5МПа.

Морозостойкость 25 циклов.

Масса упаковки 25 кг.

Требования к товару:

- хорошая прочность сцепления с основанием;

- пластичная, легко наносится;

- не давать усадки, образовывать гладкую и прочную поверхность без трещин и вздутий;

- влаго- и морозостойкая;

- паропроницаемая.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 33083-2014.
	1
	шт.
	600,95
	

	142. 
	Щетка по металлу 
	Предназначена для очистки поверхностей, полировки, удаления ржавчины и краски, зачистки сварочных швов и других работ.

Технические характеристики:

Материал щетины: латунированная сталь.

Длина 240мм

Материал рукоятки: пластик

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	95,95
	

	143. 
	Эмаль антикоррозийная молотковая 

0,8кг
	Технические характеристики:

Цвет огненно-медный.

Расход до 10 кв.м/л включительно.

Масса упаковки 0,8 кг.

Требования к товару:

- быстросохнущая, 

- образовывает рисунчатое (молотковое) покрытие, маскирующее мелкие дефекты поверхности,

- покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, повышенной влаго- и противокоррозионной стойкостью.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	954,51
	

	144. 
	Эмаль антикоррозийная молотковая 

2,5кг
	Технические характеристики:

Цвет огненно-медный.

Расход до 10 кв.м/л включительно.

Масса упаковки 2,5 кг.

Требования к товару:

- быстросохнущая, 

- образовывает рисунчатое (молотковое) покрытие, маскирующее мелкие дефекты поверхности,

- покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, повышенной влаго- и противокоррозионной стойкостью.
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	2 772,16
	

	145. 
	Эмаль Аэрозоль

0,52л

белый 
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет белый.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	332,90
	

	146. 
	Эмаль Аэрозоль

0,52л

желтый
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет желтый.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	333,95
	

	147. 
	Эмаль Аэрозоль 

0,52л

зелёный
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет зеленый.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	328,70
	

	148. 
	Эмаль Аэрозоль

0,52л

красный
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет красный.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	326,60
	

	149. 
	Эмаль Аэрозоль 

0,52л

черный
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет черный.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	326,60
	

	150. 
	Эмаль Аэрозоль 

0,52л

светло-серый
	Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. 

Технические характеристики:

Цвет светло-серый.

Время высыхания на отлип в диапазоне 10-15 мин.

Полное высыхание: 2 часов.

Объем упаковки 0,52 л.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 9980.3-2014.
	1
	шт.
	326,60
	

	151. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

белый
	Технические характеристики:

Цвет белый.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	805,31
	

	152. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

белый
	Технические характеристики:

Цвет белый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	934,76
	

	153. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

голубой
	Технические характеристики:

Цвет голубой.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	728,48
	

	154. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

голубой
	Технические характеристики:

Цвет голубой.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	862,71
	

	155. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

желтый
	Технические характеристики:

Цвет желтый.

Высыхание: 24 часов.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	777,69
	

	156. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

желтый
	Технические характеристики:

Цвет желтый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	891,33
	

	157. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

зеленый
	Технические характеристики:

Цвет зеленый.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	748,34
	

	158. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

зеленый
	Технические характеристики:

Цвет зеленый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	900,88
	

	159. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6  кг

коричневый
	Технические характеристики:

Цвет коричневый.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	699,74
	

	160. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

коричневый
	Технические характеристики:

Цвет коричневый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	824,32
	

	161. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

красный
	Технические характеристики:

Цвет красный.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	750,56
	

	162. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

красный
	Технические характеристики:

Цвет красный.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	900,88
	

	163. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

серый
	Технические характеристики:

Цвет серый.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	716,24
	

	164. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

серый
	Технические характеристики:

Цвет серый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	872,05
	

	165. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

светло-серый
	Технические характеристики:

Цвет светло-серый.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	731,37
	

	166. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

светло-серый
	Технические характеристики:

Цвет светло-серый.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 

62%.

Эластичность пленки при изгибе: 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	906,95
	

	167. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

синий
	Технические характеристики:

Цвет синий.

Высыхание: 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	751,52
	

	168. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

синий
	Технические характеристики:

Цвет синий.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание: 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	854,59
	

	169. 
	Эмаль ПФ 115 

2,6 кг

черный
	Технические характеристики:

Цвет черный.

Высыхание 24 часа.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Масса упаковки 2,6 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	624,82
	

	170. 
	Эмаль ПФ 115 

2,8 кг

черный
	Технические характеристики:

Цвет черный.

Расход на один слой в диапазоне 90-180 г/м² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Высыхание 24 часа.

Сорт первый.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру: 50%.

Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5): 80°С.

Массовая доля нелетучих веществ: 62%.

Эластичность пленки при изгибе 1мм.

Масса упаковки 2,8 кг.

Требования к товару:

– надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет;

– обладает стойким блеском.

- легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности, не образуя подтеков.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.

Товар соответствует ГОСТ 6465-76.
	1
	шт.
	757,84
	

	171. 
	Эмаль серая

Эмакоут 359

(или эквивалент)
	Однокомпонентный лакокрасочный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном пленкообразователе, предназначенный для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Технические характеристики:

Цвет серый.

Плотность: 1,19 г/см3.

Объемная доля нелетучих веществ 33%.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кг
	1 163,90
	

	172. 
	Эмаль черная

Эмакоут 359

(или эквивалент)
	Однокомпонентный лакокрасочный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном пленкообразователе, предназначенный для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Технические характеристики:

Цвет чёрный.

Плотность: 1,19 г/см3.

Объемная доля нелетучих веществ 32%.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	кг
	1 151,34
	

	173. 
	Эмаль-грунт антикоррозийная 

3 в 1 

2,7 кг
	Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных, бетонных и других поверхностей снаружи и внутри помещений, и применяется для защиты металлических конструкций, арматуры железобетонных изделий, с/х техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов.

Технические характеристики:

Цвет серый.

Расход в один слой в диапазоне 80-220 г/м2 в зависимости от типа поверхности.

Объем упаковки 2,7 кг.

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	1 108,16
	

	174. 
	Известь строительная
2кг
	Предназначена для приготовления растворов, бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий.

Технические характеристики:

Тип: гашеная

Сорт 1

Содержание активных СаО +МgО не менее 67%
Содержание  СО2 не более 3%;

Влажность не более 5%

активный МgО - не нормируется.  

Соответствует ГОСТ 9179-77

Требования к товару:

Упаковка - полипропиленовый мешок
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	89,07
	

	175. 
	Известь строительная
3 кг
	Предназначена для приготовления растворов, бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий.

Технические характеристики:

Тип: гашеная

Сорт 1

Содержание активных СаО +МgО не менее 67%
Содержание  СО2 не более 3%;

Влажность не более 5%

активный МgО - не нормируется.  

Соответствует ГОСТ 9179-77

Требования к товару:

Упаковка - полипропиленовый мешок
Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	122,94
	

	176. 
	Кисть филеночная
10мм
	Технические характеристики:

 Кисть изготовлена из натуральной щетины

Размер кисти: 10 мм

Товар разрешен к использованию в Российской Федерации.
	1
	шт.
	86,42
	

	177. 
	Линолеум 4 м 
1,8 мм
	Технические характеристики:

Основа: теплозвукоизолирующая

Толщина изделия, мм: не менее 1,8

Ширина, м: 4

Класс износостойкости: 32

Защитный слой, мм, более 0,4

Тип: полукоммерческий

Материал основы: пена

Класс пожарной безопасности: КМ2

Цвет: коричневый, тип рисунка под ламинат

Рельеф: структурный

Гарантия: не менее 1 года.

Дизайн: по согласованию с заказчиком.
	1
	м.п.
	4 323,15
	

	178. 
	Плинтус пластиковый 2,5 м
	Технические характеристики:

Тип монтажа: саморезы/ дюбель-гвозди

Форма: классический

Поверхность: с текстурой

Палитра: коричневый

Материал основания: ПВХ

Материал верхнего слоя: ПВХ

Высота, мм: не менее 55

Длина, мм: не менее 2500

Толщина, мм: не менее 21

Влагостойкий: да

Кабель-канал: да

Доля вторичного сырья, использованного при производстве, %: ≥ 10.
	1
	шт.
	158,81
	

	179. 
	Угол внутренний для плинтуса
	Технические характеристики:

Высота, мм: не менее 55

Ширина, мм: не менее 22

Палитра: коричневый

Материал основания: ПВХ

Материал верхнего слоя: ПВХ

Поверхность: с текстурой

Доля вторичного сырья, использованного при производстве, %: ≥ 10
	1
	шт.
	38,04
	

	180. 
	Угол наружный

 для плинтуса
	Технические характеристики:
Высота, мм: не менее 55 

Ширина, мм: не менее 22 

Палитра: коричневый

Количество в наборе: не менее 2 шт

Материал основания: ПВХ

Материал верхнего слоя: ПВХ

Поверхность: с текстурой

Доля вторичного сырья, использованного при производстве, %: ≥ 10
	1
	шт.
	28,46
	

	181. 
	Торцевая заглушка
	Технические характеристики:
Тип: заглушка левая/правая

Высота, мм: не менее 55

Ширина, мм: не менее 10

Палитра: коричневый

Материал основания: ПВХ

Материал верхнего слоя: ПВХ

Поверхность: с текстурой

Доля вторичного сырья, использованного при производстве, %: ≥ 10
	1
	шт.
	15,08
	

	182. 
	Соединение для плинтуса
	Технические характеристики:
Высота, мм: не менее 55

Ширина, мм: не менее 10

Палитра: коричневый

Материал основания: ПВХ

Материал верхнего слоя: ПВХ

Поверхность: с текстурой

Доля вторичного сырья, использованного при производстве, %: ≥ 10
	1
	шт.
	28,03
	

	183. 
	Профиль ПС стыкоперекрывающий
	Технические характеристики:
Вид порожка: одноуровневый

Тип: порог напольный

Профиль порожка: прямой

Назначение порожка: для ламината, линолеума

Материал основания: алюминий

Материал верхнего слоя: декоративная ламинированная пленка

Длина, мм: 1800

Ширина, мм: не менее 78

Цвет: Дуб светлый
	1
	шт.
	585,65
	

	Итого
	320 317,37
	


3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню строительных материалов, инструментов и приспособлений и комплектующих к нему.

3.3.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели:     

Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТ, и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания. 

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 3 квартала 2024 года, ранее неиспользованным, не модифицированным, не восстановленным, без повреждений. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

 Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с  действующими стандартами и техническими условиями (ГОСТ, ТУ) для данного вида товара. Товар должен поставляться в оригинальной, заводской упаковке, соответствующей характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка товара в поврежденной транспортной таре. Товар должен иметь этикетки с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами (наименование и обозначение товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии товара, масса нетто, срок годности, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

В случае установления факта поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и подтверждается копиями сертификата продукции и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5. Требования к условиям поставки товара: Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.

5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

5.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию. 
Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии Продукции, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 

Цена на Продукцию, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Правила приемки Продукции. 
Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки: 

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 

   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 1 (одного) рабочего дня.

Специалист ОМТС Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе                            
                     Кузнецов Д.И.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях изложенных в заявке.
Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во страниц
	Номера страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	


Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

                                                                                                                                                   Форма 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации

________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

	№ п.п.
	Наименование
	Предложение
	Примечание

	1.
	Сумма цен за единицу
	
	Не более начальной (максимальной) суммы цен за единицу

	2.
	Срок поставки товара (выполнения заявки)
	
	Указывается одно значение в рабочих днях


Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

 - подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:            

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)


(для юридического лица)
	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки
	

	2.
	Место нахождения 
	

	3.
	Юридический адрес
	

	4.
	Почтовый адрес 
	

	5.
	Номер контактного телефона (факса)
	

	6.
	Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует
	

	7.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	8.
	ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений *
	

	9.
	КПП участника закупки
	

	10.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	11.
	ОГРН участника закупки
	

	12.
	ОКПО участника закупки
	

	13.
	Банковские реквизиты участника закупки
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	
	
	Лицевой счет 

(для учреждений)
	

	14.
	Система налогообложения участника закупки
	ОСН/УСН


· * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует» 

(для физического лица)

	1.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	2.
	Паспортные данные
	серия _____ номер _________

выдан ____________________

	3.
	Место жительства
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	6.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	7.
	ОГРН участника закупки
	

	8.
	ОКПО участника закупки
	

	9.
	Банковские реквизиты
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	10.
	Система налогообложения участника закупки
	


Форма 5
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник) 

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________







(наименование закупки)
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений
____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».


В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

                                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 7
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки; 

- в реестре недобросовестных поставщиков;  

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 8
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мониторинг рыночных предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

	№

п/п
	Наименование товара
	Показатель (характеристика) 

Товара


	Ед. изм.
	Страна происхождения товара

	1
	2
	3
	
	6

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Форма 9

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение

на _________________________________

Кому: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

	№

п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения 

Товара


	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб., без НДС
	Цена за ед. изм., руб., с НДС 20 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО, сумма цен за единицу:
	
	


*Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект Договора 

на поставку товара

г. Севастополь                                                                                         

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заявке Заказчика (Приложение №2) в соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Заказчику строительные материалы, инструменты и приспособления (далее - Продукция, Товар) в ассортименте, по ценам согласно Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1) и соответствующей требованиям, изложенным в Техническом описании (Приложение № 3 к Договору, далее – Техническое описание), в количестве и сроки, указанные в заявке (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость заявленной партии Товара. 

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар не обременен правами третьих лиц и не находится в аресте.

1.3. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и стоимость партии Товара определяется согласно спецификации (Приложение №1), указанных в счетах, товарных накладных (либо УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Для целей настоящего Договора Стороны соглашаются с возможностью обмена копиями подписанных документов в письменной форме в виде телекса, факса, направления скан копии документа по электронной почте. При этом оригиналы документов должны быть подписаны и переданы Сторонами друг другу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты предоставления таких документов электронным способом.

Адреса электронной почты Стороны, используемые в соответствии с настоящим пунктом Договора:

Поставщик __________________

Заказчик ____________________
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать санитарным нормам, требованиям государственных, отраслевых стандартов, техническим регламентам, техническим условиям (ГОСТ, ТУ) и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами; 

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемой с требованиями эксплуатационной документации на данный вид Товара и ответственность перед Заказчиком по всем гарантийным обязательствам.

2.3. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Качество, маркировка, упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Явными отступлениями от качества (явными недостатками) Товара в целях настоящего Договора признаются механические повреждения на Товаре, некомплектность Товара, выявить которые возможно при его наружном осмотре.

Скрытыми недостатками Товара в целях настоящего Договора признаются недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки Товара и выявлены лишь в процессе эксплуатации.

Стороны договорились, предельный срок приемки Товара по количеству, качеству и комплектности составляет не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара Заказчиком по документам от Поставщика. Стороны договорились о том, что выявленные недостатки Товара за пределами вышеуказанного месячного срока будут считаться Сторонами недостатками/дефектами, выявленными в период гарантийных обязательств Поставщика, и рассматриваться в соответствии с п. 2.5. настоящего договора.

2.5. Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику Товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 1 рабочего дня со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 - форма), доукомплектовать либо заменить Товар.

2.6. Гарантийный срок на каждую партию поставляемого Товара согласовывается в  соответствующей Заявке. Гарантия Поставщика не распространяется:

- если недостатки или дефекты Товара вызваны действиями Заказчика при его хранении, сборке, монтаже или нарушении Инструкции по эксплуатации, либо явились результатом неправильного использования Товара Заказчиком;

- если Товар был модифицирован Заказчиком без письменного согласия Поставщика;

2.7. В случае обнаружения, при приеме очередной партии Товара, несоответствия Товара требованиям заявки, ассортимента, качества, количества, определенных положениями настоящего Договора, а так же отсутствия необходимой документации Заказчик может отказаться от приема данного Товара, требовать возмещения причиненных убытков, а также расторжения настоящего Договора. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Заявки на поставку Товара передаются Заказчиком по форме Приложения №2, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре. 
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ___ рабочего(их) дня(ей), если другие сроки не согласованы в заявке Заказчика (Приложение №2) на данную партию Продукции. Минимальная партия Продукции составляет – 1 единица любого наименования.
3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3.3. Поставка Товара осуществляется представителями компании (при наличии удостоверяющих документов), без привлечения третьих лиц, предварительно согласовав дату и время доставки продукции с Заказчиком: Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронной почты.

3.4. Поставщик обязан доставить Товар своим транспортом, за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества) относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Заказчику (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

- счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Заказчика; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.

- товарную накладную (форма ТОРГ-12)или УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика, оба экземпляра предоставляются Заказчику после поступления Продукции в адрес Заказчика. Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).

- оригинал счета-фактуры (в случае предоставления товарной накладной, если Поставщик является плательщиком НДС). Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при  оформлении счета-фактуры.
- Сертификаты качества, паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации.

- Таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).

3.6. Датой поставки считается дата, указанная представителем Заказчика на соответствующих товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком, о приеме продукции. Товар считается переданным Поставщиком с момента получения Заказчиком Товара по факту, согласно условиям настоящего Договора и соответствующей, надлежащим образом оформленной товарной накладной Поставщика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет 3 650 000 рублей, _00_ копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%) / НДС не облагается.
4.2. Заключение Договора не обязывает Заказчика заказать и принять Товар на сумму, установленную п. 4.1. настоящего Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Товаров на указанную в п. 4.1 Договора Общую цену Договора. 

4.3. Поставщик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора.
4.4. Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.
4.5. Оплата Товара производится на основании счета на оплату, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии продукции, путем перечисления средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции и подписания товарной накладной.

4.7. Заказчик, по собственному усмотрению, может произвести предоплату за Товар.

4.8. Заказчик оплачивает отпускаемую Поставщиком Продукцию по ценам за единицу Продукции, которые не могут превышать цен, указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, кроме случаев определенных действующих законодательством РФ.

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в момент получения Товара по товарной накладной или УПД Поставщика, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. 

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для подтверждения качества соответствующих Товаров.

5.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов Поставщика. 

5.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №3 к настоящему Договору.

5.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе эксплуатации, обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

5.6. Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое фактически осуществляет передачу Товара, доверенности на право составления и подписания от имени Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии Товара по количеству и качеству, в том числе на право подписи от имени Поставщика акта о ненадлежащем качестве поставляемого Товара, а также право на получение от Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого Товара.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД Поставщика. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, указанным в Техническом описании, а также то, что право Поставщика распоряжаться Товаром является законным, что Товар не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, соответствует применяемой к Товарам данного вида нормативно-технической документации.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости, непоставленной партии Товара за каждый день просрочки. В случае просрочки поставки более чем на 1 рабочий день, настоящий Договор по требованию Заказчика может быть расторгнут. При этом Заказчик имеет право требовать возмещения убытков.

7.4. В случае поставки Товара несоответствующего качества и несвоевременной его замены в сроки, указанные в договоре Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости поставленного Товара несоответствующего качества за каждый факт такого нарушения.

7.5. За несвоевременную или неполную оплату партии Товара, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, но не более 10 процентов от неуплаченной суммы. 

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не подлежит применению. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных при исполнении условий настоящего Договора, и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025г. Договор действует до момента поставки продукции на общую цену договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом окончательная стоимость Договора определяется суммой подписанных товарных накладных отгруженного Товара Поставщиком и полученным Заказчиком, согласно заявок Заказчика, в течение срока действия Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, дополнен, продлен на новый срок по соглашению сторон либо по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в случае:

- не поставки Товара, ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего Техническому заданию, маркированного ненадлежащим образом;

- несвоевременной замены Товара несоответствующего качества;

- систематического, более двух раз, нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, сроков поставки Товара. Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора. При этом Стороны производят сверку расчетов. 
9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.

9.5. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию средствами предусмотренными Договором. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения.

10.2. В случае если Стороны по договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу.

Стороны признают юридическую силу документов, полученных способами, предусмотренными настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда требуется обязательное направление оригиналов документов.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью.
11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация;

- Форма заявки;

- Техническое описание;

- Форма рекламационного акта

11.5. В случае изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. 

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством  РФ.

11.7. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора.

11.8. Поставщик обязуется не передавать (не уступать) третьим лицам права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК

 __________________/                                      /
               м.п.
	ЗАКАЗЧИК

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
Юридический адрес: РФ, 299040

г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44

Почтовый адрес: РФ, 299040

г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44

Тел. (8692) 53-96-54  

ОГРН 1179204000964

ИНН/ КПП 9201519473/920101001,

ОКПО 06651615

Р/с 40702810310280012896, в СФ АБ 

«РОССИЯ»,

К/с 30101810835100000107,

БИК 043510107

р/с 40702810100630000273 

в АО "ГЕНБАНК",г.СИМФЕРОПОЛЬ

БИК 043510123, 

К/с 30101810835100000123
р/с 40702810441580000618 

 в ПАО «РНКБ», г.Севастополь

БИК 043510607, 

К/с 30101810335100000607

__________________/                                      /
               м.п.


Приложение 1
к Договору
спецификация

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб., без НДС
	Цена за ед. изм., руб., с НДС 20%
	Сумма, руб. с НДС 20%/ без НДС
	Страна происхождения товара

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 2
к Договору 

ЗАЯВКА №__ от «__» _________  202__ г.

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Стоимость руб. с НДС

(НДС не облагается)
	Примечание

	
	
	
	
	Единицы
	Всего
	

	1
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                   ИТОГО:

                                                                                                                   В том числе НДС:          

Всего наименований_______  , на сумму: __________руб., 

В т.ч. НДС: ________________________.

    1. Расчеты за поставляемую Продукцию осуществляются без предоплаты, с последующей оплатой в течение 7  рабочих дней после приёма Продукции Заказчиком.
     2. Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул.Хрусталева 44.

     3. Срок поставки Продукции после согласования Заявки ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» – _____  рабочий(их) день(ей).

     4. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение ______ месяцев с даты поставки.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН
                 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 3
к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(данное Приложение оформляется на этапе заключения Договора между Поставщиком и Заказчиком, при этом Техническое описание (условия, требования, характеристики и т.п.)

данного Приложения, должны полностью соответствовать требованиям, установленным в

п.3 Технического задания настоящей документации.)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Приложение 4
к Договору

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Рекламационный акт №____

от ____.____20__ г.

	1
	Предприятие-поставщик
	

	2
	Номер, дата договора поставки

(спецификации) на поставку продукции
	

	3
	Наименование продукции
	

	4
	Количество продукции в партии, шт.
	

	5
	Дата поступления продукции
	

	6
	Дата проведения входного контроля
	

	7
	Подразделение, производившее входной контроль
	

	8
	Контрольные операции
	

	9
	Количество забракованной продукции, шт.
	

	10
	Количество некомплектной продукции, шт.
	

	11
	Выявленные дефекты
	

	12
	Фото
	


Должность лица,

производившего входной контроль   ___________________________    Фамилия И.О.

                                                                                 (подпись)

Руководитель по направлению         ____________________________    Фамилия И.О.

                                                                                (подпись)

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА СОГЛАСОВАНА

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
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Прилагается отдельным файлом.
Лист согласования
к документации

Мониторинг рыночных предложений на поставку
Строительных материалов, инструментов и приспособлений для нужд 
ООО «Севастопольэнерго»
	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Подпись
	Дата

	1
	Начальник ОМТС Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе (Инициатор)
	Бейник А.А.
	
	

	2
	Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей  ООО «Севастопольэнерго» 
	Иваненко С.А.
	
	

	3
	Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго»
	Скрябина Е.А.
	
	

	4
	Зам. начальника управления - начальник отдела правового обеспечения Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Агапова И.В.
	
	

	5
	Директор по капитальному строительству и инвестициям Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Киктенко Д.П.
	
	

	6
	Заместитель директора по безопасности Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе
	Радченко В.Б.
	
	

	7
	Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго»
	Плетнёва О.Е.
	
	


                            ПОСТАВЩИК:











 ______________________ /                               /


                    м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


  


  __________________ /                            /


               м.п.








                            ПОСТАВЩИК:














 ______________________ /                               /


                    м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


      








 __________________ /                                   /


               м.п.








                            ПОСТАВЩИК:


     








__________________/                                      /


               м.п.











                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»








__________________/                                      /


               м.п.

















                              ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»


  








_________________ /                            /


            м.п.








                            ПОСТАВЩИК:

















__________________/                                      /


               м.п.








                            ЗАКАЗЧИК:


ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»











__________________/                                      /


               м.п.











