# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Набор ключей трубчатых торцевых 9 предметов Matrix 13725 | шт. | **Технические характеристики**Бренд MATRIXАртикул производителя 13725Размер 1, мм 6Размер 2, мм 22Марка стали 45Количество в упаковке 9Комплектация Ключ-трубка торцевой - 8 шт,Поворотный стержень - 1 штhttps://matrix-rus.ru/nabor-klyuchej-trubchatyh-torcevyh-9-predmetov-matrix-13725/ | 5 | Да |
| 2 | Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой Gigant 8 шт, Сталь Cr-V, 8-19мм, GCWSMH 8 | шт. | **Технические характеристики**Типрожковые/накидныеРазмер min (мм) 8Размер max (мм) 19Размер min (дюйм)нетРазмер max (дюйм)нетТрещотка естьПокрытиехромированиеМатериалCrVКоличество в наборе8 штhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-kombinirovannyh-sharnirnyh-klyuchej-s-treschotkoj-gigant-8-sht-gcwsmh-8-771193/ | 5 | Да |
| 3 | **Набор слесарно-монтажный, 12 предметов Matrix 13562** | шт. | **Технические характеристики**Бренд MATRIXАртикул производителя 13562Количество в упаковке 12Тип упаковки сумка органайзерhttps://matrix-rus.ru/nabor-slesarno-montazhnyj-12-predmetov-matrix-13562/ | 5 | Да |
| 4 | **Клещи, 300 мм, переставные, обливные рукоятки Matrix 15709** | шт. | **Технические характеристики**Бренд MATRIXАртикул производителя 15709Длина, мм 300Рукоятка обливнаяМатериал губок углеродистая стальКомплектация Клещи - 1 штhttps://matrix-rus.ru/kleshchi-300-mm-perestavnye-oblivnye-rukoyatki-matrix-15709/ | 5 | Да |
| 5 | **Разводной ключ Gigant 300 мм GAW-300** | шт. | **Технические характеристики**Длина 300 ммТрещотка нетПокрытие хромоникелевоеМатериал углеродистая стальMax расстояние между губками (мм) 35Чехол на рукоятке естьДиэлектрическое покрытие нетГОСТ нетКласс товара Профессиональныйhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/razvodnoj-klyuch-gigant-300-mm-gaw-300-1337645/#characteristics | 5 | Да |
| 6 | **Набор шестигранных ключей с шаром 10 шт Gigant, размеры1,5-10мм, grf-123** | шт. | **Технические характеристики*** Тип
* HEX
* Размер min (мм)
* 1.5
* Размер max (мм)
* 10
* Размер min (дюйм)
* нет
* Размер max (дюйм)
* нет
* Трещотка
* нет
* Покрытие
* хромирование
* Материал
* CrV
* Количество в наборе
* 10 шт

https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-shestigrannyh-klyuchej-s-sharom-10-sht-gigant-grf-123-11289884/#characteristics | 5 | Да |
| 7 | **Щипцы для стопорных колец 170 мм/180мм, 4 предмета , набор съёмников для стопорных колец 4 шт** | шт. | **Технические характеристики**•съёмник стопорных колец прямой - сжим•съёмник стопорных колец гнутый- сжим•съёмник стопорных колец прямой - разжим•съёмник стопорных колец гнутый - разжим•футляр для удобного храненияhttps://www.ozon.ru/product/shchiptsy-dlya-stopornyh-kolets-170-mm-180mm-4-predmeta-nabor-semnikov-dlya-stopornyh-kolets-4-sht-1608473012/?advert=ACsB37OuXdG5bXgWB3oCrgwSO96RaXX3drY-KHgW9pMTeNogFvr2z29Zthxz1qe8H9WCW4MMHV8hEexjR6hQxUwax9EsCY7d\_0yMCTzMcagz5UwA7PF2ww2G2HY2jjCo7JLqWDn1pWODi-YTUWIC4R2dG-URIjB9MzS4jUoFk2W-0pUk-IqmxqWmrcDYhoByLrXfs4lv46gC6SLV4M3dO6QjQXRq3Db7FVPZarOOpX-r4tcI968ZRUewREyW6U8Xl2UZPN9T3MsWZBssNmIFCXkdzptonGXm-fg6aZ4bb1dUAUaE\_FmRtdOCCPJtLQ3U7CT4jC6DUHVB0VieKeguOM7hHzvMqO0TNMVx-\_Yb8JKF3nrqg3U8P6YqXK-CLsL4IUXvYSFxqGA8OcpDgOpdmfrdOA25CoN1fTsMCK2FmsgOZg\_QLH85nl3y7cHYsrShtwk7vFq9lgDubtgypONqiTHlc-RMuDdBUBfi&avtc=1&avte=4&avts=1736759284&keywords=набор+съемников+подшипников | 2 | Да |
| 8 | **Строительный уровень DELI DL290600 600 мм 98293** | шт. | **Технические характеристики**Количество глазков 3 штДлина 600 ммКоличество рукояток 1 штТип корпуса литойПодвесной даНаличие паза для труб нетВозможность регулировки уровня колб нетС разметкой даС подсветкой нетЦифровой индикатор нетГабариты без упаковки 600х50х25 ммВес нетто 0.35 кгПогрешность 0,5 мм/м градНаличие магнита естьФрезерованный естьВид уровня брусковыйПротивоударный естьhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/stroitelnyj-uroven-deli-dl290600-600-mm-98293-5227495/ | 2 | Да |
| 9 | **Плоская кисть, 63 мм натуральная щетина, деревянная ручка СИБРТЕХ 82264** | шт. | **Технические характеристики**Тип:кисть плоскаяШирина:63 ммШирина (дюйм):2 1/2Щетина:натуральнаяМатериал рукояти:деревоМатериал бандажа:металлВес нетто:0.042 кгhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/ploskaya-kist-63-mm-naturalnaya-schetina-derevyannaya-ruchka-sibrteh-82264-969563/ | 6 | Да |
| 10 | **Баллон МАПП газ 454 г** | шт. | **Технические характеристики**Тип: баллон, газОбъем: 453,6 гhttps://aholod.ru/item/ballon-mapp-gaz-454-gr/ | 3 | Да |
| 11 | **Припой для пайки медно-фосфорный HARRIS** | шт. | **Технические характеристики**Упаковка 5 прутковДиапазон плавления - от +710° C до +802° С.Предел прочности Rm - 450 Мпа.Состав: Медь Cu - 93 % Фосфор P - 7 %.https://www.wildberries.ru/catalog/71813150/detail.aspx | 3 | Да |
| 12 | Компрессор Jiaxipera t1114yb для холодильника | шт. | **Технические характеристики**Габариты и весДлина, см25Размеры, мм250Вес товара, г6000Технические характеристикиМатериалМеталлВид запчастиКомпрессорПоддерживаемые брендыIndesit, Hotpoint-Ariston<https://www.ozon.ru/product/kompressor-jiaxipera-t1114yb-dlya-holodilnika-1767361385/?utm_campaign=productpage_telegram&utm_medium=share_button&utm_source=smm>  | 2 | Да |
| 13 | Фильтр осушитель для холодильника 15 гр. 6,2x2,3 мм DENA Италия 5 штук | шт. | **Технические характеристики**ОбщиеТипЗапчасть для холодильникаКоличество в упаковке, шт5ПартномерDena SM215Страна-изготовительИталияhttps://www.ozon.ru/product/filtr-osushitel-dlya-holodilnika-15-gr-6-2x2-3-mm-dena-italiya-5-shtuk-1523244761/?utm\_campaign=productpage\_telegram&utm\_medium=share\_button&utm\_source=smm | 2 | Да |
| 14 | Горелка с пьезоподжигом и шлангом 1м для МАПП / MAPP газа ARMA JH-3PRO |  шт | **Технические характеристики**Температура пламени 3600 градСоединениерезьбовое CGA600 (US)Тип пламени вихревоеТемпература нагрева3600 градГазпропан, МАПП-газМатериал горелкилатуньПьезоподжигдаРегулятор уровня пламенидаРасход топлива230 г/чБаллон в комплектенетПредварительный нагрев газадаГабариты без упаковки445x190x36 ммВес нетто0.69 кгНаличие кейсаНетhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/gorelka-s-pezopodzhigom-i-shlangom-arma-jh-3pro-16564139/#characteristics | 2 | Да |
| 15 | Отражатель пламени для газовой горелки под мапп газ. Экран для горелки |  шт | **Технические характеристики**Рефлектор (отражатель) пламени для MAPP горелок.Размеры отражателя пламени(отражающей пластины без держателя):длина 12 смширина 5 смРегулировка крепления (по длине): 8,5 см.Толщина стенки отражателя: два нержавеющих листа по 0,5мм. | 2 | Да |
| 16 | Кран шаровой RTP латунный, вн/нар., PN 25, ручка бабочка, G 1/2 34885 | шт. | **Технические характеристики**Форма прямойПолнопроходной нетГазовый нетТип ручки бабочкаТип арматуры запорнаяМатериал латуньТип присоединения резьбовойТип резьбы 1/2F-1/2MНоминальное давление (PN) 25 барMax температура применения 95 °СДлина крана 52 ммВес нетто 0.12 кгОбласть применениягорячее и холодное водоснабжение, отоплениеРезьба присоединениявнутренняя - наружная резьба | 20 | Да |
| 17 | Кран шаровой RTP латунный, вн/вн., PN 25, ручка бабочка, G 1/2 34881 | шт. | **Технические характеристики**Форма прямойПолнопроходной нетГазовый нетТип ручки бабочкаТип арматуры запорнаяМатериал латуньТип присоединения резьбовойТип резьбы 1/2F-1/2FНоминальное давление (PN) 25 барMax температура применения 95 °СДлина крана 44 ммВес нетто 0.111 кгОбласть применениягорячее и холодное водоснабжение, отоплениеРезьба присоединениявнутренняя - внутренняя резьба  | 20 | Да |

 **2.Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

В связи с проведением технического обслуживания оборудования.

**3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.