ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской на территории СКК «Мрия».**

**1. Наименование:** выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской и холодным пластиком на территории СКК «Мрия».

**2. Заказчик:** ООО «МРИЯ»

**3. Срок выполнения работ:** 7 (семь) рабочих дней.

**4. Начало выполнения работ:** По согласованию с заказчиком

дорожного движения

**5. Место выполнения работ:** РК Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д 9.

**6. Требования к качеству, виду и порядку выполнения работ.**

6.1 Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет в адрес Заказчика график выполнения работ с указанием конкретных дат начала и окончания работ.

6.2 Подрядчик должен исполнять обязательства по конечным срокам выполнения работ, указанным в Контракте и указанным в предписаниях Заказчика, соблюдая технологию нанесения разметки.

6.3 Подрядчик обязан предоставить Заказчику после подписания Контракта приказы о назначении ответственных лиц и доверенности на право расписываться в получении предписаний, иных документов, актов по демаркировке, рекламационных актах, иных актах, связанных с исполнением работ по Контракту, а также иной бухгалтерской и технической документации.

6.4 Предписания Заказчика с указанием необходимого объема работ, сроками исполнения направляются Подрядчику ответственным лицом Заказчика. Отчет Подрядчика о выполнении предписания направляется уполномоченным представителем Подрядчика.

6.5 Заказчик имеет право вызывать представителя Подрядчика для передачи предписания. В данном случае Заказчик направляет письмо-вызов Подрядчику, Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в установленный заказчиком срок.

6.6 Подрядчиком должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- сертификаты соответствия на материалы;

- паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;

- свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на используемые материалы;

6.7 Перед началом работ подрядчик должен произвести контрольные замеры дорожной разметки для дальнейшего выполнения работ по ее нанесению.

6.8 Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.

6.9 Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2021.

6.10 Качество микростеклошариков, должно соответствовать ГОСТ Р 53172-2022.

6.11 Разметку 1.14.1 наносить с применением белого и желтого цветов, оснастить устройствами автономной подсветки с двух сторон по всей длине пешеходного перехода.

6.12 После нанесения новой разметки следы старой разметки не должны выступать за границы новой разметки более чем на 0,05 м по длине штрихов и разрывов линий разметки и 0,01 м - по остальным геометрическим параметрам.

6.13 Дорожную разметку следует выполнять только на подготовленной (промытой, сухой, обеспыленной) поверхности покрытия при ее температуре 5-35оС при относительной влажности воздуха не более 75%. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию (свежеуложенному асфальтовому покрытию), а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики.

6.14 Перед началом работ необходимо организовать ограждение места производства работ, обеспечить безопасность дорожного движения.

6.15 Объем работ указан в приложении № 1 к техническому заданию по нанесению дорожной разметки краской на территории СКК «Мрия».

**7. Требования к подрядчику**

7.1 Наличие квалифицированного и аттестованного персонала. Наличие у Участника опыта оказания аналогичных услуг. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем сведений о ранее выполненных договорах. При необходимости Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

7.2 Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и приложением к техническому заданию (схемой), с предварительным выездом на место проведения работ.

**8. Требования к документации по ценообразованию**

8.1 В цену оказываемых услуг должны быть включены все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе: все налоги, сборы и пошлины, иные расходы.

8.2 Цены за единицу Услуги, не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

**9. Объем работ**

9.1 Общий объем работ по нанесению разметки при помощи техники и вручную составляет 1500 м2 с учетом пешеходных переходов.